«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	7 915 933	руб.	Смета на сумму:	7 915 933	руб.	
		
      Директор  МКУ «КР МКД»
	        Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц»	
__________________________ /С.Б.Русович /	__________________________ / Г.В. Марчихина /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
 МКД №67-73 по ул.Чернышевского, г.Калининград	
Сметная стоимость:	7 915.933	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	1.009	тыс. руб.	
монтажных работ:	154.044	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.640	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 508.964	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		12.969	8 282.14	107 411	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.90783	236.670	215	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	564.1515	167.930	94 738	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.90783	1 086.42	986	
			(1)			236.67	215	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	44.0946	265.04	11 687	
		Накладные расходы				110%	104 448	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	64 568	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					276 427	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.4539	118 570.31	53 819	
		Объем: (12.969)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.1167	9 880.05	1 153	
		Объем: (12.969)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.29	912.71	1 177	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	7.0821	166.250	1 177	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00774			
		Накладные расходы				78%	918	
		Сметная прибыль				50%	589	
		Всего с НР и СП					2 684	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1.29	24 341.74	31 401	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	10.7328	295.070	3 167	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	26.832	174.220	4 675	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	10.7328	2 391.76	25 670	
			(1)			295.07	3 167	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.516	2 046.31	1 056	
		Накладные расходы				78%	6 117	
		Сметная прибыль				50%	3 921	
		Всего с НР и СП					41 439	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных (в т.ч. откосы)	100 м2		14.5958	3 459.28	50 491	
		Объем: 1410.79+48.79						
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	333.076156	151.590	50 491	
		Накладные расходы				99%	49 986	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	30 295	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					130 772	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		6.6	472.34	3 117	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	17.886	174.220	3 116	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.066	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	2 680	
		Сметная прибыль				70%	2 181	
		Всего с НР и СП					7 978	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.132	3 119.63	412	
		Объем: (6.6)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (фасад, цоколь)	100 м		4.8972	7 885.22	38 616	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.587664	263.310	155	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	202.793052	166.250	33 714	
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.391776	317.75	124	
			(1)			276.63	108	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.195888	1 086.42	213	
			(1)			236.67	46	
9. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0195888	59 117.96	1 158	
9. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0293832	115 910.64	3 406	
9. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	1.0969728			
		Накладные расходы				83%	28 111	
		Сметная прибыль				65%	22 015	
		Всего с НР и СП					88 742	
	
10.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.9011	58 738.64	52 929	
		Объем: (4.8972)*0.184						
	
11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		61	340.16	20 750	
		Объем: 489.72*7.5/60						
	
12.	ГЭСН 15-04-006-03 
(прим)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		14.5958	1 244.40	18 163	
		Объем: 1410.79+48.79						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.291916	256.650	75	
12. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	95.60249	187.210	17 898	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.145958	317.75	46	
			(1)			276.63	40	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.145958	1 086.42	159	
			(1)			236.67	35	
12. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	1.45958	41.35	60	
		Накладные расходы				95%	17 074	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	8 447	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					43 685	
	
13.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		189.7454	55.56	10 542	
		Объем: (14.5958)*0.013*1000						
	
14.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов	100 м2		14.5958	17 930.08	261 704	
		Объем: 1410.79+48.79						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	40.576324	182.880	7 421	
14. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	1034.550304	187.210	193 678	
14. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	13.13622	15.19	200	
14. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	40.576324	277.79	11 272	
			(1)			182.88	7 421	
14. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.10853	20.52	105	
14. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	27.586062	2 046.31	56 450	
		Накладные расходы				95%	191 044	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	94 517	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					547 265	
	
15.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по стеклянной сетке	100 м2		14.1079	49 618.76	700 016	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	1.834027	236.670	434	
15. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	1151.20464	151.590	174 511	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.41079	11.67	16	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.834027	1 086.42	1 993	
			(1)			236.67	434	
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	2.539422	20.52	52	
15. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	3.526975	8 460.87	29 841	
15. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1551.869	318.07	493 603	
		Накладные расходы				79%	138 207	
		Сметная прибыль				50%	87 473	
		Всего с НР и СП					925 695	
	
16.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-3.527	8 460.87	-29 841	
		Объем: (14.1079)*(-0.25)						
	
17.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1551.869	318.07	-493 603	
		Объем: (14.1079)*(-110.0)						
	
18.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		1551.869	32.67	50 700	
		Объем: (14.1079)*(110.0)						
	
19.	14.1.06.02-0001 
(прим)	Клей для устройства армирующего слоя (сухая смесь)	т		3.527	12 938.71	45 635	
		Объем: 1410.79*2.5/1000						
	
20.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		14.1079	13 031.31	183 844	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	5.925318	236.670	1 402	
20. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	868.623403	204.120	177 303	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	7.195029	11.67	84	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	5.925318	1 086.42	6 437	
			(1)			236.67	1 402	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.9593372	20.52	20	
		Накладные расходы				95%	169 770	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	83 991	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					437 605	
	
21.	04.3.01.02-0004	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		5.6432	63 674.40	359 327	
		Объем: (14.1079)*0.4						
	
22.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.2539	67 017.97	17 016	
		Объем: (14.1079)*0.018						
	
23.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (стены, откосы)	100 м2		14.5958	2 404.03	35 089	
		Объем: 1410.79+48.79						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.875748	236.670	207	
23. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	188.869652	180.650	34 119	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	1.021706	11.67	12	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.875748	1 086.42	951	
			(1)			236.67	207	
23. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.145958	41.35	6	
		Накладные расходы				95%	32 610	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	16 133	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					83 832	
	
24.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		189.7454	101.59	19 276	
		Объем: (14.5958)*13						
	
25.	С14 цена поставщ.	Краска акриловая типа Маршал с колером	кг		554.6404	170.00	94 289	
		Объем: (14.5958)*38.0						
	
	КАРНИЗ	
26.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		0.7307	3 459.28	2 528	
26. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	16.674574	151.590	2 528	
		Накладные расходы				99%	2 503	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 517	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 548	
	
27.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1	472.34	472	
27. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	2.71	174.220	472	
27. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.01	20.52		
		Накладные расходы				86%	406	
		Сметная прибыль				70%	330	
		Всего с НР и СП					1 208	
	
28.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.02	3 119.63	62	
		Объем: (1.0)*0.02						
	
29.	ГЭСН 15-04-006-03 
(прим)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.7307	1 244.40	909	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.014614	256.650	4	
29. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	4.786085	187.210	896	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.007307	317.75	2	
			(1)			276.63	2	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.007307	1 086.42	8	
			(1)			236.67	2	
29. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.07307	41.35	3	
		Накладные расходы				95%	855	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	423	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 187	
	
30.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		9.4991	55.56	528	
		Объем: (0.7307)*0.013*1000						
	
31.	ГЭСН 15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2		0.7307	95 674.47	69 909	
31. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	351	256.4757	215.150	55 181	
31. 2.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	18.36	13.415652	15.19	204	
31. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.4	1.02298	20.52	21	
31. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	9.7	7.08779	2 046.31	14 504	
		Накладные расходы				95%	52 422	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	25 935	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					148 266	
	
	Козырьки над входами	
32.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		0.3112	3 459.28	1 077	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	7.101584	151.590	1 077	
		Накладные расходы				99%	1 066	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	646	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 789	
	
33.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.3112	49 618.76	15 441	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.040456	236.670	10	
33. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	25.39392	151.590	3 849	
33. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.03112	11.67		
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.040456	1 086.42	44	
			(1)			236.67	10	
33. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.056016	20.52	1	
33. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0778	8 460.87	658	
33. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	34.232	318.07	10 888	
		Накладные расходы				79%	3 049	
		Сметная прибыль				50%	1 930	
		Всего с НР и СП					20 419	
	
34.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.0778	8 460.87	-658	
		Объем: (0.3112)*(-0.25)						
	
35.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-34.232	318.07	-10 888	
		Объем: (0.3112)*(-110.0)						
	
36.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		34.232	32.67	1 118	
		Объем: (0.3112)*(110.0)						
	
37.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.3112	17 930.08	5 580	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.865136	182.880	158	
37. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	22.057856	187.210	4 129	
37. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.28008	15.19	4	
37. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.865136	277.79	240	
			(1)			182.88	158	
37. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.10892	20.52	2	
37. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.588168	2 046.31	1 204	
		Накладные расходы				95%	4 073	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 015	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 668	
	
38.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.3112	2 404.03	748	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.018672	236.670	4	
38. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	4.026928	180.650	727	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.021784	11.67		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.018672	1 086.42	20	
			(1)			236.67	4	
38. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.003112	41.35		
		Накладные расходы				95%	694	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	344	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 786	
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.0456	101.59	411	
		Объем: (0.3112)*13						
	
40.	С14 цена поставщ.	Краска акриловая типа Маршал с колером	кг		11.8256	170.00	2 010	
		Объем: (0.3112)*38.0						
	
41.	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0.1386	6 950.61	963	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.268884	230.711	62	
41. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.22	3.772692	167.930	634	
41. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	0.094248	1 078.65	102	
			(1)			276.63	26	
41. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	0.174636	1 065.12	186	
			(1)			205.93	36	
41. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.327096	44.99	15	
41. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.53361	20.52	11	
41. 7.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.60984	27.01	16	
		Накладные расходы				108%	752	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	383	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 097	
	
42.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.2121	3 119.63	662	
		Объем: (0.1386)*(1.53)						
	
43.	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		0.1386	1 610.81	223	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.005544	236.670	1	
43. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.38808	170.030	66	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.005544	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
43. 4.	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.006237	24 250.47	151	
		Накладные расходы				108%	72	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	37	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					332	
	
44.	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2		0.1386	2 438.95	338	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.022176	264.143	6	
44. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	1.169784	182.740	214	
44. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.011088	1 078.65	12	
			(1)			276.63	3	
44. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.004158	963.24	4	
			(1)			276.63	1	
44. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.00693	1 086.42	8	
			(1)			236.67	2	
44. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	2.081772	48.41	101	
		Накладные расходы				108%	238	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	121	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					697	
	
45.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2		16.0776	233.40	3 753	
		Объем: (0.1386)*116.0						
	
46.	ГЭСН 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м		0.1386	8 828.63	1 224	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.86	0.119196	269.660	32	
46. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35.5	4.9203	178.550	879	
46. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.61	0.084546	1 078.65	91	
			(1)			276.63	23	
46. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.1	0.01386	963.24	13	
			(1)			276.63	4	
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.02079	1 086.42	23	
			(1)			236.67	5	
46. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	32.49	4.503114	48.41	218	
		Накладные расходы				108%	984	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	501	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 709	
	
47.	12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость	м2		17.4636	218.96	3 824	
		Объем: (0.1386)*126						
	
48.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2		17.4636	233.40	4 076	
		Объем: (0.1386)*126						
	
49.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0707	3 119.63	221	
		Объем: (0.1386)*0.51						
	
50.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (фасад, цоколь)	100 м		0.2266	7 885.22	1 787	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.027192	263.310	7	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	9.383506	166.250	1 560	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.018128	317.75	6	
			(1)			276.63	5	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.009064	1 086.42	10	
			(1)			236.67	2	
50. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0009064	59 117.96	54	
50. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0013596	115 910.64	158	
50. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.0507584			
		Накладные расходы				83%	1 301	
		Сметная прибыль				65%	1 019	
		Всего с НР и СП					4 106	
	
51.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.0417	58 738.64	2 449	
		Объем: (0.2266)*0.184						
	
52.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		3	340.16	1 020	
		Объем: 22.66*7.5/60						
	
	Цоколь	
53.	ГЭСН 08-02-007-03 
(прим)	Демонтаж металлических решеток	т		0.04	7 598.41	304	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.743	0.06972	247.743	17	
53. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	33.166	1.32664	172.120	228	
53. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.483	0.01932	1 078.65	21	
			(1)			276.63	5	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.26	0.0504	1 086.42	55	
			(1)			236.67	12	
		Накладные расходы				110%	270	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	167	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					740	
	
54.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)	Очистка поверхности щетками кирпичной кладки	м2		129.36	149.63	19 355	
54. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	116.424	166.250	19 355	
		Накладные расходы				81%	15 678	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	11 613	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					46 646	
	
55.	ГЭСН 08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2		1.2926	4 099.90	5 300	
55. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21.9	28.30794	187.210	5 300	
		Накладные расходы				110%	5 830	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	3 604	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 734	
	
56.	ГЭСНр 53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.015	98 271.18	1 474	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2	0.03	276.630	8	
56. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	606.9	9.1035	158.710	1 445	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.03	963.24	29	
			(1)			276.63	8	
56. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	0.01725	20.52		
56. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	51.3	0.7695			
		Накладные расходы				86%	1 250	
		Сметная прибыль				70%	1 017	
		Всего с НР и СП					3 741	
	
57.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.087	2 826.70	246	
		Объем: (0.015)*5.8						
	
58.	06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.155	25 621.57	3 971	
		Объем: (0.015)*10.33						
	
59.	ГЭСН 08-02-007-03	Установка металлических решеток  (0,5х0,5)	т		0.04	16 640.27	666	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.49	0.0996	247.743	25	
59. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	47.38	1.8952	172.120	326	
59. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.69	0.0276	1 078.65	30	
			(1)			276.63	8	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.072	1 086.42	78	
			(1)			236.67	17	
59. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.03	2 073.59	62	
59. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.0024	58 833.99	141	
59. 7.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.0002	140 033.64	28	
		Накладные расходы				110%	386	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	239	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 291	
	
60.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)	Очистка поверхности щетками металлических решеток (прим)	м2		4	149.63	599	
60. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	3.6	166.250	599	
		Накладные расходы				81%	485	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	359	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 444	
	
61.	ГЭСН 13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	100 м2		0.04	2 188.62	88	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0008	221.300		
61. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.2124	206.910	44	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0004	11.67		
61. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0004	1 065.12		
			(1)			205.93		
61. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0004	1 086.42		
			(1)			236.67		
61. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0448	20.01	1	
61. 7.	14.4.01.18-0002	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т	0.009	0.00036	102 268.09	37	
61. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0014	0.000056	89 622.70	5	
		Накладные расходы				81%	36	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	26	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					150	
	
62.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.04	2 655.84	106	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0008	221.300		
62. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.1532	176.450	27	
62. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0004	11.67		
62. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0004	1 065.12		
			(1)			205.93		
62. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0004	1 086.42		
			(1)			236.67		
62. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.026	20.01	1	
62. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00076	97 411.42	74	
62. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000056	67 560.28	4	
		Накладные расходы				81%	22	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	16	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					144	
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
63.	ГЭСНр 67-3-1 
(прим)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		0.8	1 464.51	1 172	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.008	276.630	2	
63. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	7.712	151.590	1 169	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.008	317.75	3	
			(1)			276.63	2	
		Накладные расходы				85%	995	
		Сметная прибыль				65%	761	
		Всего с НР и СП					2 929	
	
64.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.8	4 058.25	3 247	
		Начисления: Н17= 2	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.008	276.630	2	
64. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	16.264	184.980	3 009	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.008	317.75	3	
			(1)			276.63	2	
64. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.32	180.86	58	
64. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00112	104 909.19	117	
		Накладные расходы				95%	2 860	
		Сметная прибыль				65%	1 957	
		Всего с НР и СП					8 065	
	
65.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.816	17 332.56	14 143	
		Объем: 80*1.02						
	
66.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.8	856.80	685	
		Начисления: Н17= 2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.016	256.650	4	
66. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.008	182.740	550	
66. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.008	963.24	8	
			(1)			276.63	2	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.008	1 086.42	9	
			(1)			236.67	2	
66. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.128	547.79	70	
66. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.044	755.61	33	
66. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.04	125.10	5	
		Накладные расходы				95%	526	
		Сметная прибыль				65%	360	
		Всего с НР и СП					1 571	
	
	ОТМОСТКА	
67.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.07	33 014.43	2 311	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.1795	276.630	326	
67. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	5.4404	157.170	855	
67. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.3157	1 007.90	318	
			(1)			276.63	87	
67. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.8638	1 311.07	1 133	
			(1)			276.63	239	
67. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.1386	37.85	5	
		Накладные расходы				104%	1 228	
		Сметная прибыль				60%	709	
		Всего с НР и СП					4 248	
	
68.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12.6	529.66	6 674	
		Объем: 7*1.8						
	
69.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		12.6	272.78	3 437	
		Объем: 7*1.8						
	
70.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.2935	23 344.86	6 852	
70. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	45.199	151.590	6 852	
		Накладные расходы				72%	4 933	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	2 604	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 389	
	
71.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.2935	7 797.26	2 288	
71. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	15.71986	145.580	2 288	
		Накладные расходы				72%	1 647	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	869	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 805	
	
72.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		46.96	157.19	7 382	
		Объем: 29.35*1.6						
	
73.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.655	3 901.63	2 556	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.49125	253.187	124	
73. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	10.1787	212.640	2 164	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.20305	317.75	65	
			(1)			276.63	56	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.2882	1 086.42	313	
			(1)			236.67	68	
73. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.3275	41.35	14	
		Накладные расходы				111%	2 540	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	1 464	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 560	
	
74.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.1572	70 767.74	11 125	
		Объем: (0.655)*0.24						
	
75.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из стеклорубероида	100 м2		0.655	2 122.84	1 390	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0131	236.670	3	
75. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	2.25975	166.250	376	
75. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0131	1 086.42	14	
			(1)			236.67	3	
75. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	80.172	12.48	1 001	
		Накладные расходы				111%	421	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	243	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 053	
	
76.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-80.172	12.48	-1 001	
		Объем: (0.655)*(-122.4)						
	
77.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2		80.172	74.66	5 986	
		Объем: (0.655)*(122.4)						
	
78.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.184	17 930.08	3 299	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.51152	182.880	94	
78. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	13.04192	187.210	2 442	
78. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.1656	15.19	3	
78. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.51152	277.79	142	
			(1)			182.88	94	
78. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0644	20.52	1	
78. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.34776	2 046.31	712	
		Накладные расходы				95%	2 409	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 192	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 900	
	
79.	ГЭСН 08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.655	507.37	332	
79. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000655	236.670		
79. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	2.08945	158.710	332	
79. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000655	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	365	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	226	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					923	
	
80.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2		72.05	74.66	5 379	
		Объем: (0.655)*110.0						
	
81.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		14.67	781.28	11 461	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.401	205.930	906	
81. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	50.0247	167.930	8 401	
81. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.1736	1 065.12	1 250	
			(1)			205.93	242	
81. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	6.4548	3.17	20	
81. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.2274	540.73	1 745	
			(1)			205.93	665	
81. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.2005	20.52	45	
		Накладные расходы				111%	10 331	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	5 956	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					27 748	
	
82.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.604	568.71	10 012	
		Объем: (14.67)*1.2						
	
83.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		14.67	925.56	13 578	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	8.0685	205.930	1 662	
83. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	52.2252	161.500	8 434	
83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.3203	1 065.12	1 406	
			(1)			205.93	272	
83. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	13.6431	3.17	43	
83. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	6.7482	540.73	3 649	
			(1)			205.93	1 390	
83. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.2005	20.52	45	
		Накладные расходы				111%	11 207	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	6 461	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					31 246	
	
84.	02.2.01.02-0017	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3		18.7776	998.15	18 743	
		Объем: (14.67)*1.28						
	
85.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		11.74	655.95	7 701	
85. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	42.9684	162.900	7 000	
85. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	5.6352	3.65	21	
85. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.02348	23 190.21	545	
85. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	4.109	20.52	84	
85. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.01174	4 420.18	52	
		Накладные расходы				111%	7 770	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	4 480	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					19 951	
	
86.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		11.9748	3 213.38	38 480	
		Объем: 11.74*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 952 561	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 075	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					14 143	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 64, 66)					3 387	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 64, 66)					2 317	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 779	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 916 993	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					722 581	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 53, 55, 59, 79; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 26, 32; %=86 - по стр. 7, 27, 56; %=83 - по стр. 9, 50; %=95 - по стр. 12, 14, 20, 23, 29, 31, 37, 38, 78; %=79 - по стр. 15, 33; %=108 - по стр. 41, 43, 44, 46; %=81 - по стр. 54, 60-62; %=85 - по стр. 63; %=104 - по стр. 67; %=72 - по стр. 70, 71; %=111 - по стр. 73, 75, 81, 83, 85)					877 180	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 53, 55, 59, 79; %=50 - по стр. 4, 5, 15, 33; %=60 - по стр. 6, 26, 32, 54, 60-62, 67; %=70 - по стр. 7, 27, 56; %=65 - по стр. 9, 50, 63; %=47 - по стр. 12, 14, 20, 23, 29, 31, 37, 38, 78; %=55 - по стр. 41, 43, 44, 46; %=38 - по стр. 70, 71; %=64 - по стр. 73, 75, 81, 83, 85)					491 336	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 285 509	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 493	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 493	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 326 781	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	71 193	
	ИТОГО					3 397 974	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	67 959	
	ИТОГО					3 465 933	
	НДС 20%				20	693 187	
	ВСЕГО С НДС					4 159 120	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					880 567	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					493 653	
	
	Раздел 2.  ОКОННЫЕ БЛОКИ	
	
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА	
87.	ГЭСН 46-04-012-01 
(прим)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.135	32 092.22	4 332	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.0449	276.630	289	
87. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	25.4529	157.170	4 000	
87. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.0449	317.75	332	
			(1)			276.63	289	
		Накладные расходы				99%	4 246	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	2 573	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 152	
	
88.	ГЭСН 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.135	76 213.32	10 289	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.076	0.68526	242.905	166	
88. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	174.864	23.60664	170.030	4 014	
88. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.792	0.10692	317.75	34	
			(1)			276.63	30	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.57834	1 086.42	628	
			(1)			236.67	137	
88. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	244	32.94	22.23	732	
88. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	56	7.56	21.15	160	
88. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	15.6	2.106	258.68	545	
88. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	38.9	5.2515	92.92	488	
88. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.08	480.72	519	
88. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	69	9.315	340.16	3 169	
		Накладные расходы				106%	4 431	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	2 257	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 977	
	
89.	С11.3-02.01-1026	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2		13.5	3 426.85	46 262	
	
90.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.0495	25 614.15	1 268	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.011286	245.083	3	
90. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	1.258686	166.250	209	
90. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.002376	317.75	1	
			(1)			276.63	1	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.00891	1 086.42	10	
			(1)			236.67	2	
90. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.198	480.72	95	
90. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	2.8017	340.16	953	
		Накладные расходы				106%	225	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	114	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 607	
	
91.	11.3.03.01-0005	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м		4.95	244.20	1 209	
	
92.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0959	55 526.28	5 325	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.2370648	276.630	66	
92. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	23.4832248	180.650	4 242	
92. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.2370648	317.75	75	
			(1)			276.63	66	
92. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.41237	2 395.36	988	
92. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00959	2 046.31	20	
		Накладные расходы				95%	4 093	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 025	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 442	
	
93.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0959	10 885.32	1 044	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.0195636	241.371	5	
93. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	51.48	4.936932	174.220	860	
93. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.0023016	317.75	1	
			(1)			276.63	1	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.017262	1 086.42	19	
			(1)			236.67	4	
93. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.080556	162.01	13	
93. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.029729	41.35	1	
93. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0048909	30 674.18	150	
		Накладные расходы				95%	822	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	407	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 272	
	
94.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.006	55 664.45	334	
		Объем: (0.0959)*0.063						
	
	ПОДВАЛ	
95.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		6.5	1 553.00	10 095	
95. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	53.56	172.120	9 219	
95. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	7.475	98.24	734	
95. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	14.95	9.46	141	
		Накладные расходы				99%	9 127	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	5 531	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 753	
	
96.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.11	29 612.07	3 257	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.8514	276.630	236	
96. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	19.0036	157.170	2 987	
96. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.8514	317.75	271	
			(1)			276.63	236	
		Накладные расходы				99%	3 191	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 934	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 382	
	
97.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.16	116 720.45	18 675	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.02336	249.865	256	
97. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	41.48736	170.030	7 054	
97. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.33792	317.75	107	
			(1)			276.63	93	
97. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.68544	1 086.42	745	
			(1)			236.67	162	
97. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	68.64	22.23	1 526	
97. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	11.36	21.15	240	
97. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	4.336	258.68	1 122	
97. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	11.424	92.92	1 062	
97. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.28	480.72	615	
97. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	18.24	340.16	6 205	
		Накладные расходы				106%	7 749	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	3 947	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 371	
	
98.	11.3.02.02-0016	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		16	8 100.14	129 602	
	
99.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.192	55 526.28	10 661	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.474624	276.630	131	
99. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	47.015424	180.650	8 493	
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.474624	317.75	151	
			(1)			276.63	131	
99. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.8256	2 395.36	1 978	
99. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0192	2 046.31	39	
		Накладные расходы				95%	8 193	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 053	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 907	
	
100.	ГЭСН 15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	100 м2		0.192	1 304.46	250	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.006912	249.990	2	
100. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5.856	1.124352	158.710	178	
100. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.002304	317.75	1	
			(1)			276.63	1	
100. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.004608	1 086.42	5	
			(1)			236.67	1	
100. 5.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.021	0.004032	15 094.65	61	
100. 6.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000096	56 356.87	5	
		Накладные расходы				95%	171	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	85	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					506	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					242 603	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					242 603	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					177 407	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 87, 95, 96; %=106 - по стр. 88, 90, 97; %=95 - по стр. 92, 93, 99, 100)					42 246	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 87, 95, 96; %=54 - по стр. 88, 90, 97; %=47 - по стр. 92, 93, 99, 100)					22 927	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					307 776	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					307 776	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 586	
	ИТОГО					314 362	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 287	
	ИТОГО					320 649	
	НДС 20%				20	64 130	
	ВСЕГО С НДС					384 779	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					42 246	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					22 927	
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
	
	СТЕНЫ	
101.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		7.0195	3 459.28	24 282	
101. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	160.18499	151.590	24 282	
		Накладные расходы				99%	24 039	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	14 569	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					62 890	
	
102.	ГЭСН 15-04-006-03 
(прим)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		7.0195	1 492.46	10 476	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.168468	256.650	43	
102. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	55.17327	187.210	10 329	
102. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.084234	317.75	27	
			(1)			276.63	23	
102. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.084234	1 086.42	92	
			(1)			236.67	20	
102. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.70195	41.35	29	
		Накладные расходы				95%	9 853	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 875	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					25 204	
	
103.	С14.3-01.01-1000 
(прим)	Грунтовка глубокого проникновения	л		9125.35	55.56	507 004	
		Объем: (701.95)*0.013*1000						
	
104.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		7.0195	738.33	5 183	
104. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	26.463515	151.590	4 012	
104. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0070195	165 806.59	1 164	
104. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.350975	20.52	7	
		Накладные расходы				80%	3 210	
		Сметная прибыль				50%	2 006	
		Всего с НР и СП					10 399	
	
105.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.007	165 806.59	-1 161	
		Объем: (7.0195)*(-0.001)						
	
106.	С1 цена поставщи.	Борей DT- "Анти-Плесень"	л		175.4875	55.00	9 652	
		Объем: 701.95/4						
	
107.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		7.0195	21 984.32	154 319	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	51.130038	192.456	9 840	
107. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	635.12436	176.450	112 068	
107. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	5.222508	317.75	1 659	
			(1)			276.63	1 445	
107. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	45.90753	268.22	12 313	
			(1)			182.88	8 396	
107. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000491365	97 284.53	48	
107. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.042117	8 460.87	356	
107. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	10.599445	2 046.31	21 690	
107. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	19.444015	318.07	6 185	
		Накладные расходы				95%	115 813	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	57 297	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					327 428	
	
108.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		7.0195	2 439.73	17 126	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.252702	249.990	63	
108. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	86.002914	158.710	13 650	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.084234	317.75	27	
			(1)			276.63	23	
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.168468	1 086.42	183	
			(1)			236.67	40	
108. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	5.6156	162.01	910	
108. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.070195	41.35	3	
108. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0028078	3 591.38	10	
108. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.1193315	15 094.65	1 801	
108. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00350975	56 356.87	198	
108. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0112312	30 674.18	345	
		Накладные расходы				95%	13 027	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	6 445	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					36 598	
	
	ПОТОЛКИ	
109.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных	100 м2		5.5273	3 459.28	19 120	
109. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	126.132986	151.590	19 120	
		Накладные расходы				99%	18 929	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	11 472	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					49 521	
	
110.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		5.5273	1 840.67	10 174	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.1326552	256.650	34	
110. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	53.725356	187.210	10 058	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0663276	317.75	21	
			(1)			276.63	18	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0663276	1 086.42	72	
			(1)			236.67	16	
110. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.55273	41.35	23	
		Накладные расходы				95%	9 587	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 743	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 505	
	
111.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		7185.49	55.56	399 226	
		Объем: (552.73)*0.013*1000						
	
112.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)	Очистка поверхности щетками металлических балок	м2		16.36	179.55	2 937	
		Начисления: Н5= 1.2	
112. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	17.6688	166.250	2 937	
		Накладные расходы				81%	2 379	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 762	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 078	
	
113.	ГЭСН 13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	100 м2		0.1636	2 417.17	395	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0039264	221.300	1	
113. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.0424592	206.910	216	
113. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0019632	11.67		
113. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0019632	1 065.12	2	
			(1)			205.93		
113. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0019632	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
113. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.2198784	20.01	4	
113. 7.	14.4.01.18-0002	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т	0.009	0.0014724	102 268.09	151	
113. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0014	0.00022904	89 622.70	21	
		Накладные расходы				81%	176	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	130	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					701	
	
114.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.1636	2 797.93	458	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0039264	221.300	1	
114. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.7519056	176.450	133	
114. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0019632	11.67		
114. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0019632	1 065.12	2	
			(1)			205.93		
114. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0019632	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
114. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.127608	20.01	3	
114. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0031084	97 411.42	303	
114. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00022904	67 560.28	15	
		Накладные расходы				81%	109	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	80	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					647	
	
115.	ГЭСНр 53-15-3 
(прим)	Ремонт армокирпичных перекрытий	100 м2		0.3	98 271.18	29 481	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2	0.6	276.630	166	
115. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	606.9	182.07	158.710	28 896	
115. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.6	963.24	578	
			(1)			276.63	166	
115. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	0.345	20.52	7	
115. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	51.3	15.39			
		Накладные расходы				86%	24 993	
		Сметная прибыль				70%	20 343	
		Всего с НР и СП					74 818	
	
116.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.74	2 826.70	4 918	
		Объем: (0.3)*5.8						
	
117.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		3.099	14 325.47	44 395	
		Объем: (0.3)*10.33*1000						
	
118.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		5.5273	22 649.94	125 193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	40.2608532	192.456	7 748	
118. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	523.1921088	176.450	92 317	
118. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	4.1123112	317.75	1 307	
			(1)			276.63	1 138	
118. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	36.148542	268.22	9 696	
			(1)			182.88	6 611	
118. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000386911	97 284.53	38	
118. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	8.29095	2 046.31	16 966	
118. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	15.310621	318.07	4 870	
		Накладные расходы				95%	95 062	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	47 031	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					267 285	
	
119.	ГЭСН 15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	100 м2		5.5273	1 304.46	7 210	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.1989828	249.990	50	
119. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5.856	32.3678688	158.710	5 137	
119. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0663276	317.75	21	
			(1)			276.63	18	
119. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.1326552	1 086.42	144	
			(1)			236.67	31	
119. 5.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.021	0.1160733	15 094.65	1 752	
119. 6.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00276365	56 356.87	156	
		Накладные расходы				95%	4 928	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 438	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 576	
	
	ПОЛЫ, СПУСТКИ В ПОДВАЛ	
120.	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		3.869	7 971.22	30 841	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	5.896356	276.630	1 631	
120. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	48.78	188.72982	151.590	28 610	
120. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	5.896356	317.75	1 874	
			(1)			276.63	1 631	
120. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	21.82116	3.65	80	
120. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	13.5415	20.52	278	
		Накладные расходы				111%	33 568	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	19 354	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					83 763	
	
121.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		7.8928	3 516.95	27 759	
		Объем: (3.869)*(2.04)						
	
122.	ГЭСН 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2		3.869	362.38	1 402	
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	1.949976	276.630	539	
122. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1.2	4.6428	151.590	704	
122. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.504	1.949976	317.75	620	
			(1)			276.63	539	
122. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	21.542592	3.65	79	
		Накладные расходы				111%	1 380	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	796	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 577	
	
123.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		3.9464	3 516.95	13 879	
		Объем: (3.869)*(0.51)						
		Начисления: Н48= 2	
	
124.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.434	3 082.47	1 338	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.197904	253.495	50	
124. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	6.582912	172.120	1 133	
124. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.083328	963.24	80	
			(1)			276.63	23	
124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.114576	1 086.42	124	
			(1)			236.67	27	
		Накладные расходы				95%	1 124	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	651	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 113	
	
125.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		386.9	53.60	20 738	
	
126.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.22	20 778.14	4 571	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0968	263.007	25	
126. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	22.6358	167.930	3 801	
126. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0638	317.75	20	
			(1)			276.63	18	
126. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.033	1 086.42	36	
			(1)			236.67	8	
126. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00022	59 117.96	13	
126. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.022	7 588.00	167	
126. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00044	44 259.82	19	
126. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.11638	4 420.18	514	
		Накладные расходы				76%	2 908	
		Сметная прибыль				60%	2 296	
		Всего с НР и СП					9 774	
	
127.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.0616	3 406.83	210	
		Объем: (0.22)*(0.28)						
	
128.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (вход в подъезд №63)	м3		2.03	1 553.00	3 153	
128. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	16.7272	172.120	2 879	
128. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	2.3345	98.24	229	
128. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	4.669	9.46	44	
		Накладные расходы				99%	2 850	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 727	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 731	
	
129.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.07	23 344.86	1 634	
129. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	10.78	151.590	1 634	
		Накладные расходы				72%	1 176	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	621	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 431	
	
130.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.07	7 797.26	546	
130. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	3.7492	145.580	546	
		Накладные расходы				72%	393	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	207	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 147	
	
131.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.2	157.19	1 761	
		Объем: 7*1.6						
	
132.	ГЭСН 46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3		0.29	1 983.37	575	
132. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	9.59	2.7811	172.120	479	
132. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.84	0.8236	98.24	81	
132. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.68	1.6472	9.46	16	
		Накладные расходы				99%	474	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	287	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 337	
	
133.	ГЭСН 06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3		0.0029	98 050.65	284	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.61	0.065569	274.637	18	
133. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	337.48	0.978692	167.930	164	
133. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	21.3	0.06177	1 078.65	67	
			(1)			276.63	17	
133. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.39	0.001131	963.24	1	
			(1)			276.63		
133. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000783	1 065.12	1	
			(1)			205.93		
133. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	16.78	0.048662	12.72	1	
133. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.65	0.001885	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
133. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.283	0.0008207	20.52		
133. 9.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	88.2	0.25578	11.16	3	
133. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.018	0.0000522	59 117.96	3	
133. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.025	0.0000725	15 094.65	1	
133. 12.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.028	0.0000812	48 521.28	4	
133. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.22	0.000638	6 380.58	4	
133. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.12992	259.50	34	
		Накладные расходы				95%	173	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	100	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					557	
	
134.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.2958	3 360.22	994	
		Объем: (0.0029)*102.0						
	
135.	ГЭСН 08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3		2.03	1 963.53	3 986	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.812	276.630	225	
135. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5.4	10.962	161.500	1 770	
135. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.4	0.812	1 078.65	876	
			(1)			276.63	225	
135. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.8932	20.52	18	
135. 5.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.24	0.4872	2 702.05	1 316	
135. 6.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.001015	4 895.14	5	
		Накладные расходы				110%	2 195	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	1 357	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 537	
	
136.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.7998	14 325.47	11 458	
		Объем: (2.03)*0.394						
	
137.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из стеклорубероида	100 м2		0.0812	2 122.84	172	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.001624	236.670		
137. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.28014	166.250	47	
137. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.001624	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
137. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	9.93888	12.48	124	
		Накладные расходы				111%	52	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	30	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					254	
	
138.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-9.9389	12.48	-124	
		Объем: (0.0812)*(-122.4)						
	
139.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2		9.9389	74.66	742	
		Объем: (0.0812)*(122.4)						
	
140.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.5	5 779.69	2 890	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.215	276.630	59	
140. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	17.695	155.780	2 757	
140. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.1	963.24	96	
			(1)			276.63	28	
140. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.115	317.75	37	
			(1)			276.63	32	
140. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.022	20.52		
		Накладные расходы				86%	2 422	
		Сметная прибыль				70%	1 971	
		Всего с НР и СП					7 283	
	
141.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.201	14 325.47	2 879	
		Объем: (0.5)*(0.402)						
	
142.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.1265	2 826.70	358	
		Объем: (0.5)*(0.253)						
	
143.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.447	1 492.46	667	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.010728	256.650	3	
143. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	3.51342	187.210	658	
143. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.005364	317.75	2	
			(1)			276.63	1	
143. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.005364	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
143. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0447	41.35	2	
		Накладные расходы				95%	628	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	311	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 606	
	
144.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		5.811	55.56	323	
		Объем: (0.447)*0.013*1000						
	
145.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.447	49 618.76	22 180	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.05811	236.670	14	
145. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	36.4752	151.590	5 529	
145. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0447	11.67	1	
145. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.05811	1 086.42	63	
			(1)			236.67	14	
145. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.08046	20.52	2	
145. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.11175	8 460.87	946	
145. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	49.17	318.07	15 640	
		Накладные расходы				79%	4 379	
		Сметная прибыль				50%	2 772	
		Всего с НР и СП					29 330	
	
146.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.1118	8 460.87	-946	
		Объем: (0.447)*(-0.25)						
	
147.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-49.17	318.07	-15 640	
		Объем: (0.447)*(-110.0)						
	
148.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2		49.17	43.13	2 121	
		Объем: 44.7*1.10						
	
149.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.447	17 930.08	8 015	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.24266	182.880	227	
149. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	31.68336	187.210	5 931	
149. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.4023	15.19	6	
149. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.24266	277.79	345	
			(1)			182.88	227	
149. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.15645	20.52	3	
149. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.84483	2 046.31	1 729	
		Накладные расходы				95%	5 850	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 894	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 759	
	
150.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.447	2 404.03	1 075	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.02682	236.670	6	
150. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	5.78418	180.650	1 045	
150. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.03129	11.67		
150. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.02682	1 086.42	29	
			(1)			236.67	6	
150. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00447	41.35		
		Накладные расходы				95%	998	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	494	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 567	
	
151.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		5.811	101.59	590	
		Объем: (0.447)*13						
	
152.	С14 цена поставщ.	Краска акриловая типа Маршал с колером	кг		16.986	170.00	2 888	
		Объем: (0.447)*38.0						
	
153.	ГЭСН 46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3		1.53	1 840.48	2 816	
153. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	13.6629	176.450	2 411	
153. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	3.4578	98.24	340	
153. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	6.9156	9.46	65	
		Накладные расходы				99%	2 387	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 447	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 649	
	
154.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		1.53	925.56	1 416	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.8415	205.930	173	
154. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	5.4468	161.500	880	
154. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.1377	1 065.12	147	
			(1)			205.93	28	
154. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	1.4229	3.17	5	
154. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.7038	540.73	381	
			(1)			205.93	145	
154. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.2295	20.52	5	
		Накладные расходы				111%	1 169	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	674	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 259	
	
155.	02.2.01.02-0017	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3		1.9584	998.15	1 955	
		Объем: (1.53)*1.28						
	
156.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		1.53	655.95	1 004	
156. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	5.5998	162.900	912	
156. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.7344	3.65	3	
156. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00306	23 190.21	71	
156. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.5355	20.52	11	
156. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00153	4 420.18	7	
		Накладные расходы				111%	1 012	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	584	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 600	
	
157.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		1.5606	3 213.38	5 015	
		Объем: 1.53*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 535 913	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 534 152	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 008 751	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 101, 109, 128, 132, 153; %=95 - по стр. 102, 107, 108, 110, 118, 119, 124, 133, 143, 149, 150; %=80 - по стр. 104; %=81 - по стр. 112-114; %=86 - по стр. 115, 140; %=111 - по стр. 120, 122, 137, 154, 156; %=76 - по стр. 126; %=72 - по стр. 129, 130; %=110 - по стр. 135; %=79 - по стр. 145)					387 242	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 101, 109, 112-114, 126, 128, 132, 153; %=47 - по стр. 102, 107, 108, 110, 118, 119, 143, 149, 150; %=50 - по стр. 104, 145; %=70 - по стр. 115, 140; %=64 - по стр. 120, 122, 137, 154, 156; %=55 - по стр. 124, 133; %=38 - по стр. 129, 130; %=68 - по стр. 135)					211 764	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 133 158	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 761	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 761	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 134 919	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	45 687	
	ИТОГО					2 180 606	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	43 612	
	ИТОГО					2 224 218	
	НДС 20%				20	444 844	
	ВСЕГО С НДС					2 669 062	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					387 242	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					211 764	
	
	Раздел 4.  ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
158.	ГЭСН 46-03-010-01 
(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.26	5 802.64	1 509	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
158. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26.5475	6.90235	184.980	1 277	
158. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	7.6125	1.97925	98.24	194	
158. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	15.225	3.9585	9.46	37	
		Накладные расходы				99%	1 264	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	766	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 539	
	
159.	ГЭСН 46-03-010-02 
(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.08	13 312.44	1 065	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
159. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	62.0025	4.9602	184.980	918	
159. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	1.2586	98.24	124	
159. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	2.5172	9.46	24	
		Накладные расходы				99%	909	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	551	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 525	
	
160.	ГЭСН 46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.1	13 494.59	1 349	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.04	236.670	9	
160. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	60.8	6.08	157.170	956	
160. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.023	11.67		
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.04	1 086.42	43	
			(1)			236.67	9	
160. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00137	20.52		
160. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00059	59 117.96	35	
160. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00049	15 094.65	7	
160. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	48 521.28	46	
160. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.021	6 768.37	142	
160. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.018	6 644.75	120	
		Накладные расходы				99%	955	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	579	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 883	
	
161.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.104	3 563.63	371	
		Объем: (0.1)*(1.04)						
	
162.	ГЭСНр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.92	5 985.23	5 506	
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.092	276.630	25	
162. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	31.8872	161.500	5 150	
162. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.092	317.75	29	
			(1)			276.63	25	
162. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	3.036	3.25	10	
162. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.3956	473.47	187	
162. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	2.5208	51.66	130	
162. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.2024			
		Накладные расходы				74%	3 830	
		Сметная прибыль				50%	2 588	
		Всего с НР и СП					11 923	
	
163.	ГЭСНр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.48	10 295.89	4 942	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0816	276.630	23	
163. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	28.6176	161.500	4 622	
163. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.0816	317.75	26	
			(1)			276.63	23	
163. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	2.736	3.25	9	
163. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.3552	473.47	168	
163. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	2.2704	51.66	117	
163. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.1632			
		Накладные расходы				74%	3 437	
		Сметная прибыль				50%	2 323	
		Всего с НР и СП					10 702	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
164.	ГЭСН 16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м		0.456	17 838.44	8 134	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.010944	256.650	3	
164. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	92.088	41.992128	184.980	7 768	
164. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.005472	619.91	3	
			(1)			276.63	2	
164. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.005472	773.68	4	
			(1)			236.67	1	
164. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.694944	18.69	13	
164. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.128	7.354368	38.80	285	
164. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.368	0.167808	20.52	3	
164. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0007	0.0003192	150 319.22	48	
164. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.111	0.050616	180.86	9	
164. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.001824	45.32		
		Накладные расходы				115%	8 937	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	5 517	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					22 588	
	
165.	24.3.02.05-0004	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм	м		46.506	63.44	2 950	
		Объем: 46*1.011						
	
166.	24.1.02.01-0015	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт.		51	64.78	3 304	
		Объем: (0.456)*(111.0)						
	
167.	С2 цена поставщи.	ППР отвод 32мм 90град	шт		48	10.80	518	
	
168.	24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм	шт.		48	10.52	505	
	
169.	С18.1-09.06-1042	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм, тип в/н	шт.		16	584.33	9 349	
	
170.	ГЭСН 16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м		0.464	14 007.33	6 499	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.022272	256.650	6	
170. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	72.636	33.703104	184.980	6 234	
170. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.024	0.011136	619.91	7	
			(1)			276.63	3	
170. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.024	0.011136	773.68	9	
			(1)			236.67	3	
170. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.707136	18.69	13	
170. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	10.272	4.766208	38.80	185	
170. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.905	0.41992	20.52	9	
170. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0005	0.000232	150 319.22	35	
170. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.091	0.042224	180.86	8	
170. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.0045936	45.32		
		Накладные расходы				115%	7 176	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	4 430	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 105	
	
171.	24.3.02.05-0006	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм	м		46.8176	154.32	7 225	
		Объем: 46.4*1.009						
	
172.	24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		42	78.15	3 282	
		Объем: (0.464)*(91.0)						
	
173.	24.3.05.16-0134	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм	шт.		32	51.27	1 641	
	
174.	24.3.05.07-0155	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм	шт.		3.2	27.74	89	
	
175.	С22 цена поставщ.	Муфта ППР переходная 50х32мм	шт		16	28.00	448	
	
176.	24.3.02.05-0007	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 63 мм (гильза)	м		5	244.21	1 221	
	
177.	С18.1-09.06-1052	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 40 мм, тип в/в	шт.		2	1 433.83	2 868	
	
178.	ГЭСНр 65-25-2 
(Прим)	Установка пробко-спускных кранов	100 шт.		0.16	7 355.59	1 177	
178. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.8	6.688	166.250	1 112	
178. 2.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1.2	0.192	139.62	27	
178. 3.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0034	0.000544	42 864.80	23	
178. 4.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0012	0.000192	77 544.53	15	
		Накладные расходы				103%	1 145	
		Сметная прибыль				60%	667	
		Всего с НР и СП					2 990	
	
179.	С18.1-09.06-1022	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/н	шт.		16	246.24	3 940	
	
180.	ГЭСН 26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		9.3	2 234.84	20 784	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	2.79	236.670	660	
180. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	39.2832	192.800	7 574	
180. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	2.79	1 086.42	3 031	
			(1)			236.67	660	
180. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	4.3524	4.29	19	
180. 5.	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	1.5	13.95	676.20	9 433	
180. 6.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	2.79	206.82	577	
180. 7.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.186	808.65	150	
		Накладные расходы				90%	7 411	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	4 940	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					33 135	
	
181.	12.2.07.05-0048	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм	100 м		0.506	2 807.88	1 421	
	
182.	12.2.07.05-0060	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	100 м		0.517	4 774.35	2 468	
	
183.	ГЭСН 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт.		2	1 767.20	3 534	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.048	256.650	12	
183. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.716	15.432	187.210	2 889	
183. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.024	1 078.65	26	
			(1)			276.63	7	
183. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	1 086.42	26	
			(1)			236.67	6	
183. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.732	1.464	3.25	5	
183. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.672	1.344	45.37	61	
183. 7.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.002	13 574.31	27	
183. 8.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.021	473.47	10	
183. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.042	0.084	51.66	4	
183. 10.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0004	71 005.26	28	
183. 11.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0006	0.0012	161 791.75	194	
183. 12.	23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.4	0.8	329.63	264	
		Накладные расходы				115%	3 336	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	2 060	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 930	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					96 099	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 631	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					13 631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 631	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					46 090	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					20 046	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 158-160; %=90 - по стр. 180)					10 539	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 158-160, 180)					6 836	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					63 465	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					36 378	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 162, 163; %=115 - по стр. 164, 170, 183; %=103 - по стр. 178)					27 861	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 162, 163; %=71 - по стр. 164, 170, 183; %=60 - по стр. 178)					17 585	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					81 824	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					158 920	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 401	
	ИТОГО					162 321	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 246	
	ИТОГО					165 567	
	НДС 20%				20	33 113	
	ВСЕГО С НДС					198 680	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					38 400	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24 421	
	
	Раздел 5.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
184.	ГЭСН 46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		0.38	1 594.23	606	
184. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	2.964	176.450	523	
184. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	0.7068	98.24	69	
184. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	1.4136	9.46	13	
		Накладные расходы				99%	518	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	314	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 438	
	
185.	ГЭСНр 51-1-5	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3		0.0375	95 054.31	3 565	
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.00375	236.670	1	
185. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	519.1	19.46625	151.590	2 951	
185. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.00375	1 086.42	4	
			(1)			236.67	1	
185. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0045	0.00016875	59 117.96	10	
185. 5.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.36	0.0135	6 735.46	91	
185. 6.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2.47	0.092625	5 491.70	509	
		Накладные расходы				75%	2 214	
		Сметная прибыль				45%	1 328	
		Всего с НР и СП					7 107	
	
186.	ГЭСНр 51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3		0.0106	58 111.07	616	
186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42	0.4452	236.670	105	
186. 2.	1-100-12	Средний разряд работы 1,2	чел.-ч	83	0.8798	142.090	125	
186. 3.	91.14.03-001	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	42	0.4452	1 102.80	491	
			(1)			236.67	105	
		Накладные расходы				75%	173	
		Сметная прибыль				45%	104	
		Всего с НР и СП					892	
	
187.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.038	2 389.96	91	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.01596	205.930	3	
187. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.24	0.46512	158.710	74	
187. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	0.01596	1 065.12	17	
			(1)			205.93	3	
		Накладные расходы				117%	90	
						=(130*0.9)		
		Сметная прибыль				76%	59	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					240	
	
188.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.418	568.71	238	
		Объем: (0.038)*11.0						
	
189.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (полы)	м3		0.38	936.93	356	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.1368	205.930	28	
189. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	1.55496	167.930	261	
189. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.03648	1 065.12	39	
			(1)			205.93	8	
189. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	0.20064	3.17	1	
189. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.10032	540.73	54	
			(1)			205.93	21	
189. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.057	20.52	1	
		Накладные расходы				111%	321	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	185	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					862	
	
190.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.456	568.71	259	
		Объем: (0.38)*1.2						
	
191.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		0.38	1 110.06	422	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.2508	205.930	52	
191. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	1.62336	161.500	262	
191. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	0.04104	1 065.12	44	
			(1)			205.93	8	
191. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	0.42408	3.17	1	
191. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	0.20976	540.73	113	
			(1)			205.93	43	
191. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.057	20.52	1	
		Накладные расходы				111%	349	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	201	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					972	
	
192.	02.2.01.02-0017	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3		0.4864	998.15	486	
		Объем: (0.38)*1.28						
	
193.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		0.304	775.54	236	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
193. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	1.335168	162.900	217	
193. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	0.175104	3.65	1	
193. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.000608	23 190.21	14	
193. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1064	20.52	2	
193. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.000304	4 420.18	1	
		Накладные расходы				111%	241	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	139	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					616	
	
194.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		0.3101	3 213.38	996	
		Объем: 0.304*1.02						
	
195.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из стеклорубероида	100 м2		0.038	2 241.90	85	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
195. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.000912	236.670		
195. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	0.15732	166.250	26	
195. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.000912	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
195. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	4.6512	12.48	58	
		Накладные расходы				111%	29	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	17	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					131	
	
196.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-4.6512	12.48	-58	
		Объем: (0.038)*(-122.4)						
	
197.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2		4.6512	74.66	347	
		Объем: (0.038)*(122.4)						
	
198.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.038	7 915.26	301	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	0.057912	276.630	16	
198. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	1.801656	154.380	278	
198. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	0.057912	317.75	18	
			(1)			276.63	16	
198. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	0.413592	3.65	2	
198. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.133	20.52	3	
		Накладные расходы				111%	326	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	188	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					816	
	
199.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0775	3 119.63	242	
		Объем: (0.038)*2.04						
	
200.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2		0.0038	1 097.18	4	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	0.0057456	276.630	2	
200. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	0.01368	154.380	2	
200. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	0.0057456	317.75	2	
			(1)			276.63	2	
200. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	0.0634752	3.65		
		Накладные расходы				111%	4	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	3	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					11	
	
201.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0114	3 119.63	36	
		Объем: (0.0038)*0.51						
		Начисления: Н48= 6	
	
202.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.0076	4 610.37	35	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.0034656	253.495	1	
202. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	0.1152768	172.120	20	
202. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.0014592	963.24	1	
			(1)			276.63		
202. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.0020064	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
202. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0002128	54 567.84	12	
		Накладные расходы				95%	20	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	12	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					67	
	
203.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.0002	54 567.84	-11	
		Объем: (0.007562)*(-0.028)						
	
204.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		3.8	53.60	204	
	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
205.	ГЭСН 46-03-010-02 
(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.1	13 312.44	1 331	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
205. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	62.0025	6.20025	184.980	1 147	
205. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	1.57325	98.24	155	
205. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	3.1465	9.46	30	
		Накладные расходы				99%	1 136	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	688	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 155	
	
206.	ГЭСН 46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3		0.12	13 494.59	1 619	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.048	236.670	11	
206. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	60.8	7.296	157.170	1 147	
206. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.0276	11.67		
206. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.048	1 086.42	52	
			(1)			236.67	11	
206. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.001644	20.52		
206. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000708	59 117.96	42	
206. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000588	15 094.65	9	
206. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00114	48 521.28	55	
206. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0252	6 768.37	171	
206. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0216	6 644.75	144	
		Накладные расходы				99%	1 146	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	695	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 460	
	
207.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.1248	3 563.63	445	
		Объем: (0.12)*(1.04)						
	
208.	ГЭСНр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.57	11 354.68	6 472	
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0912	276.630	25	
208. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	39.216	164.300	6 443	
208. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0912	317.75	29	
			(1)			276.63	25	
208. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.3363			
		Накладные расходы				74%	4 786	
		Сметная прибыль				50%	3 234	
		Всего с НР и СП					14 492	
	
209.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.434	14 116.47	6 127	
209. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.13888	276.630	38	
209. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	37.0202	164.300	6 082	
209. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.13888	317.75	44	
			(1)			276.63	38	
209. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.58156			
		Накладные расходы				74%	4 529	
		Сметная прибыль				50%	3 060	
		Всего с НР и СП					13 716	
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
210.	ГЭСН 16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м		0.57	13 453.10	7 668	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0684	244.662	17	
210. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	71.904	40.98528	182.740	7 490	
210. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.024	0.01368	1 078.65	15	
			(1)			276.63	4	
210. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.048	0.02736	773.68	21	
			(1)			236.67	6	
210. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.02736	1 086.42	30	
			(1)			236.67	6	
210. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.197	0.11229	20.52	2	
210. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000684	161 791.75	111	
		Накладные расходы				115%	8 633	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	5 330	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					21 631	
	
211.	24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		28	78.15	2 188	
	
212.	01.7.19.02-0051	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.		0.07	458.66	32	
		Объем: (0.57)*12.0						
	
213.	24.3.01.06-0046	Труба ПВХ, диаметр 50 мм	м		56.886	50.03	2 846	
		Объем: (0.57)*99.8						
	
214.	С4 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф50мм канализационная  серая	шт		50	66.17	3 309	
	
215.	С5 цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф50мм (с резинкой 71/50)	шт		16	128.33	2 053	
	
216.	С6 цена поставщи.	ПВХ колено 50мм 45град	шт		16	21.95	351	
	
217.	С7 цена поставщ.	ПВХ тройник 50х50х50 90град	шт		8	29.98	240	
	
218.	С8 цена поставщ.	ПВХ тройник 50х50х50 45град	шт		8	43.48	348	
	
219.	ГЭСН 16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м		0.17	13 220.56	2 247	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
219. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.552	0.09384	245.357	23	
219. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	66.996	11.38932	182.740	2 081	
219. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.0204	1 078.65	22	
			(1)			276.63	6	
219. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.216	0.03672	773.68	28	
			(1)			236.67	9	
219. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.216	0.03672	1 086.42	40	
			(1)			236.67	9	
219. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	0.13362	20.52	3	
219. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0004522	161 791.75	73	
		Накладные расходы				115%	2 420	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 494	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 160	
	
220.	01.7.19.02-0052	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт.		0.02	966.60	19	
		Объем: (0.17)*12.0						
	
221.	С19 цена поставщ.	Труба ПВХ, диаметр 100 мм	м		16.966	162.71	2 761	
		Объем: (0.17)*99.8						
	
222.	24.1.02.01-0023	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт.		1.3	174.55	227	
	
223.	С9 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт		50	111.02	5 551	
	
224.	С11 цена поставщ.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт		32	183.48	5 871	
	
225.	С12 цена поставщ.	ПВХ колено 110мм 90град	шт		64	55.15	3 530	
	
226.	С13 цена поставщ.	ПВХ тройник 110х110х110 45град	шт		24	60.22	1 445	
	
227.	С20 цена поставщ.	ПВХ заглушка 110	шт		8	31.27	250	
	
228.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (в земле)	100 м		0.264	17 311.98	4 570	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
228. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.022176	265.213	6	
228. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	19.51488	192.800	3 762	
228. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.009504	1 078.65	10	
			(1)			276.63	3	
228. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.006336	963.24	6	
			(1)			276.63	2	
228. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.006336	1 086.42	7	
			(1)			236.67	1	
228. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.41448	20.52	9	
228. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00070224	161 791.75	114	
228. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.056	627.40	663	
		Накладные расходы				115%	4 333	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	2 675	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 578	
	
229.	24.3.03.03-0033	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 110 мм	м		26.3472	260.56	6 865	
		Объем: (0.264)*99.8						
	
230.	ГЭСН 16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.		1	1 864.70	1 865	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
230. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	236.670	3	
230. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10.728	10.728	166.250	1 784	
230. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 086.42	13	
			(1)			236.67	3	
230. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	191.58		
230. 5.	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	35 411.78	68	
		Накладные расходы				115%	2 055	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 269	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 189	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					79 286	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 846	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 846	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 846	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					38 211	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 859	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 184, 205, 206; %=75 - по стр. 185, 186; %=117 - по стр. 187; %=111 - по стр. 189, 191, 193, 195, 198, 200; %=95 - по стр. 202)					6 566	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 184, 205, 206; %=45 - по стр. 185, 186; %=76 - по стр. 187; %=64 - по стр. 189, 191, 193, 195, 198, 200; %=55 - по стр. 202)					3 931	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 708	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					38 229	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 208, 209; %=115 - по стр. 210, 219, 228, 230)					26 756	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 208, 209; %=71 - по стр. 210, 219, 228, 230)					17 062	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					82 047	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					133 601	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 859	
	ИТОГО					136 460	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 729	
	ИТОГО					139 189	
	НДС 20%				20	27 838	
	ВСЕГО С НДС					167 027	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					33 322	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 993	
	
	Раздел 6.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
231.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей	100 шт.		0.02	885.29	18	
231. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.1168	151.590	18	
		Накладные расходы				85%	15	
		Сметная прибыль				65%	12	
		Всего с НР и СП					45	
	
232.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.44	967.58	426	
232. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0132	276.630	4	
232. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	2.7808	151.590	422	
232. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0132	317.75	4	
			(1)			276.63	4	
		Накладные расходы				85%	362	
		Сметная прибыль				65%	277	
		Всего с НР и СП					1 065	
	
233.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.2	468.19	94	
233. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	0.59	158.710	94	
		Накладные расходы				85%	80	
		Сметная прибыль				65%	61	
		Всего с НР и СП					235	
	
234.	ГЭСНр 67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.2	2 733.65	547	
234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.014	276.630	4	
234. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	3.368	158.710	535	
234. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.014	317.75	4	
			(1)			276.63	4	
234. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.296	3.25	1	
234. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.008	473.47	4	
234. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.058	51.66	3	
		Накладные расходы				85%	458	
		Сметная прибыль				65%	350	
		Всего с НР и СП					1 356	
	
	Общестроительные работы	
235.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.16	3 315.79	531	
235. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	2.4272	184.980	449	
235. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.696	98.24	68	
235. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	1.392	9.46	13	
		Накладные расходы				99%	445	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	269	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 245	
	
236.	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.92	3 268.19	3 007	
236. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15.64	14.3888	178.550	2 569	
236. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.06	3.7352	98.24	367	
236. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	7.4704	9.46	71	
		Накладные расходы				99%	2 543	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 541	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 092	
	
237.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.1054	19 466.93	2 052	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*16+(0.03*0.02)*92						
237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.04216	236.670	10	
237. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	7.928188	157.170	1 246	
237. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.022134	11.67		
237. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.04216	1 086.42	46	
			(1)			236.67	10	
237. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00144398	20.52		
237. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00062186	59 117.96	37	
237. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00051646	15 094.65	8	
237. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.109616	3 563.63	391	
237. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0010013	48 521.28	49	
237. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.022134	6 768.37	150	
237. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.018972	6 644.75	126	
		Накладные расходы				99%	1 243	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	754	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 049	
	
238.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.46	23 066.26	10 610	
		Объем: 92*0.5						
238. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	2.8934	195.400	565	
238. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	85.84	39.4864	182.740	7 216	
238. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.3864	317.75	123	
			(1)			276.63	107	
238. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	2.507	268.22	672	
			(1)			182.88	458	
238. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000552	97 284.53	5	
238. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00276	8 460.87	23	
238. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.8602	2 046.31	1 760	
238. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	2.5484	318.07	811	
		Накладные расходы				95%	7 392	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	3 657	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					21 659	
	
239.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.46	9 112.72	4 192	
		Объем: 92*0.5						
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0782	236.670	19	
239. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	20.0376	170.030	3 407	
239. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.0092	273.12	3	
			(1)			236.67	2	
239. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.069	1 086.42	75	
			(1)			236.67	16	
239. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.3864	162.01	63	
239. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.1426	41.35	6	
239. 7.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.0092	101.59	1	
239. 8.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.0138	125.10	2	
239. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.02346	27 119.45	636	
		Накладные расходы				95%	3 255	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 610	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 057	
	
	Монтажные работы	
	Освещение МОП (стояки подвал)	
240.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		8	472.58	3 781	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
240. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	14.976	184.980	2 770	
240. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	1.248	45.37	57	
240. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.048	121.58	6	
240. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.008	164.01	1	
240. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.096	547.79	53	
240. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.56	68.45	38	
240. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.392	94.03	37	
240. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.112	180.76	20	
240. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.008	396.45	3	
240. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.288	125.10	36	
240. 11.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.048	110.42	5	
240. 12.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.8	884.86	708	
		Накладные расходы				95%	2 632	
		Сметная прибыль				65%	1 801	
		Всего с НР и СП					8 213	
	
241.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель  220В,  ВА47-29  С10/2	шт		8	121.00	968	
	
242.	ГЭСНм 08-02-410-01	Прокладка труба полиэтиленовая  диаметр: до 25 мм	100 м		2.8	4 331.62	12 129	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.6048	256.650	155	
242. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.032	44.8896	182.740	8 203	
242. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.3024	963.24	291	
			(1)			276.63	84	
242. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.3024	1 086.42	329	
			(1)			236.67	72	
242. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.0588	3 590.22	211	
242. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.56	170.96	96	
242. 7.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	2.8	1 022.15	2 862	
		Накладные расходы				95%	7 940	
		Сметная прибыль				65%	5 433	
		Всего с НР и СП					25 502	
	
243.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		285.6	14.41	4 115	
		Объем: 280*1.02						
	
244.	24.1.02.01-0003	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.		280	40.96	11 469	
	
245.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		16	293.82	4 701	
	
246.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		2.8	1 390.32	3 893	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
246. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.1344	256.650	34	
246. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	18.1104	182.740	3 309	
246. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0672	963.24	65	
			(1)			276.63	19	
246. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0672	1 086.42	73	
			(1)			236.67	16	
246. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.448	547.79	245	
246. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00168	20 716.86	35	
246. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.056	125.10	7	
246. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.14	443.65	62	
246. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.03416	1 205.13	41	
		Накладные расходы				95%	3 176	
		Сметная прибыль				65%	2 173	
		Всего с НР и СП					9 242	
	
247.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.286	33 946.61	9 709	
		Объем: 280*1.02						
	
248.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.16	7 795.08	1 247	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
248. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0096	260.646	3	
248. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	6.0672	192.800	1 170	
248. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00576	963.24	6	
			(1)			276.63	2	
248. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00384	1 086.42	4	
			(1)			236.67	1	
248. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0176	547.79	10	
248. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.1632	180.76	30	
248. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000256	158 756.92	4	
248. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000048	104 909.19	5	
		Накладные расходы				95%	1 114	
		Сметная прибыль				65%	762	
		Всего с НР и СП					3 124	
	
249.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		1.6	423.08	677	
	
250.	ГЭСНм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.04	6 413.38	257	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
250. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	260.646	1	
250. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	1.25952	192.800	243	
250. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	963.24	1	
			(1)			276.63		
250. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
250. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000126	8 460.87	1	
250. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00408	1 508.89	6	
		Накладные расходы				95%	232	
		Сметная прибыль				65%	159	
		Всего с НР и СП					647	
	
251.	С20.4-01.01-0052	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.		0.4	1 066.21	426	
	
252.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.		4.4	55.77	245	
	
253.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.44	23 125.05	10 175	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
253. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.924	256.764	237	
253. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	37.29792	192.800	7 191	
253. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.46464	963.24	448	
			(1)			276.63	129	
253. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.45936	1 086.42	499	
			(1)			236.67	109	
253. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.1364	547.79	75	
253. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0013464	140 845.36	190	
253. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	1.7952	180.76	325	
253. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.4488	2 960.48	1 329	
		Накладные расходы				95%	7 057	
		Сметная прибыль				65%	4 828	
		Всего с НР и СП					22 060	
	
254.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		44	157.57	6 933	
	
255.	20.3.02.12-0001	Лампа энергосберегающая: 20W 4200K Е27	10 шт.		4.4	90.80	400	
	
256.	ГЭСНм 08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт.		4	362.11	1 448	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
256. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.384	256.650	99	
256. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.356	5.424	187.210	1 015	
256. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.048	0.192	963.24	185	
			(1)			276.63	53	
256. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.192	1 086.42	209	
			(1)			236.67	45	
256. 5.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.06	0.24	94.03	23	
		Накладные расходы				95%	1 058	
		Сметная прибыль				65%	724	
		Всего с НР и СП					3 230	
	
257.	20.4.01.02-0041	Таймер освещения ТО47 16А	10 шт.		0.4	986.00	394	
	
258.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		139.412	529.66	73 841	
		Объем: (1459.58+73.07+31.12+701.95+552.73)*0.02*1.8+1.28+17.31+(6.5+2.03)*1.8+(0.29+1.53)*2.2						
	
259.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		139.412	272.78	38 029	
		Объем: (1459.58+73.07+31.12+701.95+552.73)*0.02*1.8+1.28+17.31+(6.5+2.03)*1.8+(0.29+1.53)*2.2						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					206 314	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					968	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 241)					29	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 241)					12	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 009	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					73 084	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					39 069	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 231-234; %=95 - по стр. 240, 242, 246, 248, 250, 253, 256)					24 124	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 231-234, 240, 242, 246, 248, 250, 253, 256)					16 580	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					113 788	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 392	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 235-237; %=95 - по стр. 238, 239)					14 878	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 235-237; %=47 - по стр. 238, 239)					7 832	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					43 102	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					111 870	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					111 870	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					269 769	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 773	
	ИТОГО					275 542	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 511	
	ИТОГО					281 053	
	НДС 18%				20	56 211	
	ВСЕГО С НДС					337 264	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					39 002	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24 412	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					4 112 776	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					968	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 241)					29	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 241)					12	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 009	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					107 636	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					69 689	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 64, 66, 240, 242, 246, 248, 250, 253, 256; %=85 - по стр. 231-234)					27 511	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 64, 66, 231-234, 240, 242, 246, 248, 250, 253, 256)					18 897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					154 044	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 798 441	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 931 644	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 53, 55, 59, 79, 135; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 26, 32, 87, 95, 96, 101, 109, 128, 132, 153, 158-160, 184, 205, 206, 235-237; %=86 - по стр. 7, 27, 56, 115, 140; %=83 - по стр. 9, 50; %=95 - по стр. 12, 14, 20, 23, 29, 31, 37, 38, 78, 92, 93, 99, 100, 102, 107, 108, 110, 118, 119, 124, 133, 143, 149, 150, 202, 238, 239; %=79 - по стр. 15, 33, 145; %=108 - по стр. 41, 43, 44, 46; %=81 - по стр. 54, 60-62, 112-114; %=85 - по стр. 63; %=104 - по стр. 67; %=72 - по стр. 70, 71, 129, 130; %=111 - по стр. 73, 75, 81, 83, 85, 120, 122, 137, 154, 156, 189, 191, 193, 195, 198, 200; %=106 - по стр. 88, 90, 97; %=80 - по стр. 104; %=76 - по стр. 126; %=90 - по стр. 180; %=75 - по стр. 185, 186; %=117 - по стр. 187)					1 338 651	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 53, 55, 59, 79, 135; %=50 - по стр. 4, 5, 15, 33, 104, 145; %=60 - по стр. 6, 26, 32, 54, 60-62, 67, 87, 95, 96, 101, 109, 112-114, 126, 128, 132, 153, 158-160, 180, 184, 205, 206, 235-237; %=70 - по стр. 7, 27, 56, 115, 140; %=65 - по стр. 9, 50, 63; %=47 - по стр. 12, 14, 20, 23, 29, 31, 37, 38, 78, 92, 93, 99, 100, 102, 107, 108, 110, 118, 119, 143, 149, 150, 238, 239; %=55 - по стр. 41, 43, 44, 46, 124, 133, 202; %=38 - по стр. 70, 71, 129, 130; %=64 - по стр. 73, 75, 81, 83, 85, 120, 122, 137, 154, 156, 189, 191, 193, 195, 198, 200; %=54 - по стр. 88, 90, 97; %=45 - по стр. 185, 186; %=76 - по стр. 187)					744 626	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 881 718	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					74 607	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 162, 163, 208, 209; %=115 - по стр. 164, 170, 183, 210, 219, 228, 230; %=103 - по стр. 178)					54 617	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 162, 163, 208, 209; %=71 - по стр. 164, 170, 183, 210, 219, 228, 230; %=60 - по стр. 178)					34 647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					163 871	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					131 124	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					131 124	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					6 331 766	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	135 500	
	ИТОГО					6 467 266	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	129 345	
	ИТОГО					6 596 611	
	НДС 20%				20	1 319 322	
	ВСЕГО С НДС					7 915 933	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 420 779	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					798 170	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"                                        Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)