«УТВЕРЖДАЮ»	
                                                                                                                                       Смета на сумму:   1 170 254      руб.	
		
                                                                                                                                ________________ /____Русович С.Б.___ /	
		
                                                                                                                                   «______»____________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений
многоквартирного дома по ул.Сеченова, д.7	
Сметная стоимость:	1 170.254	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.620	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	244.691	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.231	553.31	459.71	93.60	681.12	565.90	115.22	16.11	6.86	9 907	9 117	790	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			560.24				84%	7 658			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			339.54				48%	4 376			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.90					21 941			
	
2.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.223	75.57	75.35	0.22	16.85	16.80	0.05	16.11	6.5	271	271		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			13.94				71%	192			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.92				52%	141			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.71					604			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, 100 м2 кровли	1.231	172.51	127.80	44.71	212.36	157.32	55.04	16.11	9.68	3 067	2 534	533	
					6.95			8.56	1	16.08			138	
	Накладные расходы		83%			137.68				71%	1 897			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			107.82				52%	1 389			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					457.86					6 354			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	16.11	9.04	4 056	1 163	66	
				4 121.69			824.34		3.43	1		2 827		
	Накладные расходы		83%			59.89				71%	826			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.90				52%	605			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 010.63					5 486			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.181	6 775.72	1 449.90	67.19	1 226.41	262.43	12.16	16.11	9	8 192	4 228	109	
				5 258.63			951.81		4.05	1		3 855		
	Накладные расходы		83%			217.82				71%	3 002			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.58				52%	2 199			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.81					13 392			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.45	9 291.30	1 358.31	34.61	4 181.09	611.24	15.57	16.11	8.96	20 578	9 847	140	
				7 898.38			3 554.27		2.98	1		10 592		
	Накладные расходы		83%			507.33				71%	6 991			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			397.31				52%	5 120			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 085.73					32 690			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	16.11	7.35	12 051	5 822	267	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.87	17.45		5 962	125	
	Накладные расходы		86%			316.99				73%	4 341			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	3 330			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					19 723			
	
8.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, Этернит, 100 м2 кровли	1.231	4 877.10	504.69	210.18	6 003.72	621.27	258.73	16.12	8.71	37 426	10 015	2 253	
				4 162.24	20.39		5 123.72	25.10	4.91	16.09		25 157	404	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			698.08				92%	9 585			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			355.50				44%	4 584			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 057.30					51 596			
	
9.	СЦена поставщика. 
Этернит, м2	157.568	102.54			16 156.57			1	1	68 989			
				102.54			16 156.57		4.27	1		68 989		
	Объем: 1.231*128													
	Поправки: М: =10.38*78.79/1.98*1.06/4.27	
	
10.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.00405	21 223.62	2 306.00	742.65	85.96	9.34	3.01	16.11	7.17	377	150	22	
				18 174.97	28.43		73.61	0.12	2.78	18.81		205	2	
	Объем: 0.75*0.54													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.03				90%	137			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.11				43%	65			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.10					579			
	
11.	СЦена поставщика. 
Окно-люк, м2	0.405	2 769.81			1 121.77			1	1	4 790			
				2 769.81			1 121.77		4.27	1		4 790		
	Объем: 0.75*0.54													
	Поправки: М: =11710*1.01/4.27	
	
12.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.223	8 813.16	326.90	31.86	1 965.34	72.90	7.11	16.11	8.82	7 251	1 174	63	
				8 454.40	3.03		1 885.33	0.67	3.19	16.07		6 014	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			79.46				92%	1 090			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			40.46				44%	521			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 085.26					8 863			
	
13.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.223	2 956.30	374.76	6.66	659.25	83.57	1.49	16.11	9.22	2 939	1 346	14	
				2 574.88	1.03		574.20	0.23	2.75	18.87		1 579	4	
	Накладные расходы		83%			69.55				71%	959			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.47				52%	702			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					783.27					4 600			
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.9135	221.62	101.80	102.69	202.45	92.99	93.81	16.11	3.72	1 888	1 498	349	
				17.13	1.45		15.65	1.32	2.64	16.18		41	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			84.88				77%	1 170			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.59				48%	729			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.92					3 787			
	
15.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	18.90945	36.04			681.50					3 566			
				36.04			681.50		188.6			3 566		
	Объем: (0.9135)*20.7													
	
16.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.208	7 415.77	333.04	13.17	1 542.48	69.27	2.74	16.11	9.13	5 317	1 116	25	
				7 069.56			1 470.47		2.84	1		4 176		
	Накладные расходы		83%			57.49				71%	792			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.03				52%	580			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 645.00					6 690			
	
17.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.11	9.14	2 695	1 118	9	
				5 145.09			617.41		2.54	1		1 568		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	794			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 070			
	
18.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	16.11	9.14	724	310	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 105			
	
19.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	16.11	9.14	1 363	619	6	
				8 231.09			658.49		1.12	1		738		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 124			
	
20.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	16.11	9.16	2 280	1 267	2	
				1 029.19			247.01		4.09	1		1 010		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	900			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	659			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 838			
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.15	4 972.00	72.11	75.20	745.80	10.82	11.28	16.11	7.68	3 583	174	87	
				4 824.69	5.48		723.70	0.82	4.59	16.09		3 322	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			12.57				92%	172			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.40				44%	82			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					764.77					3 837			
	
22.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.012	8 572.20	5 513.35	252.31	102.87	66.16	3.03	16.11	7.76	1 242	1 066	23	
				2 806.54	60.12		33.68	0.72	4.52	17.91		152	13	
	Накладные расходы		78%			52.17				66%	712			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			42.13				50%	540			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.17					2 494			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0504	3 086.00			155.53					677			
				3 086.00			155.53		13 441.57			677		
	Объем: 0.012*4200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.012	13 930.32	9 132.45	284.04	167.16	109.59	3.41	16.11	7.75	2 037	1 765	26	
				4 513.83	67.62		54.17	0.81	4.52	17.9		245	15	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	1 175			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	890			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					4 102			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0792	3 086.00			244.41					1 065			
				3 086.00			244.41		13 441.57			1 065		
	Объем: 0.012*2200*3													
	
26.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над и под крышей, 100 м2 поверхности	0.0864	2 412.79	1 295.60	2.05	208.47	111.94	0.18	16.11	6.41	2 146	1 803	1	
				1 115.14			96.35		3.54	1		341		
	Объем: 4.32+4.32													
	Накладные расходы		79%			88.43				67%	1 208			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			55.97				40%	721			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					352.87					4 075			
	
27.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0432	1 236.03	156.48	10.34	53.40	6.76	0.45	16.11	9.08	248	109	4	
				1 069.21			46.19		2.92	1		135		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.42				80%	87			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.18				37%	40			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.00					376			
	
	ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
28.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию, 100 м2 основания	0.38	144.40	144.40		54.87	54.87		16.11	1	884	884		
									1	1				
	Объем: 4.2*9.05													
	Накладные расходы		80%			43.90				68%	601			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			37.31				54%	477			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.08					1 962			
	
29.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	3.8	47.52	20.14	27.38	180.58	76.52	104.06	16.11	7.36	1 999	1 233	766	
					3.42			13.01	2.16	16.11			210	
	Объем: 38*0.10													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			96.69				92%	1 328			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			49.24				44%	635			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.51					3 961			
	
30.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.42	2 314.38	619.65	152.98	972.04	260.25	64.25	16.11	9.13	7 000	4 193	587	
				1 541.75			647.54		3.43	1		2 221		
	Объем: 21*2													
	Накладные расходы		85%			221.21				72%	3 019			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			208.20				64%	2 684			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 401.45					12 702			
	
31.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.38	286.73	122.64	1.26	108.96	46.60	0.48	16.11	9.16	957	751	4	
				162.83			61.88		3.26	1		202		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			43.34				79%	593			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.82				51%	383			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.12					1 933			
	
32.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	47.5	7.04			334.40					1 134			
				7.04			334.40		23.88			1 134		
	Объем: 0.38*125													
	
33.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	5.7	202.86	119.97	82.89	1 156.28	683.82	472.46	16.11	8.94	15 240	11 016	4 224	
									18.43	1				
	Объем: 38*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			615.44				77%	8 482			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			410.29				48%	5 288			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 182.01					29 010			
	
34.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	5.81	671.40			3 900.83					21 164			
				671.40			3 900.83		3 642.62			21 164		
	Объем: 5.7*1.02													
	
35.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.38	286.73	122.64	1.26	108.96	46.60	0.48	16.11	9.16	957	751	4	
				162.83			61.88		3.26	1		202		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			43.34				79%	593			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.82				51%	383			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.12					1 933			
	
36.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	47.5	15.27			725.33					2 383			
				15.27			725.33		50.16			2 383		
	Объем: 0.38*125													
	
37.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	0.38	5 618.36	315.76	133.24	2 134.98	119.99	50.63	16.11	7.6	8 820	1 933	385	
				5 169.37	11.14		1 964.36	4.23	3.31	16.09		6 502	68	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			131.67				90%	1 801			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			67.08				43%	860			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 333.73					11 481			
	
38.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.76	221.62	101.80	102.69	168.43	77.37	78.04	16.11	3.72	1 571	1 246	290	
				17.13	1.45		13.02	1.10	2.64	16.18		34	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			70.62				77%	973			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.08				48%	607			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286.14					3 151			
	
39.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	15.732	36.04			566.98					2 967			
				36.04			566.98		188.6			2 967		
	Объем: (0.76)*20.7													
	
	скосы	
	
40.	ТЕРр 58-17-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим.) 
Разборка теплоизоляции, 100 м2 покрытия кровли	0.416	107.88	105.82	2.06	44.88	44.02	0.86	16.11	6.44	715	709	6	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			36.54				71%	503			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.61				52%	369			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.03					1 587			
	
41.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.416	286.73	122.64	1.26	119.28	51.02	0.53	16.11	9.16	1 048	822	5	
				162.83			67.74		3.26	1		221		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			47.45				79%	649			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			32.65				51%	419			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.38					2 117			
	
42.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	52	7.04			366.08					1 242			
				7.04			366.08		23.88			1 242		
	Объем: 0.416*125													
	
43.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	6.24	202.86	119.97	82.89	1 265.82	748.60	517.22	16.11	8.94	16 684	12 060	4 624	
									18.43	1				
	Объем: 41.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			673.74				77%	9 286			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			449.16				48%	5 789			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 388.72					31 759			
	
44.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	6.3648	671.40			4 273.33					23 185			
				671.40			4 273.33		3 642.62			23 185		
	Объем: 6.24*1.02													
	
45.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.416	286.73	122.64	1.26	119.28	51.02	0.53	16.11	9.16	1 048	822	5	
				162.83			67.74		3.26	1		221		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			47.45				79%	649			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			32.65				51%	419			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.38					2 117			
	
46.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	52	13.13			682.76					2 201			
				13.13			682.76		42.32			2 201		
	Объем: 0.416*125													
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
47.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.1175	1 213.62	458.23	8.86	1 356.22	512.07	9.90	16.12	9.13	12 558	8 255	90	
				746.53			834.25		5.05	1		4 213		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			563.28				93%	7 677			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			348.21				54%	4 458			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 267.70					24 693			
	
48.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.11	63.27	49.68	13.59	6.96	5.46	1.49	16.11	1.78	91	88	3	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			4.26				66%	58			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.73				40%	35			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.95					184			
	
49.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.11	4 688.98	197.81	4 246.36	515.79	21.76	467.10	16.12	4.06	2 343	351	1 896	
				244.81	143.10		26.93	15.74	3.54	15.1		95	238	
	Накладные расходы		78%			29.25				66%	389			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.75				40%	236			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					563.79					2 967			
	
50.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.247	188.95	188.95		235.62	235.62		16.11	1	3 796	3 796		
									1	1				
	Объем: 111.75+12.1+0.85													
	Накладные расходы		99%			233.26				84%	3 189			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			141.37				48%	1 822			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					610.26					8 807			
	
51.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.85	37.19	25.77		68.80	47.67		16.12	1	875	769		
				11.42			21.13		5.06	1		107		
	Накладные расходы		86%			41.00				73%	561			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			33.37				56%	431			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.17					1 867			
	
52.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.75	1 615.27	301.17	30.24	1 211.45	225.88	22.68	16.11	7.35	7 532	3 639	167	
				1 283.86	5.99		962.90	4.49	3.87	17.45		3 726	78	
	Накладные расходы		86%			198.12				73%	2 713			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			161.26				56%	2 082			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.83					12 327			
	
53.	ТЕРр 53-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.0492	18 417.15	1 519.46	77.09	906.12	74.76	3.79	16.12	5.96	5 730	1 205	23	
				16 820.60	5.28		827.57	0.26	5.44	16.11		4 502	4	
	Объем: (5.8*8+0.88*3.2)/1000													
	Накладные расходы		86%			64.52				73%	883			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			52.51				56%	677			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 023.15					7 290			
	
54.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.247	80.30	76.91	1.68	100.13	95.91	2.09	16.11	9.18	1 570	1 545	19	
				1.71	0.16		2.13	0.20	2.64	18.69		6	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			91.30				80%	1 239			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.17				37%	573			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.61					3 382			
	
55.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	16.211	15.82			256.46					841			
				15.82			256.46		51.87			841		
	Объем: (1.247)*0.013*1000													
	
56.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0044	1 734.68	1 482.28	252.40	7.63	6.52	1.11	16.12	9.34	116	105	10	
					100.00			0.44	1	18.81			8	
	Накладные расходы		99%			6.89				84%	95			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.18				48%	54			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.70					265			
	
57.	ТЕР 10-01-034-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0044	16 895.19	1 822.24	617.63	74.34	8.02	2.72	16.11	8.14	328	129	22	
				14 455.32	28.43		63.60	0.13	2.78	18.81		177	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			8.64				90%	118			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.40				43%	56			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.38					502			
	
58.	С203-0940 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 0,5 м2, м2	0.44									2 272			
									5 163.19			2 272		
	
59.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.125	2 956.30	374.76	6.66	369.54	46.85	0.83	16.11	9.22	1 647	755	8	
				2 574.88	1.03		321.86	0.13	2.75	18.87		885	2	
	Накладные расходы		83%			38.99				71%	537			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.54				52%	394			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.07					2 578			
	
60.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.247	2 074.12	832.23	83.91	2 586.43	1 037.79	104.64	16.11	9.97	22 874	16 719	1 043	
				1 157.98	39.06		1 444.00	48.71	3.54	14.27		5 112	695	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 032.18				80%	13 931			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			510.66				37%	6 443			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 129.26					43 248			
	
61.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.247	6 763.95	788.77	62.59	8 434.65	983.60	78.05	16.11	8.32	42 743	15 846	649	
				5 912.59			7 373.00		3.56	1		26 248		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			934.42				80%	12 677			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			462.29				37%	5 863			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 831.36					61 283			
	
62.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.247	1 236.03	156.48	10.34	1 541.33	195.13	12.89	16.11	9.08	7 154	3 144	117	
				1 069.21			1 333.30		2.92	1		3 893		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			185.37				80%	2 515			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			91.71				37%	1 163			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 818.41					10 832			
	
	Терасса	
	
63.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	1.2	218.68	77.46	141.22	262.42	92.95	169.46	16.11	4.18	2 206	1 497	708	
					12.93			15.52	1	16.09			250	
	Накладные расходы		99%			107.39				84%	1 467			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.08				48%	839			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					434.89					4 512			
	
64.	ТЕРр 57-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.114	679.28	632.32	46.96	77.44	72.08	5.35	16.11	9.34	1 211	1 161	50	
					18.60			2.12	1	18.81			40	
	Накладные расходы		80%			59.36				68%	817			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			50.46				54%	649			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					187.26					2 676			
	
65.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.114	1 928.43	387.07	55.41	219.84	44.13	6.32	16.11	9.11	1 527	711	58	
				1 485.95	20.51		169.40	2.34	4.48	18.81		759	44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			51.58				94%	710			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.74				51%	385			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.16					2 622			
	
66.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, до 50мм, 100 м2 стяжки	0.114	2 300.78	28.57	62.18	262.29	3.26	7.09	16.11	8.73	1 246	52	62	
				2 210.04	20.33		251.94	2.32	4.49	18.83		1 131	44	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			6.19				94%	90			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.57				51%	49			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					272.06					1 385			
	
67.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.035112	464.61	136.64	50.60	16.31	4.80	1.78	16.11	8.04	141	77	14	
				277.37	3.03		9.74	0.11	5.03	16.07		49	2	
	Объем: 11.4*3.08/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4.66				80%	63			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.70				44%	35			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.68					239			
	
68.	ТССЦ 101-6040 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	11.4	14.91			169.97					696			
				14.91			169.97		61.01			696		
	
69.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.114	3 825.82	635.16	457.30	436.14	72.41	52.13	16.12	4.15	3 132	1 167	216	
				2 733.36	6.30		311.60	0.72	5.61	18.81		1 748	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			81.17				94%	1 110			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			46.80				51%	602			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					564.12					4 844			
	
70.	ТЕР 11-01-027-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия	0.114	9 802.85	1 278.29	205.51	1 117.52	145.73	23.43	16.11	9.14	7 522	2 348	214	
				8 319.04	64.15		948.37	7.31	5.23	17.66		4 960	129	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			169.87				94%	2 328			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			97.95				51%	1 263			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 385.34					11 114			
	
71.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.097	30 873.67	523.93	356.63	2 994.75	50.82	34.59	16.11	8.43	20 545	819	292	
				29 993.12	6.14		2 909.33	0.60	6.68	18.81		19 434	11	
	Объем: 2*2+5.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			71.99				119%	988			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			43.71				68%	564			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 110.45					22 097			
	
72.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0388	11 907.97	1 173.45	33.16	462.03	45.53	1.29	16.11	9.53	1 871	733	12	
				10 701.36	3.78		415.21	0.15	2.71	16.09		1 125	2	
	Объем: 9.7*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			49.33				92%	676			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.12				44%	323			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					536.49					2 871			
	
	Отмостка	
	
73.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	2.73	363.53	86.00	277.53	992.44	234.78	757.66	16.11	4.18	6 949	3 782	3 167	
					25.40			69.34	1	16.1			1 116	
	Объем: 27.3*0.1													
	Накладные расходы		99%			301.08				84%	4 114			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			182.47				48%	2 351			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 475.99					13 414			
	
74.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0546	1 466.39	1 466.39		80.06	80.06		16.11	1	1 290	1 290		
									1	1				
	Объем: 27.3*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			57.64				61%	787			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			30.42				31%	400			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					168.13					2 477			
	
75.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0819	3 001.78	246.00	111.59	245.85	20.15	9.14	16.12	4.34	1 064	325	40	
				2 644.20			216.56		3.23	1		699		
	Объем: 27.3*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			22.17				93%	302			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			13.70				54%	176			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.72					1 542			
	
76.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	2.73	203.51	35.93	41.45	555.57	98.08	113.16	16.12	4.78	3 720	1 581	541	
				126.13	4.21		344.33	11.50	4.64	16.11		1 598	185	
	Объем: 27.3*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			121.63				94%	1 660			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			70.13				51%	901			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					747.34					6 281			
	
77.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	2.73	452.40	40.32	76.78	1 235.06	110.07	209.60	16.11	4.6	6 774	1 773	964	
				335.31	7.73		915.40	21.09	4.41	16.1		4 037	340	
	Объем: 27.3*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			145.59				94%	1 986			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			83.94				51%	1 078			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 464.59					9 838			
	
78.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.73	730.22	37.46	0.38	1 993.50	102.25	1.02	16.11	5.8	10 027	1 647	6	
				692.39			1 890.22		4.43	1		8 374		
	Объем: 27.3*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			113.50				94%	1 548			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			65.44				51%	840			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 172.44					12 415			
	
79.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	25.2826	48.13	4.41	36.66	1 216.76	111.50	926.86	16.1	7.59	11 702	1 795	7 035	
									1	1				
	Объем: 4.254+1.2*1.8+123.1*40/1000+124.7*0.015*1.8+149.1*0.015*1.8+2.73*2.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			111.50				100%	1 795			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			66.90				60%	1 077			
	
80.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	25.2826	16.40		16.40	414.63		414.63	1	7.87	3 263		3 263	
									1	1				
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
	
81.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.491	188.95	188.95		281.72	281.72		16.11	1	4 539	4 539		
									1	1				
	Объем: 28.64+19.1+19.3+30.8+51.3													
	Накладные расходы		99%			278.90				84%	3 813			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			169.03				48%	2 179			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					729.65					10 530			
	
82.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.95	37.19	25.77		35.33	24.48		16.12	1	450	395		
				11.42			10.85		5.06	1		55		
	Накладные расходы		86%			21.05				73%	288			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			17.14				56%	221			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.52					960			
	
83.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.55	1 615.27	301.17	30.24	888.40	165.64	16.63	16.11	7.35	5 523	2 669	122	
				1 283.86	5.99		706.12	3.29	3.87	17.45		2 733	57	
	Накладные расходы		86%			145.28				73%	1 990			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			118.25				56%	1 527			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 151.93					9 040			
	
84.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.558	1 043.83	675.65	13.36	582.46	377.01	7.45	16.11	9.09	7 262	6 074	68	
				354.82			197.99		5.66	1		1 121		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			297.84				67%	4 070			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			188.51				40%	2 430			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 068.80					13 761			
	
85.	ТССЦ 101-3883 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм, м2	61.38	16.49			1 012.16					3 462			
				16.49			1 012.16		56.41			3 462		
	Объем: 0.558*110													
	
86.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.558	6 609.98	3 006.05	541.26	3 688.37	1 677.38	302.02	16.11	11.72	36 954	27 023	3 540	
				3 062.67	311.67		1 708.97	173.91	3.74	14.8		6 392	2 574	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*3, Н4= 1.25*1.2*3, Н5= 1.15*1.2*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		95%			1 758.73				80%	23 678			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			870.11				37%	10 951			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 317.20					71 582			
	
87.	ТЕР 08-01-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Пенетрон" толщиной слоя 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.558	161.81	127.04	33.80	90.29	70.89	18.86	16.11	7.34	1 281	1 142	138	
				0.97	2.19		0.54	1.22	1.61	16.11		1	20	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0059:[ М-(12947.42=41102.92*0.315) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			79.32				93%	1 081			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			49.03				54%	627			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.65					2 989			
	
88.	ТССЦ 402-0195 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг	61.38	85.69			5 259.65					14 991			
				85.69			5 259.65		244.24			14 991		
	Объем: 0.558*110													
	
89.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.513	117.85	114.13	2.01	60.45	58.55	1.03	16.11	9.18	955	943	9	
				1.71	0.20		0.88	0.10	2.64	18.69		2	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			55.72				80%	756			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.57				37%	350			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.73					2 061			
	
90.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.669	15.82			105.50					346			
				15.82			105.50		51.87			346		
	Объем: (0.513)*0.013*1000													
	
91.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.42	596.97	260.90	10.44	250.73	109.58	4.38	16.11	9.34	2 290	1 765	41	
				325.63	4.13		136.76	1.73	3.54	18.83		484	33	
	Накладные расходы		79%			87.93				67%	1 205			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			55.66				40%	719			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.32					4 214			
	
92.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.513	2 234.95	1 048.26	180.42	1 146.53	537.76	92.56	16.11	11.72	11 668	8 663	1 085	
				1 006.27	103.89		516.22	53.30	3.72	14.8		1 920	789	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			561.51				80%	7 562			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			277.80				37%	3 497			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 985.84					22 727			
	
93.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.491	210.27	122.16	3.53	313.52	182.14	5.26	16.11	9.17	3 512	2 934	48	
				84.59	0.20		126.12	0.29	4.2	18.69		530	5	
	Объем: 55.8+42+51.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			173.31				80%	2 351			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			85.74				37%	1 087			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					572.57					6 951			
	
94.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0152	1 734.68	1 482.28	252.40	26.37	22.53	3.84	16.12	9.34	399	363	36	
					100.00			1.52	1	18.81			29	
	Объем: 0.8*0.5*2+0.85*0.85													
	Накладные расходы		99%			23.81				84%	329			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.43				48%	188			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.61					916			
	
95.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0152	21 833.35	2 767.20	891.18	331.87	42.06	13.55	16.11	7.17	1 543	678	97	
				18 174.97	34.11		276.26	0.52	2.78	18.81		768	10	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			45.13				90%	619			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.99				43%	296			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					400.00					2 458			
	
96.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.8	3 070.76			2 456.61					4 199			
				3 070.76			2 456.61		5 248.9			4 199		
	Объем: 0.8*0.5*2													
	
97.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.72	2 460.30			1 771.42					3 030			
				2 460.30			1 771.42		4 208.2			3 030		
	Объем: 0.85*0.85													
	
98.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0369	1 143.95	891.55	252.40	42.21	32.90	9.31	16.12	9.34	617	530	87	
					100.00			3.69	1	18.81			69	
	Объем: 2.05*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			36.22				84%	503			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.95				48%	288			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.39					1 408			
	
99.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.845	102.34	34.85	32.75	188.82	64.29	60.41	16.11	8.1	1 776	1 036	489	
				34.75			64.11		3.92	1		251		
	Объем: 2.05*0.9													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			52.07				69%	715			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			46.29				58%	601			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.18					3 092			
	
100.	СЦена поставщика. 
Дверь металлическая, м2	1.845	1 144.73			2 112.03			1	1	9 018			
				1 144.73			2 112.03		4.27	1		9 018		
	Поправки: М: =4700*1.04/4.27	
	
101.	ТЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.01845	52 346.22	1 401.65	2 093.21	965.79	25.86	38.62	16.12	8.89	4 023	417	343	
				48 851.36	257.09		901.31	4.74	3.62	16.09		3 263	76	
	Объем: 2.05*0.9													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			32.44				90%	444			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.52				43%	212			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 014.75					4 679			
	
102.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.09	6 788.55	2 883.33	60.42	610.97	259.50	5.44	16.11	9.2	5 303	4 181	50	
				3 844.80	7.88		346.03	0.71	3.1	18.81		1 073	13	
	Накладные расходы		76%			197.76				65%	2 726			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			156.13				48%	2 013			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					964.86					10 042			
	
103.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.038	6 374.88	3 642.90	37.83	242.25	138.43	1.44	16.12	9.34	2 607	2 231	13	
				2 694.15	14.99		102.38	0.57	3.54	18.81		362	11	
	Накладные расходы		79%			109.81				67%	1 502			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.50				40%	897			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.56					5 006			
	
	ВХОД В ПОДВАЛ КВАРТИРЫ №2	
	
104.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.00594	1 737.23	675.33	658.88	10.32	4.01	3.91	16.11	8.06	105	65	32	
				403.03	72.34		2.39	0.43	3.73	16.1		9	7	
	Объем: 1.65*0.9*4/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.60				69%	50			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			3.20				58%	42			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.11					196			
	
105.	ТССЦ 201-0776 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями, т	0.0594	15 528.00			922.36					4 525			
				15 528.00			922.36		76 174.74			4 525		
	
106.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, ступеней и площадки, 100 м2 стяжки	0.0306	1 928.43	387.07	55.41	59.01	11.84	1.70	16.11	9.11	410	191	15	
				1 485.95	20.51		45.47	0.63	4.48	18.81		204	12	
	Объем: 0.9*0.25*4+0.9*2.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			13.84				94%	191			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			7.98				51%	104			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.83					704			
	
107.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.0306	2 300.78	28.57	62.18	70.40	0.87	1.90	16.11	8.73	334	14	17	
				2 210.04	20.33		67.63	0.62	4.49	18.83		304	12	
	Объем: 0.9*0.25*4+0.9*2.4													
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			1.65				94%	24			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.95				51%	13			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.01					372			
	
108.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0255	3 222.10	1 873.08	1.32	82.16	47.76	0.03	16.11	6.42	891	769		
				1 347.70			34.37		3.54	1		122		
	Накладные расходы		79%			37.73				67%	515			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.88				40%	308			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.77					1 714			
	
109.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0255	1 236.03	156.48	10.34	31.52	3.99	0.26	16.11	9.08	146	64	2	
				1 069.21			27.26		2.92	1		80		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.79				80%	51			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.88				37%	24			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.19					221			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	112 499.45	14 693.09	5 948.02			649 439	236 722	42 613	
			91 679.91	514.37				367 229	7 969	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	109 746.56	14 513.29	4 542.21			628 068	233 826	31 794	
			90 691.05	513.94				362 444	7 962	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	42 353.29					172 218			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 50, 56, 63, 73, 81, 94, 98; %=71 - по стр. 2-6, 13, 16-20, 40, 59; %=73 - по стр. 7, 51-53, 82, 83; %=92 - по стр. 8, 12, 21, 29, 72; %=90 - по стр. 10, 37, 57, 95, 101; %=77 - по стр. 14, 33, 38, 43; %=66 - по стр. 22, 24, 48, 49; %=67 - по стр. 26, 84, 91, 103, 108; %=80 - по стр. 27, 54, 60-62, 67, 86, 89, 92, 93, 109; %=68 - по стр. 28, 64; %=72 - по стр. 30; %=79 - по стр. 31, 35, 41, 45; %=93 - по стр. 47, 75, 87; %=94 - по стр. 65, 66, 69, 70, 76-78, 106, 107; %=119 - по стр. 71; %=61 - по стр. 74; %=65 - по стр. 102)	14 057.64					191 755			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 33, 38, 43, 50, 56, 63, 73, 81, 94, 98, 102; %=52 - по стр. 2-6, 13, 16-20, 40, 59; %=56 - по стр. 7, 51-53, 82, 83; %=44 - по стр. 8, 12, 21, 29, 67, 72; %=43 - по стр. 10, 37, 57, 95, 101; %=50 - по стр. 22, 24; %=40 - по стр. 26, 48, 49, 84, 91, 103, 108; %=37 - по стр. 27, 54, 60-62, 86, 89, 92, 93, 109; %=54 - по стр. 28, 47, 64, 75, 87; %=64 - по стр. 30; %=51 - по стр. 31, 35, 41, 45, 65, 66, 69, 70, 76-78, 106, 107; %=68 - по стр. 71; %=31 - по стр. 74)	8 534.56					109 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 338.76					929 145			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 121.50	68.30	64.32			6 406	1 101	521	
			988.86	0.43				4 785	7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 99, 104)	55.67					765			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 99, 104)	49.49					643			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 226.66					7 814			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 631.39	111.50	1 341.49			14 965	1 795	10 298	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 79)	111.50					1 795			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 79)	66.90					1 077			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 631.39					14 965			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	135 196.81					951 924			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 893.21					20 371			
	ИТОГО	138 090.02					972 295			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 761.80					19 446			
	ИТОГО	140 851.82					991 741			
	НДС 18%	25 353.33					178 513			
	ВСЕГО С НДС	166 205.15					1 170 254			

Составил:	ведущий инженер СО                                                                                                   И.А.Лучинович	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)