«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК «Старый город»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Е.В. Шулепко /	
		
«29» марта 2017г.	«29» марта 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение  работ по капитальному ремонту крыши, чердачного перекрытия
МКД № 14-16 по ул. Лейт. Князева в г. Калининграде.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	КРОВЛЯ	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.5	
2.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.5	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2	
4.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной	100 м2 кровли	2	
5.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон треугольных	100 окон	0.03	
6.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
7.	Цена поставщика.	Блок оконный ПВХ треугольный	м2	1.5	
8.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	
9.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0088	
10.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на кровлю)	100 м2 проемов	0.0048	
11.	Цена поставщика.	Окно-люк FACRO WGI 0,6х0,8	м2	0.48	
12.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	
13.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.02	
14.	С301-5609	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	3	
15.	Цена поставщика.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
16.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
17.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.288	
18.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски, прим	100 м2 подшивки	0.05	
19.	Е10-01-012-04	Устройство лобовой доски (прим)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.05	
20.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (лобовая доска)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
21.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.3	
22.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	6.21	
23.	Е26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.7	
24.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	34.408	
25.	Е12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	2	
26.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2	22.4	
27.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.32	
28.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.24	
29.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.32	
30.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.085	
31.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (для смены мауэрлата)	1 м3 кладки	0.4	
32.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - желобов, прим	100 м труб и покрытий	0.96	
33.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.96	
34.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.54	
35.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
36.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
37.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
38.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.54	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия ( кровельного скоса в лестничной клетке)	
39.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя ( применительно)	1 м3 утеплителя	11.34	
40.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.756	
41.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	94.5	
42.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	11.34	
43.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	231.336	
	Ремонт чердачного перекрытия	
44.	Е57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	0.6	
45.	Е11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 изоляции	9	
46.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.6	
47.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	73.44	
48.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	0.6	
49.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой)	100 м2 изолируемой поверхности	0.6	
50.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	185.4	
51.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.6	
52.	С101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	73.44	
53.	Е10-01-083-03	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	0.6	
54.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.7	
55.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	35.19	
	Перекладка дымовых труб	
56.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
57.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.084	
58.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов)	100 м труб	0.02	
59.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.484	
60.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.02	
61.	Е15-04-019-07	Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
62.	Цена поставщика.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.00076	
63.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	101.232	
64.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	101.232	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      А.А. Рабецкий	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)