«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	5 592 821	руб.	Смета на сумму:	5 592 821	руб.	

Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
О.Ю. Емельянова /__________________ /	С.Б. Русович /_________________/	
		
«_____»_________________ 2019 г.	«_____»_________________ 2019 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	
Сметная стоимость:	5 592.821	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.687	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	842.341	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	
		Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	1.	ГЭСНр 53-16-1 
(прим.)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов)	м3		5	17 221.51	86 108	
	1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	2.15	276.630	595	
	1. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	176.95	155.780	27 565	
	1. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	1	951.88	952	
				(1)			276.63	277	
	1. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	1.15	317.68	365	
				(1)			276.63	318	
	1. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.22	20.52	5	
	1. 6.	04.3.01.12-0001	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 10	м3	0.253	1.265	2 642.02	3 342	
	1. 7.	06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	0.402	2.01	26 805.17	53 878	
			Накладные расходы				86%	24 218	
			Сметная прибыль				70%	19 712	
			Всего с НР и СП					130 038	
	
2.	2.	ГЭСНр 57-2-4 
(прим.)	Разборка цементно-песчаной стяжки т-100 мм	100 м2		0.57	21 306.76	12 145	
	2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.8	1.026	276.630	284	
	2. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	111.2	63.384	166.250	10 538	
	2. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.8	1.026	317.68	326	
				(1)			276.63	284	
	2. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	19.2	10.944	98.14	1 074	
	2. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	38.4	21.888	9.47	207	
	2. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	6.6	3.762			
			Накладные расходы				80%	8 658	
			Сметная прибыль				68%	7 359	
			Всего с НР и СП					28 162	
	
3.	3.	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0.57	12 054.31	6 871	
	3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	1.1058	230.711	255	
	3. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.22	15.5154	167.930	2 606	
	3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	0.3876	1 078.07	418	
				(1)			276.63	107	
	3. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	0.7182	1 052.49	756	
				(1)			205.93	148	
	3. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	1.3452	44.85	60	
	3. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	2.1945	20.52	45	
	3. 7.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.53	0.8721	3 346.54	2 919	
	3. 8.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	2.508	27.04	68	
			Накладные расходы				108%	3 090	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	1 574	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					11 534	
	
4.	4.	ГЭСН 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2		0.57	18 938.77	10 795	
			Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 35, Н48= 35	
	4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.05	0.5985	229.497	137	
	4. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	35	19.95	167.930	3 350	
	4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.35	0.1995	1 078.07	215	
				(1)			276.63	55	
	4. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.7	0.399	1 052.49	420	
				(1)			205.93	82	
	4. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3.57	2.0349	3 346.54	6 810	
			Накладные расходы				108%	3 766	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	1 918	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					16 479	
	
5.	5.	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2		0.57	29 511.04	16 821	
	5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0912	264.143	24	
	5. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	4.8108	182.740	879	
	5. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.0456	1 078.07	49	
				(1)			276.63	13	
	5. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0171	951.88	16	
				(1)			276.63	5	
	5. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0285	1 080.04	31	
				(1)			236.67	7	
	5. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	8.5614	48.38	414	
	5. 7.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2	116	66.12	233.39	15 432	
			Накладные расходы				108%	975	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	497	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					18 293	
	
6.	6.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим.)	Устройство капельника на вентканалах	100 м2		0.33	66 227.08	21 855	
	6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.0891	266.270	24	
	6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	37.2075	166.250	6 186	
	6. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.066	1 078.07	71	
				(1)			276.63	18	
	6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0231	1 080.04	25	
				(1)			236.67	5	
	6. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00132	57 234.39	76	
	6. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.00396	112 165.79	444	
	6. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.25806	58 332.80	15 053	
			Накладные расходы				108%	6 707	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	3 416	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					31 977	
	
7.	7.	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (Демонтаж примыканий)	100 м2		4.224	2 352.03	9 935	
			Объем: 528*0.8						
	7. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14.38	60.74112	151.590	9 208	
	7. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	26.27328	27.68	727	
			Накладные расходы				99%	9 116	
							=(110*0.9)		
			Сметная прибыль				60%	5 525	
							=(70*0.85)		
			Всего с НР и СП					24 576	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					164 530	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					164 530	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=108 - по стр. 3-6; %=99 - по стр. 7)					56 529	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=55 - по стр. 3-6; %=60 - по стр. 7)					39 999	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					261 058	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					261 058	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	5 587	
		Итого со строительным контролем					266 645	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	5 333	
		Итого с непредвиденными расходами					271 978	
		НДС 20%				20	54 395.60	
		ВСЕГО С НДС					326 373.60	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					56 529	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					39 999	
	
		Раздел 2.  Демонтаж опор рекламной конструкции 50 шт	
	
8.	8.	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2		0.08	4 704.07	376	
			Объем: 0.4*0.4*50						
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	8. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	28.76	2.3008	151.590	349	
	8. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.44	0.9952	27.68	28	
			Накладные расходы				99%	346	
							=(110*0.9)		
			Сметная прибыль				60%	209	
							=(70*0.85)		
			Всего с НР и СП					931	
	
9.	9.	ГЭСН 46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3		1.6	1 983.14	3 173	
			Объем: 0.4*0.4*0.2*50						
	9. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	9.59	15.344	172.120	2 641	
	9. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.84	4.544	98.14	446	
	9. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.68	9.088	9.47	86	
			Накладные расходы				99%	2 615	
							=(110*0.9)		
			Сметная прибыль				60%	1 585	
							=(70*0.85)		
			Всего с НР и СП					7 372	
	
10.	10.	ГЭСН 09-03-012-12	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м МРПФЕР, п.10.2 т.2-4 Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0	т		0.2	3 002.12	600	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.624	0.3248	287.242	93	
	10. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	4.613	0.9226	174.220	161	
	10. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.616	0.1232	1 704.86	210	
				(1)			315.05	39	
	10. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.105	0.021	951.88	20	
				(1)			276.63	6	
	10. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0.742	0.1484	1 161.69	172	
				(1)			276.63	41	
	10. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.161	0.0322	1 080.04	35	
				(1)			236.67	8	
	10. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.568	0.3136	3.25	1	
	10. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.063	0.0126	116.66	1	
			Накладные расходы				81%	206	
							=(90*0.9)		
			Сметная прибыль				72%	183	
							=(85*0.85)		
			Всего с НР и СП					989	
	
11.	11.	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0.08	12 054.31	964	
	11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.1552	230.711	36	
	11. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.22	2.1776	167.930	366	
	11. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	0.0544	1 078.07	59	
				(1)			276.63	15	
	11. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	0.1008	1 052.49	106	
				(1)			205.93	21	
	11. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.1888	44.85	8	
	11. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.308	20.52	6	
	11. 7.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.53	0.1224	3 346.54	410	
	11. 8.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.352	27.04	10	
			Накладные расходы				108%	434	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	221	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					1 619	
	
12.	12.	ГЭСН 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2		0.08	24 349.84	1 948	
			Начисления: Н3= 45, Н4= 45, Н5= 45, Н48= 45	
	12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.108	229.497	25	
	12. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	45	3.6	167.930	605	
	12. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.45	0.036	1 078.07	39	
				(1)			276.63	10	
	12. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.9	0.072	1 052.49	76	
				(1)			205.93	15	
	12. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	4.59	0.3672	3 346.54	1 229	
			Накладные расходы				108%	680	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	347	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					2 975	
	
13.	13.	ГЭСН 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2		0.08	56 383.81	4 511	
	13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0232	264.229	6	
	13. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14.36	1.1488	182.740	210	
	13. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.15	0.012	1 078.07	13	
				(1)			276.63	3	
	13. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.004	951.88	4	
				(1)			276.63	1	
	13. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0072	1 080.04	8	
				(1)			236.67	2	
	13. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	29.94	2.3952	48.38	116	
	13. 7.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2	114	9.12	233.39	2 129	
	13. 8.	12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость	м2	116	9.28	218.95	2 032	
			Накладные расходы				108%	233	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	119	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					4 863	
	
		Внутренние стояки ливневой канализаци	
14.	14.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		1.4	14 116.45	19 763	
	14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.448	276.630	124	
	14. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	119.42	164.300	19 621	
	14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.448	317.68	142	
				(1)			276.63	124	
	14. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	1.876			
			Накладные расходы				74%	14 611	
			Сметная прибыль				50%	9 873	
			Всего с НР и СП					44 247	
	
15.	15.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		4.73	1 552.91	7 345	
	15. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	38.9752	172.120	6 708	
	15. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	5.4395	98.14	534	
	15. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	10.879	9.47	103	
			Накладные расходы				99%	6 641	
							=(110*0.9)		
			Сметная прибыль				60%	4 025	
							=(70*0.85)		
			Всего с НР и СП					18 011	
	
16.	16.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		1.4	48 114.01	67 360	
	16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.098	265.213	26	
	16. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	86.24	192.800	16 627	
	16. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.042	1 078.07	45	
				(1)			276.63	12	
	16. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.028	951.88	27	
				(1)			276.63	8	
	16. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.028	1 080.04	30	
				(1)			236.67	7	
	16. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	2.198	20.52	45	
	16. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.003724	161 788.89	603	
	16. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	5.6	703.47	3 939	
	16. 9.	24.3.03.13-0501	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	99.8	139.72	329.54	46 043	
			Накладные расходы				115%	19 151	
							=(128*0.9)		
			Сметная прибыль				71%	11 824	
							=(83*0.85)		
			Всего с НР и СП					98 335	
	
17.	17.	ГЭСН 16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.		5	3 075.18	15 376	
	17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.05	236.670	12	
	17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.94	44.7	166.250	7 431	
	17. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.05	1 080.04	54	
				(1)			236.67	12	
	17. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.0036	191.58	1	
	17. 5.	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.0096	35 409.20	340	
	17. 6.	23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	5	593.74	2 969	
	17. 7.	23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	5	253.15	1 266	
	17. 8.	23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	5	663.09	3 315	
			Накладные расходы				115%	8 559	
							=(128*0.9)		
			Сметная прибыль				71%	5 285	
							=(83*0.85)		
			Всего с НР и СП					29 220	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					121 416	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 317	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 8, 9, 15; %=108 - по стр. 11-13)					10 949	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8, 9, 15; %=55 - по стр. 11-13)					6 505	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					35 771	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					600	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10)					206	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10)					183	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					989	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					102 499	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14; %=115 - по стр. 16, 17)					42 322	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 17)					26 981	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					171 802	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					208 562	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	4 463	
		Итого со строительным контролем					213 025	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	4 261	
		Итого с непредвиденными расходами					217 286	
		НДС 20%				20	43 457.20	
		ВСЕГО С НДС					260 743.20	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					53 477	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					33 669	
	
		Раздел 3.  Парапет 330 м	
	
18.	18.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим.)	Установка элементов каркаса: из металла	т		1.119	60 122.17	67 277	
	18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	6.52377	275.789	1 799	
	18. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	36.22203	182.740	6 619	
	18. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.07833	1 704.86	134	
				(1)			315.05	25	
	18. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.13428	951.88	128	
				(1)			276.63	37	
	18. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	6.09855	830.31	5 064	
				(1)			276.63	1 687	
	18. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.07424	8.12	9	
	18. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.21261	1 080.04	230	
				(1)			236.67	50	
	18. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.87992	3.25	6	
	18. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	10.76478	116.66	1 256	
	18. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.53303	51.61	79	
	18. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.45879	48.38	22	
	18. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.004476	63 833.09	286	
	18. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001119	61 618.16	1	
	18. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0001119	204 667.13	23	
	18. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.001119	121 582.68	136	
	18. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0209253	349.64	7	
	18. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00003357	48 518.73	2	
	18. 18.	08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	1	1.119	47 410.59	53 052	
	18. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00217086	56 858.79	123	
	18. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00115257	11 512.94	13	
	18. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00034689	75 972.52	26	
	18. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0006714	90 920.75	61	
			Накладные расходы				81%	6 819	
							=(90*0.9)		
			Сметная прибыль				72%	6 061	
							=(85*0.85)		
			Всего с НР и СП					80 157	
	
19.	19.	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2		2.64	27 836.00	73 487	
	19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.4224	264.143	112	
	19. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	22.2816	182.740	4 072	
	19. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	0.2112	1 078.07	228	
				(1)			276.63	58	
	19. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0792	951.88	75	
				(1)			276.63	22	
	19. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.132	1 080.04	143	
				(1)			236.67	31	
	19. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	39.6528	48.38	1 918	
	19. 7.	12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость	м2	116	306.24	218.95	67 051	
			Накладные расходы				108%	4 519	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	2 301	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					80 307	
	
20.	20.	ГЭСНр 58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	100 м		3.3	62 338.90	205 718	
	20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.386	265.213	368	
	20. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	113.23	373.659	166.250	62 121	
	20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3	0.99	317.68	315	
				(1)			276.63	274	
	20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.396	1 080.04	428	
				(1)			236.67	94	
	20. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.0066	61 618.16	407	
	20. 6.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.74	2.442	58 332.80	142 449	
	20. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.89	2.937			
			Накладные расходы				83%	51 866	
			Сметная прибыль				65%	40 618	
			Всего с НР и СП					298 202	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					346 482	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					279 205	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 19; %=83 - по стр. 20)					56 385	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 19; %=65 - по стр. 20)					42 919	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					378 509	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					67 277	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18)					6 819	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 18)					6 061	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					80 157	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					458 666	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	9 815	
		Итого со строительным контролем					468 481	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	9 370	
		Итого с непредвиденными расходами					477 851	
		НДС 20%				20	95 570.20	
		ВСЕГО С НДС					573 421.20	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					63 204	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					48 980	
	
		Раздел 4.  Ремонт крыши 1516 м2	
	
21.	21.	ГЭСНр 58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей	м2		1508	424.51	640 168	
	21. 1.	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	1.08	1628.64	198.390	323 106	
	21. 2.	91.21.22-041	Инфракрасный нагреватель мягкой кровли импортного производства	маш.-ч	0.09	135.72	39.23	5 324	
	21. 3.	01.2.01.02-0041	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.0023	3.4684	17 646.82	61 206	
	21. 4.	01.3.04.02-0003	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	0.0025	3.77	65 870.11	248 330	
	21. 5.	12.1.02.06-0021	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	0.05	75.4	29.20	2 202	
			Накладные расходы				83%	268 178	
			Сметная прибыль				65%	210 019	
			Всего с НР и СП					1 118 365	
	
22.	22.	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		15.08	1 608.63	24 258	
	22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.6032	236.670	143	
	22. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	42.224	170.030	7 179	
	22. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.6032	1 080.04	651	
				(1)			236.67	143	
	22. 4.	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.6786	24 207.56	16 427	
			Накладные расходы				108%	7 908	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	4 027	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					36 193	
	
23.	23.	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2		15.08	29 511.04	445 026	
	23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	2.4128	264.143	637	
	23. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	127.2752	182.740	23 258	
	23. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.2064	1 078.07	1 301	
				(1)			276.63	334	
	23. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.4524	951.88	431	
				(1)			276.63	125	
	23. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.754	1 080.04	814	
				(1)			236.67	178	
	23. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	226.5016	48.38	10 958	
	23. 7.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2	116	1749.28	233.39	408 264	
			Накладные расходы				108%	25 807	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	13 142	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					483 975	
	
24.	24.	ГЭСН 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (нижний слой)	100 м		5.28	65 394.20	345 281	
	24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.86	4.5408	269.660	1 224	
	24. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35.5	187.44	178.550	33 467	
	24. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.61	3.2208	1 078.07	3 472	
				(1)			276.63	891	
	24. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.1	0.528	951.88	503	
				(1)			276.63	146	
	24. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.792	1 080.04	855	
				(1)			236.67	187	
	24. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	32.49	171.5472	48.38	8 299	
	24. 7.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.51	2.6928	2 732.53	7 358	
	24. 8.	12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость	м2	252	1330.56	218.95	291 326	
			Накладные расходы				108%	37 466	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	19 080	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					401 827	
	
25.	25.	ГЭСН 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (верхний слой)	100 м		5.28	70 105.91	370 159	
	25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.87	4.5936	267.444	1 229	
	25. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	52.21	275.6688	178.550	49 221	
	25. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.54	2.8512	1 078.07	3 074	
				(1)			276.63	789	
	25. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	0.6864	951.88	653	
				(1)			276.63	190	
	25. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	1.056	1 080.04	1 141	
				(1)			236.67	250	
	25. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24.52	129.4656	48.38	6 264	
	25. 7.	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.98736	3 602.52	3 557	
	25. 8.	01.7.15.07-0052	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм	т	0.00159	0.0083952	191 987.83	1 612	
	25. 9.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.2	1.056	58 332.80	61 599	
	25. 10.	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.013	0.06864	45 215.33	3 104	
	25. 11.	12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2	189	997.92	233.39	232 905	
	25. 12.	14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5	кг	6.7	35.376	198.75	7 031	
			Накладные расходы				108%	54 486	
							=(120*0.9)		
			Сметная прибыль				55%	27 748	
							=(65*0.85)		
			Всего с НР и СП					452 393	
	
26.	26.	ГЭСН 20-02-012-01 
(прим.)	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 110 мм	шт.		21	1 256.50	26 386	
	26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.21	236.670	50	
	26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.92	61.32	166.250	10 194	
	26. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.66	13.86	41.80	579	
	26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.21	1 080.04	227	
				(1)			236.67	50	
	26. 5.	01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0.00005	0.00105	308 929.06	324	
	26. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00003	0.00063	88 866.67	56	
	26. 7.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.115	2.415	73.61	178	
	26. 8.	12.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 110 мм	шт.	1	21	706.08	14 828	
			Накладные расходы				115%	11 781	
							=(128*0.9)		
			Сметная прибыль				71%	7 273	
							=(83*0.85)		
			Всего с НР и СП					45 440	
	
27.	27.	ГЭСНр 65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	шт.		20	541.47	10 829	
	27. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	1.38	27.6	161.500	4 457	
	27. 2.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005	0.01	61 618.16	616	
	27. 3.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0003	0.006	54 565.29	327	
	27. 4.	08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм	т	0.005	0.1	54 284.39	5 428	
			Накладные расходы				103%	4 591	
			Сметная прибыль				60%	2 674	
			Всего с НР и СП					18 094	
	
28.	28.	ГЭСНр 65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 шт.		0.05	114 409.97	5 720	
	28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.1	0.055	256.650	14	
	28. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	491.4	24.57	176.450	4 335	
	28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.55	0.0275	317.68	9	
				(1)			276.63	8	
	28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.55	0.0275	1 080.04	30	
				(1)			236.67	7	
	28. 5.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0061	0.000305	139 859.70	43	
	28. 6.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.0008	35 409.20	28	
	28. 7.	08.1.02.01-0001	Воронки водосточные, диаметр 100 мм	шт.	100	5	255.14	1 276	
			Накладные расходы				103%	4 479	
			Сметная прибыль				60%	2 609	
			Всего с НР и СП					12 809	
	
29.	29.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		10.1	17 221.51	173 937	
	29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	4.343	276.630	1 201	
	29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	357.439	155.780	55 682	
	29. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	2.02	951.88	1 923	
				(1)			276.63	559	
	29. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	2.323	317.68	738	
				(1)			276.63	643	
	29. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.4444	20.52	9	
	29. 6.	04.3.01.12-0001	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 10	м3	0.253	2.5553	2 642.02	6 751	
	29. 7.	06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размер 250х120х65 мм	1000 шт.	0.402	4.0602	26 805.17	108 834	
			Накладные расходы				86%	48 919	
			Сметная прибыль				70%	39 818	
			Всего с НР и СП					262 674	
	
		Прочие работы	
30.	30.	ГЭСН 09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МРПФЕР, п.10.2 т.2-4 Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0	т		0.07	8 410.35	589	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.28567	275.789	79	
	30. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	1.58613	182.740	290	
	30. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.00343	1 704.86	6	
				(1)			315.05	1	
	30. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.00588	951.88	6	
				(1)			276.63	2	
	30. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.26705	830.31	222	
				(1)			276.63	74	
	30. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.04704	8.12		
	30. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00931	1 080.04	10	
				(1)			236.67	2	
	30. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.08232	3.25		
	30. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	0.47138	116.66	55	
			Накладные расходы				81%	299	
							=(90*0.9)		
			Сметная прибыль				72%	266	
							=(85*0.85)		
			Всего с НР и СП					1 154	
	
31.	31.	ГЭСН 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		0.07	116 075.57	8 125	
	31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.4081	275.789	113	
	31. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	2.2659	182.740	414	
	31. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0049	1 704.86	8	
				(1)			315.05	2	
	31. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0084	951.88	8	
				(1)			276.63	2	
	31. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.3815	830.31	317	
				(1)			276.63	106	
	31. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.0672	8.12	1	
	31. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0133	1 080.04	14	
				(1)			236.67	3	
	31. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.1176	3.25		
	31. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.6734	116.66	79	
	31. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.0959	51.61	5	
	31. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.0287	48.38	1	
	31. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00028	63 833.09	18	
	31. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000007	61 618.16		
	31. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000007	204 667.13	1	
	31. 15.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1	0.07	103 363.99	7 235	
	31. 16.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00007	121 582.68	9	
	31. 17.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.001309	349.64		
	31. 18.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000021	48 518.73		
	31. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0001358	56 858.79	8	
	31. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0000721	11 512.94	1	
	31. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000217	75 972.52	2	
	31. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000042	90 920.75	4	
			Накладные расходы				81%	427	
							=(90*0.9)		
			Сметная прибыль				72%	379	
							=(85*0.85)		
			Всего с НР и СП					8 931	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 050 478	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 998 829	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 21; %=108 - по стр. 22-25; %=86 - по стр. 29)					442 764	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 21; %=55 - по стр. 22-25; %=70 - по стр. 29)					313 834	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 755 427	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 714	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 31)					726	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 30, 31)					645	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 085	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					42 935	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 26; %=103 - по стр. 27, 28)					20 851	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 26; %=60 - по стр. 27, 28)					12 557	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					76 343	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 841 855	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	60 816	
		Итого со строительным контролем					2 902 671	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	58 053	
		Итого с непредвиденными расходами					2 960 724	
		НДС 20%				20	592 144.80	
		ВСЕГО С НДС					3 552 868.80	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					464 341	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					327 036	
	
		Раздел 5.  Стены парапетов, вентиляционные трубы	
	
32.	32.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		2.26	14 697.43	33 216	
	32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2938	236.670	70	
	32. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	184.416	151.590	27 956	
	32. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.226	11.72	3	
	32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2938	1 080.04	317	
				(1)			236.67	70	
	32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.4068	20.52	8	
	32. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.565	8 729.67	4 932	
			Накладные расходы				79%	22 141	
			Сметная прибыль				50%	14 013	
			Всего с НР и СП					69 370	
	
33.	33.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2		248.6	40.13	9 976	
			Объем: (2.26)*110.0						
	
34.	34.	ГЭСНр 61-1-9 
(прим.)	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2		2.26	6 149.34	13 898	
	34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	2.1244	221.725	471	
	34. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35.83	80.9758	164.300	13 304	
	34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.0452	1 052.49	48	
				(1)			205.93	9	
	34. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	0.4746	317.68	151	
				(1)			276.63	131	
	34. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0.71	1.6046	231.24	371	
				(1)			205.93	330	
	34. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.513	1.15938	20.52	24	
			Накладные расходы				79%	10 882	
			Сметная прибыль				50%	6 888	
			Всего с НР и СП					31 668	
	
35.	35.	14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг		57.45	173.15	9 947	
			Объем: 226*0.2542						
	
36.	36.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1932.3	24.27	46 897	
			Объем: 226*8.55						
	
37.	37.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		28	20.77	582	
	
38.	38.	ГЭСН 15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2		2.26	5 632.06	12 728	
	38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2712	236.670	64	
	38. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.38	46.0588	166.250	7 657	
	38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.6328	11.72	7	
	38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.2712	1 080.04	293	
				(1)			236.67	64	
	38. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.1695	20.52	3	
	38. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0226	41.34	1	
	38. 7.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.120232	32 822.14	3 946	
	38. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0003	0.000678	3 555.38	2	
	38. 9.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.1356	2 044.45	277	
	38. 10.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.005198	103 989.36	541	
			Накладные расходы				95%	7 335	
							=(105*0.9)		
			Сметная прибыль				47%	3 629	
							=(55*0.85)		
			Всего с НР и СП					23 692	
	
39.	39.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		70.14	284.65	19 965	
			Объем: 226*0.45/1.45						

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					147 209	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					146 627	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					86 785	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 32, 34; %=95 - по стр. 38)					40 358	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 32, 34; %=47 - по стр. 38)					24 529	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					211 514	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					582	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					582	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					212 096	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	4 539	
		Итого со строительным контролем					216 635	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	4 333	
		Итого с непредвиденными расходами					220 968	
		НДС 20%				20	44 193.60	
		ВСЕГО С НДС					265 161.60	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					40 358	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24 529	
	
		Раздел 6.  Ремонт стен технических помещений выходов на крышу	
	
40.	40.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.59	17 926.25	28 503	
	40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	4.4202	182.880	808	
	40. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	112.6992	187.210	21 098	
	40. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	1.431	15.18	22	
	40. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	4.4202	277.68	1 227	
				(1)			182.88	808	
	40. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.5565	20.52	11	
	40. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	3.0051	2 044.45	6 144	
			Накладные расходы				95%	20 811	
							=(105*0.9)		
			Сметная прибыль				47%	10 296	
							=(55*0.85)		
			Всего с НР и СП					59 610	
	
41.	41.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1.59	14 697.43	23 369	
	41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2067	236.670	49	
	41. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	129.744	151.590	19 668	
	41. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.159	11.72	2	
	41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2067	1 080.04	223	
				(1)			236.67	49	
	41. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.2862	20.52	6	
	41. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.3975	8 729.67	3 470	
			Накладные расходы				79%	15 576	
			Сметная прибыль				50%	9 859	
			Всего с НР и СП					48 804	
	
42.	42.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2		174.9	40.13	7 019	
			Объем: 1.59*110						
	
43.	43.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		54	20.77	1 122	
	
44.	44.	ГЭСНр 61-1-9 
(прим.)	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100 м2		1.59	6 170.09	9 810	
	44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	1.4946	221.725	331	
	44. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35.83	56.9697	164.300	9 360	
	44. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.0318	1 052.49	33	
				(1)			205.93	7	
	44. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	0.3339	317.68	106	
				(1)			276.63	92	
	44. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0.71	1.1289	231.24	261	
				(1)			205.93	232	
	44. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.513	0.81567	20.52	17	
	44. 7.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	0.855	1.35945	24.27	33	
			Накладные расходы				79%	7 656	
			Сметная прибыль				50%	4 846	
			Всего с НР и СП					22 311	
	
45.	45.	14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг		40.42	173.15	6 999	
			Объем: 159*0.2542						
	
46.	46.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1359.45	24.27	32 994	
			Объем: 159*8.55						
	
47.	47.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		1.59	38 497.40	61 211	
	47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.6678	236.670	158	
	47. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	97.8963	204.120	19 983	
	47. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.8109	11.72	10	
	47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.6678	1 080.04	721	
				(1)			236.67	158	
	47. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.10812	20.52	2	
	47. 6.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	0.636	63 671.85	40 495	
			Накладные расходы				95%	19 134	
							=(105*0.9)		
			Сметная прибыль				47%	9 466	
							=(55*0.85)		
			Всего с НР и СП					89 811	
	
48.	48.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0286	67 013.76	1 917	
			Объем: (1.59)*0.018						
			Поправки: М: =67013.76	
	
49.	49.	ГЭСН 15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2		1.59	5 632.06	8 955	
	49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1908	236.670	45	
	49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.38	32.4042	166.250	5 387	
	49. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.4452	11.72	5	
	49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.1908	1 080.04	206	
				(1)			236.67	45	
	49. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.11925	20.52	2	
	49. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0159	41.34	1	
	49. 7.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.084588	32 822.14	2 776	
	49. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0003	0.000477	3 555.38	2	
	49. 9.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.0954	2 044.45	195	
	49. 10.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.003657	103 989.36	380	
			Накладные расходы				95%	5 160	
							=(105*0.9)		
			Сметная прибыль				47%	2 553	
							=(55*0.85)		
			Всего с НР и СП					16 668	
	
50.	50.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		49.34	284.65	14 045	
			Объем: 159*0.45/1.45						
	
51.	51.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник выхода на крышу) шириной: до 0,4 м	100 м		0.41	18 740.30	7 684	
	51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0492	263.310	13	
	51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	16.9781	166.250	2 823	
	51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0328	317.68	10	
				(1)			276.63	9	
	51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0164	1 080.04	18	
				(1)			236.67	4	
	51. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00164	61 618.16	101	
	51. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00246	115 908.09	285	
	51. 7.	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0.184	0.07544	58 942.11	4 447	
	51. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.09184			
			Накладные расходы				83%	2 354	
			Сметная прибыль				65%	1 843	
			Всего с НР и СП					11 881	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					203 628	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					202 506	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					61 057	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 40, 47, 49; %=79 - по стр. 41, 44; %=83 - по стр. 51)					70 691	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 40, 47, 49; %=50 - по стр. 41, 44; %=65 - по стр. 51)					38 863	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					312 060	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 122	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 122	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					313 182	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	6 702	
		Итого со строительным контролем					319 884	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	6 398	
		Итого с непредвиденными расходами					326 282	
		НДС 20%				20	65 256.40	
		ВСЕГО С НДС					391 538.40	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					70 691	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					38 863	
	
		Раздел 7.  Дверные блоки  МОП	
	
		Замена дверного блока выхода на крышу	
52.	52.	ГЭСН 09-04-012-01 
(прим.)	Демонтаж металлических дверных блоков МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0  при демонтаже (разборке) металлических конструкций	м2		6.05	465.06	2 814	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.119	0.71995	236.670	170	
	52. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.68	10.164	192.800	1 960	
	52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.119	0.71995	1 080.04	778	
				(1)			236.67	170	
	52. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.28	1.694	45.10	76	
			Накладные расходы				81%	1 725	
							=(90*0.9)		
			Сметная прибыль				72%	1 534	
							=(85*0.85)		
			Всего с НР и СП					6 073	
	
53.	53.	ГЭСН 09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2		6.05	1 109.89	6 715	
			Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.13915	236.670	33	
	53. 2.	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2.3805	14.402025	198.390	2 857	
	53. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.023	0.13915	1 080.04	150	
				(1)			236.67	33	
	53. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.8165	4.939825	45.10	223	
	53. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00007	0.0004235	61 373.22	26	
	53. 6.	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0.003	0.01815	153 315.96	2 783	
	53. 7.	14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	0.27	1.6335	413.77	676	
			Накладные расходы				81%	2 341	
							=(90*0.9)		
			Сметная прибыль				72%	2 081	
							=(85*0.85)		
			Всего с НР и СП					11 137	
	
54.	54.	07.1.01.01-0018 
(прим)	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х1100 мм	шт.		5	12 971.23	64 856	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					74 385	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					64 856	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					64 856	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					64 856	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 529	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 52, 53)					4 066	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 52, 53)					3 614	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 209	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					82 065	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	1 756	
		Итого со строительным контролем					83 821	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	1 676	
		Итого с непредвиденными расходами					85 497	
		НДС 20%				20	17 099.40	
		ВСЕГО С НДС					102 596.40	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 066	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 614	
	
		Раздел 8.  Прочие работы	
	
55.	55.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		105	528.11	55 452	
	
56.	56.	03-21-01-065	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 65 км	1 т груза		105	386.93	40 628	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					96 080	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					96 080	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					96 080	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					96 080	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	2 056	
		Итого со строительным контролем					98 136	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	1 963	
		Итого с непредвиденными расходами					100 099	
		НДС 20%				20	20 019.80	
		ВСЕГО С НДС					120 118.80	
	
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 204 208	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 874 870	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					212 698	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 29; %=80 - по стр. 2; %=108 - по стр. 3-6, 11-13, 19, 22-25; %=99 - по стр. 7-9, 15; %=83 - по стр. 20, 21, 51; %=79 - по стр. 32, 34, 41, 44; %=95 - по стр. 38, 40, 47, 49)					677 676	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 29; %=68 - по стр. 2; %=55 - по стр. 3-6, 11-13, 19, 22-25; %=60 - по стр. 7-9, 15; %=65 - по стр. 20, 21, 51; %=50 - по стр. 32, 34, 41, 44; %=47 - по стр. 38, 40, 47, 49)					466 649	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 019 195	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					87 824	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 18, 30, 31, 52, 53)					11 817	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10, 18, 30, 31, 52, 53)					10 503	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					110 144	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					145 434	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14; %=115 - по стр. 16, 17, 26; %=103 - по стр. 27, 28)					63 173	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 17, 26; %=60 - по стр. 27, 28)					39 538	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					248 145	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					96 080	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					96 080	
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 473 564	
		Строительный контроль - 2.14%				2.14	95 734	
		Итого со строительным контролем					4 569 298	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	91 386	
		Итого с непредвиденными расходами					4 660 684	
		НДС 20%				20	932 136.80	
		ВСЕГО С НДС					5 592 820.80	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					752 666	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					516 690	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)