«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Генеральный директор ООО «УК Старый город»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия, крыльца многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель: из черепицы	100 м2	2	
2.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0.5	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2.5	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	1.3	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2	1.2	
6.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3.84	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150*150, прим)	100 м	0.08	
8.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.005	
9.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0004	
10.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.34	
11.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.006	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.835	
13.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.113	
14.	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 7м)	100 м	0.15	
15.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.035	
16.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.006	
17.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	5.106	
18.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.39	
19.	Разборка мансардных окон	100 м2	0.0048	
20.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0048	
21.	Окно-люк выхода на кровлю 0,6*0,8м	м2	0.48	
22.	Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.05	
23.	Сталь, оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (во фронтоне)	100 м2	0.0019	
25.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0019	
26.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.19	
27.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	0.349	
28.	Кладка отдельных участков из кирпича: (под мауэрлат)	100 м3	0.00349	
29.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.082	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.14	
31.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	2.5	
32.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	315	
33.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	60	
34.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.2	
35.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.5	
36.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	9.25	
37.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.899	
38.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	39.109	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/100)	
39.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.36	
40.	Звенья водосточных труб (3м)	шт	12	
41.	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0.14	
42.	Колено трубы 70 град	шт.	14	
43.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.55	
44.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.55	
45.	Желоб водосточный (4м) д.150	шт.	14	
46.	Заглушка желоба д.150	шт.	6	
47.	Крюк для желоба	шт.	92	
48.	Соединитель желоба д.150	шт.	13	
49.	Угол желоба внутренний 90	шт.	6	
50.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0.07	
51.	Воронка (штуцер) водосточная	шт	7	
52.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.07	
53.	Отмет (слив)	шт	7	
54.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.3	
55.	Хомут водосточной трубы д.100 (в комплекте с дюбелями)	шт.	30	
56.	Подшивка карниза досками (прим)	100 м2	0.149	
57.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0.389	
58.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.389	
59.	Острожка: брусьев (карнизная доска)	100 м2	0.149	
60.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0.149	
61.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т	0.00401	
	Скаты кровли	
62.	Разборка засыпного утеплителя из керамзита (скатов кровли)	м3	18	
63.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (скатов кровли)	100 м2	1.2	
64.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-146.88	
65.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	146.88	
66.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2 Кмр=2 (скатов кровли)	100 м2	1.2	
67.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя (3ий слой) (скатов кровли)	100 м2	1.2	
68.	Вата минеральная <ISOVER>: КТ-40, толщина 50 мм	м2	367.2	
69.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2шт)	100 м	0.015	
70.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.063	
71.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м	0.015	
72.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.033	
73.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0015	
74.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.153	
75.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.0321	
76.	Окраска дымов. труб акриловыми составами: вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.0321	
77.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	1.22	
78.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.42	
79.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12	
80.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	12	
	
	Раздел 2.  Утепление чердачного перекрытия	
	
81.	Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию (прим)	100 м2	1.17	
82.	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м	0.2	
83.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т	0.014	
84.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0.002	
85.	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг	2.08	
86.	Разборка засыпного утеплителя	м3	17.55	
87.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	2.34	
88.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-286.416	
89.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	143.21	
90.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	14.321	
91.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	1.17	
92.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	18.08	
93.	Укладка ходовых досок	100 м	0.15	
94.	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.18	
95.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.18	
96.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.9	
97.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	16.65	
	Выход фановых стояков на кровле	
98.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м	0.1	
99.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	9.98	
100.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.	0.5	
101.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	2	
102.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	2	
103.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	
104.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	5	
	
	Раздел 3.  Крыльцо	
	
105.	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0.06	
106.	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	6.7	
107.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0168	
108.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0168	
109.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.89	
110.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	2.35	
111.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	14.89	
112.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0.003	
113.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	1.12	
114.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.344	
115.	Выравнивание поверхности кладки раствором	100 м2	0.02	
116.	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.061	
117.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.02	
118.	Устройство стен крылец и ступеней: бетонных	100 м3	0.0364	
119.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	3.713	
120.	Устройство площадок бетонных плоских	100 м3	0.0017	
121.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0.173	
122.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.022	
123.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.022	
124.	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.056	
125.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.06	
126.	Масляная окраска металлических ограждений, количество окрасок 2	100 м2	0.03	
127.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая	т	0.001	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                      Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)