«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013 г.	
	
Объект:	Саратовская, д.22-28	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 4	
на по ул. Саратовская,22-28	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	13	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	13	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	13	
4.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	41.6	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.2	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.76	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	26	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	538.2	
10.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	13	
11.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1625	
12.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	13	
13.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	130	
14.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.08	
15.	Устройство слуховых окон (0,8*0,8*8 шт.)	1 слуховое окно	8	
16.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.12	
17.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.12	
18.	Обивка слуховых окон кровельной сталью  цветной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2	
19.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.088	
20.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (капельник)	100 м покрытия	1.12	
21.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.12	
22.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.12	
23.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.2	
24.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.4	
25.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	2	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.4	
27.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.2	
28.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	2.03932	
29.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.03932	
30.	Устройство обделки оголовников из цветной стали	100 м2 покрытия	0.23992	
31.	Подшивка карниза деревянного досками	100 м2 потолка	0.35	
32.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
33.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	70.51	
34.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	70.51	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)