СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ	
Директор МКУ "КР 	МКД"                                      Исполнительный директор ООО "УК РСУ 25"	
________________ Русович С.Б.                               ______________________ Макаренко А.А.	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Октябрьской, 65-67	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть, автостоянки	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3936	
2.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.6	
3.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	77.328	
4.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	77.328	
5.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3462	
6.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	553.92	
7.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.3462	
8.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.142	
9.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	235.62	
10.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.612	
11.	Е27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.612	
12.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.4896	
13.	Е27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.612	
14.	Е27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.612	
15.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1836	
16.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.612	
17.	С410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	59.1192	
18.	Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0.612	
19.	С410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	14.8104	
20.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.74	
21.	СЦена поставщика.	Бортовой камень БР 100.30.15	м	174	
	
	Раздел 2.  Тротуары и входы в подъезд	
	
22.	Е68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.3504	
23.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	25.2288	
24.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	25.2288	
25.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.107088	
26.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	171.3408	
27.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.107088	
28.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.4176	
29.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	45.936	
30.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.4176	
31.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	4.176	
32.	Е27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	4.176	
33.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	2.5	
34.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0495	
35.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	12.685	
36.	СЦена поставщика.	Бортовой камень БР 100*20*8	м	250	
37.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	3.96	
38.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	3.96	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)