|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | ТСЖ «П. Морозова» |
| «КР МКД» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
|  |
|  | |
|  | |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| на ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома № 65-67 по ул.П. Морозова г.Калиниград | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Чердачное перекрытие* | | |
| 1. | Разборка дощатого настила | 100 м2 покрытия | 1.9 |
| 2. | Разборка засыпного утеплителя из керамзита | 1 м3 утеплителя | 28.5 |
| 3. | Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия | 100 м2 покрытия | 1.9 |
| 4. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 237.5 |
| 5. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, толщ. 150мм | 1 м3 изоляции | 28.5 |
| 6. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 581.4 |
| 7. | Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия | 100 м2 покрытия | 1.9 |
| 8. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 237.5 |
| 9. | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 1.9 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.06 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 21.942 |
| 12. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3.9 |
| 13. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 3.9 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» Е.А. Анисимова |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |