«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Римского-Корсакова,16-16а	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Римского-Корсакова,16-16а	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.7 см	100 м3 конструкций	0.1099	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.07	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20.03	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза	20.03	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1504	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	240.64	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1504	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.752	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	82.72	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.376	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.188	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-19.18	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.18	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	37.6	
15.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	383.52	
16.	Разборка бетонных плиток	100 м2 основания	0.164	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0041	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	6.56	
19.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0041	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0328	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.61	
22.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.0164	
23.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0082	
24.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-0.84	
25.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.84	
26.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт., без стоимости	10 м2	1.64	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0079	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	12.64	
29.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0079	
30.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0494	
31.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.43	
32.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.65	
33.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	65	
34.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.37	
35.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.007326	
36.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.87738	
37.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37	
38.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.11	
39.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0066	
40.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.73	
41.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, без стоимости	100 м бортового камня	0.11	
42.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
43.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0588	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	94.08	
46.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0588	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.294	
48.	Песок природный для строительных работ средний	м3	32.34	
49.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.147	
50.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0735	
51.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-7.5	
52.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.5	
53.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14.7	
54.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	149.94	
55.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00495	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	7.92	
57.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00495	
58.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.033	
59.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.63	
60.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.55	
61.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	55	
62.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)