«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 503 366.46	руб.	Смета на сумму:	4 503 366.46	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /С.В. Горбатенко/	
		
«______»______________ 2019г.	«______»_______________ 2019г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: ул. Мариупольская 2-12
	
Сметная стоимость:	4 503.366	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.648	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	298.932	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Мариупольская,2-12	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.066	33 014.43	2 178.95	
		Объем: 65*0.07+52*0.04						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.1121	276.630	307.64	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	5.12952	157.170	806.21	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.29766	1 007.90	300.01	
			(1)			276.63	82.34	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.81444	1 311.07	1 067.79	
			(1)			276.63	225.30	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.13068	37.85	4.95	
		Накладные расходы				104%	1 158.40	
		Сметная прибыль				60%	668.31	
		Всего с НР и СП					4 005.66	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.63	16 812.54	10 591.90	
		Объем: 36+27						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	5.922	205.930	1 219.52	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	43.0038	167.930	7 221.63	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	5.922	540.73	3 202.20	
			(1)			205.93	1 219.52	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	17.766	9.46	168.07	
		Накладные расходы				104%	8 778.80	
		Сметная прибыль				60%	5 064.69	
		Всего с НР и СП					24 435.39	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		40	42.09	1 683.60	
		Объем: 6.6*1.8+(27*0.2*0.08*2.2)+36*0.3*0.15*2.2+13.1*1.8						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		40	272.78	10 911.20	
		Объем: 16.4+13.1*1.8						
	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	тип 3	
5.	ГЭСН 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.131	6 945.75	909.89	
		Объем: 131*0.1						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.79	0.49649	271.780	134.94	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.22	1.73182	151.590	262.53	
5. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.94	0.25414	1 676.22	425.99	
			(1)			276.63	70.30	
5. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.39	0.18209	37.85	6.89	
5. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.46	0.06026	859.14	51.77	
			(1)			236.67	14.26	
5. 6.	91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.39	0.18209	893.56	162.71	
			(1)			276.63	50.37	
		Накладные расходы				142%	564.41	
		Сметная прибыль				81%	321.95	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 796.25	
	
6.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.131	23 688.04	3 103.13	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.74707	273.162	750.39	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.89201	166.250	647.05	
6. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.15851	1 007.90	159.76	
			(1)			276.63	43.85	
6. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.16768	1 676.22	281.07	
			(1)			276.63	46.39	
6. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.67596	735.57	497.22	
			(1)			276.63	186.99	
6. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.1266	848.15	955.53	
			(1)			276.63	311.65	
6. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3799	764.61	290.48	
			(1)			276.63	105.09	
6. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.23842	859.14	204.84	
			(1)			236.67	56.43	
6. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.275	20.52	67.20	
		Накладные расходы				142%	1 984.36	
		Сметная прибыль				81%	1 131.93	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 219.42	
	
7.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.131	1 840.15	-241.06	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3013	276.630	-83.35	
7. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0655	735.57	-48.18	
			(1)			276.63	-18.12	
7. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.15065	848.15	-127.77	
			(1)			276.63	-41.67	
7. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.08515	764.61	-65.11	
			(1)			276.63	-23.56	
		Накладные расходы				142%	-118.36	
		Сметная прибыль				81%	-67.51	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-426.93	
	
8.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		16.375	2 073.78	33 958.15	
		Объем: 131*0.1*1.25						
	
9.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.105	413.18	43.38	
		Объем: 131*0.8/1000						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0693	221.300	15.34	
9. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03465	1 252.06	43.38	
			(2)			442.60	15.34	
		Накладные расходы				142%	21.78	
		Сметная прибыль				81%	12.43	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					77.59	
	
10.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.108	18 501.88	1 998.20	
		Объем: (0.1048)*1.03						
	
11.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.131	26 424.15	3 461.56	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	2.51258	281.533	707.37	
11. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.0173	187.210	939.29	
11. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.00655	963.24	6.31	
			(1)			276.63	1.81	
11. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.41789	1 363.14	569.64	
			(1)			295.07	123.31	
11. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.1834	19.29	3.54	
11. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.51876	585.03	303.49	
			(1)			236.67	122.77	
11. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.50781	855.09	1 289.31	
			(1)			295.07	444.91	
11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.05109	859.14	43.89	
			(1)			236.67	12.09	
11. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.01048	1 086.42	11.39	
			(1)			236.67	2.48	
11. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00036418	56 405.58	20.54	
11. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0262	20.52	0.54	
11. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00028034	58 833.99	16.49	
11. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.03799	6 768.37	257.13	
		Накладные расходы				142%	2 338.26	
		Сметная прибыль				81%	1 333.79	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 133.61	
	
12.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		12.275	3 415.26	41 922.32	
		Объем: (0.131)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
13.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.001	23 301.80	23.30	
		Объем: (0.131)*0.0108						
	
14.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.131	33.70	4.41	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
14. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.02358	187.210	4.41	
		Накладные расходы				142%	6.26	
		Сметная прибыль				81%	3.57	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					14.24	
	
15.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		3.066	3 415.26	10 471.19	
		Объем: (0.131)*11.7						
		Поправки: М: =3415.26	
		Начисления: Н48= 2	
	
16.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0004	23 301.80	9.32	
		Объем: (0.131)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
17.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.039	413.18	16.11	
		Объем: 131*0.3/1000						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.02574	221.300	5.70	
17. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01287	1 252.06	16.11	
			(2)			442.60	5.70	
		Накладные расходы				142%	8.09	
		Сметная прибыль				81%	4.62	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					28.82	
	
18.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.04	18 501.88	740.08	
		Объем: (0.0393)*1.03						
	
19.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.131	25 495.92	3 339.97	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	2.50472	281.632	705.41	
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.0173	187.210	939.29	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00393	963.24	3.79	
			(1)			276.63	1.09	
19. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.41789	1 363.14	569.64	
			(1)			295.07	123.31	
19. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.1834	19.29	3.54	
19. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.51876	585.03	303.49	
			(1)			236.67	122.77	
19. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.50781	855.09	1 289.31	
			(1)			295.07	444.91	
19. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.05109	859.14	43.89	
			(1)			236.67	12.09	
19. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00524	1 086.42	5.69	
			(1)			236.67	1.24	
19. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0262	20.52	0.54	
19. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0008122	58 833.99	47.78	
19. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.01965	6 768.37	133.00	
		Накладные расходы				142%	2 335.47	
		Сметная прибыль				81%	1 332.21	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 007.65	
	
20.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		12.655	4 115.14	52 077.10	
		Объем: (0.131)*96.6						
	
21.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.001	23 301.80	23.30	
		Объем: (0.131)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
22.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00585	54 728.61	320.16	
		Объем: (65*0.3*0.3)						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.255177	276.630	70.59	
22. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.088218	151.590	13.37	
22. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.060489	1 007.90	60.97	
			(1)			276.63	16.73	
22. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.194688	1 258.83	245.08	
			(1)			276.63	53.86	
22. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000234	3 177.00	0.74	
		Накладные расходы				95%	79.76	
		Сметная прибыль				43%	36.10	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					436.02	
	
23.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.36	157.19	1 471.30	
		Объем: 5.85*1.6						
	
24.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.039	19 980.32	779.23	
		Объем: (65*0.3*0.2)						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.54132	262.054	141.85	
24. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.61308	155.780	95.51	
24. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06903	1 676.22	115.71	
			(1)			276.63	19.10	
24. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.16731	1 065.12	178.21	
			(1)			205.93	34.45	
24. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.27612	1 307.46	361.02	
			(1)			295.07	81.47	
24. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02886	859.14	24.79	
			(1)			236.67	6.83	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.195	20.52	4.00	
		Накладные расходы				142%	337.05	
		Сметная прибыль				81%	192.26	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 308.54	
	
25.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.29	568.71	2 439.77	
		Объем: 3.9*1.10						
	
26.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.65	33 867.53	22 013.89	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.468	274.410	128.42	
26. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	49.452	164.300	8 124.96	
26. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.442	963.24	425.75	
			(1)			276.63	122.27	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.026	1 086.42	28.25	
			(1)			236.67	6.15	
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00065	59 117.96	38.43	
26. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	3.835	3 360.22	12 886.44	
26. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.039	3 119.63	121.67	
26. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1105	3 514.88	388.39	
		Накладные расходы				142%	11 719.80	
		Сметная прибыль				81%	6 685.24	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					40 418.93	
	
27.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		65	346.52	22 523.80	
		Объем: (0.65)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
28.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03834	54 728.61	2 098.29	
		Объем: 142*0.27						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.6723908	276.630	462.63	
28. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5781672	151.590	87.64	
28. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3964356	1 007.90	399.57	
			(1)			276.63	109.67	
28. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.2759552	1 258.83	1 606.21	
			(1)			276.63	352.97	
28. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0015336	3 177.00	4.87	
		Накладные расходы				95%	522.76	
		Сметная прибыль				43%	236.62	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 857.66	
	
29.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		61.344	157.19	9 642.66	
		Объем: 38.34*1.6						
	
30.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.185	19 980.32	3 696.36	
		Объем: 142*0.13						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.5678	262.054	672.90	
30. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.9082	155.780	453.04	
30. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.32745	1 676.22	548.88	
			(1)			276.63	90.58	
30. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.79365	1 065.12	845.33	
			(1)			205.93	163.44	
30. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.3098	1 307.46	1 712.51	
			(1)			295.07	386.48	
30. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1369	859.14	117.62	
			(1)			236.67	32.40	
30. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.925	20.52	18.98	
		Накладные расходы				142%	1 598.83	
		Сметная прибыль				81%	912.01	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 207.21	
	
31.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		20.35	568.71	11 573.25	
		Объем: 18.5*1.10						
	
32.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.142	23 688.04	3 363.70	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.97774	273.162	813.40	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.21882	166.250	701.38	
32. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.17182	1 007.90	173.18	
			(1)			276.63	47.53	
32. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.18176	1 676.22	304.67	
			(1)			276.63	50.28	
32. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.73272	735.57	538.97	
			(1)			276.63	202.69	
32. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.2212	848.15	1 035.76	
			(1)			276.63	337.82	
32. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4118	764.61	314.87	
			(1)			276.63	113.92	
32. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.25844	859.14	222.04	
			(1)			236.67	61.16	
32. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.55	20.52	72.85	
		Накладные расходы				142%	2 150.99	
		Сметная прибыль				81%	1 226.97	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 741.66	
	
33.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.142	1 840.15	-261.30	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3266	276.630	-90.35	
33. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.071	735.57	-52.23	
			(1)			276.63	-19.64	
33. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.1633	848.15	-138.50	
			(1)			276.63	-45.17	
33. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0923	764.61	-70.57	
			(1)			276.63	-25.53	
		Накладные расходы				142%	-128.30	
		Сметная прибыль				81%	-73.18	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-462.78	
	
34.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		17.75	2 073.78	36 809.60	
		Объем: 142*0.1*1.25						
	
35.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.057	5 831.59	332.40	
		Объем: 142*0.04						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.28101	219.554	61.70	
35. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.05415	1 676.22	90.77	
			(1)			276.63	14.98	
35. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.22686	1 065.12	241.63	
			(1)			205.93	46.72	
		Накладные расходы				142%	87.61	
		Сметная прибыль				81%	49.98	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					469.99	
	
36.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.794	2 377.24	13 773.73	
		Объем: (0.0568)*102.0						
	
37.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14.2	2 370.91	33 666.88	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.278	226.423	289.37	
37. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	167.56	189.870	31 814.62	
37. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.426	1 065.12	453.74	
			(1)			205.93	87.73	
37. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.094	13.30	107.65	
37. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.426	859.14	365.99	
			(1)			236.67	100.82	
37. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.426	1 086.42	462.81	
			(1)			236.67	100.82	
37. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.84	20.52	58.28	
37. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.71	568.71	403.78	
		Накладные расходы				142%	45 587.67	
		Сметная прибыль				81%	26 004.23	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					105 258.78	
	
38.	С8 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		72.42	440.00	31 864.80	
		Объем: 71*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
39.	С12 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2		72.42	480.00	34 761.60	
		Объем: 71*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
40.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00818	54 728.61	447.68	
		Объем: 146*0.2*0.28						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3568116	276.630	98.70	
40. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1233544	151.590	18.70	
40. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0845812	1 007.90	85.25	
			(1)			276.63	23.40	
40. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2722304	1 258.83	342.69	
			(1)			276.63	75.31	
40. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003272	3 177.00	1.04	
		Накладные расходы				95%	111.53	
		Сметная прибыль				43%	50.48	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					609.69	
	
41.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.088	157.19	2 057.30	
		Объем: 8.18*1.6						
	
42.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.041	19 980.32	819.19	
		Объем: (146*0.28*0.1)						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.56908	262.054	149.13	
42. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.64452	155.780	100.40	
42. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07257	1 676.22	121.64	
			(1)			276.63	20.08	
42. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.17589	1 065.12	187.34	
			(1)			205.93	36.22	
42. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.29028	1 307.46	379.53	
			(1)			295.07	85.65	
42. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03034	859.14	26.07	
			(1)			236.67	7.18	
42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.205	20.52	4.21	
		Накладные расходы				142%	354.33	
		Сметная прибыль				81%	202.12	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 375.64	
	
43.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.51	568.71	2 564.88	
		Объем: 4.1*1.10						
	
44.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.46	13 855.05	20 228.38	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0512	274.410	288.46	
44. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	111.0768	164.300	18 249.92	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9928	963.24	956.30	
			(1)			276.63	274.64	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0584	1 086.42	63.45	
			(1)			236.67	13.82	
44. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00146	59 117.96	86.31	
44. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2482	3 514.88	872.39	
		Накладные расходы				142%	26 324.50	
		Сметная прибыль				81%	15 016.09	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					61 568.97	
	
45.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.029	3 119.63	90.47	
		Объем: (1.46)*(0.06*0.33)						
	
46.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.408	3 360.22	24 892.51	
		Объем: (1.46)*(5.9*0.86)						
	
47.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		146	181.96	26 566.16	
		Объем: (1.46)*100.0						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
48.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.197	54 728.61	10 781.54	
		Объем: (438)*0.45						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	8.59314	276.630	2 377.12	
48. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.97076	151.590	450.34	
48. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.03698	1 007.90	2 053.07	
			(1)			276.63	563.49	
48. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.55616	1 258.83	8 253.09	
			(1)			276.63	1 813.63	
48. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00788	3 177.00	25.03	
		Накладные расходы				95%	2 686.09	
		Сметная прибыль				43%	1 215.81	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 683.43	
	
49.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		315.2	157.19	49 546.29	
		Объем: 197*1.6						
	
50.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.876	19 980.32	17 502.76	
		Объем: (438)*0.2						
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.15888	262.054	3 186.28	
50. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	13.77072	155.780	2 145.20	
50. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.55052	1 676.22	2 599.01	
			(1)			276.63	428.92	
50. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.75804	1 065.12	4 002.76	
			(1)			205.93	773.89	
50. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.20208	1 307.46	8 108.97	
			(1)			295.07	1 830.05	
50. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.64824	859.14	556.93	
			(1)			236.67	153.42	
50. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.38	20.52	89.88	
		Накладные расходы				142%	7 570.70	
		Сметная прибыль				81%	4 318.50	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					29 391.96	
	
51.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		96.36	568.71	54 800.90	
		Объем: 87.6*1.10						
	
52.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.438	23 688.04	10 375.36	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.18486	273.162	2 508.95	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.01298	166.250	2 163.41	
52. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.52998	1 007.90	534.17	
			(1)			276.63	146.61	
52. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.56064	1 676.22	939.76	
			(1)			276.63	155.09	
52. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.26008	735.57	1 662.45	
			(1)			276.63	625.21	
52. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.7668	848.15	3 194.81	
			(1)			276.63	1 042.01	
52. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.2702	764.61	971.21	
			(1)			276.63	351.38	
52. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.79716	859.14	684.87	
			(1)			236.67	188.66	
52. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	10.95	20.52	224.69	
		Накладные расходы				142%	6 634.75	
		Сметная прибыль				81%	3 784.61	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					20 794.72	
	
53.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.438	1 840.15	805.99	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.0074	276.630	278.68	
53. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.219	735.57	161.09	
			(1)			276.63	60.58	
53. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.5037	848.15	427.21	
			(1)			276.63	139.34	
53. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2847	764.61	217.68	
			(1)			276.63	78.76	
		Накладные расходы				142%	395.73	
		Сметная прибыль				81%	225.73	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 427.45	
	
54.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		109.5	2 278.32	249 476.04	
		Объем: (438)*0.2*1.25						
	
55.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.219	5 831.59	1 277.12	
		Объем: 438*0.05						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.07967	219.554	237.05	
55. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.20805	1 676.22	348.74	
			(1)			276.63	57.55	
55. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.87162	1 065.12	928.38	
			(1)			205.93	179.49	
		Накладные расходы				142%	336.61	
		Сметная прибыль				81%	192.01	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 805.74	
	
56.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		22.338	2 377.24	53 102.79	
		Объем: (0.219)*102.0						
	
57.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		43.8	2 370.91	103 845.72	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.942	226.423	892.56	
57. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	516.84	189.870	98 132.41	
57. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.314	1 065.12	1 399.57	
			(1)			205.93	270.59	
57. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	24.966	13.30	332.05	
57. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.314	859.14	1 128.91	
			(1)			236.67	310.98	
57. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.314	1 086.42	1 427.56	
			(1)			236.67	310.98	
57. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	8.76	20.52	179.76	
57. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.19	568.71	1 245.47	
		Накладные расходы				142%	140 615.46	
		Сметная прибыль				81%	80 210.23	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					324 671.40	
	
58.	С10 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		300.9	650.00	195 585.00	
		Объем: 295*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
59.	С7 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		145.86	480.00	70 012.80	
		Объем: 143*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
60.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01278	54 728.61	699.43	
		Объем: (142*0.3*0.3)						
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5574636	276.630	154.21	
60. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1927224	151.590	29.21	
60. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1321452	1 007.90	133.19	
			(1)			276.63	36.56	
60. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4253184	1 258.83	535.40	
			(1)			276.63	117.66	
60. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005112	3 177.00	1.62	
		Накладные расходы				95%	174.25	
		Сметная прибыль				43%	78.87	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					952.55	
	
61.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.448	157.19	3 214.22	
		Объем: 12.78*1.6						
	
62.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.085	19 980.32	1 698.33	
		Объем: (142*0.3*0.2)						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1798	262.054	309.17	
62. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.3362	155.780	208.15	
62. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.15045	1 676.22	252.19	
			(1)			276.63	41.62	
62. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.36465	1 065.12	388.40	
			(1)			205.93	75.09	
62. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.6018	1 307.46	786.83	
			(1)			295.07	177.57	
62. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0629	859.14	54.04	
			(1)			236.67	14.89	
62. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.425	20.52	8.72	
		Накладные расходы				142%	734.59	
		Сметная прибыль				81%	419.03	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 851.95	
	
63.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.35	568.71	5 317.44	
		Объем: 8.5*1.10						
	
64.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.42	33 867.53	48 091.89	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0224	274.410	280.56	
64. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	108.0336	164.300	17 749.92	
64. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9656	963.24	930.10	
			(1)			276.63	267.11	
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0568	1 086.42	61.71	
			(1)			236.67	13.44	
64. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00142	59 117.96	83.95	
64. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.378	3 360.22	28 151.92	
64. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0852	3 119.63	265.79	
64. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2414	3 514.88	848.49	
		Накладные расходы				142%	25 603.28	
		Сметная прибыль				81%	14 604.69	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					88 299.86	
	
65.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		142	346.52	49 205.84	
		Объем: (1.42)*100.0						
	
	Благоустройство	
66.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 049.85	26 099.70	
66. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	154.380	12 350.40	
66. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	458.31	13 749.30	
		Накладные расходы				115%	14 202.96	
		Сметная прибыль				77%	9 509.81	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					49 812.47	
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
67.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.022	54 728.61	1 204.03	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(12*0.65*0.95)						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.95964	276.630	265.47	
67. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.33176	151.590	50.29	
67. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.22748	1 007.90	229.28	
			(1)			276.63	62.93	
67. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.73216	1 258.83	921.66	
			(1)			276.63	202.54	
67. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00088	3 177.00	2.80	
		Накладные расходы				95%	299.97	
		Сметная прибыль				43%	135.78	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 639.78	
	
68.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		35.2	157.19	5 533.09	
		Объем: 22*1.6						
	
69.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.06	1 991.63	119.50	
		Объем: 12*0.1*0.5						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.021	205.930	4.32	
69. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.612	158.710	97.13	
69. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.021	1 065.12	22.37	
			(1)			205.93	4.32	
		Накладные расходы				130%	131.89	
		Сметная прибыль				76%	77.10	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					328.49	
	
70.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	568.71	375.35	
		Объем: (0.06)*11.0						
	
71.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.12	8 239.19	988.70	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.504	236.670	119.28	
71. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	3.2544	178.550	581.07	
71. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.486	773.68	376.01	
			(1)			236.67	115.02	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	1 086.42	19.56	
			(1)			236.67	4.26	
71. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.588	20.52	12.07	
		Накладные расходы				130%	910.46	
		Сметная прибыль				76%	532.27	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 431.42	
	
72.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		12.12	727.41	8 816.21	
		Объем: 12*1.01						
	
73.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	122 657.63	14 718.92	
		Объем: 0.6*2						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	275.435	906.29	
73. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	167.930	3 448.54	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	963.24	3 074.66	
			(1)			276.63	883.00	
73. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	119.32	5.44	
73. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 086.42	106.90	
			(1)			236.67	23.29	
73. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	18 337.47	110.02	
73. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	42 377.78	45.77	
73. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
73. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	139 535.69	334.89	
73. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	59 117.96	1.42	
73. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.46	933.34	
73. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	15 094.65	0.45	
73. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	7 588.00	6.46	
73. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 885.92	488.30	
73. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 360.22	362.90	
73. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	3 119.63	149.74	
73. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	17 020.85	5 637.31	
73. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	6 644.75	12.76	
		Накладные расходы				130%	5 661.28	
		Сметная прибыль				76%	3 309.67	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 689.87	
	
74.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.331	17 020.85	-5 633.90	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
75.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 374.58	4 749.16	
		Объем: 1*2						
	
76.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		2	2 513.61	5 027.22	
		Объем: 1*2						
	
77.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 003.97	2 007.94	
		Объем: 1*2						
	
78.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 070.15	4 140.30	
		Объем: 1.0*2						
	
79.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 717.53	11 435.06	
		Объем: 1.0*2						
	
80.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.164	12 883.83	2 112.95	
		Объем: 22-(2.26*2+12*0.038)-(12*0.1*0.5)						
80. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	14.514	145.580	2 112.95	
		Накладные расходы				80%	1 690.36	
		Сметная прибыль				38%	802.92	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 606.23	
	
81.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		18.04	568.71	10 259.53	
		Объем: 16.4*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
82.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.037	54 728.61	2 024.96	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(30.0*0.65*0.95)						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.61394	276.630	446.46	
82. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.55796	151.590	84.58	
82. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.38258	1 007.90	385.60	
			(1)			276.63	105.83	
82. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.23136	1 258.83	1 550.07	
			(1)			276.63	340.63	
82. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00148	3 177.00	4.70	
		Накладные расходы				95%	504.49	
		Сметная прибыль				43%	228.35	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 757.80	
	
83.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		59.2	157.19	9 305.65	
		Объем: 37*1.6						
	
84.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.15	1 991.63	298.75	
		Объем: 30*0.1*0.5						
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0525	205.930	10.81	
84. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.53	158.710	242.83	
84. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0525	1 065.12	55.92	
			(1)			205.93	10.81	
		Накладные расходы				130%	329.73	
		Сметная прибыль				76%	192.77	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					821.25	
	
85.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.65	568.71	938.37	
		Объем: (0.15)*11.0						
	
86.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.3	8 239.19	2 471.76	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.26	236.670	298.20	
86. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	8.136	178.550	1 452.68	
86. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.215	773.68	940.02	
			(1)			236.67	287.55	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.045	1 086.42	48.89	
			(1)			236.67	10.65	
86. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.47	20.52	30.16	
		Накладные расходы				130%	2 276.14	
		Сметная прибыль				76%	1 330.67	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 078.57	
	
87.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		30.3	727.41	22 040.52	
		Объем: 30*1.01						
	
88.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	122 657.63	19 134.59	
		Объем: 0.78*2						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	275.435	1 178.18	
88. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	167.930	4 483.11	
88. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	963.24	3 997.06	
			(1)			276.63	1 147.90	
88. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	119.32	7.07	
88. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 086.42	138.97	
			(1)			236.67	30.27	
88. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 337.47	143.03	
88. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	42 377.78	59.50	
88. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
88. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	139 535.69	435.35	
88. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	59 117.96	1.84	
88. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.46	1 213.34	
88. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	15 094.65	0.59	
88. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 588.00	8.40	
88. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 885.92	634.79	
88. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 360.22	471.77	
88. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 119.63	194.66	
88. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	17 020.85	7 328.50	
88. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 644.75	16.59	
		Накладные расходы				130%	7 359.68	
		Сметная прибыль				76%	4 302.58	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 796.85	
	
89.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.431	17 020.85	-7 335.99	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
90.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 374.58	4 749.16	
		Объем: 1*2						
	
91.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 513.61	5 027.22	
		Объем: 1*2						
	
92.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 724.12	3 448.24	
		Объем: 1*2						
	
93.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 003.97	2 007.94	
		Объем: 1*2						
	
94.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 528.85	5 057.70	
		Объем: 1*2						
	
95.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.36	1 384.72	
		Объем: 1*2						
	
96.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	5 494.08	10 988.16	
		Объем: 1*2						
	
97.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.298	12 883.83	3 839.38	
		Объем: 37-(2.26*2+30*0.038)-(30*0.1*0.5)						
97. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	26.373	145.580	3 839.38	
		Накладные расходы				80%	3 071.50	
		Сметная прибыль				38%	1 458.96	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 369.85	
	
98.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		32.78	568.71	18 642.31	
		Объем: 29.8*1.1						
	
	Скамейки, урны	
99.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0054	42 445.20	229.20	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*6						
99. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.512	151.590	229.20	
		Накладные расходы				80%	183.36	
		Сметная прибыль				38%	87.10	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					499.66	
	
100.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0054	7 797.26	42.11	
100. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.289224	145.580	42.11	
		Накладные расходы				80%	33.69	
		Сметная прибыль				38%	16.00	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					91.80	
	
101.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.864	157.19	135.81	
		Объем: 0.54*1.6						
	
102.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0054	47 022.44	253.92	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.097902	276.343	27.05	
102. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.972	151.590	147.35	
102. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0972	1 078.65	104.84	
			(1)			276.63	26.89	
102. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.2592	3.65	0.95	
102. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000702	1 086.42	0.76	
			(1)			236.67	0.17	
102. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00108	20.52	0.02	
		Накладные расходы				105%	183.12	
		Сметная прибыль				55%	95.92	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					532.96	
	
103.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.551	3 360.22	1 851.48	
		Объем: 0.0054*102						
	
104.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.306	12 057.40	3 689.56	
		Объем: (51*6)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.78398	275.789	492.00	
104. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.90522	182.740	1 810.08	
104. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02142	1 706.84	36.56	
			(1)			315.05	6.75	
104. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.03672	963.24	35.37	
			(1)			276.63	10.16	
104. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.6677	836.23	1 394.58	
			(1)			276.63	461.34	
104. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.29376	8.06	2.37	
104. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05814	1 086.42	63.16	
			(1)			236.67	13.76	
104. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.51408	3.25	1.67	
104. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.94372	117.46	345.77	
		Накладные расходы				90%	2 071.87	
		Сметная прибыль				72%	1 657.50	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 418.93	
	
105.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		6	10 821.82	64 930.92	
	
106.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		2	4 100.00	8 200.00	
		Поправки: М: =4100	
	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
107.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.23	32 265.46	7 421.06	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	5.1704	255.761	1 322.39	
107. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	8.1972	166.250	1 362.78	
107. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	2.5139	1 103.74	2 774.69	
			(1)			236.67	594.96	
107. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	2.4702	1 090.31	2 693.28	
			(1)			276.63	683.33	
107. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.1863	1 086.42	202.40	
			(1)			236.67	44.09	
107. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	12.857	30.17	387.90	
		Накладные расходы				90%	2 416.65	
		Сметная прибыль				72%	1 933.32	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 771.04	
	
108.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.458	3 360.22	4 899.20	
		Объем: 0.23*6.34						
	
109.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		24	600.00	14 400.00	
		Поправки: М: =600	
	
110.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		2.4	1 478.81	3 549.14	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.632	236.670	386.25	
110. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	17.064	166.250	2 836.89	
110. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.264	1 086.42	286.81	
			(1)			236.67	62.48	
110. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.368	310.99	425.43	
			(1)			236.67	323.76	
		Накладные расходы				90%	2 900.83	
		Сметная прибыль				72%	2 320.66	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 770.63	
	
111.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		24	2 100.00	50 400.00	
		Поправки: М: =2100	
	
112.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		24	210.00	5 040.00	
		Поправки: М: =210	
	
113.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	169 808.57	1 698.09	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	236.670	7.15	
113. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	192.800	1 649.69	
113. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	997.30	0.80	
			(1)			236.67	0.19	
113. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	12.72	0.55	
113. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 086.42	31.94	
			(1)			236.67	6.96	
113. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	45.37	5.26	
113. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	47 174.80	9.43	
113. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 684.50	0.40	
		Накладные расходы				130%	2 153.89	
		Сметная прибыль				72%	1 192.92	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 044.91	
	
114.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 684.50	-0.54	
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
115.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 360.22	168.01	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
116.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	12 000.00	12 000.00	
		Поправки: М: =12000	
	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
117.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.048	54 728.61	2 626.97	
		Объем: 190*0.25						
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.09376	276.630	579.20	
117. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.72384	151.590	109.73	
117. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.49632	1 007.90	500.24	
			(1)			276.63	137.30	
117. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.59744	1 258.83	2 010.91	
			(1)			276.63	441.90	
117. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00192	3 177.00	6.10	
		Накладные расходы				95%	654.48	
		Сметная прибыль				43%	296.24	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 577.69	
	
118.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		76.8	157.19	12 072.19	
		Объем: 48*1.6						
	
119.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.285	19 980.32	5 694.39	
		Объем: 190*0.15						
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.9558	262.054	1 036.63	
119. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.4802	155.780	697.93	
119. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.50445	1 676.22	845.57	
			(1)			276.63	139.55	
119. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.22265	1 065.12	1 302.27	
			(1)			205.93	251.78	
119. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.0178	1 307.46	2 638.19	
			(1)			295.07	595.39	
119. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2109	859.14	181.19	
			(1)			236.67	49.91	
119. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.425	20.52	29.24	
		Накладные расходы				142%	2 463.08	
		Сметная прибыль				81%	1 404.99	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 562.46	
	
120.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		31.35	568.71	17 829.06	
		Объем: 28.5*1.1						
	
121.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		19	655.95	12 463.02	
		Объем: 190*0.1						
121. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	69.54	162.900	11 328.07	
121. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	9.12	3.65	33.29	
121. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.038	23 190.21	881.23	
121. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	6.65	20.52	136.46	
121. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.019	4 420.18	83.98	
		Накладные расходы				123%	13 933.53	
		Сметная прибыль				64%	7 249.96	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					33 646.51	
	
122.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		19.38	3 360.22	65 121.06	
		Объем: (19.0)*1.02						
	
123.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.303	4 096.63	1 241.28	
		Объем: 190*1.596/1000						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.11514	253.495	29.19	
123. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.82992	172.120	659.21	
123. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.04848	963.24	46.70	
			(1)			276.63	13.41	
123. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.06666	1 086.42	72.42	
			(1)			236.67	15.78	
123. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.008484	54 567.84	462.95	
		Накладные расходы				105%	722.82	
		Сметная прибыль				55%	378.62	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 342.72	
	
124.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		190	97.39	18 504.10	
	
125.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		1.9	3 407.32	6 473.90	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	1.558	253.239	394.55	
125. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	32.68	161.500	5 277.82	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.646	317.75	205.27	
			(1)			276.63	178.70	
125. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.912	1 086.42	990.82	
			(1)			236.67	215.84	
		Накладные расходы				123%	6 977.02	
		Сметная прибыль				64%	3 630.32	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					17 081.23	
	
126.	С44 цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		193.8	1 740.00	337 212.00	
		Объем: 190*1.02						
		Поправки: М: =1740	
	
127.	С45 цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		28.5	370.00	10 545.00	
		Объем: 190*0.15						
		Поправки: М: =370	
	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
128.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0028	54 728.61	153.24	
		Объем: 50*0.2*0.28						
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.122136	276.630	33.79	
128. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.042224	151.590	6.40	
128. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.028952	1 007.90	29.18	
			(1)			276.63	8.01	
128. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.093184	1 258.83	117.30	
			(1)			276.63	25.78	
128. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000112	3 177.00	0.36	
		Накладные расходы				95%	38.18	
		Сметная прибыль				43%	17.28	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					208.70	
	
129.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.48	157.19	704.21	
		Объем: 2.8*1.6						
	
130.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.014	19 980.32	279.72	
		Объем: (50*0.28*0.1)						
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.19432	262.054	50.92	
130. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.22008	155.780	34.28	
130. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02478	1 676.22	41.54	
			(1)			276.63	6.85	
130. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.06006	1 065.12	63.97	
			(1)			205.93	12.37	
130. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.09912	1 307.46	129.60	
			(1)			295.07	29.25	
130. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01036	859.14	8.90	
			(1)			236.67	2.45	
130. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.07	20.52	1.44	
		Накладные расходы				142%	120.98	
		Сметная прибыль				81%	69.01	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					469.72	
	
131.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.54	568.71	875.81	
		Объем: 1.4*1.10						
	
132.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.5	13 855.05	6 927.53	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.36	274.410	98.79	
132. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	38.04	164.300	6 249.97	
132. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.34	963.24	327.50	
			(1)			276.63	94.05	
132. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02	1 086.42	21.73	
			(1)			236.67	4.73	
132. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0005	59 117.96	29.56	
132. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.085	3 514.88	298.76	
		Накладные расходы				142%	9 015.24	
		Сметная прибыль				81%	5 142.50	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					21 085.26	
	
133.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.01	3 119.63	31.20	
		Объем: (0.5)*(0.06*0.33)						
	
134.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.537	3 360.22	8 524.88	
		Объем: (0.5)*(5.9*0.86)						
	
135.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		50	181.96	9 098.00	
		Объем: (0.5)*100.0						
	
	Элементы детской игровой  площадки	
136.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.03813	42 445.20	1 618.44	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*61						
136. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	10.6764	151.590	1 618.44	
		Накладные расходы				80%	1 294.75	
		Сметная прибыль				38%	615.01	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 528.20	
	
137.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.03813	7 797.26	297.31	
137. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	2.0422428	145.580	297.31	
		Накладные расходы				80%	237.85	
		Сметная прибыль				38%	112.98	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					648.14	
	
138.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		6.1	157.19	958.86	
		Объем: 3.813*1.6						
	
139.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.061	149 077.56	9 093.73	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*61						
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	1.2017	273.470	328.63	
139. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	36.49386	166.250	6 067.10	
139. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	1.07421	1 078.65	1 158.70	
			(1)			276.63	297.16	
139. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.04514	963.24	43.48	
			(1)			276.63	12.49	
139. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01647	1 065.12	17.54	
			(1)			205.93	3.39	
139. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.77876	12.72	22.63	
139. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.06588	1 086.42	71.57	
			(1)			236.67	15.59	
139. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.025864	20.52	0.53	
139. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00183	59 117.96	108.19	
139. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.005002	15 094.65	75.50	
139. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0046482	48 521.28	225.54	
139. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0427	6 380.58	272.45	
139. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	3.9711	259.50	1 030.50	
		Накладные расходы				105%	6 715.52	
		Сметная прибыль				55%	3 517.65	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					19 326.90	
	
140.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		6.222	3 360.22	20 907.29	
		Объем: 0.061*102						
	
141.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		1.77	12 057.40	21 341.59	
		Объем: (821+89+57+172+136+429+66)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	10.3191	275.789	2 845.89	
141. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	57.2949	182.740	10 470.07	
141. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.1239	1 706.84	211.48	
			(1)			315.05	39.03	
141. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.2124	963.24	204.59	
			(1)			276.63	58.76	
141. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	9.6465	836.23	8 066.69	
			(1)			276.63	2 668.51	
141. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.6992	8.06	13.70	
141. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.3363	1 086.42	365.36	
			(1)			236.67	79.59	
141. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.9736	3.25	9.66	
141. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	17.0274	117.46	2 000.04	
		Накладные расходы				90%	11 984.36	
		Сметная прибыль				72%	9 587.49	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					42 913.45	
	
142.	С46 цена поставщ.	Качели детские двойные	шт		1	37 463.00	37 463.00	
		Поправки: М: =37463	
	
143.	С47 цена поставщ.	Качалка-балансир с изображением фигуры животного	шт		1	16 524.00	16 524.00	
		Поправки: М: =16524	
	
144.	С48 цена поставщ.	Качалка на  двойной пружине с изображением фигуры животного	шт		1	33 130.00	33 130.00	
		Поправки: М: =33130	
	
145.	С49 цена поставщ.	Детский игровой модуль ТИП 2	шт		1	51 310.00	51 310.00	
		Поправки: М: =51310	
	
146.	С50 цена поставщ.	Песочный дворик игровой  ТИП 3	шт		1	152 667.00	152 667.00	
		Поправки: М: =152667	
	
147.	С51 цена поставщ.	Детский гимнастический  комплекс ТИП 2	шт		1	93 768.00	93 768.00	
		Поправки: М: =93768	
	
148.	С52 цена поставщ.	Детский игровой комплекс   ТИП 2	шт		1	309 703.00	309 703.00	
		Поправки: М: =309703	
	
149.	С53 цена поставщ.	Щит информационный	шт		1	10 358.00	10 358.00	
		Поправки: М: =10358	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 061 505.09	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 918 267.36	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 034 830.29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=142 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 62, 64, 119, 130, 132; %=95 - по стр. 22, 28, 40, 48, 60, 67, 82, 117, 128; %=115 - по стр. 66; %=130 - по стр. 69, 71, 73, 84, 86, 88, 113; %=80 - по стр. 80, 97, 99, 100, 136, 137; %=105 - по стр. 102, 123, 139; %=123 - по стр. 121, 125)					371 741.44	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 62, 64, 119, 130, 132; %=43 - по стр. 22, 28, 40, 48, 60, 67, 82, 117, 128; %=77 - по стр. 66; %=76 - по стр. 69, 71, 73, 84, 86, 88; %=38 - по стр. 80, 97, 99, 100, 136, 137; %=55 - по стр. 102, 123, 139; %=72 - по стр. 113; %=64 - по стр. 121, 125)					211 101.74	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 501 110.54	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					36 001.35	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 104, 107, 110, 141)					19 373.72	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 104, 107, 110, 141)					15 498.97	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					70 874.04	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					107 236.38	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					107 236.38	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 679 220.96	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	73 584.42	
	Итого с непредвиденными расходами					3 752 805.38	
	НДС 20%				20	750 561.08	
	ВСЕГО С НДС					4 503 366.46	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					391 115.16	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					226 600.71	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 061 505.09	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 918 267.36	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 034 830.29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=142 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 62, 64, 119, 130, 132; %=95 - по стр. 22, 28, 40, 48, 60, 67, 82, 117, 128; %=115 - по стр. 66; %=130 - по стр. 69, 71, 73, 84, 86, 88, 113; %=80 - по стр. 80, 97, 99, 100, 136, 137; %=105 - по стр. 102, 123, 139; %=123 - по стр. 121, 125)					371 741.44	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5-7, 9, 11, 14, 17, 19, 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 62, 64, 119, 130, 132; %=43 - по стр. 22, 28, 40, 48, 60, 67, 82, 117, 128; %=77 - по стр. 66; %=76 - по стр. 69, 71, 73, 84, 86, 88; %=38 - по стр. 80, 97, 99, 100, 136, 137; %=55 - по стр. 102, 123, 139; %=72 - по стр. 113; %=64 - по стр. 121, 125)					211 101.74	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 501 110.54	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					36 001.35	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 104, 107, 110, 141)					19 373.72	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 104, 107, 110, 141)					15 498.97	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					70 874.04	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					107 236.38	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					107 236.38	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 679 220.96	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	73 584.42	
	Итого с непредвиденными расходами					3 752 805.38	

	НДС 20%				20	750 561.08	
	ВСЕГО С НДС					4 503 366.46	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					391 115.16	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					226 600.71	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»:                               Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)