«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор
ООО «Северо-Западная Управляющая Компания»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Казакова Т.К./	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт МКД №7 по ул. Велижская, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ремонт наружной стены	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0.48	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.017	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.004	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.05	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.05	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.19	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.15	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003	
9.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.19	
10.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.47	
11.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (выравнивание)	100 м2	0.186	
12.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	0.93	
13.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.38	
14.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.095	
15.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-41.8	
16.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	41.8	
17.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	95	
18.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.38	
19.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	4.94	
20.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	14.44	
21.	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.025	
22.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1	
23.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.02	
24.	Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм	шт.	2	
	Карниз	
25.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.03	
26.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.007	
27.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.005	
28.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.03	
29.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.39	
30.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.03	
31.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.008	
32.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-3.3	
33.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	3.3	
34.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	7.5	
35.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.03	
36.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.39	
37.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	1.14	
38.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	0.73	
	
	Раздел 2.  Стены, перегородки	
	
	Межквартирная перегородка	
39.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.216	
40.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0.108	
41.	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.108	
42.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.216	
	Стена лестничной клетки	
43.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.128	
44.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0.087	
45.	Разборка: кирпичных стен	м3	1.03	
46.	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.087	
47.	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3	1.03	
48.	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт.	0.01	
49.	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.	1	
50.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1.62	
51.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	1.62	
52.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.256	
53.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.256	
54.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.328	
55.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.128	
56.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.128	
57.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.02	
58.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.02	
59.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.26	
60.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.02	
	
	Раздел 3.  Перекрытие лестничной клетки	
	
61.	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2	0.06	
62.	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев	м3	0.119	
63.	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0.119	
64.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.119	
65.	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	0.105	
66.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0.276	
67.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.276	
68.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.15	
69.	Подшивка потолков досками	100 м2	0.1	
70.	Подшивка потолков: плитами ГКЛ	100 м2	0.1	
71.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	-0.0105	
72.	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	10.5	
73.	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0.1	
74.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0.1	
75.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.006	
	
	Раздел 4.  Чердачное перекрытие	
	
76.	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	100 м2	0.36	
77.	Разборка дощатого настила	100 м2	0.3	
78.	Разборка утеплителя засыпного: шлакового	м3	4.8	
79.	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	100 м2	0.32	
80.	Замена черепных брусков деревянных балок	100 м	0.7	
81.	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев	м3	0.322	
82.	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0.322	
83.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.322	
84.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2	0.32	
85.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (3ий слой)	100 м2	0.32	
86.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	98.88	
87.	Устройство пароизоляции-(гидро) из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.828	
88.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	57.283	
89.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	44.064	
90.	Подшивка потолков досками	100 м2	0.36	
91.	Подшивка потолков: плитами ГКЛ	100 м2	0.36	
92.	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	37.8	
93.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0.36	
94.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0.36	
95.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.021	
96.	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	0.36	
97.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0.947	
98.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.947	
99.	Бруски деревянные 50*50 мм (0,1м3)  (под настил)	м	40	
100.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.6	
	
	Раздел 5.  Крыша	
	
101.	Разборка покрытий кровель: черепицы	100 м2	2.3	
102.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2.3	
103.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: сплошного настила	100 м2	2.3	
104.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.648	
105.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.001	
106.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	0.14	
107.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.0014	
108.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.033	
109.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.056	
110.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150х150мм)	100 м	0.06	
111.	Гвозди строительные	т	-0.0002	
112.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.005	
113.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.003	
114.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0003	
115.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.255	
116.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100х140)	100 м	0.122	
117.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.002	
118.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.039	
119.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.03	
120.	Устройство слуховых окон	шт.	3	
121.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0.3	
122.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	-0.18	
123.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.3	
124.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.18	
125.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.44	
126.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	2.3	
127.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	289.8	
128.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, капельник, профили с покрытием и проч.	м2	51	
129.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.2	
130.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	22.2	
131.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.62	
132.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	33.372	
	Водосточная система	
133.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.54	
134.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.54	
135.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0.244	
136.	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	-0.091	
137.	Желоб водосточный  (3,0 м)  диам. 150мм	шт	8	
138.	Желоб водосточный  (4,0 м)  диам. 150мм	шт	8	
139.	Соединитель желоба  диам. 150мм	шт	20	
140.	Угол желоба 90 град.    диам. 150мм	шт	4	
141.	Крюк для желоба	шт	90	
142.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.3	
143.	Труба водосточная (3м)  диам. 100мм	шт	10	
144.	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
145.	Колено 70 град.  диам. 100мм	шт	10	
146.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
147.	Воронка (штуцер)    диам. 150/100мм	шт	5	
148.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.3	
149.	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	-0.0001	
150.	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	-0.028	
151.	Хомуты для крепления труб  диам. 100мм   (в комплекте с дюбелями)	шт	30	
152.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
153.	Отмет (слив)   диам. 100мм	шт	5	
	Ремонт дымоходов и венканалов	
154.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0.06	
155.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.012	
156.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.05	
157.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.012	
158.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.132	
159.	Устройство оголовников: бетонных	100 м3	0.0012	
160.	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	-0.00003	
161.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.122	
162.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.06	
163.	Окраска дымов. труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.06	
164.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	2.28	
165.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.78	
	Выход фановых стояков	
166.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.03	
167.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	2.994	
168.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.	0.3	
169.	Установка вент. выходов: диаметром до 355 мм	шт.	3	
170.	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	3	
171.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21.4	
172.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	21.4	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                            Шуптар М.Я.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                   Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)