«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «УК РСУ 6»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 13-23 по ул. Майора Козенкова	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11.7	
2.	Е58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	11.7	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	10.53	
4.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	2.55	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1	
6.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.7	
7.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	242.19	
8.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	11.7	
9.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1462.5	
10.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.12	
11.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых  окон	1 слуховое окно	12	
12.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	5.64	
13.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3	
14.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.132	
15.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (2 ската, 2 этажа)	100 м2 кровли	11.7	
16.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	26.91	
17.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	1.61	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.61	
19.	Е58-20-1	Устройство карнизной планки (капельник)	100 м	1.61	
20.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.84	
21.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.28	
22.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.12	
23.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.14	
24.	Е58-10-5	Смена частей водосточных труб тройник (45 гр.)	100 шт.	0.02	
25.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.8	
26.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.042	
27.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.1764	
28.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.042	
29.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.2772	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.042	
31.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.462	
32.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.231	
33.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.231	
34.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	1.5	
35.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр)	1 м3 кладки	3	
36.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1314	
37.	Е62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов (брандмпуэр)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1314	
38.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	70.13	
39.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	70.13	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)