«СОГЛАСОВАНО»	         «УТВЕРЖДАЮ»	
 Директора МКУ «КР МКД»	 Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД №3-17 по   ул. Березовой в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.8	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.16	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.26	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.9	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.36	
6.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	33.444	
7.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	шт.	36	
8.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	24	
9.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	24	
10.	Редукция ППР  32х25 Kan Therm	шт	24	
11.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	6	
12.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	5	
13.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.9	
14.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	84.42	
15.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм	шт.	90	
16.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	16	
17.	Колено ППР ф32 90град Kan Therm	шт	40	
18.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	18	
19.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	16	
20.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	45	
21.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	5	
22.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1.5	
23.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	1.4055	
24.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	150	
25.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	16	
26.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	18	
27.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	12	
28.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	75	
29.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	5	
30.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.2	
31.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	18.92	
32.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	20	
33.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	10	
34.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	30	
35.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	10	
36.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	1	
37.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.2	
38.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	18.92	
39.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм	шт.	20	
40.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	10	
41.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	4	
42.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	6	
43.	Муфта ППР 63х2" Kan Therm	шт	6	
44.	Кран шаровый ППР ф63 Kan Therm	шт	1	
45.	Разборное соединение 50х1 1/2"	шт	2	
46.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	83.5	
47.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	198	
48.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	295.9	
49.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	369.6	
50.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	33	
51.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	22	
52.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
53.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.613	
54.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.613	
	
	Раздел 2.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
55.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.81	
56.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.64	
57.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	2.6	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
58.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.32	
59.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	2.16	
60.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.56	
61.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.48	
62.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2	
63.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.648	
64.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Вводно-распределительное устройство (8 подъездов)	
65.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	8	
66.	Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44	шт	8	
67.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	8	
68.	Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3	шт	8	
69.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	16	
70.	Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2	шт	16	
71.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.04	
72.	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт	8	
73.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	8	
74.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.22	
75.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.022	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
76.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	24	
77.	Шкаф встраиваемый типа  RP 36Z  IP44	шт	24	
78.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	24	
79.	Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3	шт	24	
80.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	66	
81.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА	шт	66	
82.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2	100 шт.	1.32	
83.	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	66	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
84.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	6.3	
85.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	642.6	
86.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	400	
87.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	шт.	630	
88.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.9	
89.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2.4	
90.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	2	
91.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	2.5	
92.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.439	
93.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.204	
94.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.255	
95.	Коробка установочная ip44	шт.	64	
96.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.81	
97.	Светильник  настенный   IP54	шт	16	
98.	Светильник  потолочный  IP44	шт	65	
99.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	81	
100.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.56	
101.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	56	
	устройство контура заземления (8)	
102.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.022	
103.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.151	
104.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	2.4	
105.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.271	
106.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.8	
107.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.126	
108.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.151	
109.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.108	
110.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0086	
111.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.9504	
112.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0324	
113.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	4.1472	
114.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0065	
115.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0.0216	
116.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип Б	т	2.2032	
117.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.48	
118.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.048	
119.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.334	
120.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.334	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                  Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                             Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

		
Проверил:	Зам.начальника ОК «МКУ КР МКД»	Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)