«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	9 099 579	руб.	Смета на сумму:	9 099 579	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	капитальный ремонт  жилого дома по ул. Кирова, 10-14, пер. Кирова, 1-9, ул. Репина, 1	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	9 099.579	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	13.608	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 430.169	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
	СЛОЖНАЯ КРОВЛЯ (с уклоном более 27 град, со скатом более чем на 2 стороны, с препадом по высоте)	
	
1.	Е58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытий кровель	28.17	253.90	252.44	1.46	7 152.36	7 111.16	41.20	11.23	3.76	80 013	79 858	155	
									1	11.23				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	28.17	215.64	159.75	55.89	6 074.51	4 500.16	1 574.35	11.23	6.04	60 046	50 537	9 509	
					8.69			244.73	1	11.23			2 748	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
3.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	25.319	211.61	46.85	7.91	5 357.84	1 186.22	200.34	11.23	5.65	24 937	13 321	1 132	
				156.85	0.38		3 971.29	9.49	2.64	11.23		10 484	107	
	Объем: 2817*0.7+560													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
4.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	28.17	221.62	101.80	102.69	6 242.91	2 867.65	2 892.71	11.23	3.56	43 129	32 204	10 298	
				17.13	1.45		482.55	40.85	1.3	11.23		627	459	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
5.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	583.119	62.53			36 462.43					195 712			
				62.53			36 462.43		335.63			195 712		
	Объем: 28.17*20.7													
	
6.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	28.17	110.62	83.67	26.95	3 116.28	2 357.10	759.18	11.23	4.39	29 803	26 470	3 333	
					2.45			69.02	2.79	11.23			775	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
7.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	3098.7	13.13			40 685.93					118 432			
				13.13			40 685.93		38.22			118 432		
	Объем: 2817*1.1													
	
8.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.14	3 273.44	3 259.25	14.19	458.28	456.30	1.99	11.23	3.75	5 132	5 124	7	
									1	11.23				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
9.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	14	419.31	86.25	37.22	5 870.32	1 207.50	521.06	11.23	5.45	27 956	13 560	2 840	
				295.84	2.59		4 141.76	36.31	2.79	11.23		11 556	408	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
	
10.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	7.84	1 365.61			10 706.38					20 965			
				1 365.61			10 706.38		2 674.17			20 965		
	
11.	Е12-01-010-01 
Устройство  боковых обделок слухового окна  из цветного железа, 100 м2 покрытия	0.56	12 209.62	1 466.81	41.45	6 837.39	821.41	23.21	11.23	6.05	23 867	9 224	140	
				10 701.36	4.72		5 992.76	2.64	2.42	11.23		14 502	30	
	Объем: 14*4													
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
	
12.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	27.488	4 618.53	451.03	45.81	126 954.08	12 397.78	1 259.29	11.23	6	553 519	139 227	7 556	
				4 121.69			113 297.01		3.59	11.23		406 736		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
13.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.253	9 639.53	1 697.89	43.26	21 717.86	3 825.34	97.47	11.23	5.92	93 540	42 959	577	
				7 898.38			17 795.05		2.81	11.23		50 004		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
14.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.7	7 154.99	1 812.38	83.99	5 008.49	1 268.66	58.79	11.23	5.95	26 892	14 247	350	
				5 258.63			3 681.04		3.34	11.23		12 295		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
15.	Е58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек, прогонов, 100 м	2.793	9 639.53	1 697.89	43.26	26 923.21	4 742.20	120.83	11.23	5.92	115 959	53 255	715	
				7 898.38			22 060.18		2.81	11.23		61 989		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
16.	Е58-12-3 
(прим.) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	28.17	1 755.32	158.48	16.33	49 447.36	4 464.38	460.02	11.23	6.07	184 715	50 135	2 792	
				1 580.51	2.45		44 522.97	69.02	2.96	11.23		131 788	775	
	
17.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	28.17	3 587.71	434.32	165.99	101 065.73	12 234.81	4 675.87	11.23	5.6	501 885	137 397	26 185	
				2 987.40	14.91		84 155.06	420.09	4.02	11.23		338 303	4 718	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	Цена поставщика. 
Металлочерепица профиль Монтеррей покрытие полиэстер (с доборными элементами), м2	3605.76	260.59			939 625.00			1	1	939 625			
				260.59			939 625.00		1	1		939 625		
	Объем: 2817*1.28													
	Поправки: М: *1.03*1.1	
	
19.	Е65-38-2 
Установка фановых стояков диаметром 100 мм, шт.	26	89.90	14.00		2 337.28	363.88		11.23	1	9 119	4 086		
				75.90			1 973.40		2.55	11.23		5 032		
	Начисления: Н5= 1.15	
	
20.	Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.78	12 264.53	745.23	35.56	9 566.33	581.28	27.74	11.23	5.97	17 442	6 528	166	
				11 483.73	1.14		8 957.31	0.89	1.2	11.23		10 749	10	
	Объем: 3*26													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
21.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	1.90672	11 907.97	1 173.45	33.16	22 705.17	2 237.44	63.23	11.23	6.05	74 888	25 126	383	
				10 701.36	3.78		20 404.50	7.20	2.42	11.23		49 379	81	
	Объем: 476.68*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
22.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	4.7668	75.57	75.35	0.22	360.23	359.18	1.05	11.23	3.82	4 038	4 034	4	
									1	11.23				
	
23.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	4.7668	8 813.16	326.90	31.86	42 010.58	1 558.26	151.88	11.23	5.8	134 445	17 499	881	
				8 454.40	3.03		40 300.43	14.42	2.88	11.23		116 065	162	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
24.	Е12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	4.53	4 972.00	72.11	75.20	22 523.14	326.64	340.66	11.23	5.46	76 997	3 668	1 860	
				4 824.69	5.48		21 855.85	24.80	3.27	11.23		71 469	279	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
25.	Е12-01-012-01 
(прим.) 
Установка леерных ограждений, 100 м ограждения	4.53	4 972.00	72.11	75.20	22 523.14	326.64	340.66	11.23	5.46	76 997	3 668	1 860	
				4 824.69	5.48		21 855.85	24.80	3.27	11.23		71 469	279	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
26.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	3.5369	7 415.77	333.04	13.17	26 228.84	1 177.93	46.58	11.23	6.07	80 773	13 228	283	
				7 069.56			25 004.33		2.69	11.23		67 262		
	
27.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.62	5 731.49	578.30	8.10	3 553.52	358.55	5.02	11.23	6.07	11 840	4 026	30	
				5 145.09			3 189.96		2.44	11.23		7 783		
	Объем: 31*2													
	
28.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.31	8 719.75	480.56	8.10	2 703.12	148.97	2.51	11.23	6.07	4 852	1 673	15	
				8 231.09			2 551.64		1.24	11.23		3 164		
	
29.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.31	4 604.75	480.56	8.10	1 427.47	148.97	2.51	11.23	6.07	4 840	1 673	15	
				4 116.09			1 275.99		2.47	11.23		3 152		
	
30.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	2.95	1 357.93	327.73	1.01	4 005.89	966.80	2.98	11.23	6.09	22 321	10 857	18	
				1 029.19			3 036.11		3.77	11.23		11 446		
	
31.	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.3	6 350.32	635.76	12.96	1 905.10	190.73	3.89	11.23	6.07	6 356	2 142	24	
				5 701.60	2.33		1 710.48	0.70	2.45	11.23		4 191	8	
	Объем: 6*5													
	
32.	Е53-16-1 
(прим.) 
Ремонт кирпичной кладки брандмауэров отдельными местами, 1 м3 кладки	2	1 615.27	301.17	30.24	3 230.54	602.34	60.48	11.23	5.2	16 091	6 764	314	
				1 283.86	5.99		2 567.72	11.98	3.51	11.23		9 013	135	
	
33.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (13 труб в 3 канала), 100 м труб	0.132	8 572.20	5 513.35	252.31	1 131.53	727.76	33.30	11.23	5.37	10 037	8 173	179	
				2 806.54	60.12		370.46	7.94	4.55	11.23		1 686	89	
	
34.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.122	6 499.70			7 292.66					27 874			
				6 499.70			7 292.66		24 843.29			27 874		
	Объем: 0.132*8500													
	
35.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов, 100 м труб	0.132	9 286.88	6 088.30	189.36	1 225.87	803.66	25.00	11.23	5.37	10 967	9 025	134	
				3 009.22	45.08		397.22	5.95	4.55	11.23		1 807	67	
	Поправки: ПЗ: *2	
	
36.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.188	6 499.70			7 721.64					29 514			
				6 499.70			7 721.64		24 843.29			29 514		
	Объем: 0.132*4500*2													
	
37.	Е60-7-3 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (13 труб в 6 каналов), 100 м труб	0.143	6 020.82	5 503.49	125.59	860.98	787.00	17.96	11.23	5.38	9 261	8 838	97	
				391.74	29.99		56.02	4.29	5.83	11.23		327	48	
	
38.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.0725	6 499.70			6 970.93					26 644			
				6 499.70			6 970.93		24 843.29			26 644		
	Объем: 0.143*7500													
	
39.	Е60-7-4 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 6 каналов, 100 м труб	0.143	16 354.30	15 225.25	348.95	2 338.66	2 177.21	49.90	11.23	5.37	25 367	24 450	268	
				780.10	82.85		111.55	11.85	5.82	11.23		649	133	
	Поправки: ПЗ: *5	
	
40.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	3.2175	6 499.70			20 912.78					79 933			
				6 499.70			20 912.78		24 843.29			79 933		
	Объем: 0.143*4500*5													
	
41.	Е60-7-3 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (5 труб в 10 каналов), 100 м труб	0.05	6 020.82	5 503.49	125.59	301.04	275.17	6.28	11.23	5.38	3 238	3 090	34	
				391.74	29.99		19.59	1.50	5.83	11.23		114	17	
	
42.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.375	6 499.70			2 437.39					9 316			
				6 499.70			2 437.39		24 843.29			9 316		
	Объем: 0.05*7500													
	
43.	Е60-7-4 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 10 каналов, 100 м труб	0.05	29 437.74	27 405.45	628.11	1 471.89	1 370.27	31.41	11.23	5.37	15 965	15 388	169	
				1 404.18	149.13		70.21	7.46	5.82	11.23		409	84	
	Поправки: ПЗ: *9	
	
44.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	2.025	6 499.70			13 161.89					50 308			
				6 499.70			13 161.89		24 843.29			50 308		
	Объем: 0.05*4500*9													
	
45.	Е60-7-3 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал (1труба в 12 каналов), 100 м труб	0.005	6 020.82	5 503.49	125.59	30.10	27.52	0.63	11.23	5.38	324	309	3	
				391.74	29.99		1.96	0.15	5.83	11.23		11	2	
	
46.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0375	6 499.70			243.74					932			
				6 499.70			243.74		24 843.29			932		
	Объем: 0.005*7500													
	
47.	Е60-7-4 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 12 каналов, 100 м труб	0.005	35 979.46	33 495.55	767.69	179.90	167.48	3.84	11.23	5.37	1 951	1 881	21	
				1 716.22	182.27		8.58	0.91	5.82	11.23		50	10	
	Поправки: ПЗ: *11	
	
48.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2475	6 499.70			1 608.68					6 149			
				6 499.70			1 608.68		24 843.29			6 149		
	Объем: 0.005*4500*11													
	
49.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.64	2 412.79	1 295.60	2.05	3 956.98	2 124.78	3.36	11.23	3.75	31 336	23 861	13	
				1 115.14			1 828.83		4.08	11.23		7 462		
	
50.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.82	2 291.60	114.18	14.24	1 879.11	93.63	11.67	11.23	6.02	5 450	1 051	70	
				2 163.18			1 773.81		2.44	11.23		4 328		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 638 512.48	77 342.76	13 918.85			3 931 692	868 556	72 430	
			1 547 250.92	1 016.99				2 990 705	11 424	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 626 608.87	76 397.60	13 891.11			3 905 131	857 942	72 264	
			1 536 320.21	1 016.10				2 974 924	11 414	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	148 204.45					565 779			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 8, 12-16, 22, 26-31; %=90 - по стр. 3, 9; %=77 - по стр. 4; %=92 - по стр. 6, 11, 17, 21, 23-25; %=73 - по стр. 32; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; %=67 - по стр. 49; %=80 - по стр. 50)	69 750.24					668 275			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 8, 12-16, 22, 26-31; %=43 - по стр. 3, 9; %=48 - по стр. 4; %=44 - по стр. 6, 11, 17, 21, 23-25; %=56 - по стр. 32; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; %=40 - по стр. 49; %=37 - по стр. 50)	47 430.23					425 766			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 743 789.34					4 999 172			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 903.61	945.16	27.74			26 561	10 614	166	
			10 930.71	0.89				15 781	10	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 19; %=98 - по стр. 20)	1 044.29					10 003			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 19; %=56 - по стр. 20)	631.67					5 623			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 579.57					42 187			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 757 368.91					5 041 359			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	17 573.69					50 414			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	1 774 942.60					5 091 773			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	35 498.85					101 835			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	1 810 441.45					5 193 608			
	НДС	325 879.46					934 849			
	Всего с НДС	2 136 320.91					6 128 457			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	70 794.53					678 278			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	48 061.90					431 389			
	
	Раздел 2.  УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО  ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
51.	Е46-04-007-04 
Разборка  рабочего настила покрытия чердака , пола, 100 м2	0.55	645.54	442.73	202.81	355.05	243.50	111.55	11.23	6.03	3 407	2 735	673	
					79.33			43.63	1	11.23			490	
	
52.	Е12-01-014-02 
Разборка утеплителя из  керамзита, 1 м3 утеплителя	297.75	47.52	20.14	27.38	14 149.08	5 995.49	8 153.59	11.23	4.64	105 162	67 329	37 833	
					3.42			1 019.50	2.21	11.23			11 449	
	Объем: 1985*0.15													
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0	
	
53.	Е54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	3.5	2 314.38	619.65	152.98	8 100.33	2 168.78	535.43	11.23	6.07	46 977	24 355	3 250	
				1 541.75			5 396.13		3.59	11.23		19 372		
	
54.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	39.7	110.62	83.67	26.95	4 391.77	3 321.86	1 069.92	11.23	4.39	42 001	37 304	4 697	
					2.45			97.27	2.79	11.23			1 092	
	Объем: 1985*2													
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
55.	С101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	4367	7.04			30 743.68					91 227			
				7.04			30 743.68		20.89			91 227		
	Объем: 1985*1.1*2													
	
56.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	297.75	202.86	119.97	82.89	60 400.23	35 720.47	24 679.75	11.23	5.9	546 751	401 141	145 611	
									12.37	11.23				
	Объем: 1985*0.15													
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
57.	С104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3	303.705	671.40			203 907.54					882 211			
				671.40			203 907.54		2 904.83			882 211		
	Объем: 297.75*1.02													
	
58.	Е10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	6.77	468.96	38.89	16.44	3 174.86	263.31	111.28	11.23	5.27	12 140	2 957	586	
				413.63	1.51		2 800.28	10.24	3.07	11.23		8 597	115	
	Объем: 477+200													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
59.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1.1	211.61	46.85	7.91	232.77	51.54	8.70	11.23	5.65	1 083	579	49	
				156.85	0.38		172.54	0.41	2.64	11.23		455	5	
	Объем: 55*2.													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
60.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.55	221.62	101.80	102.69	121.89	55.99	56.48	11.23	3.56	842	629	201	
				17.13	1.45		9.42	0.80	1.3	11.23		12	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
61.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	11.385	62.53			711.90					3 821			
				62.53			711.90		335.63			3 821		
	Объем: 0.55*20.7													
	
62.	Х311-1037 
Погрузка мусора  в автотранспортные, т	27.7	7.54		7.54	208.80		208.80		4.85	1 013		1 013	
										1				
	
63.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т	27.7	27.03		27.03	748.65		748.65		4.85	3 631		3 631	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	327 246.55	47 820.94	35 684.15			1 740 266	537 029	197 544	
			243 741.49	1 171.85				1 005 695	13 160	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	327 246.55	47 820.94	35 684.15			1 740 266	537 029	197 544	
			243 741.49	1 171.85				1 005 695	13 160	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	235 363.12					977 259			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 51; %=92 - по стр. 52, 54; %=72 - по стр. 53; %=77 - по стр. 56, 60; %=90 - по стр. 58, 59)	45 941.14					440 705			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 51, 56, 60; %=44 - по стр. 52, 54; %=64 - по стр. 53; %=43 - по стр. 58, 59)	29 288.19					263 118			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	402 475.88					2 444 089			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	402 475.88					2 444 089			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	4 024.76					24 441			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	406 500.64					2 468 530			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	8 130.01					49 371			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	414 630.65					2 517 901			
	НДС	74 633.52					453 222			
	Всего с НДС	489 264.17					2 971 123			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	45 941.14					440 705			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	29 288.19					263 118			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 965 759.03	125 163.70	49 603.00			5 671 958	1 405 585	269 974	
			1 790 992.41	2 188.84				3 996 400	24 584	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 953 855.42	124 218.54	49 575.26			5 645 397	1 394 971	269 808	
			1 780 061.70	2 187.95				3 980 619	24 574	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	383 567.57					1 543 038			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 8, 12-16, 22, 26-31; %=90 - по стр. 3, 9, 58, 59; %=77 - по стр. 4, 56, 60; %=92 - по стр. 6, 11, 17, 21, 23-25, 52, 54; %=73 - по стр. 32; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; %=67 - по стр. 49; %=80 - по стр. 50; %=84 - по стр. 51; %=72 - по стр. 53)	115 691.38					1 108 980			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 8, 12-16, 22, 26-31; %=43 - по стр. 3, 9, 58, 59; %=48 - по стр. 4, 51, 56, 60; %=44 - по стр. 6, 11, 17, 21, 23-25, 52, 54; %=56 - по стр. 32; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; %=40 - по стр. 49; %=37 - по стр. 50; %=64 - по стр. 53)	76 718.42					688 884			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 146 265.22					7 443 261			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 903.61	945.16	27.74			26 561	10 614	166	
			10 930.71	0.89				15 781	10	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 19; %=98 - по стр. 20)	1 044.29					10 003			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 19; %=56 - по стр. 20)	631.67					5 623			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 579.57					42 187			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 159 844.79					7 485 448			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	21 598.45					74 854			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	2 181 443.24					7 560 302			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	43 628.86					151 206			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	2 225 072.10					7 711 508			
	НДС	400 512.98					1 388 071			
	Всего с НДС	2 625 585.08					9 099 579			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	116 735.67					1 118 983			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	77 350.09					694 507			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)