«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 39 по ул. Коммунистическая 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.39	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.39	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	2.39	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.151	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.46	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.31	
7.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок)	100 м	0.67	
8.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.46	
9.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски (прим)	100 м2 подшивки	0.14	
10.	Е10-01-022-01	Устройство лобовой доски (прим)	100 м2 потолка	0.14	
11.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	
12.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим)	100 м2 проемов	0.0048	
13.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.48	
14.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	
15.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.04	
16.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.56	
17.	Цена поставщика.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
18.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
19.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.022	
20.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	166.0554	
21.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.39	
22.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	298.75	
23.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
24.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
25.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.88	
26.	Е53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен  толщ.150мм  (мансарда) примен.	100 м2 стен	0.7	
27.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	0.7	
28.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	87.5	
29.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150мм	1 м3 изоляции	10.5	
30.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	214.2	
31.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.53	
32.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.53	
33.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.53	
34.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.39	
35.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	28	
36.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.4	
37.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
38.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
39.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
40.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.4	
41.	Е46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали (прим)	100 м2 покрытия	0.24	
42.	Е10-01-008-08	Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.24	
43.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1056	
44.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)	100 м ограждения	0.5	
45.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
46.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.126	
47.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.03	
48.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.33	
49.	Е12-01-010-01	Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.048	
50.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.3	
51.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
52.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	11.17	
53.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11.17	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)