«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Ген. директор ООО «УЮТ»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Н.С. Баранова  /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
Объект:	Многоквартирный дом №19а-19б по ул.Леонова
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем МКД	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2  Кзтр=1,75 Кэм=1,75; п,3.4  К=1,1	100 отверстий	0.18	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.072	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.56	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.4	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.32	
6.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	29.984	
7.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	32	
8.	ППР вентиль ф 40	шт	6	
9.	ППР вентиль ф 20	шт	6	
10.	ППР колено ф 40*90	шт	30	
11.	ППР тройник ф 40мм	шт	6	
12.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.24	
13.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	22.512	
14.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	24	
15.	ППР колено ф 32*90	шт	20	
16.	ППР тройник ф 32мм	шт	10	
17.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1	
18.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	92.9	
19.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	100	
20.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	18	
21.	ППР колено ф 25*90	шт	40	
22.	ППР переход ф 25*1/2"	шт	18	
23.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.16	
24.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	15.136	
25.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	16	
26.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм	шт.	1	
27.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.24	
28.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	22.704	
29.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	24	
30.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	19.6	
31.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	110	
32.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	26.4	
33.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	35.2	
34.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	17.6	
35.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	26.4	
36.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
37.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	1 шт.	4	
38.	ППР вентиль ф 63	шт	1	
39.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм	шт.	2	
40.	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	
41.	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0.1	
42.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	
	
	Раздел 2.  Горячее водоснабжение, рециркуляция	
	
43.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.36	
44.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.144	
45.	Присоединение к полотенцесушителям на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм(прим.)	1 шт.	18	
46.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	2.24	
47.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1	
48.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.6	
49.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	56.22	
50.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	32	
51.	ППР вентиль ф 40	шт	7	
52.	ППР вентиль ф 20	шт	6	
53.	ППР колено ф 40*90	шт	30	
54.	ППР тройник ф 40мм	шт	6	
55.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.24	
56.	Труба из полипропилена PN 20/32	м	22.512	
57.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	24	
58.	ППР колено ф 32*90	шт	20	
59.	ППР тройник ф 32мм	шт	10	
60.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1	
61.	Труба из полипропилена PN 20/25	м	92.9	
62.	ППР вентиль ф 25	шт	6	
63.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	100	
64.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	18	
65.	ППР колено ф 25*90	шт	40	
66.	ППР переход ф 25*1/2"	шт	18	
67.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.16	
68.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	15.136	
69.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	16	
70.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм	шт.	1	
71.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.24	
72.	Труба из полипропилена PN 20/63	м	22.704	
73.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	24	
74.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1	
75.	Труба из полипропилена PN 20/20	м	89.9	
76.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	100	
77.	ППР вентиль ф 20	шт	6	
78.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	32.4	
79.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	110	
80.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	110	
81.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	26.4	
82.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	66	
83.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	17.6	
84.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	26.4	
85.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
86.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	1.139	
87.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1.139	
88.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.4	
89.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.4	
90.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.14	
91.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
92.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.9528	
93.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.247	
94.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.9528	
95.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.247	
96.	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.18	
97.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0697	
98.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.326	
99.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.128	
100.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.56	
101.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.224	
102.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.128	
103.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.56	
104.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	2	
105.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.978	
106.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.978	
107.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	22.3	
108.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	22.3	

Составил:	 Зам. ген. директора                                 Иванова Л. М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)