«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 39 по ул. Артиллерийская, г. Калининград

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.4235	
2.	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0.13	
3.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1.7	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	139.26	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	139.26	
	
	Раздел 2.  Проезжая часть и автостоянка	
	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3633	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	581.28	
8.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.363	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.69	
10.	Песок природный для строительных работ средний	м3	185.9	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.845	
12.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.845	
13.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.68	
14.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000 м2	0.845	
15.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-031-01	1000 м2	0.845	
16.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	98.61	
17.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.25	
18.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000 м2	0.85	
19.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип В	т	78.84	
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.054	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	86.35	
24.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.054	
25.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.434	
26.	Песок природный для строительных работ средний	м3	47.7	
27.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1085	
28.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.07	
29.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	21.7	
30.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	221.34	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
31.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0359	
32.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	57.42	
33.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.036	
34.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	
35.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.6	
36.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.7	
37.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270	
38.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	1.38	
39.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.027	
40.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	7	
41.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	138	
	
	Раздел 5.  Прочие  работы	
	
42.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.8	
43.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.8	
44.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	8	
45.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.15	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)