«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 520 163.00	руб.	Смета на сумму:	1 520 163.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт фасада (без утепления), подвала и системы водоотведения многоквартирного дома по адресу:  ул. Белинского 37-39, г.Калининград	
Сметная стоимость:	1 520.163	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.712	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.997	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	335.700	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		5.005	7 987.76	39 979	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.35035	229.990	81	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	217.7175	163.200	35 531	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.35035	1 037.49	363	
			(1)			229.99	81	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	17.017	239.98	4 084	
		Накладные расходы				93%	33 119	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	19 230	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					92 329	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.175	127 561.33	22 323	
		Объем: (5.005)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.045	18 270.82	822	
		Объем: (5.005)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.5	887.02	444	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.745	161.570	444	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.003			
		Накладные расходы				66%	293	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	178	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					915	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.5	23 539.30	11 770	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	4.16	286.750	1 193	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	10.4	169.310	1 761	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	4.16	2 307.87	9 601	
			(1)			286.75	1 193	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.2	2 040.43	408	
		Накладные расходы				66%	1 950	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 182	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 901	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		4.28	3 361.61	14 388	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	97.6696	147.310	14 388	
		Накладные расходы				84%	12 086	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	6 906	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					33 380	
	
7.	ГЭСНр 61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.02	108 334.40	2 167	
7. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	10.991	175.550	1 929	
7. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0356	10.80		
7. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.007	20.52		
7. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.116	2 040.43	237	
7. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.8	0.256			
		Накладные расходы				67%	1 292	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	772	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 231	
	
8.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.03	63 297.95	1 899	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.03	268.820	8	
8. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	11.9295	156.950	1 872	
8. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
8. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0177	20.52		
8. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	0.744			
		Накладные расходы				73%	1 372	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 053	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 324	
	
9.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.156	13 896.92	2 168	
		Объем: (0.03)*5.2						
	
10.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.072	2 735.32	197	
		Объем: (0.03)*2.4						
	
11.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		20.5	459.04	9 410	
11. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	55.555	169.310	9 406	
11. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.205	20.52	4	
		Накладные расходы				73%	6 866	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	5 267	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 544	
	
12.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.41	2 983.71	1 223	
		Объем: (20.5)*0.02						
	
13.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4.28	1 208.93	5 174	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0856	249.405	21	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	28.034	181.930	5 100	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0428	308.04	13	
			(1)			268.82	12	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0428	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
13. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.428	38.33	16	
		Накладные расходы				80%	4 097	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 895	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 166	
	
14.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		55.64	61.73	3 435	
		Объем: (4.28)*0.013*1000						
	
15.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		4.28	17 515.20	74 965	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	11.8984	177.720	2 115	
15. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	303.3664	181.930	55 191	
15. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	3.852	14.36	55	
15. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	11.8984	267.44	3 182	
			(1)			177.72	2 115	
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.498	20.52	31	
15. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	8.0892	2 040.43	16 505	
		Накладные расходы				80%	45 845	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	21 203	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					142 013	
	
16.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		4.28	46 975.53	201 055	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.5564	229.990	128	
16. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	349.248	147.310	51 448	
16. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.428	10.80	5	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.5564	1 037.49	577	
			(1)			229.99	128	
16. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.7704	20.52	16	
16. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.07	9 149.15	9 790	
16. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	470.8	295.71	139 220	
		Накладные расходы				67%	34 556	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	20 630	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					256 241	
	
17.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.07	9 149.15	-9 790	
		Объем: (4.28)*(-0.25)						
	
18.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-470.8	295.71	-139 220	
		Объем: (4.28)*(-110.0)						
	
19.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		470.8	32.67	15 381	
		Объем: 4.28*110						
	
20.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1070	24.25	25 948	
		Объем: 428*2.5						
	
21.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		4.013	12 655.67	50 787	
		Объем: 428-26.7						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.68546	229.990	388	
21. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	247.08041	198.360	49 011	
21. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	2.04663	10.80	22	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.68546	1 037.49	1 749	
			(1)			229.99	388	
21. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.272884	20.52	6	
		Накладные расходы				80%	39 519	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	18 278	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					108 584	
	
22.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		1.605	58 562.01	93 992	
		Объем: (4.013)*0.4						
	
23.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		4.28	2 335.01	9 994	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.2568	229.990	59	
23. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	55.3832	175.550	9 723	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.2996	10.80	3	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.2568	1 037.49	266	
			(1)			229.99	59	
23. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0428	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	7 826	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	3 619	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 439	
	
24.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		55.64	104.81	5 832	
		Объем: (4.28)*13						
	
25.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		162.64	185.21	30 123	
		Объем: (4.28)*38.0						
	
26.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.373	18 070.06	6 740	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.04476	255.877	11	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	15.44593	161.570	2 496	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.02984	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01492	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.001492	57 689.15	86	
26. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.002238	111 097.73	249	
26. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.068632	56 608.46	3 885	
26. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.083552			
		Накладные расходы				71%	1 780	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 304	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 824	
	
27.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		5	302.90	1 515	
		Объем: 37.3*7.5/60						
	
28.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.504	9 968.38	5 024	
28. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	30.4416	163.200	4 968	
28. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000504	111 097.73	56	
		Накладные расходы				71%	3 527	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 583	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 135	
	
	Цоколь	
29.	ГЭСН 08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2		0.225	3 984.27	896	
29. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21.9	4.9275	181.930	896	
		Накладные расходы				93%	833	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	484	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 213	
	
30.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	63 297.95	3 165	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	268.820	13	
30. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
30. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
30. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				73%	2 288	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 755	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 208	
	
31.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	13 896.92	3 613	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
32.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.12	2 735.32	328	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
33.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.449	1 208.93	543	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00898	249.405	2	
33. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.94095	181.930	535	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00449	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00449	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
33. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0449	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	430	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	199	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 171	
	
34.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		5.84	61.73	361	
		Объем: (0.449)*0.013*1000						
	
35.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.449	3 064.05	1 376	
35. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	9.3392	147.310	1 376	
		Накладные расходы				68%	936	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	550	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 862	
	
36.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска фасадов акриловыми составами: с земли  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.449	2 335.01	1 048	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.02694	229.990	6	
36. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	5.81006	175.550	1 020	
36. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.03143	10.80		
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.02694	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
36. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00449	38.33		
		Накладные расходы				80%	821	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	380	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 248	
	
37.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		5.837	104.81	612	
		Объем: (0.449)*13						
	
38.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		17.062	185.21	3 160	
		Объем: (0.449)*38.0						
	
	Оконные и дверные проемы (МОП)	
39.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.037	31 181.83	1 154	
		Объем: (1.55*1.2)*2						
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.28638	268.820	77	
39. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	6.97598	152.740	1 066	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.28638	308.04	88	
			(1)			268.82	77	
		Накладные расходы				84%	960	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	549	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 663	
	
40.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.017	28 771.59	489	
		Объем: 0.85*2						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.13158	268.820	35	
40. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	2.93692	152.740	449	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.13158	308.04	41	
			(1)			268.82	35	
		Накладные расходы				84%	407	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	232	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 128	
	
41.	ГЭСН 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2		0.0114	75 819.64	864	
		Объем: 0.57*2						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.0729144	242.812	18	
41. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	204.9	2.33586	165.230	386	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.0240768	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.0488376	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
41. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	3.9558	5.19	21	
41. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.8094	5.19	4	
41. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	0.24396	51.86	13	
41. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	0.34884	74.74	26	
41. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1.14			
41. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0912	429.47	39	
41. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	1.0488	302.90	318	
		Накладные расходы				90%	364	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	174	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 401	
	
42.	С1 цена поставщ.	Блок оконный пластиковый площадью до 1 м2  (круглый, д.0,85м)	м2		1.14	15 951.16	18 184	
		Объем: 0.57*2						
	
43.	ГЭСН 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.037	81 437.72	3 013	
		Объем: (1.55*1.2)*2						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.236652	242.812	57	
43. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	225.06	8.32722	165.230	1 376	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.078144	308.04	24	
			(1)			268.82	21	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.158508	1 037.49	164	
			(1)			229.99	36	
43. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	12.839	5.19	67	
43. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.627	5.19	14	
43. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	0.7918	51.86	41	
43. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	2.2644	74.74	169	
43. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.296	429.47	127	
43. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	3.404	302.90	1 031	
		Накладные расходы				90%	1 290	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	616	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 919	
	
44.	11.3.02.01-0024	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		3.72	3 737.72	13 904	
	
45.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.025	23 171.96	579	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.0057	238.165	1	
45. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	0.6357	161.570	103	
45. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0045	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
45. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.1	429.47	43	
45. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.415	302.90	429	
		Накладные расходы				90%	94	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	45	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					717	
	
46.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м		2.5	195.18	488	
	
47.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.022	54 231.65	1 193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.054384	268.820	15	
47. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	5.387184	175.550	946	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.054384	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
47. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0946	2 390.43	226	
47. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0022	2 040.43	4	
		Накладные расходы				80%	769	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	356	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 317	
	
48.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.033	3 369.47	111	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.003564	234.304	1	
48. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	18.216	0.601128	169.310	102	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.000396	308.04		
			(1)			268.82		
48. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.003168	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
48. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.0099	162.00	2	
48. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0033	38.33		
48. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000165	25 917.44	4	
		Накладные расходы				80%	82	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	38	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					232	
	
49.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.002	54 822.34	110	
		Объем: (0.033)*0.052						
	
50.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.048	18 255.44	876	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.37152	268.820	100	
50. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	4.98768	152.740	762	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.37152	308.04	114	
			(1)			268.82	100	
		Накладные расходы				84%	724	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	414	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 014	
	
51.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		4.8	846.68	4 064	
		Объем: (1.1*2.18)*2						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.816	229.990	188	
51. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	11.52	187.360	2 158	
51. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.816	1 037.49	847	
			(1)			229.99	188	
51. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.92	43.43	83	
51. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00048	60 390.76	29	
51. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0144	55 107.93	794	
51. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.48	319.06	153	
		Накладные расходы				69%	1 619	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 361	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 043	
	
52.	С99.2-03.02-0013	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		4.8	9 966.08	47 837	
	
53.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.022	54 231.65	1 193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.054384	268.820	15	
53. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	5.387184	175.550	946	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.054384	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
53. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0946	2 390.43	226	
53. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0022	2 040.43	4	
		Накладные расходы				80%	769	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	356	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 317	
	
54.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.022	2 312.36	51	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.000792	242.933		
54. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.269544	154.230	42	
54. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.000264	308.04		
			(1)			268.82		
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.000528	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
54. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0176	162.00	3	
54. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00022	38.33		
54. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000088	3 474.67		
54. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000374	11 636.25	4	
54. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000011	46 966.96	1	
54. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000352	25 917.44	1	
		Накладные расходы				80%	34	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	16	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					100	
	
55.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		13.1	510.71	6 690	
	
56.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		13.1	262.99	3 445	
	
	Отмостка	
57.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.049	61 976.99	3 037	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.02811	203.672	413	
57. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	11.92415	156.950	1 871	
57. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.10486	1 543.79	162	
			(1)			268.82	28	
57. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.06321	35.92	2	
57. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.92325	493.44	949	
			(1)			200.12	385	
57. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	5.76975	9.05	52	
		Накладные расходы				88%	2 010	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 096	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 143	
	
58.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		8.8	510.71	4 494	
		Объем: 4.9*1.8						
	
59.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.099	22 685.74	2 246	
59. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	15.246	147.310	2 246	
		Накладные расходы				61%	1 370	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	696	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 312	
	
60.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.099	7 577.13	750	
60. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	5.30244	141.470	750	
		Накладные расходы				61%	458	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	233	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 440	
	
61.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		15.84	151.56	2 401	
		Объем: 9.9*1.6						
	
62.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		8.8	262.99	2 314	
	
63.	ГЭСН 08-01-003-08 
(прим)	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2		0.115	17 185.34	1 976	
		Объем: 38.2*0.3						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.023	229.990	5	
63. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	11.1205	175.550	1 952	
63. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.023	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
63. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.012075	20.52		
		Накладные расходы				93%	1 820	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	1 057	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 853	
	
64.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		0.35	2 067.77	724	
		Объем: (0.1146)*3.05						
	
65.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2		0.547	578.17	316	
		Объем: 54.7*1						
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01094	229.990	3	
65. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.88715	161.570	305	
65. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.01094	1 037.49	11	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				94%	290	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	157	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					763	
	
66.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2		66.95	37.73	2 526	
		Объем: 54.7*1.224						
	
67.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.164	12 304.92	2 018	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0328	229.990	8	
67. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	3.4768	179.760	625	
67. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.3198	116.06	37	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0328	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
67. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.002624	25 327.06	66	
67. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.03936	26 382.45	1 038	
67. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.003936	54 972.66	216	
67. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0164	38.33	1	
		Накладные расходы				93%	589	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	342	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 949	
	
68.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		4.9	746.76	3 659	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.47	200.120	294	
68. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	16.709	163.200	2 727	
68. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.392	964.28	378	
			(1)			200.12	78	
68. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.156	3.34	7	
68. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.078	493.44	532	
			(1)			200.12	216	
68. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.735	20.52	15	
		Накладные расходы				94%	2 840	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 541	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 039	
	
69.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.88	523.12	3 076	
		Объем: (4.9)*1.2						
	
70.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		4.9	878.69	4 306	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.695	200.120	539	
70. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	17.444	156.950	2 738	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.441	964.28	425	
			(1)			200.12	88	
70. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	4.557	3.34	15	
70. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.254	493.44	1 112	
			(1)			200.12	451	
70. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.735	20.52	15	
		Накладные расходы				94%	3 080	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 671	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 058	
	
71.	02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		6.272	1 072.28	6 725	
		Объем: (4.9)*1.28						
	
72.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		4.9	633.89	3 106	
72. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	17.934	158.310	2 839	
72. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.352	3.18	7	
72. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0098	21 070.94	206	
72. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.715	20.52	35	
72. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0049	3 621.85	18	
		Накладные расходы				94%	2 669	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 448	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 223	
	
73.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		4.998	3 128.21	15 635	
		Объем: (4.9)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					666 401	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					642 993	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					301 456	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 29, 63, 67; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 39, 40, 50; %=67 - по стр. 7, 16; %=73 - по стр. 8, 11, 30; %=80 - по стр. 13, 15, 21, 23, 33, 36, 47, 48, 53, 54; %=71 - по стр. 26, 28; %=68 - по стр. 35; %=90 - по стр. 41, 43, 45; %=88 - по стр. 57; %=61 - по стр. 59, 60; %=94 - по стр. 65, 68, 70, 72)					220 051	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 29, 63, 67; %=40 - по стр. 4, 5, 7, 16, 35; %=48 - по стр. 6, 39, 40, 50, 57; %=56 - по стр. 8, 11, 30; %=37 - по стр. 13, 15, 21, 23, 33, 36, 47, 48, 53, 54; %=52 - по стр. 26, 28; %=43 - по стр. 41, 43, 45; %=31 - по стр. 59, 60; %=51 - по стр. 65, 68, 70, 72)					118 502	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					981 546	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 064	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 51)					1 619	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 51)					1 361	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 044	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 344	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 344	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 007 934	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	21 570	
	ИТОГО					1 029 504	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	20 590	
	ИТОГО					1 050 094	
	НДС 18%				18	189 017	
	ВСЕГО С НДС					1 239 111.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					221 670.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					119 863	
	
	Раздел 2.  Подвальные помещения	
	
	ПРОЕМЫ	
74.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (заложенные проемы)	м3		0.07	1 510.91	106	
74. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	0.5768	167.270	96	
74. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.0805	97.21	8	
74. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.161	9.05	1	
		Накладные расходы				84%	81	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	46	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					233	
	
75.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0638	28 771.59	1 836	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.493812	268.820	133	
75. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	11.022088	152.740	1 684	
75. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.493812	308.04	152	
			(1)			268.82	133	
		Накладные расходы				84%	1 526	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	872	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 234	
	
76.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0638	95 241.87	6 076	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.4080648	242.812	99	
76. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	16.5430848	165.230	2 733	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.1347456	308.04	42	
			(1)			268.82	36	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.2733192	1 037.49	284	
			(1)			229.99	63	
76. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	27.3702	5.19	142	
76. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.5298	5.19	24	
76. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.72898	51.86	90	
76. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	4.55532	74.74	340	
76. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.5104	429.47	219	
76. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	7.2732	302.90	2 203	
		Накладные расходы				90%	2 549	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 218	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 843	
	
77.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		6.38	6 491.82	41 418	
		Объем: 0.58*11						
	
78.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.044	18 255.44	803	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.34056	268.820	92	
78. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	4.57204	152.740	698	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.34056	308.04	105	
			(1)			268.82	92	
		Накладные расходы				84%	664	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	379	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 846	
	
79.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		4.4	846.68	3 725	
		Объем: (1.1*2.)*2						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.748	229.990	172	
79. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	10.56	187.360	1 979	
79. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.748	1 037.49	776	
			(1)			229.99	172	
79. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.76	43.43	76	
79. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00044	60 390.76	27	
79. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0132	55 107.93	727	
79. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.44	319.06	140	
		Накладные расходы				69%	1 484	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 248	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 457	
	
80.	С99.2-03.02-0213	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		4.4	8 971.31	39 474	
	
81.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.076	54 231.65	4 122	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.187872	268.820	51	
81. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	18.610272	175.550	3 267	
81. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.187872	308.04	58	
			(1)			268.82	51	
81. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.3268	2 390.43	781	
81. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0076	2 040.43	16	
		Накладные расходы				80%	2 654	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 228	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 004	
	
82.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.076	2 312.36	176	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.002736	242.933	1	
82. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.931152	154.230	144	
82. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.000912	308.04		
			(1)			268.82		
82. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.001824	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
82. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0608	162.00	10	
82. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00076	38.33		
82. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000304	3 474.67		
82. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.001292	11 636.25	15	
82. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000038	46 966.96	2	
82. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0001216	25 917.44	3	
		Накладные расходы				80%	116	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	54	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					346	
	
	Стены	
83.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим)	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2		1.755	3 064.05	5 377	
83. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	36.504	147.310	5 377	
		Накладные расходы				68%	3 656	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	2 151	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 184	
	
84.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.755	1 449.95	2 545	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.04212	249.405	11	
84. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	13.7943	181.930	2 510	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02106	308.04	6	
			(1)			268.82	6	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.02106	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
84. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.1755	38.33	7	
		Накладные расходы				80%	2 017	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	933	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 495	
	
85.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		22.815	61.73	1 408	
		Объем: (1.755)*0.013*1000						
	
86.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		2	459.04	918	
86. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	5.42	169.310	918	
86. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.02	20.52		
		Накладные расходы				73%	670	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	514	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 102	
	
87.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.04	2 983.71	119	
		Объем: (2.0)*0.02						
	
88.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		1.755	2 312.36	4 058	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.06318	242.933	15	
88. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	21.50226	154.230	3 316	
88. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02106	308.04	6	
			(1)			268.82	6	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.04212	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
88. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.404	162.00	227	
88. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.01755	38.33	1	
88. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000702	3 474.67	2	
88. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.029835	11 636.25	347	
88. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0008775	46 966.96	41	
88. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.002808	25 917.44	73	
		Накладные расходы				80%	2 665	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 232	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 955	
	
	Потолок	
89.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков кирпичных	100 м2		0.745	3 361.61	2 504	
89. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	17.0009	147.310	2 504	
		Накладные расходы				84%	2 103	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 202	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 809	
	
90.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Устройство основания под штукатурку по сетке	100 м2		0.745	46 975.53	34 997	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.09685	229.990	22	
90. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	60.792	147.310	8 955	
90. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0745	10.80	1	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.09685	1 037.49	100	
			(1)			229.99	22	
90. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.1341	20.52	3	
90. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.18625	9 149.15	1 704	
90. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	81.95	295.71	24 233	
		Накладные расходы				67%	6 015	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	3 591	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					44 602	
	
91.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.186	9 149.15	-1 702	
		Объем: (0.745)*(-0.25)						
	
92.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-81.95	295.71	-24 233	
		Объем: (0.745)*(-110.0)						
	
93.	08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		81.95	85.81	7 032	
		Объем: (0.745)*(110.0)						
	
94.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		0.745	22 033.20	16 415	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	5.42658	187.025	1 015	
94. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	70.51872	171.480	12 093	
94. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.55428	308.04	171	
			(1)			268.82	149	
94. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	4.8723	257.87	1 256	
			(1)			177.72	866	
94. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.00005215	88 186.48	5	
94. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	1.1175	2 040.43	2 280	
94. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	2.06365	295.71	610	
		Накладные расходы				80%	10 486	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	4 850	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					31 751	
	
95.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.745	1 449.95	1 080	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01788	249.405	4	
95. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	5.8557	181.930	1 065	
95. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00894	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00894	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
95. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0745	38.33	3	
		Накладные расходы				80%	855	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	396	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 331	
	
96.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		9.685	61.73	598	
		Объем: (0.745)*0.013*1000						
	
97.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.745	2 312.36	1 723	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.02682	242.933	7	
97. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	9.12774	154.230	1 408	
97. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00894	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
97. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01788	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
97. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.596	162.00	97	
97. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00745	38.33		
97. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000298	3 474.67	1	
97. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.012665	11 636.25	147	
97. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0003725	46 966.96	17	
97. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.001192	25 917.44	31	
		Накладные расходы				80%	1 132	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	524	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 379	
	
98.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		1.88	388.10	730	
98. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	1.9364	135.770	263	
98. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	0.376	1 241.26	467	
		Накладные расходы				66%	174	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	105	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 009	
	
99.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.88	510.71	960	
	
100.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		1.88	262.99	494	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					152 759	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					147 580	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					87 924	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 74, 75, 78, 89; %=90 - по стр. 76; %=80 - по стр. 81, 82, 84, 88, 94, 95, 97; %=68 - по стр. 83; %=73 - по стр. 86; %=67 - по стр. 90; %=66 - по стр. 98)					37 363	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 74, 75, 78, 89; %=43 - по стр. 76; %=37 - по стр. 81, 82, 84, 88, 94, 95, 97; %=40 - по стр. 83, 90, 98; %=56 - по стр. 86)					19 294	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					204 237	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 725	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 79)					1 484	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 79)					1 248	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 457	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 454	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 454	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					212 148	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 540	
	ИТОГО					216 688	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 334	
	ИТОГО					221 022	
	НДС 18%				18	39 784	
	ВСЕГО С НДС					260 806.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					38 847.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 542	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
101.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.08	13 718.42	1 097	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0256	268.820	7	
101. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	6.824	159.670	1 090	
101. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0256	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
101. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.1072			
		Накладные расходы				63%	691	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	439	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 227	
	
102.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.08	14 599.63	1 168	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0056	257.726	1	
102. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	4.928	187.360	923	
102. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0024	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
102. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0016	874.68	1	
			(1)			268.82		
102. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0016	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
102. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.1256	20.52	3	
102. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0002128	161 777.88	34	
102. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.32	630.92	202	
		Накладные расходы				98%	906	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	517	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 591	
	
103.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		7.984	226.22	1 806	
		Объем: (0.08)*99.8						
	
104.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.		0.9	1 790.01	1 611	
	
105.	С2 цена поставщ.	Ревизия ПВХ  диам. 110мм	шт		2	107.00	214	
	
106.	ГЭСН 16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.		1	2 822.38	2 822	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	229.990	2	
106. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.94	8.94	161.570	1 444	
106. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
106. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	117.38		
106. 5.	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	26 755.20	51	
106. 6.	23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	520.72	521	
106. 7.	23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	211.29	211	
106. 8.	23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	584.10	584	
		Накладные расходы				98%	1 417	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	810	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 049	
	
107.	23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.		-1	520.72	-521	
		Объем: (1.0)*(-1.0)						
	
108.	23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.		-1	584.10	-584	
		Объем: (1.0)*(-1.0)						
	
109.	23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.		-1	211.29	-211	
		Объем: (1.0)*(-1.0)						
	
110.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт.		0.02	5 649.98	113	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
110. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26.5475	0.53095	179.760	95	
110. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	7.6125	0.15225	97.21	15	
110. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	15.225	0.3045	9.05	3	
		Накладные расходы				84%	80	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	46	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					238	
	
111.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.01	14 974.65	150	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.004	229.990	1	
111. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	0.7522	152.740	115	
111. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0021	10.80		
111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
111. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000137	20.52		
111. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000059	57 689.15	3	
111. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000049	11 636.25	1	
111. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000095	45 326.49	4	
111. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0021	5 768.85	12	
111. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0018	5 714.19	10	
		Накладные расходы				84%	97	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	56	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					303	
	
112.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.01	3 474.52	35	
		Объем: (0.01)*1.04						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					7 700	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					298	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 110, 111)					177	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 110, 111)					101	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					576	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 402	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 101; %=98 - по стр. 102, 106)					3 014	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 101; %=56 - по стр. 102, 106)					1 766	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 182	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					12 758	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	273	
	ИТОГО					13 031	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	261	
	ИТОГО					13 292	
	НДС 18%				18	2 393	
	ВСЕГО С НДС					15 685.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 191.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 867	
	
	Раздел 4.  Сопутствующие работы (электрика)	
	
	Сопутствующие работы	
113.	ГЭСНр 67-1-1	Демонтаж:  электропроводки	100 м		0.1	374.17	37	
113. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.54	0.254	147.310	37	
113. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.004	0.0004			
		Накладные расходы				72%	27	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	19	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					83	
	
114.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей	100 шт.		0.01	860.29	9	
114. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.0584	147.310	9	
		Накладные расходы				72%	6	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	5	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20	
	
115.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.02	940.24	19	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0006	268.820		
115. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.1264	147.310	19	
115. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0006	308.04		
			(1)			268.82		
		Накладные расходы				72%	14	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	10	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					43	
	
116.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.1	4 541.45	454	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0216	249.405	5	
116. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	2.2848	177.590	406	
116. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0108	874.68	9	
			(1)			268.82	3	
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0108	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
116. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	0.2592	43.43	11	
116. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.096	67.18	6	
116. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.02	163.36	3	
		Накладные расходы				81%	333	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	214	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 001	
	
117.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		10.2	14.41	147	
		Объем: 10*1.02						
	
121.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.1	1 332.23	133	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0048	249.405	1	
121. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	0.6468	177.590	115	
121. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0024	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0024	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
121. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.016	446.18	7	
121. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00006	13 645.03	1	
121. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.002	104.12		
121. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.005	443.64	2	
121. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00122	1 205.11	1	
		Накладные расходы				81%	94	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	60	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					287	
	
122.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением типа:  ВВГнг(А) -LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.01	31 977.86	320	
		Объем: 10*1.02						
	
123.	20.5.02.06-0044 
(прим)	Распределительная коробка IP44	10 шт.		0.3	186.85	56	
	
124.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.02	22 429.10	449	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.042	249.516	10	
124. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	1.69536	187.360	318	
124. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.02112	874.68	18	
			(1)			268.82	6	
124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.02088	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
124. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0062	446.18	3	
124. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0000612	140 831.49	9	
124. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.0816	168.28	14	
124. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0204	2 960.41	60	
		Накладные расходы				81%	266	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	171	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					885	
	
125.	20.3.03.04-0481	Светильники потолочные  типа: НПП 03-100-001-МУ3	шт.		2	318.41	637	
	
126.	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.2	104.19	21	
	
127.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	7 560.58	76	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
127. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	0.3792	187.360	71	
127. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
127. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
127. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0011	446.18		
127. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	168.28	2	
127. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	167 491.66		
127. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	111 876.20		
		Накладные расходы				81%	58	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	37	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					170	
	
128.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.1	423.14	42	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 400	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 400	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 223	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 113-115; %=81 - по стр. 116, 121, 124, 127)					797	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 113-116, 121, 124, 127)					515	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 712	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					3 712	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	79	
	ИТОГО					3 791	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	76	
	ИТОГО					3 867	
	НДС 18%				18	696	
	ВСЕГО С НДС					4 563.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					797.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					515	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					829 260	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 400	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 223	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 113-115; %=81 - по стр. 116, 121, 124, 127)					797	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 113-116, 121, 124, 127)					515	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 712	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					790 871	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					389 380	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 29, 63, 67; %=66 - по стр. 4, 5, 98; %=84 - по стр. 6, 39, 40, 50, 74, 75, 78, 89, 110, 111; %=67 - по стр. 7, 16, 90; %=73 - по стр. 8, 11, 30, 86; %=80 - по стр. 13, 15, 21, 23, 33, 36, 47, 48, 53, 54, 81, 82, 84, 88, 94, 95, 97; %=71 - по стр. 26, 28; %=68 - по стр. 35, 83; %=90 - по стр. 41, 43, 45, 76; %=88 - по стр. 57; %=61 - по стр. 59, 60; %=94 - по стр. 65, 68, 70, 72)					257 591	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 29, 63, 67; %=40 - по стр. 4, 5, 7, 16, 35, 83, 90, 98; %=48 - по стр. 6, 39, 40, 50, 57, 74, 75, 78, 89, 110, 111; %=56 - по стр. 8, 11, 30, 86; %=37 - по стр. 13, 15, 21, 23, 33, 36, 47, 48, 53, 54, 81, 82, 84, 88, 94, 95, 97; %=52 - по стр. 26, 28; %=43 - по стр. 41, 43, 45, 76; %=31 - по стр. 59, 60; %=51 - по стр. 65, 68, 70, 72)					137 897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 186 359	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 789	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 51, 79)					3 103	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 51, 79)					2 609	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 501	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 402	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 101; %=98 - по стр. 102, 106)					3 014	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 101; %=56 - по стр. 102, 106)					1 766	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 182	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 798	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 798	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 236 552	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	26 462	
	ИТОГО					1 263 014	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	25 260	
	ИТОГО					1 288 274	
	НДС 18%				18	231 889	
	ВСЕГО С НДС					1 520 163.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					264 505.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					142 787	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД"                                      Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)