«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	МКД №37 по ул. Кутузова, г. Калининград	
  Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   	
на капитальный ремонт крыши МКД №37 по ул. Кутузова, г. Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.04	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.04	
3.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	0.8	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.782	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.45	
7.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок и затяжек  из досок	100 м	1.44	
8.	Е10-01-010-01	Раборка элементов каркаса из брусьев (стойки ,  подкосы, лежень)	1 м3 древесины в конструкции	1.02	
9.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки)	1 м3 древесины в конструкции	1.02	
10.	Е10-01-082-02	Демонтаж части конька (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.06	
11.	Е10-01-082-02	Устройство конька из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.06	
12.	Е53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.008	
13.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон треугольных	100 окон	0.02	
14.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
15.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.96	
16.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.004	
17.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.00176	
18.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.058	
19.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2436	
20.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2х канальный)	100 м труб	0.017	
21.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0374	
22.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(16-ти канальный)	100 м труб	0.024	
23.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.5445	
24.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.34	
25.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34	
26.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников (применит)	1 м3	0.372	
27.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций  кровли составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.962	
28.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	61.3134	
29.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.04	
30.	С2 Цена поставщи.	Лист безасбестовый волнистый "Этернит"	1 м2	517.12	
31.	Е58-3-1	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.7	
32.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.7	
33.	Е12-01-012-01	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.52	
34.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.15	
35.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.37	
36.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
37.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
38.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
39.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.4	
40.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	48.7	
41.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	48.7	

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                          /Милицина Л.Н./	
	(должность, подпись, Ф.И.О)