|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УЮТ» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Баранова Н.С. / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Капитальный ремонт шиферной кровли |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт шиферной кровли по ул.Чайковского, 5-7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5.5 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5.5 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 5.5 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.95 |
| 5. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 5.5 |
| 6. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 687.5 |
| 7. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 14.85 |
| 8. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 307.395 |
| 9. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 |
| 10. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 11. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 1.8 |
| 12. | Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 |
| 13. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0264 |
| 14. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.36 |
| 15. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен | 100 м | 0.45 |
| 16. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.1 |
| 17. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.904 |
| 18. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.904 |
| 19. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.904 |
| 20. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 5.5 |
| 21. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 46.2 |
| 22. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.762 |
| 23. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 24. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 25. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 26. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.64 |
| 27. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.904 |
| 28. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.15 |
| 29. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.63 |
| 30. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.143 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 1.2584 |
| 32. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.007 |
| 33. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0154 |
| 34. | Демонтаж оголовников бетонных , толщиной до 100 мм | 100 м3 в деле | 0.008 |
| 35. | Устройство оголовников бетонных , толщиной до 100 мм | 100 м3 в деле | 0.008 |
| 36. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.42 |
| 37. | Окраска пов-сти дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.26 |
| 38. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 29.47 |
| 39. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 29.47 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Зам. директора по тех. вопросам ООО «УЮТ» Иванова Л.М. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |