«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 4	
на капитальный ремонт придомовой территории по ул. Красная, 15-19 в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1.91	
2.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.4752	
3.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	101.007	
4.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	101.007	
5.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.33438	
6.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	535.008	
7.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.33438	
8.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	1.71	
9.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	188.1	
10.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.57	
11.	Е27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.57	
12.	Е27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	0.57	
13.	С101-9066-002	Геосетка S&P Glasphalt тип GS, из стекловолокна, соединенная с нетканым полипропиленовым геотекстилем	м2	570	
14.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 	0.399	
15.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	40.698	
16.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	57	
17.	Цена поставщика.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*100 (типа кирпич) (М300)	м2	581.4	
18.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м 	0.61	
19.	Цена поставщика.	Бортовой камень БР 100.30.15	м.п.	61	
20.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	1.58	
21.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.031284	
22.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	8.01692	
23.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	158	
24.	Е66-22-1	Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	2	
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
25.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01404	
26.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	22.464	
27.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01404	
28.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	0.081	
29.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.91	
30.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 	0.027	
31.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.754	
32.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	5.4	
33.	Цена поставщика.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М300)	м2	55.08	
34.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.72	
35.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.014256	
36.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.65328	
37.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	72	
	
	Раздел 3.  Площадка	
	
38.	Е27-09-008-01	Демонтаж опорных стоек сушилок	100 знаков	0.03	
39.	Е46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов под стойками	1 м3	0.06	
40.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0156	
41.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	24.96	
42.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0156	
43.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	0.09	
44.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.9	
45.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 	0.03	
46.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.06	
47.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	6	
48.	Цена поставщика.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М300)	м2	61.2	
49.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.32	
50.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.006336	
51.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.62368	
52.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	32	
53.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонирование площадки под сушку)	100 м3 	0.015	
54.	Е27-09-008-01	Монтаж опорных стоек сушилок б/у	100 знаков	0.03	
	
	Раздел 4.  Озеленение	
	
55.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	
56.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)