«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»			

________________ / С.Б. Русович /	________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5 и ул. М .Песочная д. 1-3	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3468	
2.	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня	100 м3 конструкций	0.289	
3.	Разборка тротуаров из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	0.707	
4.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.8	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	76.296	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	84.36	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	160.656	
	
	Раздел 2.  Проезжая часть и автостоянка	
	
8.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.459	
9.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	734.4	
10.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.459	
11.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.123	
12.	Песок природный для строительных работ средний	м3	233.53	
13.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.97652	
14.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4883	
15.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	49.81	
16.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	97.652	
17.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М-400	м3	996.05	
18.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.4	
19.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	340	
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
20.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1383	
21.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	221.44	
22.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.1384	
23.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.031	
24.	Песок природный для строительных работ средний	м3	113.4	
25.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2361	
26.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	24.08	
27.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	47.221	
28.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	481.65	
29.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	2.41	
30.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0477	
31.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	12.23	
32.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	241	
	
	Раздел 4.  Озеленение	
	
33.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	
34.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
35.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	5	
	
	Раздел 5.  Ремонт дождевой канализации	
	
36.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.046	
37.	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0.58	
38.	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.1392	
39.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.464	
40.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (прим)	100 м трубопровода	0.58	
41.	Трубы безнапорные полиэтиленовые	м	58.58	
42.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0.09164	
43.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.3	
44.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.326	
45.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	6	
46.	Ревизия ПВХ с крышкой," Wavin "	шт.	6	
	
	Раздел 6.  Дождевая канализация К2	
	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0056	
48.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.076	
49.	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.041	
50.	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.078	
51.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм	м	7.8	
52.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.1084	
53.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
54.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.101	
55.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
56.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
57.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
58.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах (дождевой)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.0678	
59.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") (прим)	шт.	1	
60.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
61.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)(прим)	шт.	1	
62.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
63.	Люки чугунные легкие	шт.	1	
64.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянок С1) прим.	т	0.0097	
65.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0.0162	
66.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.7	
67.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.076	
68.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	8.992	
69.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.00562	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)