«УТВЕРЖДАЮ»	
			Директор МКУ «КРМКД»			

	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
 Капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома
 по ул. Коммунистическая 14, г. Калининград.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.68	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.64	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.64	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	5.47	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	11	
6.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.518	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5.47	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	71.8	
9.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.47	
10.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	601.7	
11.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	5.47	
12.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.003	
13.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.31	
14.	Усиление перемычек металлическим уголком (прим)	1 т металлоконструкций перемычек	0.255	
15.	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	0.255	
16.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.2	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
17.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0704	
18.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0704	
19.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	7.04	
20.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.072	
21.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	7.2	
22.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	
23.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.052	
	Оконные проемы (подвал)	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.00875	
25.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.00875	
26.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.875	
27.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.013	
28.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.013	
	Отмостка	
29.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.062	
30.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.125	
31.	Выравнивание поверхности  раствором перед гидроизоляцией (прим)	100 м2 изолируемой поверхности	0.18	
32.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.187	
33.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.23	
34.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.23	
35.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.23	
36.	Устройство стен светового приямка (прим)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.009	
37.	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0.03	
38.	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.015	
39.	Разборка подшивки  сталью кровельной оцинкованной по дереву лестнич.марша(прим)	100 м2 потолка	0.1113	
40.	Разборка обивки стен  сталью оцинкованной (прим)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0924	
41.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0.045	
42.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0.01	
43.	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018	
44.	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.045	
45.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0159	
46.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	1.59	
47.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
48.	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции	0.126	
49.	Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки (прим)	1 м2 горизонтальной проекции	12.6	
50.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.42	
51.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	8.694	
52.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.309	
53.	Подшивка лестничного марша сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2 потолка	0.1113	
54.	Обивка перегородки кровельной сталью оцинкованной (прим)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0924	
55.	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонирование крыльца)	1 м3 подстилающего слоя	0.84	
56.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.065	
57.	Обрамление площадки  и ступени металлическим уголком (прим)	100 м плинтуса	0.05	
58.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	0.011	
	Вывоз мусора	
59.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	44.8	
60.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	44.8	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	потолки, стены	
61.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0.338	
62.	Очистка вручную поверхности потолков  (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.237	
63.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.217	
64.	Протравка  потолков и стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.454	
65.	Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона	кг	1.454	
66.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.474	
67.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.367	
68.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.613	
69.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (прим)	100 м2 изолируемой поверхности	0.613	
70.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.98	
71.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.474	
72.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	19.1	
73.	Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим)	1 м2 очищаемой поверхности	5.64	
74.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	
75.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	
76.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.454	
77.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.85	
78.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
	полы	
79.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.27	
80.	Строительный мусор	т	0.4	
81.	Гидроизоляция полов горизонтальная цементная с жидким стеклом (прим)	100 м2 изолируемой поверхности	0.474	
82.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.474	
83.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30мм)	100 м2 стяжки	0.474	
84.	Устройство подстилающих слоев бетонных(бетонного сапожка) прим.	1 м3 подстилающего слоя	0.27	
85.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.09	

                                Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                          Кончиц А.К. 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КРМКД»                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)