«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                   Директор МКУ «КР МКД»

_____________С.Б. Русович
«___» _____________ 2015
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  № 1	
На капитальный ремонт:
 крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома №23-27 по ул. Восточная в г. Калининграде

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11.69	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.17	
3.	Строительный мусор	т	0.0035	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.17	
5.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	11.1	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.8	
8.	Сплошное выравнивание штукатурки карниза цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.956	
9.	Окраска карниза перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.574	
10.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	9.98	
11.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	89.42	
12.	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.89	
13.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.43	
14.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	м	43.86	
15.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.43	
16.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39.96	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	39.96	
	Проемы (лестничные клетки и подвалы)	
18.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (1,0х1,9 -2 шт. вход в подвал с улицы; 2,3х1,2-3 шт. вход в подъезд)	100 м2	0.146	
19.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8.28	
20.	Блок дверной металлический	м2	8.28	
21.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6.3	
22.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	3	
23.	Разборка кирпичных стен (заложенные окна)	1 м3	0.304	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (подвал, фронтон)	100 м2	0.167	
25.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками лестничные клетки)	100 м2	0.108	
26.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.185	
27.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	18	
28.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.5	
29.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.09	
30.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	9	
31.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.113	
32.	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	11.3	
33.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.595	
34.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
35.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (подвал)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
36.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	7.49	
37.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7.49	
38.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	7.49	
39.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.05	
40.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (100х150мм)	100 м	3.773	
41.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.608	
42.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50х150мм)	100 м	0.412	
43.	Разборка слуховых окон  треугольных	100 окон	0.06	
44.	Разборка прогонов из досок	1 м3 древесины в конструкции	0.35	
45.	Укладка прогонов из досок	1 м3 древесины в конструкции	0.35	
46.	Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки,подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	0.659	
47.	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	0.659	
48.	Разборка кирпичных стен (мауэрлат)	1 м3	1.516	
49.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.0152	
50.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
51.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.75	
52.	Обивка слуховых окон кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.035	
53.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0154	
54.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.2447	
55.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	170.67	
56.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7.49	
57.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	936.25	
58.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	7.49	
59.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	74.95	
60.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.957	
61.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.957	
62.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.3158	
63.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.957	
64.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.154	
65.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.924	
66.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
67.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
68.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.18	
69.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.4	
70.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	51.82	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.82	
	Чердачное перекрытие	
72.	Разборка ходовых досок	100 м ходов	0.44	
73.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	70.95	
74.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.773	
75.	Устройство пароизоляции под утеплитель	100 м2 покрытия	4.73	
76.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	525.03	
77.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	70.95	
78.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	946	
79.	Устройство пароизоляции по утеплителю	100 м2 покрытия	4.73	
80.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	525.03	
81.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.44	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
82.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.0756	
83.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.318	
84.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.0216	
85.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.143	
86.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов)	100 м труб	0.054	
87.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.594	
88.	Разборка кирпичных стен (брандмауэр)	1 м3	2	
89.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (брандмауэр)	100 м3 кладки	0.02	
90.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.62	
91.	Окраска дымовых труб перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.62	
92.	Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.024	
93.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэр) шириной до 0,4 м	100 м	0.187	
94.	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	48.57	
95.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48.57	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Потолок	
96.	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков  кирпичных (отдельные места)	100 м2	0.14	
97.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.04	
98.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.04	
99.	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.37	
100.	Очистка поверхности металлических балок щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10.56	
101.	Огрунтовка металлических поверхностей балок за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1056	
	Стены	
102.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	1.8	
103.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.8	
104.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8	
105.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8	
106.	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.8	
107.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0647	
	Полы	
108.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.07	
109.	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	5.52	
110.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.52	
	Отмостка	
111.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0872	
112.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.6278	
113.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.0464	
114.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.1744	
115.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.5318	
116.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1.29	
117.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.872	
118.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8.72	
119.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	8.72	
120.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.98	
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
121.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.52	
122.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.19	
123.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.86	
124.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.35	
125.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.2	
126.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	17.98	
127.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	33	
128.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	9	
129.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	9	
130.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	7	
131.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	7	
132.	Соединение разборное оцинкованное 1/2"	шт.	7	
133.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.66	
134.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	61.84	
135.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	63	
136.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	7	
137.	Соединение разборное оцинкованное 1 1/4"	шт.	7	
138.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	12	
139.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	9	
140.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	9	
141.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	9	
142.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	18	
143.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	4.56	
144.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	8.6	
145.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	20	
146.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	72.6	
147.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
148.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0.68	
149.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.6582	
151.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.11	
152.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.11	
153.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	100	
154.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	15	
155.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	4	
156.	Муфта соединительная 110мм	шт	4	
157.	Тройник 110мм 45°	шт	4	
158.	Тройник 110мм 90°	шт	3	
159.	Колено 110мм 45°	шт	15	
160.	Колено 110мм 90°	шт	6	
161.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                           Моисеева Т.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)