«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 35 (объект культурного наследия)	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 35	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.85	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.85	
3.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	2.85	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.2	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.47	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.1	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	0.75	
8.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
9.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
10.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	2.22	
11.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм( прим.)	1 решетка	6	
12.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7.695	
13.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	159.2451	
14.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.85	
15.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	356.25	
16.	Е12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	2.85	
17.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.67	
18.	Цена поставщика.	Мостик снегозадержания дл. 3м	шт.	23	
19.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.34	
20.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.67	
21.	Е10-01-008-08	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.092	
22.	Е10-01-008-08	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.092	
23.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.04048	
24.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.268	
25.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.04	
26.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
27.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
28.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
29.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1	
30.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.079	
31.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.3318	
32.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала)	100 м труб	0.013	
33.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.0858	
34.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  ( 8 каналов)	100 м труб	0.036	
35.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.5544	
36.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов)	100 м труб	0.03	
37.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.33	
38.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах  ( применительно)	1 м3	0.245	
39.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.716	
40.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.716	
41.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	23.619	
42.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	23.619	

Составил:	Мастер ООО «ЖЭУ №12 Ц» Костыленко С.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора ООО «ЖЭУ №12 Ц» Балыко Т.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)