«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. л-та Катина д.15	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.1984	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.1216	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.7621	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.06	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.41	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.64	
7.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
8.	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	2	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.009	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	103.6863	
11.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.1216	
12.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	265.2	
13.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.27392	
14.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.27392	
15.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	34.24	
16.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	4.1088	
17.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	83.81952	
18.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	1.1984	
19.	Этернит в комплекте	м2	153.3952	
20.	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	0.9232	
21.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.803	
22.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.9232	
23.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.24	
24.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.18	
25.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.41	
26.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.24	
27.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.24	
28.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
29.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
30.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
31.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.14	
32.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной мауэрлата	м3 кладки	0.12	
33.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.126	
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.005	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.033	
37.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.027	
38.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	
39.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.14	
40.	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0.14	
41.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	
42.	Обивка карниза над фронтоном кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
43.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.63	
44.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.63	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                                    М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                              С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)