«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли, фасада с утеплением, подвальных помещений жилого многоквартирного дома по ул. Ремонтная 1	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	1.44	
2.	Разборка кирпичных стен (под устройство карниза)	1 м3	0.96	
3.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.1696	
4.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.08	
5.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.44	
6.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.44	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.2	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.42	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
10.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	1.44	
11.	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4.128	
12.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.56	
13.	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	32.292	
14.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.44	
15.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	158.4	
16.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.577	
17.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.82	
18.	Антисептирование водными растворами перегородок	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0.45	
19.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.04	
20.	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0.02	
21.	Разборка засыпного утеплителя пола (прим.)	100 м2 стен	0.777	
22.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.12	
23.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.354	
24.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	148.94	
25.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	11.655	
26.	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	11.8881	
27.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
28.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
29.	Окно типа StarLite 54*78	шт	2	
30.	Установка дефлекторов 100х100	1 дефлектор	2	
31.	Комплект для керамической вентиляционной трубы	шт.	2	
32.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.12	
33.	Снегозадержатели бугельные	м	12	
34.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.16	
35.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.16	
36.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.16	
37.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
38.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.085	
39.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.01	
40.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.135	
41.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.024	
42.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	
43.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.12	
44.	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	
45.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
46.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.18	
47.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	11.58	
48.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11.58	
	
	Раздел 2.  Проемы	
	
49.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.066	
50.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.066	
51.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	6.6	
52.	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м	100 м2 проемов	0.066	
53.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 550 мм	м	4.884	
54.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.0153	
55.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0153	
56.	Монтаж стальных уголков из перфоуголка по периметру окон	100 м плинтуса	0.051	
57.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	5.1	
58.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0252	
59.	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0252	
60.	Блок металлический	м2	2.52	
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
61.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.721	
62.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.17	
63.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.537	
64.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.32	
65.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
66.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
67.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
68.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.22	
69.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.115486	
70.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.006	
71.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0651	
72.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.008	
73.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	1 м3 изоляции	12.296	
74.	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты")	кг	768.5	
75.	Утеплетиль фасадный Parok Fas-4 (или аналог)	м3	11.92712	
76.	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов	м	62	
77.	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.429	
78.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	157.19	
79.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.429	
80.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.108	
81.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.537	
82.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.537	
	
	Раздел 4.  Разные работы	
	
83.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)	100 м3 конструкций	0.0248	
84.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0248	
85.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2.48	
86.	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	2.48	
87.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.02	
88.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.026	
89.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.026	
90.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.026	
91.	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	2.652	
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
	
92.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.3	
93.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.3	
94.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.3	
95.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.3	
96.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.3	
97.	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0.3	
	
	Раздел 6.  РЕМОНТ СТЕН ПОДВАЛА	
	
98.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.202	
99.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.014	
100.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.2	
101.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.202	
102.	Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	
103.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	
104.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.202	
105.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.021	
106.	Установка блоков  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.021	
107.	Дверной блок стальной	м2	2.1	
108.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.02	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)