«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»			

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Бойкова Н.В./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши МКД №75-77 по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	2.336	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.336	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.336	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим)	100 м2	2.336	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.6	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.64	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.19	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.336	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	48.3552	
10.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.336	
11.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	292	
12.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.336	
13.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16.6	
14.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.29	
15.	Разборка люков (прим)	100 окон	0.03	
16.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых -люков (прим)	100 м2 проемов	0.0108	
17.	Окно-люк выхода на кровлю (прим)	м2	1.08	
18.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.292	
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.292	
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.292	
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.13	
22.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
23.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
24.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.12	
26.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.015	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.063	
28.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.015	
29.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.165	
30.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.07	
31.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
32.	Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.06	
33.	Смена ветровой и лобовой доски	100 м досок	0.63	
34.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза и ветровой доки	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.164	
35.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18	
36.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	18	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)