«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	17 435 899.00	руб.	Смета на сумму:	17 435 899.00	руб.	

	

Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ / Воеводина Л.Д. /	
		
«02»июня 2017 г.	«02» июня 2017 г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ ул. Клиническая 14, ул. Фрунзе 17-21,ул. 9 Апреля 5,ул. 9 Апреля 7 в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград».	
Сметная стоимость	17 435.899	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	10.067	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 714.917	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Устройство тротуара на муниципальной земле (ул.Клиническая 14)	
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
1.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.016	4 846.79	77.55	49 459.80	791	10.2	
		Объем: 65*0.25									
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.24128	8.280	2.00	140.760	34	17	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.69792	15.080	10.52	256.870	179	17.034	
1. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.53248	112.40	59.85	1 144.08	609	10.179	
			(1)			15.08	8.03	256.87	137	17.034	
1. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.16544	93.88	15.53	890.86	147	9.489	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
1. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00064	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.89	81%	173		
		Сметная прибыль				43%	5.38	34%	72		
		Всего с НР и СП					94.83		1 036		
	
2.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		25.6	16.40	419.84	145.95	3 736	8.899	
		Объем: 16*1.6									
	
3.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.016	344.93	5.52	3 421.73	55	9.964	
3. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.04784	8.280	0.40	140.760	7	17	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05216	15.080	0.79	256.870	13	17.034	
3. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05216	93.88	4.90	890.86	46	9.489	
			(1)			15.08	0.79	256.87	13	17.034	
3. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00112	126.43	0.14	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
3. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00032	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.13	81%	16		
		Сметная прибыль				43%	0.51	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.16		78		
	
4.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.13	2 520.14	327.62	17 348.53	2 255	6.883	
		Объем: 65*0.2									
4. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.0436	8.510	17.39	144.650	296	16.998	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.8044	14.301	25.81	243.333	439	17.015	
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.5577	102.57	57.20	835.60	466	8.147	
			(1)			11.23	6.26	191.22	107	17.028	
4. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2301	139.36	32.07	1 430.52	329	10.265	
			(1)			15.08	3.47	256.87	59	17.034	
4. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.9204	223.58	205.78	1 170.91	1 078	5.237	
			(1)			16.11	14.83	273.99	252	17.007	
4. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0962	133.41	12.83	763.85	73	5.726	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
4. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.65	3.60	2.34	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	61.34	121%	889		
		Сметная прибыль				81%	34.99	65%	478		
		Всего с НР и СП					423.96		3 622		
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.3	104.66	1 496.64	516.66	7 388	4.936	
		Объем: 13*1.10									
	
6.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0325	14 953.22	485.98	73 400.04	2 386	4.91	
		Объем: 65*0.05									
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.160225	11.972	1.92	203.871	33	17.029	
6. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.12935	102.57	13.27	835.60	108	8.147	
			(1)			11.23	1.45	191.22	25	17.028	
6. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.030875	139.36	4.30	1 430.52	44	10.265	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
6. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	3.315	141.30	468.41	673.68	2 233	4.768	
		Накладные расходы				142%	2.73	121%	40		
		Сметная прибыль				81%	1.56	65%	21		
		Всего с НР и СП					490.26		2 447		
	
7.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-3.315	141.30	-468.41	673.68	-2 233	4.767	
		Объем: (0.0325)*(-102.0)									
	
8.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.315	280.61	930.22	2 121.17	7 032	7.56	
		Объем: (0.0325)*(102.0)									
	
9.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.5	144.07	936.42	2 196.06	14 274	15.243	
9. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	76.7	10.360	794.61	176.300	13 522	17.017	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.39	12.085	4.71	205.490	80	17.004	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.195	102.57	20.00	835.60	163	8.147	
			(1)			11.23	2.19	191.22	37	17.028	
9. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.195	133.41	26.01	763.85	149	5.726	
			(1)			12.94	2.52	219.76	43	16.983	
9. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.705	10.08	37.35	13.73	51	1.362	
9. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.195	101.31	19.76	999.00	195	9.861	
			(1)			12.94	2.52	219.76	43	16.983	
9. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.325	104.66	34.01	516.66	168	4.937	
9. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.3	3.60	4.68	20.52	27	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 135.03	121%	16 458		
		Сметная прибыль				81%	647.45	65%	8 841		
		Всего с НР и СП					2 718.90		39 574		
	
10.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		66.3	63.68	4 221.98	369.98	24 530	5.81	
		Объем: (6.5)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
11.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.006	4 846.79	29.08	49 459.80	297	10.213	
		Объем: 102*0.28*0.2									
11. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.09048	8.280	0.75	140.760	13	17	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.26172	15.080	3.95	256.870	67	17.034	
11. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.19968	112.40	22.44	1 144.08	228	10.179	
			(1)			15.08	3.01	256.87	51	17.034	
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.06204	93.88	5.82	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.94	256.87	16	17.034	
11. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00024	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.47	81%	65		
		Сметная прибыль				43%	2.02	34%	27		
		Всего с НР и СП					35.57		389		
	
12.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.6	16.40	157.44	145.95	1 401	8.899	
		Объем: 6*1.6									
	
13.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.006	344.93	2.07	3 421.73	21	10.145	
13. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.01794	8.280	0.15	140.760	3	17	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.01956	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
13. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.01956	93.88	1.84	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
13. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00042	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
13. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00012	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.42	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.19	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.68		30		
	
14.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.029	2 520.14	73.08	17 348.53	503	6.883	
		Объем: 102*0.28*0.1									
14. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.45588	8.510	3.88	144.650	66	16.998	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.40252	14.301	5.76	243.333	98	17.015	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.12441	102.57	12.76	835.60	104	8.147	
			(1)			11.23	1.40	191.22	24	17.028	
14. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05133	139.36	7.15	1 430.52	73	10.265	
			(1)			15.08	0.77	256.87	13	17.034	
14. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.20532	223.58	45.91	1 170.91	240	5.237	
			(1)			16.11	3.31	273.99	56	17.007	
14. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02146	133.41	2.86	763.85	16	5.726	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
14. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.145	3.60	0.52	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	13.69	121%	198		
		Сметная прибыль				81%	7.81	65%	107		
		Всего с НР и СП					94.58		808		
	
15.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.19	104.66	333.87	516.66	1 648	4.936	
		Объем: 2.9*1.10									
	
16.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		1.02	937.76	956.51	12 783.98	13 040	13.633	
16. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	77.6016	8.970	696.09	152.560	11 839	17.008	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.6936	15.080	10.46	256.870	178	17.034	
16. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.6936	113.70	78.86	810.77	562	7.131	
			(1)			15.08	10.46	256.87	178	17.034	
16. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0408	101.31	4.13	999.00	41	9.861	
			(1)			12.94	0.53	219.76	9	16.983	
16. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00102	10 705.00	10.92	54 434.60	56	5.085	
16. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1734	960.26	166.51	3 126.47	542	3.256	
		Накладные расходы				142%	1 003.30	121%	14 541		
		Сметная прибыль				81%	572.31	65%	7 811		
		Всего с НР и СП					2 532.12		35 392		
	
17.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.02	569.06	11.38	2 995.86	60	5.272	
		Объем: (1.02)*(0.06*0.33)									
	
18.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		5.175	685.00	3 544.88	3 302.36	17 090	4.821	
		Объем: (1.02)*(5.9*0.86)									
	
19.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		102	34.14	3 482.28	185.77	18 949	5.442	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					17 023.95		113 223	6.651	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 446.67		108 086	6.572	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 021.25		76 697	5.47	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 11, 13; %=121 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16)					2 234.00		32 387	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 11, 13; %=65 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16)					1 272.22		17 367	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 952.89		157 840	7.911	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					577.28		5 137	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					577.28		5 137	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					20 530.17		162 977	7.938	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	439.35	2.14	3 488	7.939	
	ИТОГО					20 969.52		166 465	7.938	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	419.39	2	3 329	7.938	
	ИТОГО					21 388.91		169 794	7.938	
	НДС 18%				18	3 850.00	18	30 563	7.938	
	ВСЕГО С НДС					25 238.91		200 357.00	7.938	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 234.00		32 387.00	14.497	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 272.22		17 367	13.651	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Клиническая 14	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
20.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.188	6 900.71	1 297.33	59 048.03	11 101	8.557	
		Объем: 269*0.07									
20. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	45.7498	8.820	403.51	149.970	6 861	17.003	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	7.78132	11.429	88.93	194.614	1 514	17.028	
20. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	7.379	95.16	702.19	468.45	3 457	4.923	
			(1)			11.23	82.87	191.22	1 411	17.028	
20. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.24252	8.58	2.08	35.88	9	4.182	
20. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.40232	139.36	56.07	1 430.52	576	10.265	
			(1)			15.08	6.07	256.87	103	17.034	
20. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	22.137	6.03	133.49	8.99	199	1.491	
		Накладные расходы				104%	512.14	88%	7 370		
		Сметная прибыль				60%	295.46	48%	4 020		
		Всего с НР и СП					2 104.93		22 491		
	
21.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.18	1 689.81	304.17	15 301.41	2 754	9.054	
21. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	12.2868	9.160	112.55	155.940	1 916	17.024	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.692	11.230	19.00	191.220	324	17.028	
21. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.692	95.16	161.01	468.45	793	4.923	
			(1)			11.23	19.00	191.22	324	17.028	
21. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	5.076	6.03	30.61	8.99	46	1.491	
		Накладные расходы				104%	136.81	88%	1 971		
		Сметная прибыль				60%	78.93	48%	1 075		
		Всего с НР и СП					519.91		5 800		
	
22.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		41.994	3.71	155.80	36.66	1 540	9.884	
		Объем: (18.8*2.2)+(18*0.2*0.08)*2.2									
	
23.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.994	16.40	688.70	145.95	6 129	8.899	
		Объем: (18.8*2.2)+(18*0.2*0.08)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
24.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.438	419.00	183.52	3 420.95	1 498	8.163	
		Объем: 292*0.15									
24. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	5.48814	9.050	49.67	154.380	847	17.059	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.33152	11.230	14.95	191.220	255	17.028	
24. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.33152	95.16	126.71	468.45	624	4.923	
			(1)			11.23	14.95	191.22	255	17.028	
24. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	5.33484	1.34	7.15	5.13	27	3.828	
		Накладные расходы				95%	61.39	81%	893		
		Сметная прибыль				43%	27.79	34%	375		
		Всего с НР и СП					272.70		2 765		
	
25.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.292	28 021.03	8 182.14	245 536.04	71 697	8.763	
25. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	18.18284	8.580	156.01	145.950	2 654	17.01	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	13.14	14.698	193.14	249.957	3 284	17.006	
25. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.32412	102.83	33.33	837.62	271	8.146	
			(1)			16.11	5.22	273.99	89	17.007	
25. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	1.28188	102.57	131.48	835.60	1 071	8.147	
			(1)			11.23	14.40	191.22	245	17.028	
25. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	1.23224	139.36	171.72	1 430.52	1 763	10.265	
			(1)			15.08	18.58	256.87	317	17.034	
25. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	2.38564	76.06	181.45	517.81	1 235	6.808	
			(1)			12.94	30.87	219.76	524	16.983	
25. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	6.82404	110.81	756.17	779.38	5 319	7.033	
			(1)			16.11	109.94	273.99	1 870	17.007	
25. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	1.09208	133.41	145.69	763.85	834	5.726	
			(1)			12.94	14.13	219.76	240	16.983	
25. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	3.358	400.56	1 345.08	3 333.65	11 194	8.322	
25. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	16.06	325.96	5 234.92	2 939.30	47 205	9.017	
25. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	7.3	3.60	26.28	20.52	150	5.7	
		Накладные расходы				142%	495.79	121%	7 185		
		Сметная прибыль				81%	282.81	65%	3 860		
		Всего с НР и СП					8 960.74		82 742		
	
26.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.234	2 106.64	492.95	19 466.32	4 555	9.24	
		Объем: 292*0.8/1000									
26. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.15444	12.085	1.87	205.490	32	17.004	
26. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.07722	126.36	9.76	1 137.36	88	9.001	
			(2)			24.17	1.87	410.98	32	17.004	
26. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.24102	2 004.80	483.20	18 534.94	4 467	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.66	121%	39		
		Сметная прибыль				81%	1.51	65%	21		
		Всего с НР и СП					497.12		4 615		
	
27.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.292	56 027.99	16 360.17	336 406.94	98 231	6.004	
27. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	11.1836	10.210	114.18	173.840	1 944	17.026	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	5.5772	15.385	85.81	261.594	1 459	17.003	
27. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0146	113.70	1.66	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
27. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4088	18.60	7.60	18.32	7	0.985	
27. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.15632	76.06	87.95	517.81	599	6.808	
			(1)			12.94	14.96	219.76	254	16.983	
27. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.36092	110.81	372.42	779.38	2 619	7.033	
			(1)			16.11	54.14	273.99	921	17.007	
27. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.11388	133.41	15.19	763.85	87	5.726	
			(1)			12.94	1.47	219.76	25	16.983	
27. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.93148	200.87	187.11	1 293.75	1 205	6.441	
			(1)			16.11	15.01	273.99	255	17.007	
27. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02336	101.31	2.37	999.00	23	9.861	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
27. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00081176	6 852.00	5.56	56 219.81	46	8.205	
27. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00062488	11 154.00	6.97	50 212.22	31	4.502	
27. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0031536	2 446.90	7.72	20 629.84	65	8.431	
27. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.08468	1 603.30	135.77	5 828.56	494	3.635	
27. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	27.3604	563.43	15 415.67	3 329.56	91 098	5.909	
		Накладные расходы				142%	283.99	121%	4 118		
		Сметная прибыль				81%	161.99	65%	2 212		
		Всего с НР и СП					16 806.15		104 561		
	
28.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.292	13 192.95	3 852.34	78 000.76	22 776	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
28. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.05256	10.210	0.54	173.840	9	17.026	
28. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0008176	2 446.90	2.00	20 629.84	17	8.431	
28. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	6.8328	563.43	3 849.80	3 329.56	22 750	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.77	121%	11		
		Сметная прибыль				81%	0.44	65%	6		
		Всего с НР и СП					3 853.54		22 793		
	
29.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.088	2 106.64	185.38	19 466.32	1 713	9.24	
		Объем: 292*0.3/1000									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.05808	12.085	0.70	205.490	12	17.004	
29. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.02904	126.36	3.67	1 137.36	33	9.001	
			(2)			24.17	0.70	410.98	12	17.004	
29. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.09064	2 004.80	181.72	18 534.94	1 680	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.99	121%	15		
		Сметная прибыль				81%	0.57	65%	8		
		Всего с НР и СП					186.94		1 735		
	
30.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.292	55 822.91	16 300.29	405 018.97	118 266	7.255	
30. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	11.1836	10.210	114.18	173.840	1 944	17.026	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	5.57136	15.386	85.72	261.599	1 457	17.003	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00876	113.70	1.00	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
30. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4088	18.60	7.60	18.32	7	0.985	
30. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.15632	76.06	87.95	517.81	599	6.808	
			(1)			12.94	14.96	219.76	254	16.983	
30. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.36092	110.81	372.42	779.38	2 619	7.033	
			(1)			16.11	54.14	273.99	921	17.007	
30. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.11388	133.41	15.19	763.85	87	5.726	
			(1)			12.94	1.47	219.76	25	16.983	
30. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.93148	200.87	187.11	1 293.75	1 205	6.441	
			(1)			16.11	15.01	273.99	255	17.007	
30. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01168	101.31	1.18	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
30. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0018104	11 154.00	20.19	50 212.22	91	4.502	
30. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0031536	2 446.90	7.72	20 629.84	65	8.431	
30. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0438	1 603.30	70.22	5 828.56	255	3.635	
30. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	28.2072	546.51	15 415.52	3 948.41	111 374	7.225	
		Накладные расходы				142%	283.86	121%	4 115		
		Сметная прибыль				81%	161.92	65%	2 211		
		Всего с НР и СП					16 746.07		124 592		
	
31.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.002	4 846.79	9.69	49 459.80	99	10.217	
		Объем: 20*0.3*0.3									
31. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.03016	8.280	0.25	140.760	4	17	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.08724	15.080	1.32	256.870	22	17.034	
31. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.06656	112.40	7.48	1 144.08	76	10.179	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
31. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.02068	93.88	1.94	890.86	18	9.489	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
31. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00008	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.49	81%	21		
		Сметная прибыль				43%	0.68	34%	9		
		Всего с НР и СП					11.86		129		
	
32.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.2	16.40	52.48	145.95	467	8.899	
		Объем: 2*1.6									
	
33.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.002	344.93	0.69	3 421.73	7	10.145	
33. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00598	8.280	0.05	140.760	1	17	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00652	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
33. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00652	93.88	0.61	890.86	6	9.489	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
33. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00014	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
33. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00004	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.14	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.06	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.90		10		
	
34.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.012	2 520.14	30.24	17 348.53	208	6.878	
		Объем: 20*0.3*0.2									
34. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.18864	8.510	1.61	144.650	27	16.998	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.16656	14.301	2.38	243.333	41	17.015	
34. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.05148	102.57	5.28	835.60	43	8.147	
			(1)			11.23	0.58	191.22	10	17.028	
34. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02124	139.36	2.96	1 430.52	30	10.265	
			(1)			15.08	0.32	256.87	5	17.034	
34. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.08496	223.58	19.00	1 170.91	99	5.237	
			(1)			16.11	1.37	273.99	23	17.007	
34. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00888	133.41	1.18	763.85	7	5.726	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
34. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.06	3.60	0.22	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	5.67	121%	82		
		Сметная прибыль				81%	3.23	65%	44		
		Всего с НР и СП					39.14		334		
	
35.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.32	104.66	138.15	516.66	682	4.937	
		Объем: 1.2*1.10									
	
36.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.2	5 013.40	1 002.68	32 447.66	6 490	6.473	
36. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	15.216	8.970	136.49	152.560	2 321	17.008	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.136	15.080	2.05	256.870	35	17.034	
36. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.136	113.70	15.46	810.77	110	7.131	
			(1)			15.08	2.05	256.87	35	17.034	
36. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.008	101.31	0.81	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
36. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	10 705.00	2.14	54 434.60	11	5.085	
36. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.034	960.26	32.65	3 126.47	106	3.256	
36. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.18	685.00	808.30	3 302.36	3 897	4.821	
36. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.012	569.06	6.83	2 995.86	36	5.265	
		Накладные расходы				142%	196.73	121%	2 851		
		Сметная прибыль				81%	112.22	65%	1 531		
		Всего с НР и СП					1 311.62		10 872		
	
37.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		20	76.13	1 522.60	342.67	6 853	4.501	
	
38.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		1	198.52	198.52	1 671.00	1 671	8.417	
38. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	1.74	8.670	15.09	147.370	256	16.998	
38. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.05	101.31	5.07	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.65	219.76	11	16.983	
38. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.008	588.14	4.71	2 080.79	17	3.538	
38. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	2	86.83	173.66	673.99	1 348	7.762	
		Накладные расходы				104%	15.69	88%	225		
		Сметная прибыль				60%	9.05	48%	123		
		Всего с НР и СП					223.27		2 019		
	
39.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
39. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
39. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
39. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
40.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									
	
	Дополнительные работы	
41.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.3	2 168.55	650.57	14 380.30	4 314	6.631	
41. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	12	8.430	101.16	143.350	1 720	17.005	
41. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	4.5	122.09	549.41	576.42	2 594	4.721	
		Накладные расходы				115%	116.33	98%	1 686		
		Сметная прибыль				77%	77.89	61%	1 049		
		Всего с НР и СП					844.80		7 049		
	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
42.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0116	4 846.79	56.22	49 459.80	574	10.21	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*1+(8*0.65*0.90)									
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.174928	8.280	1.45	140.760	25	17	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.505992	15.080	7.63	256.870	130	17.034	
42. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.386048	112.40	43.39	1 144.08	442	10.179	
			(1)			15.08	5.82	256.87	99	17.034	
42. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.119944	93.88	11.26	890.86	107	9.489	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.034	
42. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000464	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.63	81%	126		
		Сметная прибыль				43%	3.90	34%	53		
		Всего с НР и СП					68.75		752		
	
43.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		18.56	16.40	304.38	145.95	2 709	8.9	
		Объем: 11.6*1.6									
	
44.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0116	344.93	4.00	3 421.73	40	10	
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.034684	8.280	0.29	140.760	5	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.037816	15.080	0.57	256.870	10	17.034	
44. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.037816	93.88	3.55	890.86	34	9.489	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
44. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000812	126.43	0.10	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000232	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.82	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.37	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.19		57		
	
45.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.04	1 275.59	51.02	7 478.89	299	5.86	
		Объем: 8*0.1*0.5									
45. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.408	8.670	3.54	147.370	60	16.998	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.014	11.230	0.16	191.220	3	17.028	
45. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.014	102.57	1.44	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23	0.16	191.22	3	17.028	
45. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.44	104.66	46.05	516.66	227	4.937	
		Накладные расходы				130%	4.81	111%	70		
		Сметная прибыль				76%	2.81	61%	38		
		Всего с НР и СП					58.64		407		
	
46.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.08	699.80	55.98	7 346.76	588	10.504	
46. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	9.740	21.13	165.790	360	17.022	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.324	12.940	4.19	219.760	71	16.983	
46. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	99.46	32.23	642.01	208	6.455	
			(1)			12.94	4.19	219.76	71	16.983	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
46. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.392	3.60	1.41	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				130%	32.92	111%	478		
		Сметная прибыль				76%	19.24	61%	263		
		Всего с НР и СП					108.14		1 329		
	
47.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		8.08	99.74	805.90	632.54	5 111	6.342	
		Объем: 8*1.01									
	
48.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
48. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
48. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
48. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
48. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
48. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
48. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
49.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.0864	704.46	60.87	11 963.43	1 034	16.987	
		Объем: 11.6-(2.26*1+8*0.038)-(8*0.1*0.5)									
49. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	7.6464	7.960	60.87	135.180	1 034	16.982	
		Накладные расходы				80%	48.70	68%	703		
		Сметная прибыль				38%	23.13	31%	321		
		Всего с НР и СП					132.70		2 058		
	
50.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		9.504	104.66	994.69	516.66	4 910	4.936	
		Объем: 8.64*1.1									
	
51.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
		Объем: 0.6*1									
51. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
51. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
51. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
51. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
51. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
51. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
51. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
51. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
51. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
51. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
51. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
51. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
51. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
51. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
51. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
51. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
51. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
51. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
51. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
51. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
52.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
53.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.166	1 876.90	-311.57	17 020.17	-2 825	9.067	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
54.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
55.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
56.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
57.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
58.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					56 751.11		397 044	6.996	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					54 743.85		381 088	6.961	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 600.15		25 228	5.484	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 20, 21, 38; %=81 - по стр. 24, 31, 33, 42, 44; %=121 - по стр. 25-30, 34, 36, 39; %=98 - по стр. 41; %=111 - по стр. 45, 46, 48, 51; %=68 - по стр. 49)					2 601.44		37 655	14.475	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20, 21, 38; %=34 - по стр. 24, 31, 33, 42, 44; %=65 - по стр. 25-30, 34, 36, 39; %=61 - по стр. 41, 45, 46, 48, 51; %=31 - по стр. 49)					1 492.33		20 342	13.631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					58 837.62		439 085	7.463	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 201.36		10 845	9.027	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 201.36		10 845	9.027	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					60 844.88		455 041	7.479	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 302.08	2.14	9 738	7.479	
	ИТОГО					62 146.96		464 779	7.479	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 242.94	2	9 296	7.479	
	ИТОГО					63 389.90		474 075	7.479	
	НДС 18%				18	11 410.18	18	85 334	7.479	
	ВСЕГО С НДС					74 800.08		559 409.00	7.479	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 601.44		37 655.00	14.475	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 492.33		20 342	13.631	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Фрунзе 17-21	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
59.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.228	6 900.71	1 573.36	59 048.03	13 463	8.557	
		Объем: 326*0.07									
59. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	55.4838	8.820	489.37	149.970	8 321	17.003	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.43692	11.429	107.86	194.614	1 837	17.028	
59. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	8.949	95.16	851.59	468.45	4 192	4.923	
			(1)			11.23	100.50	191.22	1 711	17.028	
59. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.29412	8.58	2.52	35.88	11	4.182	
59. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.48792	139.36	68.00	1 430.52	698	10.265	
			(1)			15.08	7.36	256.87	125	17.034	
59. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	26.847	6.03	161.89	8.99	241	1.491	
		Накладные расходы				104%	621.12	88%	8 939		
		Сметная прибыль				60%	358.34	48%	4 876		
		Всего с НР и СП					2 552.82		27 278		
	
60.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.398	6 900.71	2 746.48	59 048.03	23 501	8.557	
		Объем: 995*0.04									
60. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	96.8533	8.820	854.25	149.970	14 525	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	16.47322	11.429	188.27	194.614	3 206	17.028	
60. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	15.6215	95.16	1 486.54	468.45	7 318	4.923	
			(1)			11.23	175.43	191.22	2 987	17.028	
60. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.51342	8.58	4.41	35.88	18	4.182	
60. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.85172	139.36	118.70	1 430.52	1 218	10.265	
			(1)			15.08	12.84	256.87	219	17.034	
60. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	46.8645	6.03	282.59	8.99	421	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 084.22	88%	15 603		
		Сметная прибыль				60%	625.51	48%	8 511		
		Всего с НР и СП					4 456.21		47 615		
	
61.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		3.92	1 689.81	6 624.06	15 301.41	59 982	9.055	
		Объем: 103+289									
61. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	267.5792	9.160	2 451.03	155.940	41 726	17.024	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	36.848	11.230	413.80	191.220	7 046	17.028	
61. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	36.848	95.16	3 506.46	468.45	17 261	4.923	
			(1)			11.23	413.80	191.22	7 046	17.028	
61. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	110.544	6.03	666.58	8.99	994	1.491	
		Накладные расходы				104%	2 979.42	88%	42 919		
		Сметная прибыль				60%	1 718.90	48%	23 411		
		Всего с НР и СП					11 322.38		126 312		
	
62.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		158.09	3.71	586.51	36.66	5 796	9.882	
		Объем: (62.6*2.2)+(289*0.2*0.08)*2.2+(103*0.3*0.15)*2.2									
	
63.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		158.09	16.40	2 592.68	145.95	23 073	8.899	
		Объем: (62.6*2.2)+(289*0.2*0.08)*2.2+(103*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
64.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.486	419.00	203.64	3 420.95	1 663	8.166	
		Объем: 324*0.15									
64. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	6.08958	9.050	55.11	154.380	940	17.059	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.47744	11.230	16.59	191.220	283	17.028	
64. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.47744	95.16	140.59	468.45	692	4.923	
			(1)			11.23	16.59	191.22	283	17.028	
64. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	5.91948	1.34	7.93	5.13	30	3.828	
		Накладные расходы				95%	68.11	81%	991		
		Сметная прибыль				43%	30.83	34%	416		
		Всего с НР и СП					302.59		3 069		
	
65.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.324	28 021.03	9 078.81	245 536.04	79 554	8.763	
65. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	20.17548	8.580	173.11	145.950	2 945	17.01	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	14.58	14.698	214.30	249.957	3 644	17.006	
65. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.35964	102.83	36.98	837.62	301	8.146	
			(1)			16.11	5.79	273.99	99	17.007	
65. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	1.42236	102.57	145.89	835.60	1 189	8.147	
			(1)			11.23	15.97	191.22	272	17.028	
65. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	1.36728	139.36	190.54	1 430.52	1 956	10.265	
			(1)			15.08	20.62	256.87	351	17.034	
65. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	2.64708	76.06	201.34	517.81	1 371	6.808	
			(1)			12.94	34.25	219.76	582	16.983	
65. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	7.57188	110.81	839.04	779.38	5 901	7.033	
			(1)			16.11	121.98	273.99	2 075	17.007	
65. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	1.21176	133.41	161.66	763.85	926	5.726	
			(1)			12.94	15.68	219.76	266	16.983	
65. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	3.726	400.56	1 492.49	3 333.65	12 421	8.322	
65. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	17.82	325.96	5 808.61	2 939.30	52 378	9.017	
65. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	8.1	3.60	29.16	20.52	166	5.7	
		Накладные расходы				142%	550.12	121%	7 973		
		Сметная прибыль				81%	313.80	65%	4 283		
		Всего с НР и СП					9 942.73		91 810		
	
66.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.259	2 106.64	545.62	19 466.32	5 042	9.241	
		Объем: 324*0.8/1000									
66. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.17094	12.085	2.07	205.490	35	17.004	
66. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.08547	126.36	10.80	1 137.36	97	9.001	
			(2)			24.17	2.07	410.98	35	17.004	
66. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.26677	2 004.80	534.82	18 534.94	4 945	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.94	121%	42		
		Сметная прибыль				81%	1.68	65%	23		
		Всего с НР и СП					550.24		5 107		
	
67.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.324	56 027.99	18 153.07	336 406.94	108 996	6.004	
67. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	12.4092	10.210	126.70	173.840	2 157	17.026	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	6.1884	15.385	95.21	261.594	1 619	17.003	
67. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0162	113.70	1.84	810.77	13	7.131	
			(1)			15.08	0.24	256.87	4	17.034	
67. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4536	18.60	8.44	18.32	8	0.985	
67. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.28304	76.06	97.59	517.81	664	6.808	
			(1)			12.94	16.60	219.76	282	16.983	
67. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.72924	110.81	413.24	779.38	2 906	7.033	
			(1)			16.11	60.08	273.99	1 022	17.007	
67. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12636	133.41	16.86	763.85	97	5.726	
			(1)			12.94	1.64	219.76	28	16.983	
67. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.03356	200.87	207.61	1 293.75	1 337	6.441	
			(1)			16.11	16.65	273.99	283	17.007	
67. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02592	101.31	2.63	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
67. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00090072	6 852.00	6.17	56 219.81	51	8.205	
67. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00069336	11 154.00	7.73	50 212.22	35	4.502	
67. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0034992	2 446.90	8.56	20 629.84	72	8.431	
67. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.09396	1 603.30	150.65	5 828.56	548	3.635	
67. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	30.3588	563.43	17 105.06	3 329.56	101 081	5.909	
		Накладные расходы				142%	315.11	121%	4 569		
		Сметная прибыль				81%	179.75	65%	2 454		
		Всего с НР и СП					18 647.93		116 019		
	
68.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.324	13 192.95	4 274.52	78 000.76	25 272	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
68. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.05832	10.210	0.60	173.840	10	17.026	
68. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0009072	2 446.90	2.22	20 629.84	19	8.431	
68. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	7.5816	563.43	4 271.70	3 329.56	25 243	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.85	121%	12		
		Сметная прибыль				81%	0.49	65%	7		
		Всего с НР и СП					4 275.86		25 291		
	
69.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.097	2 106.64	204.34	19 466.32	1 888	9.24	
		Объем: 324*0.3/1000									
69. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.06402	12.085	0.77	205.490	13	17.004	
69. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03201	126.36	4.04	1 137.36	36	9.001	
			(2)			24.17	0.77	410.98	13	17.004	
69. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.09991	2 004.80	200.30	18 534.94	1 852	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.09	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.62	65%	8		
		Всего с НР и СП					206.06		1 912		
	
70.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.324	55 822.91	18 086.62	405 018.97	131 226	7.255	
70. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	12.4092	10.210	126.70	173.840	2 157	17.026	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	6.18192	15.386	95.11	261.599	1 617	17.003	
70. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00972	113.70	1.11	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.15	256.87	2	17.034	
70. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4536	18.60	8.44	18.32	8	0.985	
70. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.28304	76.06	97.59	517.81	664	6.808	
			(1)			12.94	16.60	219.76	282	16.983	
70. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.72924	110.81	413.24	779.38	2 906	7.033	
			(1)			16.11	60.08	273.99	1 022	17.007	
70. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12636	133.41	16.86	763.85	97	5.726	
			(1)			12.94	1.64	219.76	28	16.983	
70. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.03356	200.87	207.61	1 293.75	1 337	6.441	
			(1)			16.11	16.65	273.99	283	17.007	
70. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01296	101.31	1.31	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
70. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0020088	11 154.00	22.41	50 212.22	101	4.502	
70. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0034992	2 446.90	8.56	20 629.84	72	8.431	
70. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0486	1 603.30	77.92	5 828.56	283	3.635	
70. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	31.2984	546.51	17 104.89	3 948.41	123 579	7.225	
		Накладные расходы				142%	314.97	121%	4 567		
		Сметная прибыль				81%	179.67	65%	2 453		
		Всего с НР и СП					18 581.26		138 246		
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
71.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.209	4 846.79	1 012.98	49 459.80	10 337	10.205	
		Объем: 837*0.25									
71. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	3.15172	8.280	26.10	140.760	444	17	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	9.11658	15.080	137.48	256.870	2 342	17.034	
71. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.95552	112.40	781.80	1 144.08	7 958	10.179	
			(1)			15.08	104.89	256.87	1 787	17.034	
71. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.16106	93.88	202.88	890.86	1 925	9.489	
			(1)			15.08	32.59	256.87	555	17.034	
71. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00836	263.51	2.20	1 266.59	11	4.807	
		Накладные расходы				95%	155.40	81%	2 257		
		Сметная прибыль				43%	70.34	34%	947		
		Всего с НР и СП					1 238.72		13 541		
	
72.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		334.4	16.40	5 484.16	145.95	48 806	8.899	
		Объем: 209*1.6									
	
73.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.209	344.93	72.09	3 421.73	715	9.918	
73. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.62491	8.280	5.17	140.760	88	17	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.68134	15.080	10.27	256.870	175	17.034	
73. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.68134	93.88	63.96	890.86	607	9.489	
			(1)			15.08	10.27	256.87	175	17.034	
73. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.01463	126.43	1.85	1 018.85	15	8.059	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
73. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00418	263.51	1.10	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.67	81%	213		
		Сметная прибыль				43%	6.64	34%	89		
		Всего с НР и СП					93.40		1 017		
	
74.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.674	2 520.14	4 218.71	17 348.53	29 041	6.884	
		Объем: 837*0.2									
74. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	26.31528	8.510	223.94	144.650	3 807	16.998	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	23.23512	14.301	332.29	243.333	5 654	17.015	
74. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	7.18146	102.57	736.60	835.60	6 001	8.147	
			(1)			11.23	80.65	191.22	1 373	17.028	
74. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.96298	139.36	412.92	1 430.52	4 239	10.265	
			(1)			15.08	44.68	256.87	761	17.034	
74. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	11.85192	223.58	2 649.85	1 170.91	13 878	5.237	
			(1)			16.11	190.93	273.99	3 247	17.007	
74. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.23876	133.41	165.26	763.85	946	5.726	
			(1)			12.94	16.03	219.76	272	16.983	
74. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	8.37	3.60	30.13	20.52	172	5.7	
		Накладные расходы				142%	789.85	121%	11 448		
		Сметная прибыль				81%	450.55	65%	6 150		
		Всего с НР и СП					5 459.10		46 638		
	
75.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		184.14	104.66	19 272.09	516.66	95 138	4.937	
		Объем: 167.4*1.10									
	
76.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.4185	14 953.22	6 257.92	73 400.04	30 718	4.909	
		Объем: 837*0.05									
76. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.063205	11.972	24.70	203.871	421	17.029	
76. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.66563	102.57	170.84	835.60	1 392	8.147	
			(1)			11.23	18.71	191.22	319	17.028	
76. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.397575	139.36	55.41	1 430.52	569	10.265	
			(1)			15.08	6.00	256.87	102	17.034	
76. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	42.687	141.30	6 031.67	673.68	28 757	4.768	
		Накладные расходы				142%	35.07	121%	509		
		Сметная прибыль				81%	20.01	65%	274		
		Всего с НР и СП					6 313.00		31 501		
	
77.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-42.687	141.30	-6 031.67	673.68	-28 757	4.768	
		Объем: (0.4185)*(-102.0)									
	
78.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		42.687	280.61	11 978.40	2 121.17	90 546	7.559	
		Объем: (0.4185)*(102.0)									
	
79.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		83.7	144.07	12 058.27	2 196.06	183 810	15.243	
79. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	987.66	10.360	10 232.16	176.300	174 124	17.017	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	5.022	12.085	60.69	205.490	1 032	17.004	
79. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.511	102.57	257.55	835.60	2 098	8.147	
			(1)			11.23	28.20	191.22	480	17.028	
79. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.511	133.41	334.99	763.85	1 918	5.726	
			(1)			12.94	32.49	219.76	552	16.983	
79. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	47.709	10.08	480.91	13.73	655	1.362	
79. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.511	101.31	254.39	999.00	2 508	9.861	
			(1)			12.94	32.49	219.76	552	16.983	
79. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.185	104.66	438.00	516.66	2 162	4.937	
79. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	16.74	3.60	60.26	20.52	344	5.7	
		Накладные расходы				142%	14 615.85	121%	211 939		
		Сметная прибыль				81%	8 337.21	65%	113 851		
		Всего с НР и СП					35 011.33		509 600		
	
80.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		853.74	63.68	54 366.16	369.98	315 867	5.81	
		Объем: (83.7)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
81.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03	4 846.79	145.40	49 459.80	1 484	10.206	
		Объем: 116*0.3*0.3+352*0.28*0.2									
81. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.4524	8.280	3.75	140.760	64	17	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3086	15.080	19.73	256.870	336	17.034	
81. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9984	112.40	112.22	1 144.08	1 142	10.179	
			(1)			15.08	15.06	256.87	256	17.034	
81. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3102	93.88	29.12	890.86	276	9.489	
			(1)			15.08	4.68	256.87	80	17.034	
81. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012	263.51	0.32	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	22.31	81%	324		
		Сметная прибыль				43%	10.10	34%	136		
		Всего с НР и СП					177.80		1 944		
	
82.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		48	16.40	787.20	145.95	7 006	8.9	
		Объем: 30*1.6									
	
83.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03	344.93	10.35	3 421.73	103	9.952	
83. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0897	8.280	0.74	140.760	13	17	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0978	15.080	1.47	256.870	25	17.034	
83. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0978	93.88	9.18	890.86	87	9.489	
			(1)			15.08	1.47	256.87	25	17.034	
83. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0021	126.43	0.27	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
83. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0006	263.51	0.16	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.10	81%	31		
		Сметная прибыль				43%	0.95	34%	13		
		Всего с НР и СП					13.40		147		
	
84.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.168	2 520.14	423.38	17 348.53	2 915	6.885	
		Объем: 116*0.3*0.2+352*0.28*0.1									
84. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.64096	8.510	22.47	144.650	382	16.998	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.33184	14.301	33.35	243.333	567	17.015	
84. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.72072	102.57	73.92	835.60	602	8.147	
			(1)			11.23	8.09	191.22	138	17.028	
84. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.29736	139.36	41.44	1 430.52	425	10.265	
			(1)			15.08	4.48	256.87	76	17.034	
84. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.18944	223.58	265.93	1 170.91	1 393	5.237	
			(1)			16.11	19.16	273.99	326	17.007	
84. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12432	133.41	16.59	763.85	95	5.726	
			(1)			12.94	1.61	219.76	27	16.983	
84. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				142%	79.26	121%	1 148		
		Сметная прибыль				81%	45.21	65%	617		
		Всего с НР и СП					547.86		4 680		
	
85.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		18.48	104.66	1 934.12	516.66	9 548	4.937	
		Объем: 16.8*1.10									
	
86.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.16	5 013.40	5 815.54	32 447.66	37 639	6.472	
86. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	88.2528	8.970	791.63	152.560	13 464	17.008	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.7888	15.080	11.90	256.870	203	17.034	
86. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.7888	113.70	89.69	810.77	640	7.131	
			(1)			15.08	11.90	256.87	203	17.034	
86. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0464	101.31	4.70	999.00	46	9.861	
			(1)			12.94	0.60	219.76	10	16.983	
86. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00116	10 705.00	12.42	54 434.60	63	5.085	
86. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1972	960.26	189.36	3 126.47	617	3.256	
86. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	6.844	685.00	4 688.14	3 302.36	22 601	4.821	
86. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0696	569.06	39.61	2 995.86	209	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 141.01	121%	16 537		
		Сметная прибыль				81%	650.86	65%	8 884		
		Всего с НР и СП					7 607.41		63 060		
	
87.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		116	76.13	8 831.08	342.67	39 750	4.501	
	
88.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		3.52	937.76	3 300.90	12 783.98	45 000	13.633	
88. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	267.8016	8.970	2 402.18	152.560	40 856	17.008	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.3936	15.080	36.10	256.870	615	17.034	
88. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.3936	113.70	272.15	810.77	1 941	7.131	
			(1)			15.08	36.10	256.87	615	17.034	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1408	101.31	14.26	999.00	141	9.861	
			(1)			12.94	1.82	219.76	31	16.983	
88. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00352	10 705.00	37.68	54 434.60	192	5.085	
88. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5984	960.26	574.62	3 126.47	1 871	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 462.36	121%	50 180		
		Сметная прибыль				81%	1 975.01	65%	26 956		
		Всего с НР и СП					8 738.26		122 136		
	
89.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.07	569.06	39.83	2 995.86	210	5.272	
		Объем: (3.52)*(0.06*0.33)									
	
90.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		17.86	685.00	12 234.10	3 302.36	58 980	4.821	
		Объем: (3.52)*(5.9*0.86)									
	
91.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		352	34.14	12 017.28	185.77	65 391	5.441	
	
92.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		13	198.52	2 580.71	1 671.00	21 723	8.417	
92. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	22.62	8.670	196.12	147.370	3 334	16.998	
92. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.65	101.31	65.85	999.00	649	9.861	
			(1)			12.94	8.41	219.76	143	16.983	
92. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.104	588.14	61.17	2 080.79	216	3.538	
92. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	26	86.83	2 257.58	673.99	17 524	7.762	
		Накладные расходы				104%	203.96	88%	2 934		
		Сметная прибыль				60%	117.67	48%	1 600		
		Всего с НР и СП					2 902.35		26 257		
	
93.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
93. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
93. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
93. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
93. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
93. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
93. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		
	
94.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.016	839.12	-13.43	5 438.81	-87	6.478	
		Объем: (0.2)*(-0.08)									
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
95.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0856	4 846.79	414.89	49 459.80	4 234	10.205	
		Объем: 214*0.4									
95. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.290848	8.280	10.69	140.760	182	17	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.733872	15.080	56.31	256.870	959	17.034	
95. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.848768	112.40	320.20	1 144.08	3 259	10.179	
			(1)			15.08	42.96	256.87	732	17.034	
95. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.885104	93.88	83.09	890.86	789	9.489	
			(1)			15.08	13.35	256.87	227	17.034	
95. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003424	263.51	0.90	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	63.65	81%	924		
		Сметная прибыль				43%	28.81	34%	388		
		Всего с НР и СП					507.35		5 546		
	
96.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		136.96	16.40	2 246.14	145.95	19 989	8.899	
		Объем: 85.6*1.6									
	
97.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0856	344.93	29.53	3 421.73	293	9.922	
97. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.255944	8.280	2.12	140.760	36	17	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.279056	15.080	4.21	256.870	72	17.034	
97. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.279056	93.88	26.20	890.86	249	9.489	
			(1)			15.08	4.21	256.87	72	17.034	
97. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.005992	126.43	0.76	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
97. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001712	263.51	0.45	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.01	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.72	34%	37		
		Всего с НР и СП					38.27		417		
	
98.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.428	2 520.14	1 078.62	17 348.53	7 425	6.884	
		Объем: 214*0.2									
98. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.72816	8.510	57.26	144.650	973	16.998	
98. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.94064	14.301	84.96	243.333	1 446	17.015	
98. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.83612	102.57	188.33	835.60	1 534	8.147	
			(1)			11.23	20.62	191.22	351	17.028	
98. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.75756	139.36	105.57	1 430.52	1 084	10.265	
			(1)			15.08	11.42	256.87	195	17.034	
98. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.03024	223.58	677.50	1 170.91	3 548	5.237	
			(1)			16.11	48.82	273.99	830	17.007	
98. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31672	133.41	42.25	763.85	242	5.726	
			(1)			12.94	4.10	219.76	70	16.983	
98. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.14	3.60	7.70	20.52	44	5.7	
		Накладные расходы				142%	201.95	121%	2 927		
		Сметная прибыль				81%	115.20	65%	1 572		
		Всего с НР и СП					1 395.77		11 924		
	
99.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		47.08	104.66	4 927.39	516.66	24 324	4.936	
		Объем: 42.8*1.10									
	
100.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.214	61 088.01	13 072.83	523 248.53	111 975	8.565	
100. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	7.90944	8.670	68.57	147.370	1 166	16.998	
100. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	8.9773	14.601	131.08	248.282	2 229	17.005	
100. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.85172	102.57	87.36	835.60	712	8.147	
			(1)			11.23	9.56	191.22	163	17.028	
100. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.55426	93.88	52.03	890.86	494	9.489	
			(1)			15.08	8.36	256.87	142	17.034	
100. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.08774	139.36	12.23	1 430.52	126	10.265	
			(1)			15.08	1.32	256.87	23	17.034	
100. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.0758	76.06	157.89	517.81	1 075	6.808	
			(1)			12.94	26.86	219.76	456	16.983	
100. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.63524	110.81	513.63	779.38	3 613	7.033	
			(1)			16.11	74.67	273.99	1 270	17.007	
100. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.63344	133.41	84.51	763.85	484	5.726	
			(1)			12.94	8.20	219.76	139	16.983	
100. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1391	127.56	17.74	698.95	97	5.479	
			(1)			15.08	2.10	256.87	36	17.034	
100. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	3.21	400.56	1 285.80	3 333.65	10 701	8.322	
100. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	40.446	266.28	10 769.96	2 308.69	93 377	8.67	
100. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	6.42	3.60	23.11	20.52	132	5.7	
		Накладные расходы				142%	283.50	121%	4 108		
		Сметная прибыль				81%	161.72	65%	2 207		
		Всего с НР и СП					13 518.05		118 290		
	
101.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.107	14 953.22	1 599.99	73 400.04	7 854	4.909	
		Объем: 214*0.05									
101. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.52751	11.972	6.32	203.871	108	17.029	
101. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.42586	102.57	43.68	835.60	356	8.147	
			(1)			11.23	4.78	191.22	81	17.028	
101. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.10165	139.36	14.17	1 430.52	145	10.265	
			(1)			15.08	1.53	256.87	26	17.034	
101. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	10.914	141.30	1 542.15	673.68	7 353	4.768	
		Накладные расходы				142%	8.97	121%	131		
		Сметная прибыль				81%	5.12	65%	70		
		Всего с НР и СП					1 614.08		8 055		
	
102.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-10.91	141.30	-1 541.58	673.68	-7 350	4.768	
		Объем: (0.107)*(-102.0)									
	
103.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.91	280.61	3 061.46	2 121.17	23 142	7.559	
		Объем: (0.107)*(102.0)									
	
104.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.4	144.07	3 083.00	2 196.06	46 996	15.244	
104. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	252.52	10.360	2 616.11	176.300	44 519	17.017	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.284	12.085	15.52	205.490	264	17.004	
104. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	102.57	65.85	835.60	536	8.147	
			(1)			11.23	7.21	191.22	123	17.028	
104. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.642	133.41	85.65	763.85	490	5.726	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
104. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.198	10.08	122.96	13.73	167	1.362	
104. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	101.31	65.04	999.00	641	9.861	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
104. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.07	104.66	111.99	516.66	553	4.937	
104. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.28	3.60	15.41	20.52	88	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 736.91	121%	54 187		
		Сметная прибыль				81%	2 131.62	65%	29 109		
		Всего с НР и СП					8 951.53		130 292		
	
105.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		218.28	82.62	18 034.29	480.02	104 779	5.81	
		Объем: (21.4)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
106.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.006	4 846.79	29.08	49 459.80	297	10.213	
		Объем: 69*0.3*0.3									
106. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.09048	8.280	0.75	140.760	13	17	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.26172	15.080	3.95	256.870	67	17.034	
106. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.19968	112.40	22.44	1 144.08	228	10.179	
			(1)			15.08	3.01	256.87	51	17.034	
106. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.06204	93.88	5.82	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.94	256.87	16	17.034	
106. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00024	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.47	81%	65		
		Сметная прибыль				43%	2.02	34%	27		
		Всего с НР и СП					35.57		389		
	
107.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.6	16.40	157.44	145.95	1 401	8.899	
		Объем: 6*1.6									
	
108.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.006	344.93	2.07	3 421.73	21	10.145	
108. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.01794	8.280	0.15	140.760	3	17	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.01956	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
108. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.01956	93.88	1.84	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
108. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00042	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
108. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00012	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.42	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.19	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.68		30		
	
109.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.041	2 520.14	103.33	17 348.53	711	6.881	
		Объем: 69*0.3*0.2									
109. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.64452	8.510	5.48	144.650	93	16.998	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.56908	14.301	8.14	243.333	138	17.015	
109. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.17589	102.57	18.04	835.60	147	8.147	
			(1)			11.23	1.98	191.22	34	17.028	
109. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07257	139.36	10.11	1 430.52	104	10.265	
			(1)			15.08	1.09	256.87	19	17.034	
109. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.29028	223.58	64.90	1 170.91	340	5.237	
			(1)			16.11	4.68	273.99	80	17.007	
109. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03034	133.41	4.05	763.85	23	5.726	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
109. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.205	3.60	0.74	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	19.34	121%	280		
		Сметная прибыль				81%	11.03	65%	150		
		Всего с НР и СП					133.70		1 141		
	
110.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.51	104.66	472.02	516.66	2 330	4.936	
		Объем: 4.1*1.10									
	
111.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.69	5 013.40	3 459.25	32 447.66	22 389	6.472	
111. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	52.4952	8.970	470.88	152.560	8 009	17.008	
111. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.4692	15.080	7.08	256.870	121	17.034	
111. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.4692	113.70	53.35	810.77	380	7.131	
			(1)			15.08	7.08	256.87	121	17.034	
111. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0276	101.31	2.80	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
111. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00069	10 705.00	7.39	54 434.60	38	5.085	
111. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1173	960.26	112.64	3 126.47	367	3.256	
111. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.071	685.00	2 788.64	3 302.36	13 444	4.821	
111. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0414	569.06	23.56	2 995.86	124	5.265	
		Накладные расходы				142%	678.70	121%	9 837		
		Сметная прибыль				81%	387.15	65%	5 285		
		Всего с НР и СП					4 525.10		37 511		
	
112.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		69	76.13	5 252.97	342.67	23 644	4.501	
	
113.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2.3	2 168.55	4 987.67	14 380.30	33 075	6.631	
113. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	92	8.430	775.56	143.350	13 188	17.005	
113. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	34.5	122.09	4 212.11	576.42	19 886	4.721	
		Накладные расходы				115%	891.89	98%	12 924		
		Сметная прибыль				77%	597.18	61%	8 045		
		Всего с НР и СП					6 476.75		54 044		
	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
114.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01102	4 846.79	53.41	49 459.80	545	10.204	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*1+(7*0.65*0.9)									
114. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1661816	8.280	1.38	140.760	23	17	
114. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4806924	15.080	7.25	256.870	123	17.034	
114. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3667456	112.40	41.22	1 144.08	420	10.179	
			(1)			15.08	5.53	256.87	94	17.034	
114. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1139468	93.88	10.70	890.86	102	9.489	
			(1)			15.08	1.72	256.87	29	17.034	
114. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004408	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.20	81%	118		
		Сметная прибыль				43%	3.71	34%	50		
		Всего с НР и СП					65.32		713		
	
115.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		17.63	16.40	289.13	145.95	2 573	8.899	
		Объем: 11.02*1.6									
	
116.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01102	344.93	3.80	3 421.73	38	10	
116. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0329498	8.280	0.27	140.760	5	17	
116. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0359252	15.080	0.54	256.870	9	17.034	
116. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0359252	93.88	3.37	890.86	32	9.489	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
116. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0007714	126.43	0.10	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
116. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002204	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.77	81%	11		
		Сметная прибыль				43%	0.35	34%	5		
		Всего с НР и СП					4.92		54		
	
117.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.035	1 275.59	44.65	7 478.89	262	5.868	
		Объем: 7*0.1*0.5									
117. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.357	8.670	3.10	147.370	53	16.998	
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.01225	11.230	0.14	191.220	2	17.028	
117. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.01225	102.57	1.26	835.60	10	8.147	
			(1)			11.23	0.14	191.22	2	17.028	
117. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.385	104.66	40.29	516.66	199	4.937	
		Накладные расходы				130%	4.21	111%	61		
		Сметная прибыль				76%	2.46	61%	34		
		Всего с НР и СП					51.32		357		
	
118.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.07	699.80	48.99	7 346.76	514	10.492	
118. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	1.8984	9.740	18.49	165.790	315	17.022	
118. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.2835	12.940	3.67	219.760	62	16.983	
118. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.2835	99.46	28.20	642.01	182	6.455	
			(1)			12.94	3.67	219.76	62	16.983	
118. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0105	101.31	1.06	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
118. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.343	3.60	1.23	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				130%	28.81	111%	418		
		Сметная прибыль				76%	16.84	61%	230		
		Всего с НР и СП					94.64		1 162		
	
119.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		7.07	99.74	705.16	632.54	4 472	6.342	
		Объем: 7*1.01									
	
120.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
120. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
120. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
120. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
120. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
120. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
120. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
121.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.0814	704.46	57.34	11 963.43	974	16.986	
		Объем: 11.02-(2.26*1+7*0.038)-(7*0.1*0.5)									
121. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	7.2039	7.960	57.34	135.180	974	16.982	
		Накладные расходы				80%	45.87	68%	662		
		Сметная прибыль				38%	21.79	31%	302		
		Всего с НР и СП					125.00		1 938		
	
122.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.954	104.66	937.13	516.66	4 626	4.936	
		Объем: 8.14*1.1									
	
123.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
		Объем: 0.6*1									
123. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
123. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
123. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
123. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
123. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
123. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
123. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
123. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
123. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
123. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
123. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
123. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
123. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
123. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
123. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
123. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
123. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
123. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
123. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
123. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
123. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
124.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
125.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.166	1 876.90	-311.57	17 020.17	-2 825	9.067	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
126.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
127.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
128.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
129.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
130.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					286 938.23		2 008 159	6.999	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					274 089.81		1 895 043	6.914	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					155 303.03		871 058	5.609	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 59-61, 92; %=81 - по стр. 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116; %=121 - по стр. 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111; %=98 - по стр. 113; %=111 - по стр. 117, 118, 120, 123; %=68 - по стр. 121)					32 859.27		475 939	14.484	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 59-61, 92; %=34 - по стр. 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116; %=65 - по стр. 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111; %=61 - по стр. 113, 117, 118, 120, 123; %=31 - по стр. 121)					18 824.40		256 781	13.641	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					325 773.48		2 627 763	8.066	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					705.16		4 472	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					705.16		4 472	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 143.26		108 644	8.947	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 143.26		108 644	8.947	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					338 621.90		2 740 879	8.094	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 246.51	2.14	58 655	8.094	
	ИТОГО					345 868.41		2 799 534	8.094	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 917.37	2	55 991	8.094	
	ИТОГО					352 785.78		2 855 525	8.094	
	НДС 18%				18	63 501.44	18	513 995	8.094	
	ВСЕГО С НДС					416 287.22		3 369 520.00	8.094	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					32 859.27		475 939.00	14.484	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18 824.40		256 781	13.641	
	
	Раздел 4.  Работы на муниципальной земле (9 Апреля,5)	
	
	Демонтажные работы	
131.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.225	6 900.71	1 552.66	59 048.03	13 286	8.557	
		Объем: 321*0.07									
131. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	54.75375	8.820	482.93	149.970	8 211	17.003	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.31275	11.429	106.44	194.614	1 812	17.028	
131. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	8.83125	95.16	840.38	468.45	4 137	4.923	
			(1)			11.23	99.17	191.22	1 689	17.028	
131. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.29025	8.58	2.49	35.88	10	4.182	
131. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.4815	139.36	67.10	1 430.52	689	10.265	
			(1)			15.08	7.26	256.87	124	17.034	
131. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	26.49375	6.03	159.76	8.99	238	1.491	
		Накладные расходы				104%	612.94	88%	8 820		
		Сметная прибыль				60%	353.62	48%	4 811		
		Всего с НР и СП					2 519.23		26 917		
	
132.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.25	1 689.81	422.45	15 301.41	3 825	9.054	
132. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	17.065	9.160	156.32	155.940	2 661	17.024	
132. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	2.35	11.230	26.39	191.220	449	17.028	
132. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	2.35	95.16	223.63	468.45	1 101	4.923	
			(1)			11.23	26.39	191.22	449	17.028	
132. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	7.05	6.03	42.51	8.99	63	1.491	
		Накладные расходы				104%	190.02	88%	2 737		
		Сметная прибыль				60%	109.63	48%	1 493		
		Всего с НР и СП					722.09		8 055		
	
133.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		51.975	3.71	192.83	36.66	1 905	9.879	
		Объем: (22.5*2.2)+(25*0.3*0.15)*2.2									
	
134.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		51.975	16.40	852.39	145.95	7 586	8.9	
		Объем: (22.5*2.2)+(25*0.3*0.15)*2.2									
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
135.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.482	419.00	201.96	3 420.95	1 649	8.165	
		Объем: 321*0.15									
135. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	6.03946	9.050	54.66	154.380	932	17.059	
135. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.46528	11.230	16.46	191.220	280	17.028	
135. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.46528	95.16	139.44	468.45	686	4.923	
			(1)			11.23	16.46	191.22	280	17.028	
135. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	5.87076	1.34	7.87	5.13	30	3.828	
		Накладные расходы				95%	67.56	81%	982		
		Сметная прибыль				43%	30.58	34%	412		
		Всего с НР и СП					300.11		3 043		
	
136.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.321	28 021.03	8 994.75	245 536.04	78 817	8.763	
136. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	19.98867	8.580	171.50	145.950	2 917	17.01	
136. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	14.445	14.698	212.32	249.957	3 611	17.006	
136. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.35631	102.83	36.64	837.62	298	8.146	
			(1)			16.11	5.74	273.99	98	17.007	
136. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	1.40919	102.57	144.54	835.60	1 178	8.147	
			(1)			11.23	15.83	191.22	269	17.028	
136. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	1.35462	139.36	188.78	1 430.52	1 938	10.265	
			(1)			15.08	20.43	256.87	348	17.034	
136. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	2.62257	76.06	199.47	517.81	1 358	6.808	
			(1)			12.94	33.94	219.76	576	16.983	
136. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	7.50177	110.81	831.27	779.38	5 847	7.033	
			(1)			16.11	120.85	273.99	2 055	17.007	
136. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	1.20054	133.41	160.16	763.85	917	5.726	
			(1)			12.94	15.53	219.76	264	16.983	
136. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	3.6915	400.56	1 478.67	3 333.65	12 306	8.322	
136. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	17.655	325.96	5 754.82	2 939.30	51 893	9.017	
136. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	8.025	3.60	28.89	20.52	165	5.7	
		Накладные расходы				142%	545.02	121%	7 899		
		Сметная прибыль				81%	310.89	65%	4 243		
		Всего с НР и СП					9 850.67		90 959		
	
137.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.257	2 106.64	541.41	19 466.32	5 003	9.241	
		Объем: 321*0.8/1000									
137. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.16962	12.085	2.05	205.490	35	17.004	
137. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.08481	126.36	10.72	1 137.36	96	9.001	
			(2)			24.17	2.05	410.98	35	17.004	
137. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.26471	2 004.80	530.69	18 534.94	4 906	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.91	121%	42		
		Сметная прибыль				81%	1.66	65%	23		
		Всего с НР и СП					545.98		5 068		
	
138.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.321	56 027.99	17 984.99	336 406.94	107 987	6.004	
138. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	12.2943	10.210	125.52	173.840	2 137	17.026	
138. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	6.1311	15.385	94.33	261.594	1 604	17.003	
138. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.01605	113.70	1.82	810.77	13	7.131	
			(1)			15.08	0.24	256.87	4	17.034	
138. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4494	18.60	8.36	18.32	8	0.985	
138. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.27116	76.06	96.68	517.81	658	6.808	
			(1)			12.94	16.45	219.76	279	16.983	
138. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.69471	110.81	409.41	779.38	2 880	7.033	
			(1)			16.11	59.52	273.99	1 012	17.007	
138. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12519	133.41	16.70	763.85	96	5.726	
			(1)			12.94	1.62	219.76	28	16.983	
138. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.02399	200.87	205.69	1 293.75	1 325	6.441	
			(1)			16.11	16.50	273.99	281	17.007	
138. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02568	101.31	2.60	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.33	219.76	6	16.983	
138. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00089238	6 852.00	6.11	56 219.81	50	8.205	
138. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00068694	11 154.00	7.66	50 212.22	34	4.502	
138. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0034668	2 446.90	8.48	20 629.84	72	8.431	
138. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.09309	1 603.30	149.25	5 828.56	543	3.635	
138. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	30.0777	563.43	16 946.68	3 329.56	100 146	5.909	
		Накладные расходы				142%	312.19	121%	4 527		
		Сметная прибыль				81%	178.08	65%	2 432		
		Всего с НР и СП					18 475.26		114 945		
	
139.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.321	13 192.95	4 234.94	78 000.76	25 038	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
139. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.05778	10.210	0.59	173.840	10	17.026	
139. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0008988	2 446.90	2.20	20 629.84	19	8.431	
139. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	7.5114	563.43	4 232.15	3 329.56	25 010	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.84	121%	12		
		Сметная прибыль				81%	0.48	65%	7		
		Всего с НР и СП					4 236.26		25 057		
	
140.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.096	2 106.64	202.24	19 466.32	1 869	9.241	
		Объем: 321*0.3/1000									
140. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.06336	12.085	0.77	205.490	13	17.004	
140. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03168	126.36	4.00	1 137.36	36	9.001	
			(2)			24.17	0.77	410.98	13	17.004	
140. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.09888	2 004.80	198.23	18 534.94	1 833	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.09	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.62	65%	8		
		Всего с НР и СП					203.96		1 893		
	
141.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.321	55 822.91	17 919.16	405 018.97	130 011	7.255	
141. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	12.2943	10.210	125.52	173.840	2 137	17.026	
141. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	6.12468	15.386	94.23	261.599	1 602	17.003	
141. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00963	113.70	1.09	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.15	256.87	2	17.034	
141. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4494	18.60	8.36	18.32	8	0.985	
141. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.27116	76.06	96.68	517.81	658	6.808	
			(1)			12.94	16.45	219.76	279	16.983	
141. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.69471	110.81	409.41	779.38	2 880	7.033	
			(1)			16.11	59.52	273.99	1 012	17.007	
141. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12519	133.41	16.70	763.85	96	5.726	
			(1)			12.94	1.62	219.76	28	16.983	
141. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.02399	200.87	205.69	1 293.75	1 325	6.441	
			(1)			16.11	16.50	273.99	281	17.007	
141. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01284	101.31	1.30	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
141. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0019902	11 154.00	22.20	50 212.22	100	4.502	
141. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0034668	2 446.90	8.48	20 629.84	72	8.431	
141. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.04815	1 603.30	77.20	5 828.56	281	3.635	
141. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	31.0086	546.51	16 946.51	3 948.41	122 435	7.225	
		Накладные расходы				142%	312.05	121%	4 524		
		Сметная прибыль				81%	178.00	65%	2 430		
		Всего с НР и СП					18 409.20		136 966		
	
	Установка бортовых камней	
142.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.002	4 846.79	9.69	49 459.80	99	10.217	
		Объем: 25*0.3*0.3									
142. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.03016	8.280	0.25	140.760	4	17	
142. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.08724	15.080	1.32	256.870	22	17.034	
142. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.06656	112.40	7.48	1 144.08	76	10.179	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
142. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.02068	93.88	1.94	890.86	18	9.489	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
142. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00008	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.49	81%	21		
		Сметная прибыль				43%	0.68	34%	9		
		Всего с НР и СП					11.86		129		
	
143.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.2	16.40	52.48	145.95	467	8.899	
		Объем: 2*1.6									
	
144.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.002	344.93	0.69	3 421.73	7	10.145	
144. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00598	8.280	0.05	140.760	1	17	
144. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00652	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
144. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00652	93.88	0.61	890.86	6	9.489	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
144. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00014	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
144. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00004	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.14	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.06	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.90		10		
	
145.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.015	2 520.14	37.80	17 348.53	260	6.878	
		Объем: 25*0.3*0.2									
145. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.2358	8.510	2.01	144.650	34	16.998	
145. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2082	14.301	2.98	243.333	51	17.015	
145. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.06435	102.57	6.60	835.60	54	8.147	
			(1)			11.23	0.72	191.22	12	17.028	
145. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02655	139.36	3.70	1 430.52	38	10.265	
			(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
145. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.1062	223.58	23.74	1 170.91	124	5.237	
			(1)			16.11	1.71	273.99	29	17.007	
145. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0111	133.41	1.48	763.85	8	5.726	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
145. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.075	3.60	0.27	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	7.09	121%	103		
		Сметная прибыль				81%	4.04	65%	55		
		Всего с НР и СП					48.93		418		
	
146.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.65	104.66	172.69	516.66	852	4.934	
		Объем: 1.5*1.10									
	
147.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.25	5 013.40	1 253.35	32 447.66	8 112	6.472	
147. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	19.02	8.970	170.61	152.560	2 902	17.008	
147. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.17	15.080	2.56	256.870	44	17.034	
147. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.17	113.70	19.33	810.77	138	7.131	
			(1)			15.08	2.56	256.87	44	17.034	
147. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01	101.31	1.01	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
147. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00025	10 705.00	2.68	54 434.60	14	5.085	
147. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0425	960.26	40.81	3 126.47	133	3.256	
147. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.475	685.00	1 010.38	3 302.36	4 871	4.821	
147. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.015	569.06	8.54	2 995.86	45	5.265	
		Накладные расходы				142%	245.90	121%	3 565		
		Сметная прибыль				81%	140.27	65%	1 915		
		Всего с НР и СП					1 639.52		13 592		
	
148.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		25	76.13	1 903.25	342.67	8 567	4.501	
	
149.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		5	198.52	992.58	1 671.00	8 355	8.417	
149. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	8.670	75.43	147.370	1 282	16.998	
149. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
149. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.04	588.14	23.53	2 080.79	83	3.538	
149. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	10	86.83	868.30	673.99	6 740	7.762	
		Накладные расходы				104%	78.45	88%	1 128		
		Сметная прибыль				60%	45.26	48%	615		
		Всего с НР и СП					1 116.29		10 099		
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
150.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.073	4 846.79	353.82	49 459.80	3 611	10.206	
		Объем: 293*0.25									
150. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.10084	8.280	9.11	140.760	155	17	
150. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.18426	15.080	48.02	256.870	818	17.034	
150. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.42944	112.40	273.07	1 144.08	2 779	10.179	
			(1)			15.08	36.64	256.87	624	17.034	
150. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.75482	93.88	70.86	890.86	672	9.489	
			(1)			15.08	11.38	256.87	194	17.034	
150. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00292	263.51	0.77	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	54.27	81%	788		
		Сметная прибыль				43%	24.57	34%	331		
		Всего с НР и СП					432.66		4 730		
	
151.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		116.8	16.40	1 915.52	145.95	17 047	8.899	
		Объем: 73*1.6									
	
152.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.073	344.93	25.18	3 421.73	250	9.929	
152. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.21827	8.280	1.81	140.760	31	17	
152. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.23798	15.080	3.59	256.870	61	17.034	
152. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.23798	93.88	22.34	890.86	212	9.489	
			(1)			15.08	3.59	256.87	61	17.034	
152. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00511	126.43	0.65	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
152. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00146	263.51	0.38	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	5.13	81%	75		
		Сметная прибыль				43%	2.32	34%	31		
		Всего с НР и СП					32.63		356		
	
153.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.586	2 520.14	1 476.80	17 348.53	10 166	6.884	
		Объем: 293*0.2									
153. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	9.21192	8.510	78.39	144.650	1 333	16.998	
153. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.13368	14.301	116.32	243.333	1 979	17.015	
153. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.51394	102.57	257.85	835.60	2 101	8.147	
			(1)			11.23	28.23	191.22	481	17.028	
153. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.03722	139.36	144.55	1 430.52	1 484	10.265	
			(1)			15.08	15.64	256.87	266	17.034	
153. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.14888	223.58	927.61	1 170.91	4 858	5.237	
			(1)			16.11	66.84	273.99	1 137	17.007	
153. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.43364	133.41	57.85	763.85	331	5.726	
			(1)			12.94	5.61	219.76	95	16.983	
153. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.93	3.60	10.55	20.52	60	5.7	
		Накладные расходы				142%	276.49	121%	4 008		
		Сметная прибыль				81%	157.72	65%	2 153		
		Всего с НР и СП					1 911.00		16 326		
	
154.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		64.46	104.66	6 746.38	516.66	33 304	4.937	
		Объем: 58.6*1.10									
	
155.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1465	14 953.22	2 190.65	73 400.04	10 753	4.909	
		Объем: 293*0.05									
155. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.722245	11.972	8.65	203.871	147	17.029	
155. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.58307	102.57	59.81	835.60	487	8.147	
			(1)			11.23	6.55	191.22	111	17.028	
155. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.139175	139.36	19.40	1 430.52	199	10.265	
			(1)			15.08	2.10	256.87	36	17.034	
155. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	14.943	141.30	2 111.45	673.68	10 067	4.768	
		Накладные расходы				142%	12.28	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.01	65%	96		
		Всего с НР и СП					2 209.94		11 026		
	
156.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-14.943	141.30	-2 111.45	673.68	-10 067	4.768	
		Объем: (0.1465)*(-102.0)									
	
157.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		14.943	280.61	4 193.16	2 121.17	31 697	7.559	
		Объем: (0.1465)*(102.0)									
	
158.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		29.3	144.07	4 221.11	2 196.06	64 344	15.243	
158. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	345.74	10.360	3 581.87	176.300	60 954	17.017	
158. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.758	12.085	21.25	205.490	361	17.004	
158. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.879	102.57	90.16	835.60	734	8.147	
			(1)			11.23	9.87	191.22	168	17.028	
158. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.879	133.41	117.27	763.85	671	5.726	
			(1)			12.94	11.37	219.76	193	16.983	
158. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	16.701	10.08	168.35	13.73	229	1.362	
158. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.879	101.31	89.05	999.00	878	9.861	
			(1)			12.94	11.37	219.76	193	16.983	
158. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.465	104.66	153.33	516.66	757	4.937	
158. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.86	3.60	21.10	20.52	120	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 116.43	121%	74 191		
		Сметная прибыль				81%	2 918.53	65%	39 855		
		Всего с НР и СП					12 256.07		178 390		
	
159.	С4 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		293	63.68	18 658.24	369.98	108 404	5.81	
	
	Установка бортовых камней БР100.20.8	
160.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.019	4 846.79	92.09	49 459.80	940	10.207	
		Объем: 346*0.28*0.2									
160. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.28652	8.280	2.37	140.760	40	17	
160. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.82878	15.080	12.50	256.870	213	17.034	
160. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.63232	112.40	71.07	1 144.08	723	10.179	
			(1)			15.08	9.54	256.87	162	17.034	
160. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.19646	93.88	18.44	890.86	175	9.489	
			(1)			15.08	2.96	256.87	50	17.034	
160. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00076	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.13	81%	205		
		Сметная прибыль				43%	6.39	34%	86		
		Всего с НР и СП					112.61		1 231		
	
161.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.4	16.40	498.56	145.95	4 437	8.9	
		Объем: 19*1.6									
	
162.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.019	344.93	6.55	3 421.73	65	9.924	
162. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.05681	8.280	0.47	140.760	8	17	
162. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.06194	15.080	0.93	256.870	16	17.034	
162. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.06194	93.88	5.81	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.93	256.87	16	17.034	
162. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00133	126.43	0.17	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
162. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00038	263.51	0.10	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.33	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.60	34%	8		
		Всего с НР и СП					8.48		93		
	
163.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.097	2 520.14	244.45	17 348.53	1 683	6.885	
		Объем: 346*0.28*0.1									
163. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.52484	8.510	12.98	144.650	221	16.998	
163. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.34636	14.301	19.25	243.333	328	17.015	
163. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.41613	102.57	42.68	835.60	348	8.147	
			(1)			11.23	4.67	191.22	80	17.028	
163. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.17169	139.36	23.93	1 430.52	246	10.265	
			(1)			15.08	2.59	256.87	44	17.034	
163. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.68676	223.58	153.55	1 170.91	804	5.237	
			(1)			16.11	11.06	273.99	188	17.007	
163. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07178	133.41	9.58	763.85	55	5.726	
			(1)			12.94	0.93	219.76	16	16.983	
163. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.485	3.60	1.75	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				142%	45.77	121%	664		
		Сметная прибыль				81%	26.11	65%	357		
		Всего с НР и СП					316.32		2 704		
	
164.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		10.67	104.66	1 116.72	516.66	5 513	4.937	
		Объем: 9.7*1.10									
	
165.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		3.46	937.76	3 244.63	12 783.98	44 233	13.633	
165. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	263.2368	8.970	2 361.23	152.560	40 159	17.008	
165. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.3528	15.080	35.48	256.870	604	17.034	
165. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.3528	113.70	267.51	810.77	1 908	7.131	
			(1)			15.08	35.48	256.87	604	17.034	
165. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1384	101.31	14.02	999.00	138	9.861	
			(1)			12.94	1.79	219.76	30	16.983	
165. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00346	10 705.00	37.04	54 434.60	188	5.085	
165. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5882	960.26	564.82	3 126.47	1 839	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 403.33	121%	49 323		
		Сметная прибыль				81%	1 941.34	65%	26 496		
		Всего с НР и СП					8 589.29		120 052		
	
166.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.069	569.06	39.27	2 995.86	207	5.271	
		Объем: (3.46)*(0.06*0.33)									
	
167.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		17.556	685.00	12 025.86	3 302.36	57 976	4.821	
		Объем: (3.46)*(5.9*0.86)									
	
168.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		346	34.14	11 812.44	185.77	64 276	5.441	
	
	Установка бортового камня БР100.30.15	
169.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.012	4 846.79	58.16	49 459.80	594	10.213	
		Объем: 137*0.3*0.3									
169. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.18096	8.280	1.50	140.760	25	17	
169. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.52344	15.080	7.89	256.870	134	17.034	
169. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.39936	112.40	44.89	1 144.08	457	10.179	
			(1)			15.08	6.02	256.87	103	17.034	
169. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.12408	93.88	11.65	890.86	111	9.489	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
169. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00048	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.92	81%	129		
		Сметная прибыль				43%	4.04	34%	54		
		Всего с НР и СП					71.12		777		
	
170.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.2	16.40	314.88	145.95	2 802	8.899	
		Объем: 12*1.6									
	
171.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.012	344.93	4.14	3 421.73	41	9.903	
171. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.03588	8.280	0.30	140.760	5	17	
171. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.03912	15.080	0.59	256.870	10	17.034	
171. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.03912	93.88	3.67	890.86	35	9.489	
			(1)			15.08	0.59	256.87	10	17.034	
171. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00084	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
171. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00024	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.85	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.38	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.37		58		
	
172.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.082	2 520.14	206.65	17 348.53	1 423	6.886	
		Объем: 137*0.3*0.2									
172. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.28904	8.510	10.97	144.650	186	16.998	
172. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.13816	14.301	16.28	243.333	277	17.015	
172. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.35178	102.57	36.08	835.60	294	8.147	
			(1)			11.23	3.95	191.22	67	17.028	
172. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.14514	139.36	20.23	1 430.52	208	10.265	
			(1)			15.08	2.19	256.87	37	17.034	
172. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.58056	223.58	129.80	1 170.91	680	5.237	
			(1)			16.11	9.35	273.99	159	17.007	
172. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06068	133.41	8.10	763.85	46	5.726	
			(1)			12.94	0.79	219.76	13	16.983	
172. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.41	3.60	1.48	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	38.70	121%	560		
		Сметная прибыль				81%	22.07	65%	301		
		Всего с НР и СП					267.42		2 284		
	
173.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		9.02	104.66	944.03	516.66	4 660	4.936	
		Объем: 8.2*1.10									
	
174.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.37	5 013.40	6 868.36	32 447.66	44 453	6.472	
174. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	104.2296	8.970	934.94	152.560	15 901	17.008	
174. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.9316	15.080	14.05	256.870	239	17.034	
174. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.9316	113.70	105.92	810.77	755	7.131	
			(1)			15.08	14.05	256.87	239	17.034	
174. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0548	101.31	5.55	999.00	55	9.861	
			(1)			12.94	0.71	219.76	12	16.983	
174. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00137	10 705.00	14.67	54 434.60	75	5.085	
174. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2329	960.26	223.64	3 126.47	728	3.256	
174. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	8.083	685.00	5 536.86	3 302.36	26 693	4.821	
174. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0822	569.06	46.78	2 995.86	246	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 347.57	121%	19 529		
		Сметная прибыль				81%	768.68	65%	10 491		
		Всего с НР и СП					8 984.61		74 473		
	
175.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		137	76.13	10 429.81	342.67	46 946	4.501	
	
176.	Е68-15-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2		0.44	13 300.33	5 852.14	109 584.88	48 217	8.239	
176. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	172.9	76.076	8.820	670.99	149.970	11 409	17.003	
176. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.54	5.0776	12.244	62.17	208.136	1 057	17	
176. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.7	2.068	95.16	196.79	468.45	969	4.923	
			(1)			11.23	23.22	191.22	395	17.028	
176. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	6.84	3.0096	76.06	228.91	517.81	1 558	6.808	
			(1)			12.94	38.94	219.76	661	16.983	
176. 5.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.6	0.704	35.39	24.91	101.14	71	2.858	
176. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.4	4.136	6.03	24.94	8.99	37	1.491	
176. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.0748	101.31	7.58	999.00	75	9.861	
			(1)			12.94	0.97	219.76	16	16.983	
176. 8.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.12	0.0528	2 446.90	129.20	20 629.84	1 089	8.431	
176. 9.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	19	8.36	546.51	4 568.82	3 948.41	33 009	7.225	
		Накладные расходы				104%	762.49	88%	10 970		
		Сметная прибыль				60%	439.90	48%	5 984		
		Всего с НР и СП					7 054.52		65 171		
	
177.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (лома асфальтового)	1 т груза		6.292	3.71	23.34	36.66	231	9.897	
	
178.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (лома асфальтового)	1 т груза		6.292	16.40	103.19	145.95	918	8.896	
	
179.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.14	2 947.38	412.63	12 833.37	1 797	4.355	
179. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	2.968	10.090	29.95	171.760	510	17.023	
179. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.273	35.39	9.66	101.14	28	2.858	
179. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.028	101.31	2.84	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
179. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00224	2 447.30	5.48	24 380.60	55	9.962	
179. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00336	6 852.00	23.02	56 219.81	189	8.205	
179. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0336	10 162.01	341.44	29 377.18	987	2.891	
179. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.014	17.11	0.24	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				122%	36.54	104%	530		
		Сметная прибыль				68%	20.37	54%	275		
		Всего с НР и СП					469.54		2 603		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					149 489.62		1 004 616	6.72	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					145 536.43		969 223	6.66	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					68 041.85		362 402	5.326	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 131, 132, 149, 176; %=81 - по стр. 135, 142, 144, 150, 152, 160, 162, 169, 171; %=121 - по стр. 136-141, 145, 147, 153, 155, 158, 163, 165, 172, 174; %=104 - по стр. 179)					13 501.90		195 560	14.484	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 131, 132, 149, 176; %=34 - по стр. 135, 142, 144, 150, 152, 160, 162, 169, 171; %=65 - по стр. 136-141, 145, 147, 153, 155, 158, 163, 165, 172, 174; %=54 - по стр. 179)					7 693.88		104 977	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					166 732.21		1 269 760	7.616	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 953.19		35 393	8.953	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 953.19		35 393	8.953	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					170 685.40		1 305 153	7.647	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 652.67	2.14	27 930	7.646	
	ИТОГО					174 338.07		1 333 083	7.647	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 486.76	2	26 662	7.647	
	ИТОГО					177 824.83		1 359 745	7.647	
	НДС 18%				18	32 008.47	18	244 754	7.647	
	ВСЕГО С НДС					209 833.30		1 604 499.00	7.647	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 501.90		195 560.00	14.484	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 693.88		104 977	13.644	
	
	Раздел 5.  МКД по ул.9 Апреля,5	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
180.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.41	6 900.71	2 829.29	59 048.03	24 210	8.557	
		Объем: 585*0.07									
180. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	99.7735	8.820	880.00	149.970	14 963	17.003	
180. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	16.9699	11.429	193.95	194.614	3 303	17.028	
180. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	16.0925	95.16	1 531.36	468.45	7 539	4.923	
			(1)			11.23	180.72	191.22	3 077	17.028	
180. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.5289	8.58	4.54	35.88	19	4.182	
180. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.8774	139.36	122.27	1 430.52	1 255	10.265	
			(1)			15.08	13.23	256.87	225	17.034	
180. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	48.2775	6.03	291.11	8.99	434	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 116.91	88%	16 074		
		Сметная прибыль				60%	644.37	48%	8 768		
		Всего с НР и СП					4 590.57		49 052		
	
181.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.38	1 689.81	4 021.75	15 301.41	36 417	9.055	
181. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	162.4588	9.160	1 488.12	155.940	25 334	17.024	
181. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	22.372	11.230	251.24	191.220	4 278	17.028	
181. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	22.372	95.16	2 128.92	468.45	10 480	4.923	
			(1)			11.23	251.24	191.22	4 278	17.028	
181. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	67.116	6.03	404.71	8.99	603	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 808.93	88%	26 059		
		Сметная прибыль				60%	1 043.62	48%	14 214		
		Всего с НР и СП					6 874.30		76 689		
	
182.	Е27-12-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит		0.059	4 989.38	294.37	45 629.55	2 692	9.145	
		Объем: 59*0.1									
182. 1.	З1-100-26	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	51.23	3.02257	8.740	26.42	148.670	449	17.01	
182. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.86	1.28974	15.049	19.41	256.327	331	17.033	
182. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	21.29	1.25611	113.70	142.82	810.77	1 018	7.131	
			(1)			15.08	18.94	256.87	323	17.034	
182. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.25	0.01475	139.36	2.06	1 430.52	21	10.265	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
182. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.32	0.01888	133.41	2.52	763.85	14	5.726	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
182. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	20.17	1.19003	101.31	120.56	999.00	1 189	9.861	
			(1)			12.94	15.40	219.76	262	16.983	
		Накладные расходы				142%	65.08	121%	944		
		Сметная прибыль				81%	37.12	65%	507		
		Всего с НР и СП					396.57		4 143		
	
183.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		126.96	3.71	471.02	36.66	4 654	9.881	
		Объем: (47*2.2)+(238*0.3*0.15)*2.2									
	
184.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		126.96	16.40	2 082.14	145.95	18 530	8.899	
		Объем: (47*2.2)+(238*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
185.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.992	419.00	415.65	3 420.95	3 394	8.166	
		Объем: 661*0.15									
185. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	12.42976	9.050	112.49	154.380	1 919	17.059	
185. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	3.01568	11.230	33.87	191.220	577	17.028	
185. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	3.01568	95.16	286.97	468.45	1 413	4.923	
			(1)			11.23	33.87	191.22	577	17.028	
185. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	12.08256	1.34	16.19	5.13	62	3.828	
		Накладные расходы				95%	139.04	81%	2 022		
		Сметная прибыль				43%	62.93	34%	849		
		Всего с НР и СП					617.63		6 264		
	
186.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.661	61 088.01	40 379.18	523 248.53	345 867	8.565	
186. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	24.43056	8.670	211.81	147.370	3 600	16.998	
186. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	27.72895	14.601	404.86	248.282	6 885	17.005	
186. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.63078	102.57	269.84	835.60	2 198	8.147	
			(1)			11.23	29.54	191.22	503	17.028	
186. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.71199	93.88	160.72	890.86	1 525	9.489	
			(1)			15.08	25.82	256.87	440	17.034	
186. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.27101	139.36	37.77	1 430.52	388	10.265	
			(1)			15.08	4.09	256.87	70	17.034	
186. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	6.4117	76.06	487.67	517.81	3 320	6.808	
			(1)			12.94	82.97	219.76	1 409	16.983	
186. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	14.31726	110.81	1 586.50	779.38	11 159	7.033	
			(1)			16.11	230.65	273.99	3 923	17.007	
186. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.95656	133.41	261.02	763.85	1 495	5.726	
			(1)			12.94	25.32	219.76	430	16.983	
186. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.42965	127.56	54.81	698.95	300	5.479	
			(1)			15.08	6.48	256.87	110	17.034	
186. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	9.915	400.56	3 971.55	3 333.65	33 053	8.322	
186. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	124.929	266.28	33 266.09	2 308.69	288 422	8.67	
186. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	19.83	3.60	71.39	20.52	407	5.7	
		Накладные расходы				142%	875.67	121%	12 687		
		Сметная прибыль				81%	499.50	65%	6 815		
		Всего с НР и СП					41 754.35		365 369		
	
187.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.661	17 982.68	-11 886.55	154 337.25	-102 017	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
187. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-8.29555	13.410	-111.24	228.039	-1 892	17.005	
187. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-2.74315	102.57	-281.36	835.60	-2 292	8.147	
			(1)			11.23	-30.81	191.22	-525	17.028	
187. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-2.8423	76.06	-216.19	517.81	-1 472	6.808	
			(1)			12.94	-36.78	219.76	-625	16.983	
187. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-2.7101	110.81	-300.31	779.38	-2 112	7.033	
			(1)			16.11	-43.66	273.99	-743	17.007	
187. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-41.643	266.28	-11 088.70	2 308.69	-96 141	8.67	
		Накладные расходы				142%	-157.96	121%	-2 289		
		Сметная прибыль				81%	-90.10	65%	-1 230		
		Всего с НР и СП					-12 134.62		-105 536		
	
188.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.529	2 106.64	1 114.41	19 466.32	10 298	9.241	
		Объем: 661*0.8/1000									
188. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.34914	12.085	4.22	205.490	72	17.004	
188. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17457	126.36	22.06	1 137.36	199	9.001	
			(2)			24.17	4.22	410.98	72	17.004	
188. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.54487	2 004.80	1 092.36	18 534.94	10 099	9.245	
		Накладные расходы				142%	5.99	121%	87		
		Сметная прибыль				81%	3.42	65%	47		
		Всего с НР и СП					1 123.82		10 432		
	
189.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.661	56 027.99	37 034.50	336 406.94	222 365	6.004	
189. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	25.3163	10.210	258.48	173.840	4 401	17.026	
189. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	12.6251	15.385	194.24	261.594	3 303	17.003	
189. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.03305	113.70	3.76	810.77	27	7.131	
			(1)			15.08	0.50	256.87	8	17.034	
189. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9254	18.60	17.21	18.32	17	0.985	
189. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.61756	76.06	199.09	517.81	1 355	6.808	
			(1)			12.94	33.87	219.76	575	16.983	
189. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.60811	110.81	843.05	779.38	5 930	7.033	
			(1)			16.11	122.57	273.99	2 085	17.007	
189. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25779	133.41	34.39	763.85	197	5.726	
			(1)			12.94	3.34	219.76	57	16.983	
189. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.10859	200.87	423.55	1 293.75	2 728	6.441	
			(1)			16.11	33.97	273.99	578	17.007	
189. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.05288	101.31	5.36	999.00	53	9.861	
			(1)			12.94	0.68	219.76	12	16.983	
189. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00183758	6 852.00	12.59	56 219.81	103	8.205	
189. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00141454	11 154.00	15.78	50 212.22	71	4.502	
189. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0071388	2 446.90	17.47	20 629.84	147	8.431	
189. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.19169	1 603.30	307.34	5 828.56	1 117	3.635	
189. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	61.9357	563.43	34 896.43	3 329.56	206 219	5.909	
		Накладные расходы				142%	642.86	121%	9 322		
		Сметная прибыль				81%	366.70	65%	5 008		
		Всего с НР и СП					38 044.07		236 694		
	
190.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.661	13 192.95	8 720.54	78 000.76	51 559	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
190. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.11898	10.210	1.21	173.840	21	17.026	
190. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0018508	2 446.90	4.53	20 629.84	38	8.431	
190. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	15.4674	563.43	8 714.80	3 329.56	51 500	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.72	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	0.98	65%	14		
		Всего с НР и СП					8 723.24		51 598		
	
191.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.198	2 106.64	417.12	19 466.32	3 854	9.24	
		Объем: 661*0.3/1000									
191. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13068	12.085	1.58	205.490	27	17.004	
191. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06534	126.36	8.26	1 137.36	74	9.001	
			(2)			24.17	1.58	410.98	27	17.004	
191. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.20394	2 004.80	408.86	18 534.94	3 780	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.24	121%	33		
		Сметная прибыль				81%	1.28	65%	18		
		Всего с НР и СП					420.64		3 904		
	
192.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.661	55 822.91	36 898.95	405 018.97	267 718	7.255	
192. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	25.3163	10.210	258.48	173.840	4 401	17.026	
192. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	12.61188	15.386	194.04	261.599	3 299	17.003	
192. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01983	113.70	2.25	810.77	16	7.131	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
192. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9254	18.60	17.21	18.32	17	0.985	
192. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.61756	76.06	199.09	517.81	1 355	6.808	
			(1)			12.94	33.87	219.76	575	16.983	
192. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.60811	110.81	843.05	779.38	5 930	7.033	
			(1)			16.11	122.57	273.99	2 085	17.007	
192. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25779	133.41	34.39	763.85	197	5.726	
			(1)			12.94	3.34	219.76	57	16.983	
192. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.10859	200.87	423.55	1 293.75	2 728	6.441	
			(1)			16.11	33.97	273.99	578	17.007	
192. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02644	101.31	2.68	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
192. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0040982	11 154.00	45.71	50 212.22	206	4.502	
192. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0071388	2 446.90	17.47	20 629.84	147	8.431	
192. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.09915	1 603.30	158.97	5 828.56	578	3.635	
192. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	63.8526	546.51	34 896.08	3 948.41	252 116	7.225	
		Накладные расходы				142%	642.58	121%	9 317		
		Сметная прибыль				81%	366.54	65%	5 005		
		Всего с НР и СП					37 908.07		282 040		
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
193.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.124	4 846.79	601.00	49 459.80	6 133	10.205	
		Объем: 496*0.25									
193. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.86992	8.280	15.48	140.760	263	17	
193. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.40888	15.080	81.57	256.870	1 389	17.034	
193. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.12672	112.40	463.84	1 144.08	4 721	10.179	
			(1)			15.08	62.23	256.87	1 060	17.034	
193. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.28216	93.88	120.37	890.86	1 142	9.489	
			(1)			15.08	19.33	256.87	329	17.034	
193. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00496	263.51	1.31	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	92.20	81%	1 338		
		Сметная прибыль				43%	41.73	34%	562		
		Всего с НР и СП					734.93		8 033		
	
194.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		198.4	16.40	3 253.76	145.95	28 956	8.899	
		Объем: 124*1.6									
	
195.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.124	344.93	42.77	3 421.73	424	9.913	
195. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.37076	8.280	3.07	140.760	52	17	
195. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.40424	15.080	6.10	256.870	104	17.034	
195. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.40424	93.88	37.95	890.86	360	9.489	
			(1)			15.08	6.10	256.87	104	17.034	
195. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00868	126.43	1.10	1 018.85	9	8.059	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
195. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00248	263.51	0.65	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.71	81%	126		
		Сметная прибыль				43%	3.94	34%	53		
		Всего с НР и СП					55.42		603		
	
196.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.992	2 520.14	2 499.98	17 348.53	17 210	6.884	
		Объем: 496*0.2									
196. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	15.59424	8.510	132.71	144.650	2 256	16.998	
196. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.76896	14.301	196.91	243.333	3 350	17.015	
196. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.25568	102.57	436.51	835.60	3 556	8.147	
			(1)			11.23	47.79	191.22	814	17.028	
196. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.75584	139.36	244.69	1 430.52	2 512	10.265	
			(1)			15.08	26.48	256.87	451	17.034	
196. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	7.02336	223.58	1 570.28	1 170.91	8 224	5.237	
			(1)			16.11	113.15	273.99	1 924	17.007	
196. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.73408	133.41	97.93	763.85	561	5.726	
			(1)			12.94	9.50	219.76	161	16.983	
196. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.96	3.60	17.86	20.52	102	5.7	
		Накладные расходы				142%	468.06	121%	6 783		
		Сметная прибыль				81%	266.99	65%	3 644		
		Всего с НР и СП					3 235.03		27 637		
	
197.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		109.12	104.66	11 420.50	516.66	56 378	4.937	
		Объем: 99.2*1.10									
	
198.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.248	14 953.22	3 708.40	73 400.04	18 203	4.909	
		Объем: 496*0.05									
198. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.22264	11.972	14.64	203.871	249	17.029	
198. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.98704	102.57	101.24	835.60	825	8.147	
			(1)			11.23	11.08	191.22	189	17.028	
198. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2356	139.36	32.83	1 430.52	337	10.265	
			(1)			15.08	3.55	256.87	61	17.034	
198. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	25.296	141.30	3 574.32	673.68	17 041	4.768	
		Накладные расходы				142%	20.79	121%	301		
		Сметная прибыль				81%	11.86	65%	162		
		Всего с НР и СП					3 741.05		18 666		
	
199.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-25.296	141.30	-3 574.32	673.68	-17 041	4.768	
		Объем: (0.248)*(-102.0)									
	
200.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		25.296	280.61	7 098.31	2 121.17	53 657	7.559	
		Объем: (0.248)*(102.0)									
	
201.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		49.6	144.07	7 145.64	2 196.06	108 924	15.243	
201. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	585.28	10.360	6 063.50	176.300	103 185	17.017	
201. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.976	12.085	35.96	205.490	612	17.004	
201. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.488	102.57	152.62	835.60	1 243	8.147	
			(1)			11.23	16.71	191.22	285	17.028	
201. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.488	133.41	198.51	763.85	1 137	5.726	
			(1)			12.94	19.25	219.76	327	16.983	
201. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	28.272	10.08	284.98	13.73	388	1.362	
201. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.488	101.31	150.75	999.00	1 487	9.861	
			(1)			12.94	19.25	219.76	327	16.983	
201. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.48	104.66	259.56	516.66	1 281	4.937	
201. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	9.92	3.60	35.71	20.52	204	5.7	
		Накладные расходы				142%	8 661.23	121%	125 594		
		Сметная прибыль				81%	4 940.56	65%	67 468		
		Всего с НР и СП					20 747.44		301 986		
	
202.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		505.92	63.68	32 216.99	369.98	187 180	5.81	
		Объем: (49.6)*10.2									
	
203.	Е68-15-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2		0.11	13 300.33	1 463.04	109 584.88	12 054	8.239	
203. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	172.9	19.019	8.820	167.75	149.970	2 852	17.003	
203. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.54	1.2694	12.244	15.54	208.136	264	17	
203. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.7	0.517	95.16	49.20	468.45	242	4.923	
			(1)			11.23	5.81	191.22	99	17.028	
203. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	6.84	0.7524	76.06	57.23	517.81	390	6.808	
			(1)			12.94	9.74	219.76	165	16.983	
203. 5.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.6	0.176	35.39	6.23	101.14	18	2.858	
203. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.4	1.034	6.03	6.24	8.99	9	1.491	
203. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.0187	101.31	1.89	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
203. 8.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.12	0.0132	2 446.90	32.30	20 629.84	272	8.431	
203. 9.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	19	2.09	546.51	1 142.21	3 948.41	8 252	7.225	
		Накладные расходы				104%	190.62	88%	2 742		
		Сметная прибыль				60%	109.97	48%	1 496		
		Всего с НР и СП					1 763.64		16 292		
	
204.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (лома асфальтового)	1 т груза		1.573	3.71	5.84	36.66	58	9.932	
	
205.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (лома асфальтового)	1 т груза		1.573	16.40	25.80	145.95	230	8.915	
	
206.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.04	2 947.38	117.90	12 833.37	513	4.351	
206. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	0.848	10.090	8.56	171.760	146	17.023	
206. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.078	35.39	2.76	101.14	8	2.858	
206. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.008	101.31	0.81	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
206. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00064	2 447.30	1.57	24 380.60	16	9.962	
206. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00096	6 852.00	6.58	56 219.81	54	8.205	
206. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0096	10 162.01	97.56	29 377.18	282	2.891	
206. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004	17.11	0.07	51.45		3.007	
		Накладные расходы				122%	10.44	104%	152		
		Сметная прибыль				68%	5.82	54%	79		
		Всего с НР и СП					134.16		744		
	
	Установка бортовых камней	
207.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.06	4 846.79	290.81	49 459.80	2 968	10.206	
		Объем: 298*0.3*0.3+594*0.28*0.2									
207. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.9048	8.280	7.49	140.760	127	17	
207. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.6172	15.080	39.47	256.870	672	17.034	
207. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.9968	112.40	224.44	1 144.08	2 284	10.179	
			(1)			15.08	30.11	256.87	513	17.034	
207. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6204	93.88	58.24	890.86	553	9.489	
			(1)			15.08	9.36	256.87	159	17.034	
207. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0024	263.51	0.63	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	44.61	81%	647		
		Сметная прибыль				43%	20.19	34%	272		
		Всего с НР и СП					355.61		3 887		
	
208.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		96	16.40	1 574.40	145.95	14 011	8.899	
		Объем: 60*1.6									
	
209.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.06	344.93	20.70	3 421.73	205	9.903	
209. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1794	8.280	1.49	140.760	25	17	
209. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1956	15.080	2.95	256.870	50	17.034	
209. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1956	93.88	18.36	890.86	174	9.489	
			(1)			15.08	2.95	256.87	50	17.034	
209. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0042	126.43	0.53	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
209. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0012	263.51	0.32	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.22	81%	61		
		Сметная прибыль				43%	1.91	34%	26		
		Всего с НР и СП					26.83		291		
	
210.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.345	2 520.14	869.45	17 348.53	5 985	6.884	
		Объем: 298*0.3*0.2+594*0.28*0.1									
210. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	5.4234	8.510	46.15	144.650	784	16.998	
210. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.7886	14.301	68.48	243.333	1 165	17.015	
210. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.48005	102.57	151.81	835.60	1 237	8.147	
			(1)			11.23	16.62	191.22	283	17.028	
210. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.61065	139.36	85.10	1 430.52	874	10.265	
			(1)			15.08	9.21	256.87	157	17.034	
210. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.4426	223.58	546.12	1 170.91	2 860	5.237	
			(1)			16.11	39.35	273.99	669	17.007	
210. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2553	133.41	34.06	763.85	195	5.726	
			(1)			12.94	3.30	219.76	56	16.983	
210. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.725	3.60	6.21	20.52	35	5.7	
		Накладные расходы				142%	162.77	121%	2 358		
		Сметная прибыль				81%	92.85	65%	1 267		
		Всего с НР и СП					1 125.07		9 610		
	
211.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		37.95	104.66	3 971.85	516.66	19 607	4.936	
		Объем: 34.5*1.10									
	
212.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.98	5 013.40	14 939.93	32 447.66	96 694	6.472	
212. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	226.7184	8.970	2 033.66	152.560	34 588	17.008	
212. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.0264	15.080	30.56	256.870	521	17.034	
212. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.0264	113.70	230.40	810.77	1 643	7.131	
			(1)			15.08	30.56	256.87	521	17.034	
212. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1192	101.31	12.08	999.00	119	9.861	
			(1)			12.94	1.54	219.76	26	16.983	
212. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00298	10 705.00	31.90	54 434.60	162	5.085	
212. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5066	960.26	486.47	3 126.47	1 584	3.256	
212. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	17.582	685.00	12 043.67	3 302.36	58 062	4.821	
212. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1788	569.06	101.75	2 995.86	536	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 931.19	121%	42 482		
		Сметная прибыль				81%	1 672.02	65%	22 821		
		Всего с НР и СП					19 543.14		161 997		
	
213.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		298	76.13	22 686.74	342.67	102 116	4.501	
	
214.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		5.94	937.76	5 570.27	12 783.98	75 937	13.633	
214. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	451.9152	8.970	4 053.68	152.560	68 944	17.008	
214. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	4.0392	15.080	60.91	256.870	1 038	17.034	
214. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	4.0392	113.70	459.26	810.77	3 275	7.131	
			(1)			15.08	60.91	256.87	1 038	17.034	
214. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2376	101.31	24.07	999.00	237	9.861	
			(1)			12.94	3.07	219.76	52	16.983	
214. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00594	10 705.00	63.59	54 434.60	323	5.085	
214. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	1.0098	960.26	969.67	3 126.47	3 157	3.256	
		Накладные расходы				142%	5 842.72	121%	84 678		
		Сметная прибыль				81%	3 332.82	65%	45 488		
		Всего с НР и СП					14 745.81		206 104		
	
215.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.118	569.06	67.15	2 995.86	354	5.272	
		Объем: (5.94)*(0.06*0.33)									
	
216.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		30.14	685.00	20 645.90	3 302.36	99 533	4.821	
		Объем: (5.94)*(5.9*0.86)									
	
217.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		594	34.14	20 279.16	185.77	110 347	5.441	
	
218.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		7	198.52	1 389.61	1 671.00	11 697	8.417	
218. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	12.18	8.670	105.60	147.370	1 795	16.998	
218. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.35	101.31	35.46	999.00	350	9.861	
			(1)			12.94	4.53	219.76	77	16.983	
218. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.056	588.14	32.94	2 080.79	117	3.538	
218. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	14	86.83	1 215.62	673.99	9 436	7.762	
		Накладные расходы				104%	109.82	88%	1 580		
		Сметная прибыль				60%	63.36	48%	862		
		Всего с НР и СП					1 562.79		14 138		
	
219.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.3	466.00	139.80	5 151.65	1 545	11.052	
219. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	5.523	8.970	49.54	152.560	843	17.008	
219. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.165	15.080	2.49	256.870	42	17.034	
219. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.165	113.70	18.76	810.77	134	7.131	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
219. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.354	101.31	35.86	999.00	354	9.861	
			(1)			12.94	4.58	219.76	78	16.983	
219. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.024	839.12	20.14	5 438.81	131	6.482	
219. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00216	1 548.45	3.34	21 024.29	45	13.578	
219. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	3	4.05	12.15	13.18	40	3.254	
		Накладные расходы				142%	73.88	121%	1 071		
		Сметная прибыль				81%	42.14	65%	575		
		Всего с НР и СП					255.83		3 191		
	
220.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.024	839.12	-20.14	5 438.81	-131	6.504	
		Объем: (0.3)*(-0.08)									
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
221.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.4804	4 846.79	2 328.40	49 459.80	23 760	10.204	
		Объем: 1201*0.4									
221. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	7.244432	8.280	59.98	140.760	1 020	17	
221. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	20.955048	15.080	316.00	256.870	5 383	17.034	
221. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	15.987712	112.40	1 797.02	1 144.08	18 291	10.179	
			(1)			15.08	241.09	256.87	4 107	17.034	
221. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	4.967336	93.88	466.33	890.86	4 425	9.489	
			(1)			15.08	74.91	256.87	1 276	17.034	
221. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.019216	263.51	5.06	1 266.59	24	4.807	
		Накладные расходы				95%	357.18	81%	5 186		
		Сметная прибыль				43%	161.67	34%	2 177		
		Всего с НР и СП					2 847.25		31 123		
	
222.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		768.64	16.40	12 605.70	145.95	112 183	8.899	
		Объем: 480.4*1.6									
	
223.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.4804	344.93	165.70	3 421.73	1 644	9.922	
223. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.436396	8.280	11.89	140.760	202	17	
223. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.566104	15.080	23.62	256.870	402	17.034	
223. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.566104	93.88	147.03	890.86	1 395	9.489	
			(1)			15.08	23.62	256.87	402	17.034	
223. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.033628	126.43	4.25	1 018.85	34	8.059	
			(1)			12.94	0.44	219.76	7	16.983	
223. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.009608	263.51	2.53	1 266.59	12	4.807	
		Накладные расходы				95%	33.73	81%	489		
		Сметная прибыль				43%	15.27	34%	205		
		Всего с НР и СП					214.70		2 339		
	
224.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2.402	2 520.14	6 053.38	17 348.53	41 671	6.884	
		Объем: 1201*0.2									
224. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	37.75944	8.510	321.33	144.650	5 462	16.998	
224. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	33.33976	14.301	476.80	243.333	8 113	17.015	
224. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	10.30458	102.57	1 056.94	835.60	8 611	8.147	
			(1)			11.23	115.72	191.22	1 970	17.028	
224. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	4.25154	139.36	592.49	1 430.52	6 082	10.265	
			(1)			15.08	64.11	256.87	1 092	17.034	
224. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	17.00616	223.58	3 802.24	1 170.91	19 913	5.237	
			(1)			16.11	273.97	273.99	4 660	17.007	
224. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.77748	133.41	237.13	763.85	1 358	5.726	
			(1)			12.94	23.00	219.76	391	16.983	
224. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	12.01	3.60	43.24	20.52	246	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 133.34	121%	16 426		
		Сметная прибыль				81%	646.49	65%	8 824		
		Всего с НР и СП					7 833.21		66 921		
	
225.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		264.22	104.66	27 653.27	516.66	136 512	4.937	
		Объем: 240.2*1.10									
	
226.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		1.201	61 088.01	73 366.70	523 248.53	628 421	8.565	
226. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	44.38896	8.670	384.85	147.370	6 542	16.998	
226. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	50.38195	14.601	735.61	248.282	12 509	17.005	
226. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	4.77998	102.57	490.28	835.60	3 994	8.147	
			(1)			11.23	53.68	191.22	914	17.028	
226. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	3.11059	93.88	292.02	890.86	2 771	9.489	
			(1)			15.08	46.91	256.87	799	17.034	
226. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.49241	139.36	68.62	1 430.52	704	10.265	
			(1)			15.08	7.43	256.87	126	17.034	
226. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	11.6497	76.06	886.08	517.81	6 032	6.808	
			(1)			12.94	150.75	219.76	2 560	16.983	
226. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	26.01366	110.81	2 882.57	779.38	20 275	7.033	
			(1)			16.11	419.08	273.99	7 127	17.007	
226. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	3.55496	133.41	474.27	763.85	2 715	5.726	
			(1)			12.94	46.00	219.76	781	16.983	
226. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.78065	127.56	99.58	698.95	546	5.479	
			(1)			15.08	11.77	256.87	201	17.034	
226. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	18.015	400.56	7 216.09	3 333.65	60 056	8.322	
226. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	226.989	266.28	60 442.63	2 308.69	524 047	8.67	
226. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	36.03	3.60	129.71	20.52	739	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 591.05	121%	23 052		
		Сметная прибыль				81%	907.57	65%	12 383		
		Всего с НР и СП					75 865.33		663 856		
	
227.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.6005	14 953.22	8 979.41	73 400.04	44 077	4.909	
		Объем: 1201*0.05									
227. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.960465	11.972	35.44	203.871	604	17.029	
227. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.38999	102.57	245.14	835.60	1 997	8.147	
			(1)			11.23	26.84	191.22	457	17.028	
227. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.570475	139.36	79.50	1 430.52	816	10.265	
			(1)			15.08	8.60	256.87	147	17.034	
227. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	61.251	141.30	8 654.77	673.68	41 264	4.768	
		Накладные расходы				142%	50.32	121%	731		
		Сметная прибыль				81%	28.71	65%	393		
		Всего с НР и СП					9 058.44		45 200		
	
228.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-61.25	141.30	-8 654.63	673.68	-41 263	4.768	
		Объем: (0.6005)*(-102.0)									
	
229.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		61.25	280.61	17 187.36	2 121.17	129 922	7.559	
		Объем: (0.6005)*(102.0)									
	
230.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		120.1	144.07	17 302.24	2 196.06	263 746	15.243	
230. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1417.18	10.360	14 681.98	176.300	249 849	17.017	
230. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	7.206	12.085	87.08	205.490	1 481	17.004	
230. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	3.603	102.57	369.56	835.60	3 011	8.147	
			(1)			11.23	40.46	191.22	689	17.028	
230. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	3.603	133.41	480.68	763.85	2 752	5.726	
			(1)			12.94	46.62	219.76	792	16.983	
230. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	68.457	10.08	690.05	13.73	940	1.362	
230. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	3.603	101.31	365.02	999.00	3 599	9.861	
			(1)			12.94	46.62	219.76	792	16.983	
230. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	6.005	104.66	628.48	516.66	3 103	4.937	
230. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	24.02	3.60	86.47	20.52	493	5.7	
		Накладные расходы				142%	20 972.07	121%	304 109		
		Сметная прибыль				81%	11 962.94	65%	163 365		
		Всего с НР и СП					50 237.24		731 220		
	
231.	С6 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		1225.02	82.62	101 211.15	480.02	588 034	5.81	
		Объем: (120.1)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
232.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.017	4 846.79	82.40	49 459.80	841	10.206	
		Объем: 184*0.3*0.3									
232. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.25636	8.280	2.12	140.760	36	17	
232. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.74154	15.080	11.18	256.870	190	17.034	
232. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.56576	112.40	63.59	1 144.08	647	10.179	
			(1)			15.08	8.53	256.87	145	17.034	
232. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17578	93.88	16.50	890.86	157	9.489	
			(1)			15.08	2.65	256.87	45	17.034	
232. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00068	263.51	0.18	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.64	81%	183		
		Сметная прибыль				43%	5.72	34%	77		
		Всего с НР и СП					100.75		1 101		
	
233.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		27.2	16.40	446.08	145.95	3 970	8.9	
		Объем: 17*1.6									
	
234.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.017	344.93	5.86	3 421.73	58	9.898	
234. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.05083	8.280	0.42	140.760	7	17	
234. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05542	15.080	0.84	256.870	14	17.034	
234. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05542	93.88	5.20	890.86	49	9.489	
			(1)			15.08	0.84	256.87	14	17.034	
234. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00119	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
234. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00034	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.20	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.54	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.60		82		
	
235.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.11	2 520.14	277.22	17 348.53	1 908	6.883	
		Объем: 184*0.3*0.2									
235. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	8.510	14.72	144.650	250	16.998	
235. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	14.301	21.84	243.333	372	17.015	
235. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	102.57	48.40	835.60	394	8.147	
			(1)			11.23	5.30	191.22	90	17.028	
235. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	139.36	27.13	1 430.52	279	10.265	
			(1)			15.08	2.94	256.87	50	17.034	
235. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	223.58	174.12	1 170.91	912	5.237	
			(1)			16.11	12.55	273.99	213	17.007	
235. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	133.41	10.86	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
235. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.55	3.60	1.98	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	51.92	121%	753		
		Сметная прибыль				81%	29.61	65%	404		
		Всего с НР и СП					358.75		3 065		
	
236.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		12.1	104.66	1 266.39	516.66	6 252	4.937	
		Объем: 11*1.10									
	
237.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.84	5 013.40	9 224.65	32 447.66	59 704	6.472	
237. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	139.9872	8.970	1 255.69	152.560	21 356	17.008	
237. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.2512	15.080	18.87	256.870	321	17.034	
237. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.2512	113.70	142.26	810.77	1 014	7.131	
			(1)			15.08	18.87	256.87	321	17.034	
237. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0736	101.31	7.46	999.00	74	9.861	
			(1)			12.94	0.95	219.76	16	16.983	
237. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00184	10 705.00	19.70	54 434.60	100	5.085	
237. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3128	960.26	300.37	3 126.47	978	3.256	
237. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	10.856	685.00	7 436.36	3 302.36	35 850	4.821	
237. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1104	569.06	62.82	2 995.86	331	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 809.88	121%	26 229		
		Сметная прибыль				81%	1 032.39	65%	14 090		
		Всего с НР и СП					12 066.92		100 023		
	
238.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		184	76.13	14 007.92	342.67	63 051	4.501	
	
239.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.8	2 168.55	3 903.39	14 380.30	25 885	6.631	
239. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	72	8.430	606.96	143.350	10 321	17.005	
239. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	27	122.09	3 296.43	576.42	15 563	4.721	
		Накладные расходы				115%	698.00	98%	10 115		
		Сметная прибыль				77%	467.36	61%	6 296		
		Всего с НР и СП					5 068.75		42 295		
	
	Дождеприемные колодцы (3 шт)	
240.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03188	4 846.79	154.52	49 459.80	1 577	10.206	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*3+(19*0.65*0.9)									
240. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.4807504	8.280	3.98	140.760	68	17	
240. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3906056	15.080	20.97	256.870	357	17.034	
240. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0609664	112.40	119.25	1 144.08	1 214	10.179	
			(1)			15.08	16.00	256.87	273	17.034	
240. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3296392	93.88	30.95	890.86	294	9.489	
			(1)			15.08	4.97	256.87	85	17.034	
240. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012752	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.70	81%	344		
		Сметная прибыль				43%	10.73	34%	145		
		Всего с НР и СП					188.95		2 066		
	
241.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		51.01	16.40	836.56	145.95	7 445	8.9	
		Объем: 31.88*1.6									
	
242.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03188	344.93	11.00	3 421.73	109	9.909	
242. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0953212	8.280	0.79	140.760	13	17	
242. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1039288	15.080	1.57	256.870	27	17.034	
242. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1039288	93.88	9.76	890.86	93	9.489	
			(1)			15.08	1.57	256.87	27	17.034	
242. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0022316	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
242. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0006376	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.24	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.26		155		
	
243.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.095	1 275.59	121.18	7 478.89	710	5.859	
		Объем: 19*0.1*0.5									
243. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.969	8.670	8.40	147.370	143	16.998	
243. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.03325	11.230	0.37	191.220	6	17.028	
243. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.03325	102.57	3.41	835.60	28	8.147	
			(1)			11.23	0.37	191.22	6	17.028	
243. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.045	104.66	109.37	516.66	540	4.937	
		Накладные расходы				130%	11.40	111%	165		
		Сметная прибыль				76%	6.67	61%	91		
		Всего с НР и СП					139.25		966		
	
244.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.19	699.80	132.96	7 346.76	1 396	10.499	
244. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.1528	9.740	50.19	165.790	854	17.022	
244. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.7695	12.940	9.96	219.760	169	16.983	
244. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.7695	99.46	76.53	642.01	494	6.455	
			(1)			12.94	9.96	219.76	169	16.983	
244. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0285	101.31	2.89	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.983	
244. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.931	3.60	3.35	20.52	19	5.7	
		Накладные расходы				130%	78.19	111%	1 136		
		Сметная прибыль				76%	45.71	61%	624		
		Всего с НР и СП					256.87		3 156		
	
245.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		19.19	99.74	1 914.01	632.54	12 138	6.342	
		Объем: 19*1.01									
	
246.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
246. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
246. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
246. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
246. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
246. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
246. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
247.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.2343	704.46	165.05	11 963.43	2 803	16.983	
		Объем: 31.88-(2.26*3+19*0.038)-(19*0.1*0.5)									
247. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	20.73555	7.960	165.05	135.180	2 803	16.982	
		Накладные расходы				80%	132.04	68%	1 906		
		Сметная прибыль				38%	62.72	31%	869		
		Всего с НР и СП					359.81		5 578		
	
248.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		25.773	104.66	2 697.40	516.66	13 316	4.937	
		Объем: 23.43*1.1									
	
249.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.18	25 012.57	4 502.26	175 879.77	31 658	7.032	
		Объем: 0.6*3									
249. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	9.160	282.16	155.940	4 803	17.024	
249. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.788	15.080	72.20	256.870	1 230	17.034	
249. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	113.70	544.40	810.77	3 882	7.131	
			(1)			15.08	72.20	256.87	1 230	17.034	
249. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	35.39	2.42	101.14	7	2.858	
249. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	101.31	14.95	999.00	147	9.861	
			(1)			12.94	1.91	219.76	32	16.983	
249. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	2 391.70	21.53	17 963.39	162	7.511	
249. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0036	43 816.00	157.74	137 492.94	495	3.138	
249. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	4 680.00	7.58	33 391.91	54	7.135	
249. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	987.52	1.26	6 638.00	8	6.722	
249. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	10 705.00	0.39	54 434.60	2	5.085	
249. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	1 507.80	4.34	5 982.82	17	3.968	
249. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	592.90	150.48	2 889.07	733	4.873	
249. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.162	685.00	110.97	3 302.36	535	4.821	
249. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.072	569.06	40.97	2 995.86	216	5.265	
249. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0081	4 284.77	34.71	17 505.91	142	4.086	
249. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.492	547.15	1 910.65	3 003.58	10 489	5.49	
249. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	1 876.90	932.44	17 020.17	8 456	9.068	
249. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	1 208.60	0.05	11 305.46	1	9.354	
249. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0432	609.46	26.33	4 883.09	211	8.012	
249. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	3.60		20.52		5.7	
249. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	37.07	258.90	185.97	1 299	5.017	
		Накладные расходы				130%	460.67	111%	6 697		
		Сметная прибыль				76%	269.31	61%	3 680		
		Всего с НР и СП					5 232.24		42 035		
	
250.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-3.492	547.15	-1 910.65	3 003.58	-10 489	5.49	
		Объем: (0.18)*(-19.4)									
	
251.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.497	1 876.90	-932.82	17 020.17	-8 459	9.068	
		Объем: (0.18)*(-2.76)									
	
252.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	345.39	1 036.17	2 374.46	7 123	6.874	
	
253.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	361.29	1 083.87	2 601.60	7 805	7.201	
	
254.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	132.49	397.47	789.54	2 369	5.96	
	
255.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	264.06	792.18	2 070.08	6 210	7.839	
	
256.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	
	
	Детское игровое оборудование	
	Устройство резинового покрытия	
257.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0165	4 846.79	79.97	49 459.80	816	10.204	
		Объем: 55*0.3									
257. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.24882	8.280	2.06	140.760	35	17	
257. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.71973	15.080	10.85	256.870	185	17.034	
257. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.54912	112.40	61.72	1 144.08	628	10.179	
			(1)			15.08	8.28	256.87	141	17.034	
257. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17061	93.88	16.02	890.86	152	9.489	
			(1)			15.08	2.57	256.87	44	17.034	
257. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00066	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.26	81%	178		
		Сметная прибыль				43%	5.55	34%	75		
		Всего с НР и СП					97.79		1 069		
	
258.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		26.4	16.40	432.96	145.95	3 853	8.899	
		Объем: 16.5*1.6									
	
259.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0165	344.93	5.69	3 421.73	56	9.842	
259. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.049335	8.280	0.41	140.760	7	17	
259. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05379	15.080	0.81	256.870	14	17.034	
259. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05379	93.88	5.05	890.86	48	9.489	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
259. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001155	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
259. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00033	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.16	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.52	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.37		80		
	
260.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.11	2 520.14	277.22	17 348.53	1 908	6.883	
		Объем: 55*0.2									
260. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	8.510	14.72	144.650	250	16.998	
260. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	14.301	21.84	243.333	372	17.015	
260. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	102.57	48.40	835.60	394	8.147	
			(1)			11.23	5.30	191.22	90	17.028	
260. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	139.36	27.13	1 430.52	279	10.265	
			(1)			15.08	2.94	256.87	50	17.034	
260. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	223.58	174.12	1 170.91	912	5.237	
			(1)			16.11	12.55	273.99	213	17.007	
260. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	133.41	10.86	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
260. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.55	3.60	1.98	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	51.92	121%	753		
		Сметная прибыль				81%	29.61	65%	404		
		Всего с НР и СП					358.75		3 065		
	
261.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		12.1	104.66	1 266.39	516.66	6 252	4.937	
		Объем: 11*1.10									
	
262.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		5.5	725.26	3 988.92	3 827.43	21 051	5.277	
		Объем: 55*0.1									
262. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	20.13	8.900	179.16	151.270	3 045	16.997	
262. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.64	0.62	1.64	2.92	8	4.71	
262. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.011	8 095.10	89.05	23 453.30	258	2.897	
262. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0055	747.34	4.11	3 626.06	20	4.852	
262. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	5.61	660.97	3 708.04	3 151.63	17 681	4.768	
262. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.925	3.60	6.93	20.52	40	5.7	
		Накладные расходы				123%	220.37	105%	3 197		
		Сметная прибыль				64%	114.66	51%	1 553		
		Всего с НР и СП					4 323.95		25 801		
	
263.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.04	6 050.46	242.02	37 496.19	1 500	6.198	
		Объем: 50*0.8/1000									
263. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.5056	9.400	4.75	159.830	81	17.003	
263. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0064	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
263. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0064	113.70	0.73	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
263. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0088	101.31	0.89	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
263. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00112	9 906.00	11.09	49 384.46	55	4.985	
263. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.04	5 613.80	224.55	33 743.67	1 350	6.011	
		Накладные расходы				105%	5.09	89%	74		
		Сметная прибыль				55%	2.67	44%	37		
		Всего с НР и СП					249.78		1 610		
	
264.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.04	5 613.80	-224.55	33 743.67	-1 350	6.012	
		Объем: (0.04)*(-1.0)									
	
265.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.04	8 902.52	356.10	62 801.67	2 512	7.054	
		Объем: 50*0.8/1000									
	
266.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		0.55	63 832.98	35 108.14	298 431.64	164 137	4.675	
266. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	60.1645	12.930	777.93	219.890	13 230	17.006	
266. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	14.861	11.318	168.20	192.726	2 864	17.028	
266. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.341	32.61	11.12	300.82	103	9.225	
			(1)			15.08	5.14	256.87	88	17.034	
266. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	14.52	15.46	224.48	213.92	3 106	13.837	
			(1)			11.23	163.06	191.22	2 777	17.028	
266. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.4785	101.31	48.48	999.00	478	9.861	
			(1)			12.94	6.19	219.76	105	16.983	
266. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.04785	3 786.40	181.18	33 151.43	1 586	8.755	
266. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.0286	74 741.00	2 137.59	193 271.44	5 528	2.586	
266. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.01045	23 630.00	246.93	87 804.32	918	3.716	
266. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.0638	56 621.00	3 612.42	371 099.89	23 676	6.554	
266. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.0341	51 191.00	1 745.61	292 920.13	9 989	5.722	
266. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.37565	2 480.32	931.73	12 178.64	4 575	4.91	
266. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.37565	8 329.50	3 128.98	90 536.44	34 010	10.869	
266. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.2871	76 560.00	21 980.38	231 047.60	66 334	3.018	
266. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0011	73 920.00	81.31	551 144.78	606	7.456	
		Накладные расходы				123%	1 163.74	105%	16 899		
		Сметная прибыль				64%	605.52	51%	8 208		
		Всего с НР и СП					36 877.40		189 244		
	
267.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.048	3 786.40	-181.75	33 151.43	-1 591	8.754	
		Объем: (0.55)*(-0.087)									
	
268.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.029	74 741.00	-2 167.49	193 271.44	-5 605	2.586	
		Объем: (0.55)*(-0.052)									
	
269.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.01	23 630.00	-236.30	87 804.32	-878	3.716	
		Объем: (0.55)*(-0.019)									
	
270.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.064	56 621.00	-3 623.74	371 099.89	-23 750	6.554	
		Объем: (0.55)*(-0.116)									
	
271.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.034	51 191.00	-1 740.49	292 920.13	-9 959	5.722	
		Объем: (0.55)*(-0.062)									
	
272.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.376	2 480.32	-932.60	12 178.64	-4 579	4.91	
		Объем: (0.55)*(-0.683)									
	
273.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.376	8 329.50	-3 131.89	90 536.44	-34 042	10.869	
		Объем: (0.55)*(-0.683)									
	
274.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.287	76 560.00	-21 972.72	231 047.60	-66 311	3.018	
		Объем: (0.55)*(-0.522)									
	
275.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.001	73 920.00	-73.92	551 144.78	-551	7.454	
		Объем: (0.55)*(-0.002)									
	
276.	С7 Цена поставщ.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2		55	223.75	12 306.25	1 299.99	71 499	5.81	
	
277.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.025	2 318.40	57.96	39 412.80	985	16.994	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*20									
277. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	7	8.280	57.96	140.760	985	17	
		Накладные расходы				80%	46.37	68%	670		
		Сметная прибыль				45%	26.08	36%	355		
		Всего с НР и СП					130.41		2 009		
	
278.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.025	426.34	10.66	7 240.24	181	16.979	
278. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.339	7.960	10.66	135.180	181	16.982	
		Накладные расходы				80%	8.53	68%	123		
		Сметная прибыль				38%	4.05	31%	56		
		Всего с НР и СП					23.24		360		
	
279.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		4	16.40	65.60	145.95	584	8.902	
		Объем: 2.5*1.6									
	
280.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.025	78 519.04	1 962.98	461 141.02	11 529	5.873	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*20									
280. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	14.9565	9.050	135.36	154.380	2 309	17.059	
280. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	0.4655	15.024	6.99	255.918	119	17.034	
280. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.44025	97.19	42.79	1 104.78	486	11.367	
			(1)			15.08	6.64	256.87	113	17.034	
280. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.0185	113.70	2.10	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
280. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00675	102.57	0.69	835.60	6	8.147	
			(1)			11.23	0.08	191.22	1	17.028	
280. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.729	2.21	1.61	10.22	7	4.624	
280. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.0215	3.42	0.07	13.62		3.982	
280. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.027	101.31	2.74	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
280. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001905	5 233.80	9.97	51 322.60	98	9.806	
280. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	1.875	34.52	64.72	146.02	274	4.23	
280. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00075	10 705.00	8.03	54 434.60	41	5.085	
280. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0175	1 373.00	24.03	6 009.15	105	4.377	
280. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.6275	33.38	54.33	226.78	369	6.794	
280. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	2.55	632.95	1 614.02	3 046.19	7 768	4.813	
280. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00205	1 208.60	2.48	11 305.46	23	9.354	
280. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.0106	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	149.47	89%	2 161		
		Сметная прибыль				55%	78.29	44%	1 068		
		Всего с НР и СП					2 190.74		14 758		
	
281.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций		0.48	1 237.01	593.76	11 645.94	5 590	9.415	
		Объем: 480/1000									
281. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	15.5376	9.980	155.07	169.690	2 637	17.003	
281. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	2.7072	15.106	40.90	257.313	697	17.033	
281. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0336	134.97	4.53	2 085.69	70	15.453	
			(1)			17.21	0.58	292.54	10	16.998	
281. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0576	113.70	6.55	810.77	47	7.131	
			(1)			15.08	0.87	256.87	15	17.034	
281. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	2.616	109.83	287.32	770.83	2 016	7.018	
			(1)			15.08	39.45	256.87	672	17.034	
281. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.4608	1.86	0.86	6.99	3	3.758	
281. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.8064	1.52	1.23	3.21	3	2.112	
281. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.6176	14.19	65.52	96.41	445	6.794	
281. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.1872	7.34	1.37	42.71	8	5.819	
281. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.1392	5.85	0.81	8.46	1	1.446	
281. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0912	101.31	9.24	999.00	91	9.861	
			(1)			12.94	1.18	219.76	20	16.983	
281. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000048	42 199.00	2.03	204 231.36	10	4.84	
281. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.6576	13.15	8.65	51.59	34	3.923	
281. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000144	5 233.80	0.08	51 322.60	1	9.806	
281. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0009312	5 919.30	5.51	38 886.83	36	6.569	
281. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00192	13 134.00	25.22	48 876.68	94	3.721	
281. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000048	10 705.00	0.05	54 434.60		5.085	
281. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1968	8.54	1.68	47.09	9	5.514	
281. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000288	14 737.00	4.24	79 545.15	23	5.398	
281. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0004944	2 214.00	1.09	9 095.06	4	4.108	
281. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001488	20 496.00	3.05	72 156.04	11	3.52	
281. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00048	18 473.00	8.87	92 065.62	44	4.984	
281. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.008976	89.00	0.80	283.65	3	3.187	
		Накладные расходы				90%	176.37	77%	2 567		
		Сметная прибыль				85%	166.57	68%	2 267		
		Всего с НР и СП					936.71		10 424		
	
282.	С8 Цена поставщ.	Детский игровой комплекс Крепость (4930х3150) КСИЛ 5298	шт		1	26 621.34	26 621.34	154 669.99	154 670	5.81	
	
283.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.003	2 318.40	6.96	39 412.80	118	16.954	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*1									
283. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	0.84	8.280	6.96	140.760	118	17	
		Накладные расходы				80%	5.57	68%	80		
		Сметная прибыль				45%	3.13	36%	42		
		Всего с НР и СП					15.66		241		
	
284.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.003	75 738.95	227.22	395 878.41	1 188	5.228	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*1									
284. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.54	8.280	4.47	140.760	76	17	
284. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.054	15.080	0.81	256.870	14	17.034	
284. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.054	97.19	5.25	1 104.78	60	11.367	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
284. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.144	0.62	0.09	2.92		4.71	
284. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00039	101.31	0.04	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
284. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.75	34.52	25.89	146.02	110	4.23	
284. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.306	625.74	191.48	3 077.22	942	4.918	
284. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0006	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	5.54	89%	80		
		Сметная прибыль				55%	2.90	44%	40		
		Всего с НР и СП					235.67		1 308		
	
285.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.051	1 237.01	63.09	11 645.94	594	9.415	
		Объем: (51/1000)*1									
285. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	9.980	16.48	169.690	280	17.003	
285. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.28764	15.106	4.35	257.313	74	17.033	
285. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	134.97	0.48	2 085.69	7	15.453	
			(1)			17.21	0.06	292.54	1	16.998	
285. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	113.70	0.70	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.034	
285. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	109.83	30.53	770.83	214	7.018	
			(1)			15.08	4.19	256.87	71	17.034	
285. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	1.86	0.09	6.99		3.758	
285. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	1.52	0.13	3.21		2.112	
285. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	14.19	6.96	96.41	47	6.794	
285. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.01989	7.34	0.15	42.71	1	5.819	
285. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.01479	5.85	0.09	8.46		1.446	
285. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	101.31	0.98	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
285. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000051	42 199.00	0.22	204 231.36	1	4.84	
285. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	13.15	0.92	51.59	4	3.923	
285. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	5 233.80	0.01	51 322.60		9.806	
285. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00009894	5 919.30	0.59	38 886.83	4	6.569	
285. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	13 134.00	2.68	48 876.68	10	3.721	
285. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000051	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
285. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	8.54	0.18	47.09	1	5.514	
285. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000306	14 737.00	0.45	79 545.15	2	5.398	
285. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00005253	2 214.00	0.12	9 095.06		4.108	
285. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001581	20 496.00	0.32	72 156.04	1	3.52	
285. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000051	18 473.00	0.94	92 065.62	5	4.984	
285. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0009537	89.00	0.08	283.65		3.187	
		Накладные расходы				90%	18.75	77%	273		
		Сметная прибыль				85%	17.71	68%	241		
		Всего с НР и СП					99.54		1 107		
	
286.	С10 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт		1	1 900.17	1 900.17	11 039.99	11 040	5.81	
	
287.	С9 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
288.	Е01-02-099-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев		0.02	72.99	1.46	1 119.12	22	15.068	
288. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.3	0.126	9.980	1.26	169.690	21	17.003	
288. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2.2	0.044	4.60	0.20	22.76	1	4.948	
		Накладные расходы				80%	1.01	68%	14		
		Сметная прибыль				38%	0.48	31%	7		
		Всего с НР и СП					2.95		43		
	
289.	Е01-02-111-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	100 пней		0.02	27.32	0.55	464.51	9	16.364	
289. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.3	0.066	8.280	0.55	140.760	9	17	
		Накладные расходы				80%	0.44	68%	6		
		Сметная прибыль				38%	0.21	31%	3		
		Всего с НР и СП					1.20		18		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					634 364.12		4 402 537	6.94	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					610 650.25		4 195 925	6.871	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					331 314.09		1 854 181	5.596	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 180, 181, 203, 218; %=121 - по стр. 182, 186-192, 196, 198, 201, 210, 212, 214, 219, 224, 226, 227, 230, 235, 237, 260; %=81 - по стр. 185, 193, 195, 207, 209, 221, 223, 232, 234, 240, 242, 257, 259; %=104 - по стр. 206; %=98 - по стр. 239; %=111 - по стр. 243, 244, 246, 249; %=68 - по стр. 247, 277, 278, 283, 288, 289; %=105 - по стр. 262, 266; %=89 - по стр. 263, 280, 284; %=77 - по стр. 281, 285)					53 263.46		771 949	14.493	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 180, 181, 203, 218; %=65 - по стр. 182, 186-192, 196, 198, 201, 210, 212, 214, 219, 224, 226, 227, 230, 235, 237, 260; %=34 - по стр. 185, 193, 195, 207, 209, 221, 223, 232, 234, 240, 242, 257, 259; %=54 - по стр. 206; %=61 - по стр. 239, 243, 244, 246, 249; %=31 - по стр. 247, 278, 288, 289; %=51 - по стр. 262, 266; %=44 - по стр. 263, 280, 284; %=36 - по стр. 277, 283; %=68 - по стр. 281, 285)					30 379.43		414 491	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					694 293.14		5 382 365	7.752	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 914.01		12 138	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 914.01		12 138	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					21 799.86		194 474	8.921	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					21 799.86		194 474	8.921	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					718 007.01		5 588 977	7.784	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	15 365.35	2.14	119 604	7.784	
	ИТОГО					733 372.36		5 708 581	7.784	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	14 667.45	2	114 172	7.784	
	ИТОГО					748 039.81		5 822 753	7.784	
	НДС 18%				18	134 647.17	18	1 048 096	7.784	
	ВСЕГО С НДС					882 686.98		6 870 849.00	7.784	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					53 263.46		771 949.00	14.493	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					30 379.43		414 491	13.644	
	
	Раздел 6.  МКД по ул.9 Апреля.7	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
290.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.239	6 900.71	1 649.27	59 048.03	14 112	8.557	
		Объем: 341*0.07									
290. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	58.16065	8.820	512.98	149.970	8 722	17.003	
290. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.89221	11.429	113.06	194.614	1 925	17.028	
290. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	9.38075	95.16	892.67	468.45	4 394	4.923	
			(1)			11.23	105.35	191.22	1 794	17.028	
290. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.30831	8.58	2.65	35.88	11	4.182	
290. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.51146	139.36	71.28	1 430.52	732	10.265	
			(1)			15.08	7.71	256.87	131	17.034	
290. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	28.14225	6.03	169.70	8.99	253	1.491	
		Накладные расходы				104%	651.08	88%	9 369		
		Сметная прибыль				60%	375.62	48%	5 111		
		Всего с НР и СП					2 675.98		28 592		
	
291.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.81	1 689.81	3 058.56	15 301.41	27 696	9.055	
291. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	123.5506	9.160	1 131.72	155.940	19 266	17.024	
291. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	17.014	11.230	191.07	191.220	3 253	17.028	
291. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	17.014	95.16	1 619.05	468.45	7 970	4.923	
			(1)			11.23	191.07	191.22	3 253	17.028	
291. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	51.042	6.03	307.78	8.99	459	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 375.70	88%	19 817		
		Сметная прибыль				60%	793.67	48%	10 809		
		Всего с НР и СП					5 227.94		58 322		
	
292.	Е27-12-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит		0.263	4 989.38	1 312.21	45 629.55	12 001	9.146	
		Объем: 175*0.15									
292. 1.	З1-100-26	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	51.23	13.47349	8.740	117.76	148.670	2 003	17.01	
292. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.86	5.74918	15.049	86.52	256.327	1 474	17.033	
292. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	21.29	5.59927	113.70	636.64	810.77	4 540	7.131	
			(1)			15.08	84.44	256.87	1 438	17.034	
292. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.25	0.06575	139.36	9.16	1 430.52	94	10.265	
			(1)			15.08	0.99	256.87	17	17.034	
292. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.32	0.08416	133.41	11.23	763.85	64	5.726	
			(1)			12.94	1.09	219.76	18	16.983	
292. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	20.17	5.30471	101.31	537.42	999.00	5 299	9.861	
			(1)			12.94	68.64	219.76	1 166	16.983	
		Накладные расходы				142%	290.08	121%	4 207		
		Сметная прибыль				81%	165.47	65%	2 260		
		Всего с НР и СП					1 767.75		18 468		
	
293.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.075	2 714.76	203.61	30 057.05	2 254	11.07	
		Объем: 75*0.1									
293. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	77.72	5.829	8.580	50.01	145.950	851	17.01	
293. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.26375	15.080	19.06	256.870	325	17.034	
293. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.9255	130.27	120.56	1 185.17	1 097	9.098	
			(1)			15.08	13.96	256.87	238	17.034	
293. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.33825	93.88	31.75	890.86	301	9.489	
			(1)			15.08	5.10	256.87	87	17.034	
293. 5.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.1485	8.58	1.27	35.88	5	4.182	
		Накладные расходы				104%	71.83	88%	1 035		
		Сметная прибыль				60%	41.44	48%	564		
		Всего с НР и СП					316.88		3 853		
	
294.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		87	3.71	322.77	36.66	3 189	9.88	
		Объем: (31.4*2.2)+(181*0.3*0.15)*2.2									
	
295.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		87	16.40	1 426.80	145.95	12 698	8.9	
		Объем: (31.4*2.2)+(181*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
296.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.054	4 846.79	261.73	49 459.80	2 671	10.205	
		Объем: 216*0.25									
296. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.81432	8.280	6.74	140.760	115	17	
296. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.35548	15.080	35.52	256.870	605	17.034	
296. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.79712	112.40	202.00	1 144.08	2 056	10.179	
			(1)			15.08	27.10	256.87	462	17.034	
296. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.55836	93.88	52.42	890.86	497	9.489	
			(1)			15.08	8.42	256.87	143	17.034	
296. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00216	263.51	0.57	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	40.15	81%	583		
		Сметная прибыль				43%	18.17	34%	245		
		Всего с НР и СП					320.05		3 499		
	
297.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		86.4	16.40	1 416.96	145.95	12 610	8.899	
		Объем: 54*1.6									
	
298.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.054	344.93	18.63	3 421.73	185	9.93	
298. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.16146	8.280	1.34	140.760	23	17	
298. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.17604	15.080	2.65	256.870	45	17.034	
298. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.17604	93.88	16.53	890.86	157	9.489	
			(1)			15.08	2.65	256.87	45	17.034	
298. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00378	126.43	0.48	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
298. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00108	263.51	0.28	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3.79	81%	55		
		Сметная прибыль				43%	1.72	34%	23		
		Всего с НР и СП					24.14		263		
	
299.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.432	2 520.14	1 088.70	17 348.53	7 495	6.884	
		Объем: 216*0.2									
299. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.79104	8.510	57.79	144.650	982	16.998	
299. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.99616	14.301	85.75	243.333	1 459	17.015	
299. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.85328	102.57	190.09	835.60	1 549	8.147	
			(1)			11.23	20.81	191.22	354	17.028	
299. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.76464	139.36	106.56	1 430.52	1 094	10.265	
			(1)			15.08	11.53	256.87	196	17.034	
299. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.05856	223.58	683.83	1 170.91	3 581	5.237	
			(1)			16.11	49.27	273.99	838	17.007	
299. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31968	133.41	42.65	763.85	244	5.726	
			(1)			12.94	4.14	219.76	70	16.983	
299. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.16	3.60	7.78	20.52	44	5.7	
		Накладные расходы				142%	203.83	121%	2 954		
		Сметная прибыль				81%	116.27	65%	1 587		
		Всего с НР и СП					1 408.79		12 035		
	
300.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		47.52	104.66	4 973.44	516.66	24 552	4.937	
		Объем: 43.2*1.10									
	
301.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.108	14 953.22	1 614.95	73 400.04	7 927	4.909	
		Объем: 216*0.05									
301. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.53244	11.972	6.37	203.871	109	17.029	
301. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.42984	102.57	44.09	835.60	359	8.147	
			(1)			11.23	4.83	191.22	82	17.028	
301. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1026	139.36	14.30	1 430.52	147	10.265	
			(1)			15.08	1.55	256.87	26	17.034	
301. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	11.016	141.30	1 556.56	673.68	7 421	4.768	
		Накладные расходы				142%	9.05	121%	132		
		Сметная прибыль				81%	5.16	65%	71		
		Всего с НР и СП					1 629.16		8 130		
	
302.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-11.016	141.30	-1 556.56	673.68	-7 421	4.768	
		Объем: (0.108)*(-102.0)									
	
303.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.016	280.61	3 091.20	2 121.17	23 367	7.559	
		Объем: (0.108)*(102.0)									
	
304.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.6	144.07	3 111.81	2 196.06	47 435	15.244	
304. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	254.88	10.360	2 640.56	176.300	44 935	17.017	
304. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.296	12.085	15.66	205.490	266	17.004	
304. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.648	102.57	66.47	835.60	541	8.147	
			(1)			11.23	7.28	191.22	124	17.028	
304. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.648	133.41	86.45	763.85	495	5.726	
			(1)			12.94	8.39	219.76	142	16.983	
304. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.312	10.08	124.10	13.73	169	1.362	
304. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.648	101.31	65.65	999.00	647	9.861	
			(1)			12.94	8.39	219.76	142	16.983	
304. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.08	104.66	113.03	516.66	558	4.937	
304. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.32	3.60	15.55	20.52	89	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 771.83	121%	54 693		
		Сметная прибыль				81%	2 151.54	65%	29 381		
		Всего с НР и СП					9 035.18		131 509		
	
305.	С11 Цена поставщ.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		220.32	63.68	14 029.98	369.98	81 514	5.81	
		Объем: (21.6)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
306.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.038	4 846.79	184.18	49 459.80	1 879	10.202	
		Объем: 226*0.3*0.3+315*0.28*0.2									
306. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.57304	8.280	4.74	140.760	81	17	
306. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.65756	15.080	25.00	256.870	426	17.034	
306. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.26464	112.40	142.15	1 144.08	1 447	10.179	
			(1)			15.08	19.07	256.87	325	17.034	
306. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.39292	93.88	36.89	890.86	350	9.489	
			(1)			15.08	5.93	256.87	101	17.034	
306. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00152	263.51	0.40	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	28.25	81%	411		
		Сметная прибыль				43%	12.79	34%	172		
		Всего с НР и СП					225.22		2 462		
	
307.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		60.8	16.40	997.12	145.95	8 874	8.9	
		Объем: 38*1.6									
	
308.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.038	344.93	13.11	3 421.73	130	9.916	
308. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.11362	8.280	0.94	140.760	16	17	
308. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.12388	15.080	1.87	256.870	32	17.034	
308. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.12388	93.88	11.63	890.86	110	9.489	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
308. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00266	126.43	0.34	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
308. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00076	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.67	81%	39		
		Сметная прибыль				43%	1.21	34%	16		
		Всего с НР и СП					16.99		185		
	
309.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.224	2 520.14	564.51	17 348.53	3 886	6.884	
		Объем: 226*0.3*0.2+315*0.28*0.1									
309. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.52128	8.510	29.97	144.650	509	16.998	
309. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.10912	14.301	44.46	243.333	757	17.015	
309. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.96096	102.57	98.57	835.60	803	8.147	
			(1)			11.23	10.79	191.22	184	17.028	
309. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.39648	139.36	55.25	1 430.52	567	10.265	
			(1)			15.08	5.98	256.87	102	17.034	
309. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.58592	223.58	354.58	1 170.91	1 857	5.237	
			(1)			16.11	25.55	273.99	435	17.007	
309. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.16576	133.41	22.11	763.85	127	5.726	
			(1)			12.94	2.14	219.76	36	16.983	
309. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.12	3.60	4.03	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				142%	105.69	121%	1 532		
		Сметная прибыль				81%	60.29	65%	823		
		Всего с НР и СП					730.49		6 241		
	
310.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		24.64	104.66	2 578.82	516.66	12 731	4.937	
		Объем: 22.4*1.10									
	
311.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.26	5 013.40	11 330.28	32 447.66	73 332	6.472	
311. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	171.9408	8.970	1 542.31	152.560	26 231	17.008	
311. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.5368	15.080	23.17	256.870	395	17.034	
311. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.5368	113.70	174.73	810.77	1 246	7.131	
			(1)			15.08	23.17	256.87	395	17.034	
311. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0904	101.31	9.16	999.00	90	9.861	
			(1)			12.94	1.17	219.76	20	16.983	
311. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00226	10 705.00	24.19	54 434.60	123	5.085	
311. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3842	960.26	368.93	3 126.47	1 201	3.256	
311. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	13.334	685.00	9 133.79	3 302.36	44 034	4.821	
311. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1356	569.06	77.16	2 995.86	406	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 222.98	121%	32 217		
		Сметная прибыль				81%	1 268.04	65%	17 307		
		Всего с НР и СП					14 821.30		122 856		
	
312.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		226	76.13	17 205.38	342.67	77 443	4.501	
	
313.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		3.15	937.76	2 953.93	12 783.98	40 270	13.633	
313. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	239.652	8.970	2 149.68	152.560	36 561	17.008	
313. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.142	15.080	32.30	256.870	550	17.034	
313. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.142	113.70	243.55	810.77	1 737	7.131	
			(1)			15.08	32.30	256.87	550	17.034	
313. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.126	101.31	12.77	999.00	126	9.861	
			(1)			12.94	1.63	219.76	28	16.983	
313. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00315	10 705.00	33.72	54 434.60	171	5.085	
313. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5355	960.26	514.22	3 126.47	1 674	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 098.41	121%	44 904		
		Сметная прибыль				81%	1 767.40	65%	24 122		
		Всего с НР и СП					7 819.75		109 296		
	
314.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.062	569.06	35.28	2 995.86	186	5.272	
		Объем: (3.15)*(0.06*0.33)									
	
315.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		15.983	685.00	10 948.36	3 302.36	52 782	4.821	
		Объем: (3.15)*(5.9*0.86)									
	
316.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		315	34.14	10 754.10	185.77	58 518	5.441	
	
317.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		7	198.52	1 389.61	1 671.00	11 697	8.417	
317. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	12.18	8.670	105.60	147.370	1 795	16.998	
317. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.35	101.31	35.46	999.00	350	9.861	
			(1)			12.94	4.53	219.76	77	16.983	
317. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.056	588.14	32.94	2 080.79	117	3.538	
317. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	14	86.83	1 215.62	673.99	9 436	7.762	
		Накладные расходы				104%	109.82	88%	1 580		
		Сметная прибыль				60%	63.36	48%	862		
		Всего с НР и СП					1 562.79		14 138		
	
318.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.3	466.00	139.80	5 151.65	1 545	11.052	
318. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	5.523	8.970	49.54	152.560	843	17.008	
318. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.165	15.080	2.49	256.870	42	17.034	
318. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.165	113.70	18.76	810.77	134	7.131	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
318. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.354	101.31	35.86	999.00	354	9.861	
			(1)			12.94	4.58	219.76	78	16.983	
318. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.024	839.12	20.14	5 438.81	131	6.482	
318. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00216	1 548.45	3.34	21 024.29	45	13.578	
318. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	3	4.05	12.15	13.18	40	3.254	
		Накладные расходы				142%	73.88	121%	1 071		
		Сметная прибыль				81%	42.14	65%	575		
		Всего с НР и СП					255.83		3 191		
	
319.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.024	839.12	-20.14	5 438.81	-131	6.504	
		Объем: (0.3)*(-0.08)									
	
320.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.334	4 846.79	1 618.83	49 459.80	16 520	10.205	
		Объем: 681*0.49									
320. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	5.03672	8.280	41.70	140.760	709	17	
320. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	14.56908	15.080	219.70	256.870	3 742	17.034	
320. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	11.11552	112.40	1 249.38	1 144.08	12 717	10.179	
			(1)			15.08	167.62	256.87	2 855	17.034	
320. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.45356	93.88	324.22	890.86	3 077	9.489	
			(1)			15.08	52.08	256.87	887	17.034	
320. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01336	263.51	3.52	1 266.59	17	4.807	
		Накладные расходы				95%	248.33	81%	3 605		
		Сметная прибыль				43%	112.40	34%	1 513		
		Всего с НР и СП					1 979.56		21 639		
	
321.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		534.4	16.40	8 764.16	145.95	77 996	8.899	
		Объем: 334*1.6									
	
322.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.334	344.93	115.21	3 421.73	1 143	9.921	
322. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.99866	8.280	8.27	140.760	141	17	
322. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.08884	15.080	16.42	256.870	280	17.034	
322. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.08884	93.88	102.22	890.86	970	9.489	
			(1)			15.08	16.42	256.87	280	17.034	
322. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.02338	126.43	2.96	1 018.85	24	8.059	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
322. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00668	263.51	1.76	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.46	81%	341		
		Сметная прибыль				43%	10.62	34%	143		
		Всего с НР и СП					149.28		1 627		
	
323.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.362	2 520.14	3 432.43	17 348.53	23 629	6.884	
		Объем: 681*0.2									
323. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	21.41064	8.510	182.20	144.650	3 097	16.998	
323. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.90456	14.301	270.36	243.333	4 600	17.015	
323. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	5.84298	102.57	599.31	835.60	4 882	8.147	
			(1)			11.23	65.62	191.22	1 117	17.028	
323. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.41074	139.36	335.96	1 430.52	3 449	10.265	
			(1)			15.08	36.35	256.87	619	17.034	
323. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	9.64296	223.58	2 155.97	1 170.91	11 291	5.237	
			(1)			16.11	155.35	273.99	2 642	17.007	
323. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.00788	133.41	134.46	763.85	770	5.726	
			(1)			12.94	13.04	219.76	221	16.983	
323. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	6.81	3.60	24.52	20.52	140	5.7	
		Накладные расходы				142%	642.64	121%	9 313		
		Сметная прибыль				81%	366.57	65%	5 003		
		Всего с НР и СП					4 441.64		37 945		
	
324.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		149.82	104.66	15 680.16	516.66	77 406	4.937	
		Объем: 136.2*1.1									
	
325.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.681	61 088.01	41 600.94	523 248.53	356 332	8.565	
325. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	25.16976	8.670	218.22	147.370	3 709	16.998	
325. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	28.56795	14.601	417.11	248.282	7 093	17.005	
325. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.71038	102.57	278.00	835.60	2 265	8.147	
			(1)			11.23	30.44	191.22	518	17.028	
325. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.76379	93.88	165.58	890.86	1 571	9.489	
			(1)			15.08	26.60	256.87	453	17.034	
325. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.27921	139.36	38.91	1 430.52	399	10.265	
			(1)			15.08	4.21	256.87	72	17.034	
325. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	6.6057	76.06	502.43	517.81	3 420	6.808	
			(1)			12.94	85.48	219.76	1 452	16.983	
325. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	14.75046	110.81	1 634.50	779.38	11 496	7.033	
			(1)			16.11	237.63	273.99	4 041	17.007	
325. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.01576	133.41	268.92	763.85	1 540	5.726	
			(1)			12.94	26.08	219.76	443	16.983	
325. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.44265	127.56	56.46	698.95	309	5.479	
			(1)			15.08	6.68	256.87	114	17.034	
325. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	10.215	400.56	4 091.72	3 333.65	34 053	8.322	
325. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	128.709	266.28	34 272.63	2 308.69	297 149	8.67	
325. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	20.43	3.60	73.55	20.52	419	5.7	
		Накладные расходы				142%	902.17	121%	13 070		
		Сметная прибыль				81%	514.62	65%	7 021		
		Всего с НР и СП					43 017.73		376 424		
	
326.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.681	17 982.68	-12 246.21	154 337.25	-105 104	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
326. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-8.54655	13.410	-114.61	228.039	-1 949	17.005	
326. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-2.82615	102.57	-289.88	835.60	-2 362	8.147	
			(1)			11.23	-31.74	191.22	-540	17.028	
326. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-2.9283	76.06	-222.73	517.81	-1 516	6.808	
			(1)			12.94	-37.89	219.76	-644	16.983	
326. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-2.7921	110.81	-309.39	779.38	-2 176	7.033	
			(1)			16.11	-44.98	273.99	-765	17.007	
326. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-42.903	266.28	-11 424.21	2 308.69	-99 050	8.67	
		Накладные расходы				142%	-162.75	121%	-2 358		
		Сметная прибыль				81%	-92.83	65%	-1 267		
		Всего с НР и СП					-12 501.79		-108 729		
	
327.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.545	2 106.64	1 148.12	19 466.32	10 609	9.24	
		Объем: 681*0.8/1000									
327. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.3597	12.085	4.35	205.490	74	17.004	
327. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17985	126.36	22.73	1 137.36	205	9.001	
			(2)			24.17	4.35	410.98	74	17.004	
327. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.56135	2 004.80	1 125.39	18 534.94	10 405	9.245	
		Накладные расходы				142%	6.18	121%	90		
		Сметная прибыль				81%	3.52	65%	48		
		Всего с НР и СП					1 157.82		10 747		
	
328.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.681	56 027.99	38 155.06	336 406.94	229 093	6.004	
328. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	26.0823	10.210	266.30	173.840	4 534	17.026	
328. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	13.0071	15.385	200.12	261.594	3 403	17.003	
328. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.03405	113.70	3.87	810.77	28	7.131	
			(1)			15.08	0.51	256.87	9	17.034	
328. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9534	18.60	17.73	18.32	17	0.985	
328. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.69676	76.06	205.12	517.81	1 396	6.808	
			(1)			12.94	34.90	219.76	593	16.983	
328. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.83831	110.81	868.56	779.38	6 109	7.033	
			(1)			16.11	126.28	273.99	2 148	17.007	
328. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.26559	133.41	35.43	763.85	203	5.726	
			(1)			12.94	3.44	219.76	58	16.983	
328. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.17239	200.87	436.37	1 293.75	2 811	6.441	
			(1)			16.11	35.00	273.99	595	17.007	
328. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.05448	101.31	5.52	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
328. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00189318	6 852.00	12.97	56 219.81	106	8.205	
328. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00145734	11 154.00	16.26	50 212.22	73	4.502	
328. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0073548	2 446.90	18.00	20 629.84	152	8.431	
328. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.19749	1 603.30	316.64	5 828.56	1 151	3.635	
328. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	63.8097	563.43	35 952.30	3 329.56	212 458	5.909	
		Накладные расходы				142%	662.32	121%	9 604		
		Сметная прибыль				81%	377.80	65%	5 159		
		Всего с НР и СП					39 195.18		243 856		
	
329.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.681	13 192.95	8 984.40	78 000.76	53 119	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
329. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.12258	10.210	1.25	173.840	21	17.026	
329. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0019068	2 446.90	4.67	20 629.84	39	8.431	
329. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	15.9354	563.43	8 978.48	3 329.56	53 058	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.78	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	1.01	65%	14		
		Всего с НР и СП					8 987.19		53 158		
	
330.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.204	2 106.64	429.76	19 466.32	3 971	9.24	
		Объем: 681*0.3/1000									
330. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13464	12.085	1.63	205.490	28	17.004	
330. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06732	126.36	8.51	1 137.36	77	9.001	
			(2)			24.17	1.63	410.98	28	17.004	
330. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.21012	2 004.80	421.25	18 534.94	3 895	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.31	121%	34		
		Сметная прибыль				81%	1.32	65%	18		
		Всего с НР и СП					433.39		4 023		
	
331.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.681	55 822.91	38 015.40	405 018.97	275 818	7.255	
331. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	26.0823	10.210	266.30	173.840	4 534	17.026	
331. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	12.99348	15.386	199.91	261.599	3 399	17.003	
331. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.02043	113.70	2.32	810.77	17	7.131	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
331. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9534	18.60	17.73	18.32	17	0.985	
331. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.69676	76.06	205.12	517.81	1 396	6.808	
			(1)			12.94	34.90	219.76	593	16.983	
331. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.83831	110.81	868.56	779.38	6 109	7.033	
			(1)			16.11	126.28	273.99	2 148	17.007	
331. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.26559	133.41	35.43	763.85	203	5.726	
			(1)			12.94	3.44	219.76	58	16.983	
331. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.17239	200.87	436.37	1 293.75	2 811	6.441	
			(1)			16.11	35.00	273.99	595	17.007	
331. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02724	101.31	2.76	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
331. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0042222	11 154.00	47.09	50 212.22	212	4.502	
331. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0073548	2 446.90	18.00	20 629.84	152	8.431	
331. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.10215	1 603.30	163.78	5 828.56	595	3.635	
331. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	65.7846	546.51	35 951.94	3 948.41	259 745	7.225	
		Накладные расходы				142%	662.02	121%	9 599		
		Сметная прибыль				81%	377.63	65%	5 156		
		Всего с НР и СП					39 055.05		290 573		
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
332.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.2644	4 846.79	1 281.49	49 459.80	13 077	10.205	
		Объем: 661*0.4									
332. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	3.987152	8.280	33.01	140.760	561	17	
332. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	11.533128	15.080	173.92	256.870	2 963	17.034	
332. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	8.799232	112.40	989.03	1 144.08	10 067	10.179	
			(1)			15.08	132.69	256.87	2 260	17.034	
332. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.733896	93.88	256.66	890.86	2 436	9.489	
			(1)			15.08	41.23	256.87	702	17.034	
332. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.010576	263.51	2.79	1 266.59	13	4.807	
		Накладные расходы				95%	196.58	81%	2 854		
		Сметная прибыль				43%	88.98	34%	1 198		
		Всего с НР и СП					1 567.05		17 130		
	
333.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		423.04	16.40	6 937.86	145.95	61 743	8.899	
		Объем: 264.4*1.6									
	
334.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.2644	344.93	91.20	3 421.73	905	9.923	
334. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.790556	8.280	6.55	140.760	111	17	
334. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.861944	15.080	13.00	256.870	221	17.034	
334. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.861944	93.88	80.92	890.86	768	9.489	
			(1)			15.08	13.00	256.87	221	17.034	
334. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.018508	126.43	2.34	1 018.85	19	8.059	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
334. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.005288	263.51	1.39	1 266.59	7	4.807	
		Накладные расходы				95%	18.57	81%	269		
		Сметная прибыль				43%	8.41	34%	113		
		Всего с НР и СП					118.18		1 287		
	
335.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.322	2 520.14	3 331.62	17 348.53	22 935	6.884	
		Объем: 661*0.2									
335. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	20.78184	8.510	176.85	144.650	3 006	16.998	
335. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.34936	14.301	262.42	243.333	4 465	17.015	
335. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	5.67138	102.57	581.71	835.60	4 739	8.147	
			(1)			11.23	63.69	191.22	1 084	17.028	
335. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.33994	139.36	326.09	1 430.52	3 347	10.265	
			(1)			15.08	35.29	256.87	601	17.034	
335. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	9.35976	223.58	2 092.66	1 170.91	10 959	5.237	
			(1)			16.11	150.79	273.99	2 564	17.007	
335. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.97828	133.41	130.51	763.85	747	5.726	
			(1)			12.94	12.66	219.76	215	16.983	
335. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	6.61	3.60	23.80	20.52	136	5.7	
		Накладные расходы				142%	623.76	121%	9 040		
		Сметная прибыль				81%	355.81	65%	4 856		
		Всего с НР и СП					4 311.19		36 831		
	
336.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		145.42	104.66	15 219.66	516.66	75 133	4.937	
		Объем: 132.2*1.10									
	
337.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.661	61 088.01	40 379.18	523 248.53	345 867	8.565	
337. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	24.43056	8.670	211.81	147.370	3 600	16.998	
337. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	27.72895	14.601	404.86	248.282	6 885	17.005	
337. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.63078	102.57	269.84	835.60	2 198	8.147	
			(1)			11.23	29.54	191.22	503	17.028	
337. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.71199	93.88	160.72	890.86	1 525	9.489	
			(1)			15.08	25.82	256.87	440	17.034	
337. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.27101	139.36	37.77	1 430.52	388	10.265	
			(1)			15.08	4.09	256.87	70	17.034	
337. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	6.4117	76.06	487.67	517.81	3 320	6.808	
			(1)			12.94	82.97	219.76	1 409	16.983	
337. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	14.31726	110.81	1 586.50	779.38	11 159	7.033	
			(1)			16.11	230.65	273.99	3 923	17.007	
337. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.95656	133.41	261.02	763.85	1 495	5.726	
			(1)			12.94	25.32	219.76	430	16.983	
337. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.42965	127.56	54.81	698.95	300	5.479	
			(1)			15.08	6.48	256.87	110	17.034	
337. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	9.915	400.56	3 971.55	3 333.65	33 053	8.322	
337. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	124.929	266.28	33 266.09	2 308.69	288 422	8.67	
337. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	19.83	3.60	71.39	20.52	407	5.7	
		Накладные расходы				142%	875.67	121%	12 687		
		Сметная прибыль				81%	499.50	65%	6 815		
		Всего с НР и СП					41 754.35		365 369		
	
338.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.3305	14 953.22	4 942.04	73 400.04	24 259	4.909	
		Объем: 661*0.05									
338. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.629365	11.972	19.51	203.871	332	17.029	
338. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.31539	102.57	134.92	835.60	1 099	8.147	
			(1)			11.23	14.77	191.22	252	17.028	
338. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.313975	139.36	43.76	1 430.52	449	10.265	
			(1)			15.08	4.73	256.87	81	17.034	
338. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	33.711	141.30	4 763.36	673.68	22 710	4.768	
		Накладные расходы				142%	27.70	121%	402		
		Сметная прибыль				81%	15.80	65%	216		
		Всего с НР и СП					4 985.55		24 877		
	
339.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-33.71	141.30	-4 763.22	673.68	-22 710	4.768	
		Объем: (0.3305)*(-102.0)									
	
340.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		33.71	280.61	9 459.36	2 121.17	71 505	7.559	
		Объем: (0.3305)*(102.0)									
	
341.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		66.1	144.07	9 522.72	2 196.06	145 159	15.243	
341. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	779.98	10.360	8 080.59	176.300	137 510	17.017	
341. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.966	12.085	47.93	205.490	815	17.004	
341. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.983	102.57	203.40	835.60	1 657	8.147	
			(1)			11.23	22.27	191.22	379	17.028	
341. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.983	133.41	264.55	763.85	1 515	5.726	
			(1)			12.94	25.66	219.76	436	16.983	
341. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	37.677	10.08	379.78	13.73	517	1.362	
341. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.983	101.31	200.90	999.00	1 981	9.861	
			(1)			12.94	25.66	219.76	436	16.983	
341. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.305	104.66	345.90	516.66	1 708	4.937	
341. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	13.22	3.60	47.59	20.52	271	5.7	
		Накладные расходы				142%	11 542.50	121%	167 373		
		Сметная прибыль				81%	6 584.10	65%	89 911		
		Всего с НР и СП					27 649.32		402 444		
	
342.	С12 Цена поставщ.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		674.22	82.62	55 704.06	480.02	323 639	5.81	
		Объем: (66.1)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
343.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.012	4 846.79	58.16	49 459.80	594	10.213	
		Объем: 133*0.3*0.3									
343. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.18096	8.280	1.50	140.760	25	17	
343. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.52344	15.080	7.89	256.870	134	17.034	
343. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.39936	112.40	44.89	1 144.08	457	10.179	
			(1)			15.08	6.02	256.87	103	17.034	
343. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.12408	93.88	11.65	890.86	111	9.489	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
343. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00048	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.92	81%	129		
		Сметная прибыль				43%	4.04	34%	54		
		Всего с НР и СП					71.12		777		
	
344.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.2	16.40	314.88	145.95	2 802	8.899	
		Объем: 12*1.6									
	
345.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.012	344.93	4.14	3 421.73	41	9.903	
345. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.03588	8.280	0.30	140.760	5	17	
345. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.03912	15.080	0.59	256.870	10	17.034	
345. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.03912	93.88	3.67	890.86	35	9.489	
			(1)			15.08	0.59	256.87	10	17.034	
345. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00084	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
345. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00024	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.85	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.38	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.37		58		
	
346.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.08	2 520.14	201.61	17 348.53	1 388	6.885	
		Объем: 133*0.3*0.2									
346. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.2576	8.510	10.70	144.650	182	16.998	
346. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1104	14.301	15.88	243.333	270	17.015	
346. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.3432	102.57	35.20	835.60	287	8.147	
			(1)			11.23	3.85	191.22	66	17.028	
346. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1416	139.36	19.73	1 430.52	203	10.265	
			(1)			15.08	2.14	256.87	36	17.034	
346. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.5664	223.58	126.64	1 170.91	663	5.237	
			(1)			16.11	9.12	273.99	155	17.007	
346. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0592	133.41	7.90	763.85	45	5.726	
			(1)			12.94	0.77	219.76	13	16.983	
346. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.4	3.60	1.44	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	37.74	121%	547		
		Сметная прибыль				81%	21.53	65%	294		
		Всего с НР и СП					260.88		2 229		
	
347.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.8	104.66	921.01	516.66	4 547	4.937	
		Объем: 8*1.10									
	
348.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.33	5 013.40	6 667.82	32 447.66	43 155	6.472	
348. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	101.1864	8.970	907.64	152.560	15 437	17.008	
348. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.9044	15.080	13.64	256.870	232	17.034	
348. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.9044	113.70	102.83	810.77	733	7.131	
			(1)			15.08	13.64	256.87	232	17.034	
348. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0532	101.31	5.39	999.00	53	9.861	
			(1)			12.94	0.69	219.76	12	16.983	
348. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00133	10 705.00	14.24	54 434.60	72	5.085	
348. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2261	960.26	217.11	3 126.47	707	3.256	
348. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.847	685.00	5 375.20	3 302.36	25 914	4.821	
348. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0798	569.06	45.41	2 995.86	239	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 308.22	121%	18 959		
		Сметная прибыль				81%	746.24	65%	10 185		
		Всего с НР и СП					8 722.27		72 299		
	
349.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		133	76.13	10 125.29	342.67	45 575	4.501	
	
350.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.2	2 168.55	2 602.26	14 380.30	17 256	6.631	
350. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	48	8.430	404.64	143.350	6 881	17.005	
350. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	18	122.09	2 197.62	576.42	10 376	4.721	
		Накладные расходы				115%	465.34	98%	6 743		
		Сметная прибыль				77%	311.57	61%	4 197		
		Всего с НР и СП					3 379.17		28 197		
	
	Дождеприемные колодцы (2 шт)	
351.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02086	4 846.79	101.10	49 459.80	1 032	10.208	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*2+(12*0.65*0.9)									
351. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3145688	8.280	2.60	140.760	44	17	
351. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9099132	15.080	13.72	256.870	234	17.034	
351. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6942208	112.40	78.03	1 144.08	794	10.179	
			(1)			15.08	10.47	256.87	178	17.034	
351. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2156924	93.88	20.25	890.86	192	9.489	
			(1)			15.08	3.25	256.87	55	17.034	
351. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008344	263.51	0.22	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	15.50	81%	225		
		Сметная прибыль				43%	7.02	34%	95		
		Всего с НР и СП					123.62		1 352		
	
352.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		33.38	16.40	547.43	145.95	4 872	8.9	
		Объем: 20.86*1.6									
	
353.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02086	344.93	7.20	3 421.73	71	9.861	
353. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0623714	8.280	0.52	140.760	9	17	
353. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0680036	15.080	1.03	256.870	17	17.034	
353. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0680036	93.88	6.38	890.86	61	9.489	
			(1)			15.08	1.03	256.87	17	17.034	
353. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0014602	126.43	0.18	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
353. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0004172	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.47	81%	21		
		Сметная прибыль				43%	0.67	34%	9		
		Всего с НР и СП					9.34		101		
	
354.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.06	1 275.59	76.54	7 478.89	449	5.866	
		Объем: 12*0.1*0.5									
354. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.612	8.670	5.31	147.370	90	16.998	
354. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.021	11.230	0.24	191.220	4	17.028	
354. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.021	102.57	2.15	835.60	18	8.147	
			(1)			11.23	0.24	191.22	4	17.028	
354. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.66	104.66	69.08	516.66	341	4.937	
		Накладные расходы				130%	7.22	111%	104		
		Сметная прибыль				76%	4.22	61%	57		
		Всего с НР и СП					87.97		611		
	
355.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.12	699.80	83.98	7 346.76	882	10.503	
355. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	3.2544	9.740	31.70	165.790	540	17.022	
355. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.486	12.940	6.29	219.760	107	16.983	
355. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.486	99.46	48.34	642.01	312	6.455	
			(1)			12.94	6.29	219.76	107	16.983	
355. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	101.31	1.82	999.00	18	9.861	
			(1)			12.94	0.23	219.76	4	16.983	
355. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.588	3.60	2.12	20.52	12	5.7	
		Накладные расходы				130%	49.39	111%	718		
		Сметная прибыль				76%	28.87	61%	395		
		Всего с НР и СП					162.24		1 995		
	
356.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		12.12	99.74	1 208.85	632.54	7 666	6.342	
		Объем: 12*1.01									
	
357.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
357. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
357. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
357. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
357. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
357. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
357. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
358.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.1502	704.46	105.81	11 963.43	1 797	16.983	
		Объем: 20.86-(2.26*2+19*0.038)-(12*0.1*0.5)									
358. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	13.2927	7.960	105.81	135.180	1 797	16.982	
		Накладные расходы				80%	84.65	68%	1 222		
		Сметная прибыль				38%	40.21	31%	557		
		Всего с НР и СП					230.67		3 576		
	
359.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		16.522	104.66	1 729.19	516.66	8 536	4.936	
		Объем: 15.02*1.1									
	
360.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.12	25 012.57	3 001.51	175 879.77	21 106	7.032	
		Объем: 0.6*2									
360. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	9.160	188.11	155.940	3 202	17.024	
360. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	3.192	15.080	48.14	256.870	820	17.034	
360. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	113.70	362.93	810.77	2 588	7.131	
			(1)			15.08	48.14	256.87	820	17.034	
360. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	35.39	1.61	101.14	5	2.858	
360. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	101.31	9.97	999.00	98	9.861	
			(1)			12.94	1.27	219.76	22	16.983	
360. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	2 391.70	14.35	17 963.39	108	7.511	
360. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0024	43 816.00	105.16	137 492.94	330	3.138	
360. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	4 680.00	5.05	33 391.91	36	7.135	
360. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	987.52	0.84	6 638.00	6	6.722	
360. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	10 705.00	0.26	54 434.60	1	5.085	
360. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	1 507.80	2.89	5 982.82	11	3.968	
360. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	592.90	100.32	2 889.07	489	4.873	
360. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.108	685.00	73.98	3 302.36	357	4.821	
360. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.048	569.06	27.31	2 995.86	144	5.265	
360. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0054	4 284.77	23.14	17 505.91	95	4.086	
360. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	2.328	547.15	1 273.77	3 003.58	6 992	5.49	
360. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	1 876.90	621.63	17 020.17	5 637	9.068	
360. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	1 208.60	0.04	11 305.46		9.354	
360. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0288	609.46	17.55	4 883.09	141	8.012	
360. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	3.60		20.52		5.7	
360. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	37.07	172.60	185.97	866	5.017	
		Накладные расходы				130%	307.13	111%	4 464		
		Сметная прибыль				76%	179.55	61%	2 453		
		Всего с НР и СП					3 488.19		28 024		
	
361.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-2.328	547.15	-1 273.77	3 003.58	-6 992	5.489	
		Объем: (0.12)*(-19.4)									
	
362.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.331	1 876.90	-621.25	17 020.17	-5 634	9.069	
		Объем: (0.12)*(-2.76)									
	
363.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		2	345.39	690.78	2 374.46	4 749	6.875	
	
364.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	361.29	722.58	2 601.60	5 203	7.201	
	
365.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	132.49	264.98	789.54	1 579	5.959	
	
366.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		2	264.06	528.12	2 070.08	4 140	7.839	
	
367.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	841.48	1 682.96	4 947.22	9 894	5.879	
	
	Прочие работы	
368.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.012	2 318.40	27.82	39 412.80	473	17.002	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*4									
368. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	3.36	8.280	27.82	140.760	473	17	
		Накладные расходы				80%	22.26	68%	322		
		Сметная прибыль				45%	12.52	36%	170		
		Всего с НР и СП					62.60		965		
	
369.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.012	75 738.95	908.87	395 878.41	4 751	5.227	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*4									
369. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	2.16	8.280	17.88	140.760	304	17	
369. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.216	15.080	3.26	256.870	55	17.034	
369. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.216	97.19	20.99	1 104.78	239	11.367	
			(1)			15.08	3.26	256.87	55	17.034	
369. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.576	0.62	0.36	2.92	2	4.71	
369. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00156	101.31	0.16	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
369. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	3	34.52	103.56	146.02	438	4.23	
369. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.224	625.74	765.91	3 077.22	3 767	4.918	
369. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0024	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	22.20	89%	320		
		Сметная прибыль				55%	11.63	44%	158		
		Всего с НР и СП					942.69		5 228		
	
370.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.051	1 237.01	63.09	11 645.94	594	9.415	
		Объем: (51/1000)*1									
370. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	9.980	16.48	169.690	280	17.003	
370. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.28764	15.106	4.35	257.313	74	17.033	
370. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	134.97	0.48	2 085.69	7	15.453	
			(1)			17.21	0.06	292.54	1	16.998	
370. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	113.70	0.70	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.034	
370. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	109.83	30.53	770.83	214	7.018	
			(1)			15.08	4.19	256.87	71	17.034	
370. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	1.86	0.09	6.99		3.758	
370. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	1.52	0.13	3.21		2.112	
370. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	14.19	6.96	96.41	47	6.794	
370. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.01989	7.34	0.15	42.71	1	5.819	
370. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.01479	5.85	0.09	8.46		1.446	
370. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	101.31	0.98	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
370. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000051	42 199.00	0.22	204 231.36	1	4.84	
370. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	13.15	0.92	51.59	4	3.923	
370. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	5 233.80	0.01	51 322.60		9.806	
370. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00009894	5 919.30	0.59	38 886.83	4	6.569	
370. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	13 134.00	2.68	48 876.68	10	3.721	
370. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000051	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
370. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	8.54	0.18	47.09	1	5.514	
370. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000306	14 737.00	0.45	79 545.15	2	5.398	
370. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00005253	2 214.00	0.12	9 095.06		4.108	
370. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001581	20 496.00	0.32	72 156.04	1	3.52	
370. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000051	18 473.00	0.94	92 065.62	5	4.984	
370. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0009537	89.00	0.08	283.65		3.187	
		Накладные расходы				90%	18.75	77%	273		
		Сметная прибыль				85%	17.71	68%	241		
		Всего с НР и СП					99.54		1 107		
	
371.	С13 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт		4	1 900.17	7 600.68	11 039.99	44 160	5.81	
	
372.	С14 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		3	619.62	1 858.86	3 599.99	10 800	5.81	
	
373.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов		0.42	8 651.11	3 633.47	49 110.28	20 626	5.677	
373. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.64	14.9688	9.050	135.47	154.380	2 311	17.059	
373. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.67	9.1014	14.001	127.43	238.152	2 168	17.01	
373. 3.	Х11-0054	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	4.5108	185.34	836.03	949.18	4 282	5.121	
			(1)			15.08	68.02	256.87	1 159	17.034	
373. 4.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	4.5906	155.44	713.56	956.83	4 392	6.156	
			(1)			12.94	59.40	219.76	1 009	16.983	
373. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.3402	101.31	34.47	999.00	340	9.861	
			(1)			12.94	4.40	219.76	75	16.983	
373. 6.	С201-0832	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	23.478	3.83	89.92	21.64	508	5.65	
373. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.34	2.6628	685.00	1 824.02	3 302.36	8 794	4.821	
		Накладные расходы				90%	236.61	77%	3 449		
		Сметная прибыль				72%	189.29	58%	2 598		
		Всего с НР и СП					4 059.37		26 673		
	
374.	Е09-08-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей		4	90.29	361.17	1 368.81	5 475	15.159	
374. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	7.11	28.44	9.050	257.38	154.380	4 391	17.059	
374. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.57	2.28	12.940	29.50	219.760	501	16.983	
374. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.57	2.28	24.80	56.54	276.85	631	11.163	
			(1)			12.94	29.50	219.76	501	16.983	
374. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.57	2.28	1.17	2.67	6.10	14	5.214	
374. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.44	101.31	44.58	999.00	440	9.861	
			(1)			12.94	5.69	219.76	97	16.983	
		Накладные расходы				90%	258.19	77%	3 767		
		Сметная прибыль				72%	206.55	58%	2 837		
		Всего с НР и СП					825.92		12 079		
	
375.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток		0.1	49.38	4.94	710.10	71	14.372	
375. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.31	0.331	9.050	3.00	154.380	51	17.059	
375. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.28	0.028	12.940	0.36	219.760	6	16.983	
375. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.28	0.028	24.80	0.69	276.85	8	11.163	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
375. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.28	0.028	1.17	0.03	6.10		5.214	
375. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
		Накладные расходы				90%	3.02	77%	44		
		Сметная прибыль				72%	2.42	58%	33		
		Всего с НР и СП					10.38		148		
	
376.	С15 Цена поставщ.	Ограждение сварное с калиткой (панель) H=1,5 м   
L=2м	м.п		84	546.47	45 903.48	3 174.99	266 699	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					473 288.93		3 229 070	6.823	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					447 352.52		3 010 448	6.729	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					231 707.73		1 284 658	5.544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 290, 291, 293, 317; %=121 - по стр. 292, 299, 301, 304, 309, 311, 313, 318, 323, 325-331, 335, 337, 338, 341, 346, 348; %=81 - по стр. 296, 298, 306, 308, 320, 322, 332, 334, 343, 345, 351, 353; %=98 - по стр. 350; %=111 - по стр. 354, 355, 357, 360; %=68 - по стр. 358, 368; %=89 - по стр. 369; %=77 - по стр. 370)					30 894.85		447 700	14.491	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 290, 291, 293, 317; %=65 - по стр. 292, 299, 301, 304, 309, 311, 313, 318, 323, 325-331, 335, 337, 338, 341, 346, 348; %=34 - по стр. 296, 298, 306, 308, 320, 322, 332, 334, 343, 345, 351, 353; %=61 - по стр. 350, 354, 355, 357, 360; %=31 - по стр. 358; %=36 - по стр. 368; %=44 - по стр. 369; %=68 - по стр. 370)					17 620.19		240 417	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					495 867.56		3 698 565	7.459	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 999.58		26 172	6.544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 373-375)					497.83		7 260	14.583	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 373-375)					398.26		5 468	13.73	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 895.67		38 900	7.946	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 208.85		7 666	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 208.85		7 666	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 727.98		184 784	8.915	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 727.98		184 784	8.915	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					522 700.06		3 929 915	7.518	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 185.78	2.14	84 100	7.518	
	ИТОГО					533 885.84		4 014 015	7.518	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 677.72	2	80 280	7.518	
	ИТОГО					544 563.56		4 094 295	7.518	
	НДС 18%				18	98 021.44	18	736 973	7.518	
	ВСЕГО С НДС					642 585.00		4 831 268.00	7.518	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					31 392.68		454 960.00	14.493	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18 018.45		245 885	13.646	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 617 855.96		11 154 649	6.895	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 548 819.53		10 559 813	6.818	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					804 988.10		4 474 224	5.558	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 11, 13, 24, 31, 33, 42, 44, 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116, 135, 142, 144, 150, 152, 160, 162, 169, 171, 185, 193, 195, 207, 209, 221, 223, 232, 234, 240, 242, 257, 259, 296, 298, 306, 308, 320, 322, 332, 334, 343, 345, 351, 353; %=121 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16, 25-30, 34, 36, 39, 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111, 136-141, 145, 147, 153, 155, 158, 163, 165, 172, 174, 182, 186-192, 196, 198, 201, 210, 212, 214, 219, 224, 226, 227, 230, 235, 237, 260, 292, 299, 301, 304, 309, 311, 313, 318, 323, 325-331, 335, 337, 338, 341, 346, 348; %=88 - по стр. 20, 21, 38, 59-61, 92, 131, 132, 149, 176, 180, 181, 203, 218, 290, 291, 293, 317; %=98 - по стр. 41, 113, 239, 350; %=111 - по стр. 45, 46, 48, 51, 117, 118, 120, 123, 243, 244, 246, 249, 354, 355, 357, 360; %=68 - по стр. 49, 121, 247, 277, 278, 283, 288, 289, 358, 368; %=104 - по стр. 179, 206; %=105 - по стр. 262, 266; %=89 - по стр. 263, 280, 284, 369; %=77 - по стр. 281, 285, 370)					135 354.92		1 961 190	14.489	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 11, 13, 24, 31, 33, 42, 44, 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116, 135, 142, 144, 150, 152, 160, 162, 169, 171, 185, 193, 195, 207, 209, 221, 223, 232, 234, 240, 242, 257, 259, 296, 298, 306, 308, 320, 322, 332, 334, 343, 345, 351, 353; %=65 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16, 25-30, 34, 36, 39, 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111, 136-141, 145, 147, 153, 155, 158, 163, 165, 172, 174, 182, 186-192, 196, 198, 201, 210, 212, 214, 219, 224, 226, 227, 230, 235, 237, 260, 292, 299, 301, 304, 309, 311, 313, 318, 323, 325-331, 335, 337, 338, 341, 346, 348; %=48 - по стр. 20, 21, 38, 59-61, 92, 131, 132, 149, 176, 180, 181, 203, 218, 290, 291, 293, 317; %=61 - по стр. 41, 45, 46, 48, 51, 113, 117, 118, 120, 123, 239, 243, 244, 246, 249, 350, 354, 355, 357, 360; %=31 - по стр. 49, 121, 247, 278, 288, 289, 358; %=54 - по стр. 179, 206; %=51 - по стр. 262, 266; %=44 - по стр. 263, 280, 284, 369; %=36 - по стр. 277, 283, 368; %=68 - по стр. 281, 285, 370)					77 282.45		1 054 375	13.643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 761 456.90		13 575 378	7.707	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 999.58		26 172	6.544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 373-375)					497.83		7 260	14.583	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 373-375)					398.26		5 468	13.73	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 895.67		38 900	7.946	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 633.92		29 387	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 633.92		29 387	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 402.93		539 277	8.928	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 402.93		539 277	8.928	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 831 389.42		14 182 942	7.744	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	39 191.73	2.14	303 515	7.744	
	ИТОГО					1 870 581.15		14 486 457	7.744	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	37 411.62	2	289 729	7.744	
	ИТОГО					1 907 992.77		14 776 186	7.744	
	НДС 18%				18	343 438.70	18	2 659 713	7.744	
	ВСЕГО С НДС					2 251 431.47		17 435 899.00	7.744	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					135 852.75		1 968 450.00	14.49	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					77 680.71		1 059 843	13.644	

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ «КР МКД»                            Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)