«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»»	Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Е.В.Шулепко /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвала, лестницы и лестничной клетки 
многоквартирного дома №11 по ул. Грибоедова  г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.3	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.3	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.3	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2.3	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.8	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.95	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.2	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылок)	100 м	0.25	
9.	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.113	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.21	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	128.55	
12.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.3	
13.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	287.5	
14.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.01	
15.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
16.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.64	
17.	Обивка слухового окна кровельной сталью оцинкованной (прим)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	
18.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.013	
19.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.3	
20.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	23	
21.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.6	
22.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.6	
23.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
24.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.2	
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.1	
26.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
27.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
28.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.18	
29.	Смена ветровой доски (прим)	100 м досок	0.22	
30.	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
31.	Разборка подшивки карниза (прим)	100 м2 подшивки	0.06	
32.	Подшивка карниза (прим)	100 м2 потолка	0.06	
33.	Простая окраска масляными составами карниза (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
34.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.6	
35.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.042	
37.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до6 каналов)	100 м труб	0.01	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.11	
39.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.15	
40.	Окраска дымовых труб  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
41.	Устройство оголовка дымовой трубы из листовой оцинкованной стали (прим)	100 м2 покрытия	0.015	
	Чердачное перекрытие над мансардой	
42.	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	0.21	
43.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	0.21	
44.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	2.785	
45.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	0.315	
46.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	23.31	
47.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0.21	
48.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
49.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.754	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.754	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
51.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.1	
52.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.31	
53.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.31	
54.	Демонтаж изоляции стен (прим)	100 м2 поверхности	1.35	
55.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	2.8	
56.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.5	
57.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	
58.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	3.1	
59.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	34.72	
60.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.28	
61.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.02	
62.	Расшивка швов кладки из кирпича (прим)	100 м2 стен (без вычета проемов)	0.5	
63.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5	
64.	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм	10 отключений	0.1	
65.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (переновеска)	100 м трубопровода	0.1	
66.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1	
67.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.4	
68.	Приварка в сущ.  стальной трубопровод диаметром 50 мм (прим)	1 фланец	1	
69.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 прим.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
70.	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0.0005	
71.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
72.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	0.1	
73.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.3	
74.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.3	
75.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.3	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
76.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.064	
77.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.064	
78.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.4	
79.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5	
80.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.07	
81.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	7	
82.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.015	
83.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.015	
84.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.1	
85.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	10	
86.	Блок дверной металлический	м2	10	
87.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.03	
88.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.03	
	Отмостка	
89.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.062	
90.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.125	
91.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.187	
92.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.23	
93.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.23	
94.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.23	
	Бетонные ступени	
95.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.08	
96.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.05	
97.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.05	
98.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23.71	
99.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.71	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Потолки, стены	
100.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.6	
101.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.6	
102.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	176	
103.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.98	
104.	Устройство боковой  изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" -7мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.62	
105.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р	кг	620	
106.	Очистка вручную поверхности потолков  (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.85	
107.	Протравка  потолков и стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	2.55	
108.	Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона	кг	2.55	
109.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.55	
110.	Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим)	1 м2 очищаемой поверхности	20	
111.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
112.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	
	полы	
113.	Разборка покрытий и оснований бетонных(прим)	100 м3 конструкций	0.085	
114.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(угубление уровня пола)	100 м3 грунта	0.034	
115.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	3.4	
116.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.5	
117.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	8.67	
118.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.85	
119.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.156	
120.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.156	
121.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.85	
122.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30мм)	100 м2 стяжки	0.85	
123.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0.243	
124.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0064	
125.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.64	
126.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.019	
127.	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.019	
128.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.5	
129.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.5	
	
	Раздел 4.  Лестницы	
	
	Ремонт деревянной лестницы	
130.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.26	
131.	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок (прим)	100 заделок в поручнях	0.13	
132.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.157	
133.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных ограждений за два раза с расчисткой старой краски до 35%(прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.096	
	Лестница в подвале (по п роектному решению)	
134.	Устройство лестницы монолитной (прим)	100 м3 в деле	0.013	
135.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	1.32	
136.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	т	0.127	
137.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм	т	0.127	
138.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.038	
139.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм	т	0.038	
140.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.006	
141.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм	т	0.006	
	Вывоз мусора	
142.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.868	
143.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.868	
	
	Раздел 5.  Лестничная клетка	
	
144.	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.6	
145.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.72	
146.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен( вторая грунтовка)	100 м2 покрытия	1.32	
147.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	17.332	
148.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.32	
149.	Очистка вручную поверхности потолков от красок с земли (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.33	
150.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (вторая грунтовка)	100 м2 покрытия	0.33	
151.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.333	
152.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	
153.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.434	
154.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.434	
	демонтажные работы	
155.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.09	
156.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.02	
157.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.15	
158.	Демонтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	1	
	общестроительные работы	
159.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия)  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.04	
160.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.25	
161.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.15	
162.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.075	
163.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.075	
164.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	8.25	
165.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.075	
166.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	
167.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.594	
168.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.594	
	монтажные работы	
	Вводно распределительное устройство (ВРУ)	
169.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
170.	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z, шт	шт	1	
171.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
172.	Автоматический выключатель PLHT -В40/3 (В) 40A 3-pol. 6 кА	шт	1	
173.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
174.	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В)	шт	1	
175.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
176.	Автомат С10А  CLS6-С10/2 6к A	шт	1	
177.	Автомат С 25А   CLS6-С25/2 6 кА	шт	3	
178.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.005	
179.	Главная заземляющая шина , полоса 5х20мм	шт	1	
180.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ  6х9мм 10-Д-С крепление по краям	шт	1	
181.	Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2")	шт.	14	
182.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.03	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
183.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.2	
184.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	20.4	
185.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	12	
186.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	шт.	20	
187.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.15	
188.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм	м	15.3	
189.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	10	
190.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм	шт.	15	
191.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.23	
192.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.37	
193.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.08	
194.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.061	
195.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0082	
196.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.18	
197.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0184	
198.	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	5	
199.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.09	
200.	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	9	
201.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	9	
202.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	
203.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	4	
204.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
205.	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02	шт	1	
206.	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	4	
207.	Датчик движения	шт	4	
	устройство контура заземления	
208.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.016	
209.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.016	
210.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
211.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
212.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
213.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
214.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.28	
215.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.0286	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»:                         Мацепура Г.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

	
Проверил:	Зам.начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»:                             Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)