«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013г.	
	
Объект:	ООО «ЖЭУ-18»	
Д Е Ф Е К Т Н А Я        В Е Д О М О С Т Ь   	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №39   ул. Каштановая аллея   г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.116	
2.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.81	
3.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.1	
4.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.05	
5.	Е10-01-022-01	Подшивка карнизов  досками обшивки	100 м2 потолка	0.05	
6.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
7.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
8.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
9.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.1	
10.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.29	
11.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	31	
12.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.98	
13.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.624	
14.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.2	
15.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.6044	
16.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.116	
17.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5.116	
18.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12.79	
19.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	264.753	
20.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.116	
21.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	639.5	
22.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.116	
23.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	62	
24.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей (прим.)	100 м 	0.81	
25.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.81	
26.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.716	
27.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
28.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
29.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
30.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.7	
31.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	
32.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.01848	
33.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.2025	
34.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов, капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.336	
35.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.212	
36.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	1.8012	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.06	
38.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 1канал)	100 м труб	0.07	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)	100 м труб	0.082	
40.	Е46-01-008-03	Устройство оголовников на дымовых трубах	1 м3	0.52	
41.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.362	
42.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.362	
43.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	19.71	
44.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	19.71	

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                                         Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)