«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения многоквартирного дома №83а-83д по Ленинскому проспекту г.Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.1	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.0126	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1.15	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.32	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.27	
6.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	25.542	
7.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	27	
8.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	20	
9.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	20	
10.	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0.2	
11.	Переходник сталь/ ППР 45х50	шт	20	
12.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	20	
13.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.05	
14.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	4.73	
15.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм	шт.	5	
16.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	2	
17.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм	шт.	1	
18.	ППР муфта переходная 63х50	шт	1	
19.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.4	
20.	Труба из полипропилена PN 10/75	м	38.96	
21.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм	шт.	40	
22.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	2	
23.	ППР тройник 75х50х75	шт	7	
24.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	8	
25.	ППР муфта переходная 75х50	шт	1	
26.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.75	
27.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильзы)	м	5.4	
28.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм	шт.	75	
29.	Кран шаровый под приварку Dn 80 Pn25 TEMPER	шт	2	
30.	Переходник сталь/ ППР 89х75	шт	1	
31.	Переходник сталь/ ППР 89х63	шт	1	
32.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.75	
33.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
34.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
35.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	14.7	
36.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	29.7	
37.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	5.5	
38.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	м	44	
39.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	82.5	
40.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 2.  Горячее водоснабжение	
	
41.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.1	
42.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.0226	
43.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.88	
44.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2.08	
45.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	0.27	
46.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	25.299	
47.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	27	
48.	Муфта ППР переходная 50х40мм	шт	2	
49.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	20	
50.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н	шт.	20	
51.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	40	
52.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	6	
53.	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0.4	
54.	Переходник сталь/ ППР 42х40	шт	20	
55.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.61	
56.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	57.706	
57.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	61	
58.	ППР тройник 75х50х75	шт	12	
59.	Муфта ППР переходная 63х50мм	шт	4	
60.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	4	
61.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	2	
62.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	20	
63.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	20	
64.	Переходник сталь/ ППР 45х50	шт	20	
65.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.21	
66.	Труба из полипропилена PN 20/63	м	114.466	
67.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм	шт.	121	
68.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	6	
69.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	1	
70.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	шт.	12	
71.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм	шт.	6	
72.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	19	
73.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.	4	
74.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.87	
75.	Труба из полипропилена PN 20/75	м	84.738	
76.	Муфта ППР 75х63	шт	2	
77.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм	шт.	87	
78.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	13	
79.	ППР тройник 75х75х75	шт	1	
80.	ППР тройник 75х50х75	шт	12	
81.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	2	
82.	Кран шаровый 2 1/2" (РВхРВ) PN30 серия SENA ARCO	шт	4	
83.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы)	м	10.8	
84.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	29.6	
85.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	29.7	
86.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	67.1	
87.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	133.1	
88.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	95.7	
89.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 75 мм	1 врезка	1	
90.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.78	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.78	
	
	Раздел 3.  Электроснабжение	
	
	ГРЩ	
92.	Демонтаж Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	1 шт.	2	
93.	Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	1 шт.	6	
94.	Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита ГРЩ (ВРУ)	1 м2 очищаемой поверхности	15.2	
95.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	
96.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	
97.	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	2	
98.	Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А	шт	2	
99.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	2	
100.	Автоматический выключатель   NZMN2-A250	шт	2	
101.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.06	
102.	Шина медная 5х40мм	шт	6	
103.	Шина нулевая на DIN-изол	1шт	6	
	1 секция	
104.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
105.	Автомат PLHT-C80/3 (C) 80А 3-pol	шт	3	
106.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	
107.	Автомат S 192 (B) 3А	шт	3	
108.	Автомат S 192 (B) 6А	шт	6	
109.	УЗО DS 651 В 3А/003	шт	1	
	2 секция	
110.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
111.	Автомат PLHT-C80/3 (C) 80А 3-pol	шт	2	
112.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
113.	Автомат S 192 (B) 6А	шт	6	
114.	Автомат S 192 (С) 10А	шт	5	
115.	УЗО DS 651 В 3А/003	шт	1	
	ЩИТ АВР	
116.	Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	15	
117.	Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита	1 м2 очищаемой поверхности	8	
118.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
119.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 (красного цвета)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
120.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.05	
121.	Шина медная 5х40мм	шт	8	
122.	Шина нулевая на DIN-изол	1шт	8	
123.	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	2	
124.	Пускатель переменного тока типа DILM 115 104A (230В)	шт	2	
125.	Блокировка механическая типа DILM-150-XMV (для механической блокировки контактов пускателя)	шт	2	
126.	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	1 шт.	2	
127.	Приставка DILM150-XHI22 (для электрической блокировки контактов пускателя)	шт	2	
128.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	2	
129.	Лампа сигнальная M22-L-R/G (зелен./красн.)	шт	2	
130.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	5	
131.	Автомат S193 C 63А	шт	5	
132.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	
133.	Автомат S 192 (B) 6А	шт	5	
134.	Автомат S 192 (В) 3А	шт	5	
	Электроснабжение подъездов	
135.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.45	
136.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.5	
137.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.55	
138.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.3	
139.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.45	
140.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	
141.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	3.5	
142.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	2.5	
143.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м	255	
144.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	147	
145.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	250	
146.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	2.5	
147.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	1	
148.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (прим)	1000 м	0.158	
149.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (прим)	1000 м	0.199	
	Щиты этажные	
150.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	185	
151.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт	180	
152.	Автоматический  лестничный выключатель EATON Moeller  на DIN-рейку	шт	5	
153.	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	100	
154.	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	188	
155.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 ( подключение квартир)	100 шт.	3.6	
	замена электропроводки моп (лестничные клетки, подвал)	
156.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	1.45	
157.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.3	
158.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.45	
159.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.5	
160.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.214	
161.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.45	
162.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	
163.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	1.45	
164.	Светильник  настенный   IP54	шт	5	
165.	Светильник  потолочный  IP44	шт	140	
166.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	145	
167.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05	
168.	Выключатель наружной установки 1-кл IP44 универсальный	шт.	5	
169.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.05	
170.	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02	шт	5	
171.	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	1 шт.	45	
172.	звонковая кнопка (выключатель кнопочного типа)	шт	45	
173.	Коробка установочная У-92	шт.	125	
174.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	5.65	
175.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	576.3	
176.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром до 20 мм	шт.	350	
177.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 15-19 мм	шт.	565	
178.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	5.65	
179.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.576	
	Электроснабжение лифтов	
180.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	4.5	
181.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	4.5	
182.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м	459	
183.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	265	
184.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	450	
185.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	4.5	
186.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А) -FRLS 5х6 мм	м	459	
	прочие работы	
187.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.886	
188.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.886	
	устройство контура заземления	
189.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
190.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
191.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.015	
192.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
193.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.016	
194.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.25	
195.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.039	
196.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.25	
197.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.0255	

Составил:	
Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Составил:	
Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника ОК МКУ «КР МКД»                      О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)