«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
___________________________ /С.Б. Русович /	_________________________ /Е.В. Шулепко /	
		
«______»_________________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт  лестницы в подвале, лестничной клетки многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда (объект культурного наследия)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Лестница в подвале	
	
1.	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции	0.035	
2.	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150( лестничные марши)	1 м3	0.396	
3.	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	0.025	
4.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.00125	
5.	Изоляция изделиями из пенопласта  лестничных маршей (вставки)	1 м3 изоляции	0.042	
6.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.002	
7.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0.204	
8.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.0385	
9.	Устройство лестничных маршей, прим	100 м3 железобетона в деле	0.02	
10.	Арматура А400С ф14мм	т	0.086976	
11.	Арматура А400С ф8мм	т	0.01334	
12.	Арматура А240С ф8мм	т	0.0257	
13.	Арматура А400С ф16мм	т	0.00711	
14.	Арматура А400С ф10мм	т	0.00279	
15.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.32	
16.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.32	
17.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.034	
18.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.036465	
19.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	19.5	
20.	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки	0.055	
	
	Раздел 2.  Лестничная клетка	
	
21.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.27	
22.	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	100 м2 поверхности облицовки	0.27	
23.	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит	100 м2 отделываемой поверхности	0.27	
24.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	
25.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.3	
26.	Демонтаж покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.32	
27.	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.3	
28.	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	
29.	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.021	
30.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.32	
31.	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0.32	
32.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.32	
33.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.92	
34.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	19.044	
35.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ	
36.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.042	
37.	Установка деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0.042	
38.	Блок дверной из сосны	м2	4.2	
	Прочие работы	
39.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.7792	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.7792	

Составил:	

Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                   Мацепура Г.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля «МКУ КР МКД»                                                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)