«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
        Директор МКУ «КР МКД»	    Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 17»	
		
________________ / С.Б. Русович/	      ________________ /  И.А. Макарова/	
		
«______»______________ 2016г.	         «______»_____________2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Капитальный ремонт крыши МКД №22 по ул.Тихоненко, г.Калининград (дополнительные виды работ)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	0.68	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.68	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	0.68	
4.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	0.68	
5.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	10	
6.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.476	
7.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	9.63	
8.	Разборка  утеплителя ( мансарда)	1 м3 изоляции	14.1	
9.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2 поверхности	0.94	
10.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	115.056	
11.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 (2 слоя)	100 м2 изолируемой поверхности	0.94	
12.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-й слой)	100 м2 изолируемой поверхности	0.94	
13.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	287.64	
	Перекрытие (при необходимости)	
14.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.3	
15.	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.04	
16.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11.7	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.7	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ "КР МКД"                       Еникеев Е.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ "КР МКД"                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)