«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	           6 327 401	руб.	Смета на сумму:	6 327 401	руб.	
Директор МКУ «КР  МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
______________/С.Б. Русович /	_______________О.Б. Манойло /	
		
«______»_____________ 2018 г.	«______»______________ 2018 г.	

	
 	 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №146-156 по ул. П. Морозова,  г. Калининград	
Сметная стоимость:	6 327.401	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.698	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	963.121	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		13.35	2 458.66	32 823	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	212.265	147.310	31 269	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	61.41	25.31	1 554	
		Накладные расходы				84%	26 266	
		Сметная прибыль				48%	15 009	
		Всего с НР и СП					74 098	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		13.35	2 792.42	37 279	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	6.141	268.820	1 651	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	202.386	150.030	30 364	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	6.141	1 126.02	6 915	
			(1)			268.82	1 651	
		Накладные расходы				71%	22 731	
		Сметная прибыль				52%	16 648	
		Всего с НР и СП					76 657	
	
3.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим.)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов из бруса с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150мм)	100 м		0.56	55 449.83	31 052	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.3528	229.990	81	
3. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	89.7176	161.570	14 496	
3. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	1.0136	10.80	11	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.3528	1 037.49	366	
			(1)			229.99	81	
3. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00224	57 689.15	129	
3. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	2.6432	5 804.89	15 343	
3. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	20.72	34.10	707	
		Накладные расходы				71%	10 350	
		Сметная прибыль				52%	7 580	
		Всего с НР и СП					48 982	
	
4.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0448	64 522.98	2 891	
		Объем: (0.56)*0.08						
	
5.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.0326	96 058.76	3 132	
		Объем: 0.00029086*112						
	
6.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0028	98 286.21	275	
		Объем: 0.000025*112						
	
7.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		2.383	117.69	280	
		Объем: 0.021276596*112						
	
8.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		3.9	45 697.79	178 221	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	1.248	229.990	287	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	585.351	161.570	94 575	
8. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	4.602	10.80	50	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	1.248	1 037.49	1 295	
			(1)			229.99	287	
8. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0195	57 689.15	1 125	
8. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0975	50 201.92	4 895	
8. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	10.374	7 353.20	76 282	
		Накладные расходы				71%	67 352	
		Сметная прибыль				52%	49 328	
		Всего с НР и СП					294 901	
	
9.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.0468	46 288.41	2 166	
		Объем: (3.9)*0.012						
	
10.	ГЭСНр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		4	24 486.52	97 946	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.4	229.990	322	
10. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	159.48	161.570	25 767	
10. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	2.56	10.80	28	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	1.4	1 037.49	1 452	
			(1)			229.99	322	
10. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.152	57 689.15	8 769	
10. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	8.4	7 372.62	61 930	
		Накладные расходы				71%	18 523	
		Сметная прибыль				52%	13 566	
		Всего с НР и СП					130 035	
	
11.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		4.3	5 604.03	24 097	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	1.849	268.820	497	
11. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	152.177	151.380	23 037	
11. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.86	874.68	752	
			(1)			268.82	231	
11. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.989	308.04	305	
			(1)			268.82	266	
11. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.1892	20.52	4	
		Накладные расходы				73%	17 180	
		Сметная прибыль				56%	13 179	
		Всего с НР и СП					54 456	
	
12.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.0879	2 735.32	2 976	
		Объем: (4.3)*0.253						
	
13.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.7286	13 896.92	24 022	
		Объем: (4.3)*0.402						
	
14.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		13.35	77 259.11	1 031 409	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	42.8535	250.312	10 727	
14. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	2321.1645	177.590	412 216	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	22.428	874.68	19 617	
			(1)			268.82	6 029	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	20.4255	1 037.49	21 191	
			(1)			229.99	4 698	
14. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	123.621	14.99	1 853	
14. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.01869	127 819.59	2 389	
14. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.14952	120 606.78	18 033	
14. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0060075	60 190.64	362	
14. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	8.90445	189.88	1 691	
14. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	1345.68	10.49	14 116	
14. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	6.141	15 715.36	96 508	
14. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	19.6245	17 839.83	350 098	
14. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	1548.6	46.96	72 722	
14. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	48.327	26.91	1 300	
14. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	4.1385	2 791.89	11 554	
14. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.036045	84 734.93	3 054	
14. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	10.0125	469.84	4 704	
		Накладные расходы				92%	389 108	
		Сметная прибыль				44%	186 095	
		Всего с НР и СП					1 606 611	
	
15.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		1682.1	262.08	440 845	
		Объем: (13.35)*126						
	
16.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, в том числе свес в желоб	м2		188.4	753.58	141 974	
		Объем: 90+246*0.4						
	
17.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		8.77	303.66	2 663	
17. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.002631	200.120	1	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	15.6106	161.570	2 522	
17. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000877	534.12		
			(1)			200.12		
17. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.001754	232.29		
			(1)			200.12		
17. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	7.5422	18.56	140	
		Накладные расходы				77%	1 943	
		Сметная прибыль				48%	1 211	
		Всего с НР и СП					5 817	
	
18.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		162.245	227.97	36 987	
		Объем: (8.77)*18.5						
	
19.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		13.35	306.17	4 087	
19. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.04005	200.120	8	
19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	23.8965	161.570	3 861	
19. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.01335	534.12	7	
			(1)			200.12	3	
19. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0267	232.29	6	
			(1)			200.12	5	
19. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	11.481	18.56	213	
		Накладные расходы				77%	2 979	
		Сметная прибыль				48%	1 857	
		Всего с НР и СП					8 923	
	
20.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		275.01	227.97	62 694	
		Объем: (13.35)*20.6						
	
21.	ГЭСНр 58-2-2 
(прим.)	Разборка люка выхода на крышу.	100 шт.		0.06	46 470.16	2 788	
21. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	18.558	150.030	2 784	
21. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.366	10.80	4	
		Накладные расходы				71%	1 977	
		Сметная прибыль				52%	1 448	
		Всего с НР и СП					6 212	
	
22.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка окно-люк	100 м2		0.0253	87 252.09	2 207	
		Объем: 0.54*0.78*6						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.134849	242.812	33	
22. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	5.466824	165.230	903	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.044528	308.04	14	
			(1)			268.82	12	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.090321	1 037.49	94	
			(1)			229.99	21	
22. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	10.8537	5.19	56	
22. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.7963	5.19	9	
22. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.68563	51.86	36	
22. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.80642	74.74	135	
22. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.2024	429.47	87	
22. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.8842	302.90	874	
		Накладные расходы				90%	842	
		Сметная прибыль				43%	402	
		Всего с НР и СП					3 452	
	
23.	С1Цена поставщик.	Окно-люк 0,6*0,8	м2		2.53	13 271.60	33 577	
	
24.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.06	46 470.16	2 788	
24. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	18.558	150.030	2 784	
24. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.366	10.80	4	
		Накладные расходы				71%	1 977	
		Сметная прибыль				52%	1 448	
		Всего с НР и СП					6 212	
	
25.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон  01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 02. Постановка креплений.	шт.		6	1 539.63	9 238	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	1.32	249.405	329	
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	39.78	161.570	6 427	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.66	874.68	577	
			(1)			268.82	177	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.66	1 037.49	685	
			(1)			229.99	152	
25. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0084	57 689.15	485	
25. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.36	2 955.35	1 064	
		Накладные расходы				90%	6 080	
		Сметная прибыль				43%	2 905	
		Всего с НР и СП					18 223	
	
26.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3		0.36	7 152.88	2 575	
		Объем: (6.0)*0.06						
	
27.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.6	7 372.62	4 424	
		Объем: (6.0)*0.1						
	
28.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3	8 099.41	24 298	
	
29.	ГЭСН 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.		12	289.46	3 474	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.12	229.990	28	
29. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1.46	17.52	169.310	2 966	
29. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
29. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.12	1.44	43.43	63	
29. 5.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00132	73 890.48	98	
29. 6.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.00516	43 149.58	223	
		Накладные расходы				98%	2 934	
		Сметная прибыль				56%	1 677	
		Всего с НР и СП					8 085	
	
30.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0036	2 983.71	11	
		Объем: (12.0)*0.0003						
	
31.	19.2.03.09-0031	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.		12	439.15	5 270	
	
32.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.17	113 631.77	19 317	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.7531	268.820	202	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	103.5657	161.570	16 733	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.2261	874.68	198	
			(1)			268.82	61	
32. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.527	308.04	162	
			(1)			268.82	142	
32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.068	20.52	1	
32. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.85	2 615.05	2 223	
		Накладные расходы				66%	11 177	
		Сметная прибыль				50%	8 468	
		Всего с НР и СП					38 962	
	
33.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.714	13 896.92	9 922	
		Объем: 0.17*4200						
	
34.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8 каналов)	100 м		0.17	435 095.20	73 966	
		Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.62	1.9754	268.820	531	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2354.59	400.2803	161.570	64 673	
34. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.5	0.595	874.68	520	
			(1)			268.82	160	
34. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.12	1.3804	308.04	425	
			(1)			268.82	371	
34. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.1	0.357	20.52	7	
34. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	18.76	3.1892	2 615.05	8 340	
		Накладные расходы				66%	43 035	
		Сметная прибыль				50%	32 602	
		Всего с НР и СП					149 603	
	
35.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		2.618	13 896.92	36 382	
		Объем: 0.17*2200*7						
	
36.	ГЭСН 46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3		1.19	7 472.08	8 892	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.4165	245.522	102	
36. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	26.82	31.9158	159.670	5 096	
36. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.14	0.1666	874.68	146	
			(1)			268.82	45	
36. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.3213	3.18	1	
36. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.2499	1 037.49	259	
			(1)			229.99	57	
36. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0081	0.009639	20.52		
36. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0019	0.002261	57 689.15	130	
36. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.003451	11 636.25	40	
36. 9.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.09	0.1071	2 615.05	280	
36. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.00476	50 201.92	239	
36. 11.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.1428	5 804.89	829	
36. 12.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.1666	7 372.62	1 228	
36. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	2.737	234.83	643	
		Накладные расходы				84%	4 366	
		Сметная прибыль				48%	2 495	
		Всего с НР и СП					15 753	
	
37.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.1071	50 965.05	5 458	
		Объем: (1.19)*0.09						
	
38.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		1.2138	3 474.52	4 217	
		Объем: (1.19)*1.02						
	
39.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.95	26 799.91	25 460	
39. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	124.83	175.550	21 914	
39. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	1.045	10.80	11	
39. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3325	20.52	7	
39. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	1.729	2 040.43	3 528	
		Накладные расходы				67%	14 682	
		Сметная прибыль				40%	8 766	
		Всего с НР и СП					48 908	
	
40.	ГЭСН 15-04-019-05	Окраска  дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0.95	3 374.71	3 206	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.076	229.990	17	
40. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13.8	13.11	175.550	2 301	
40. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.09	0.0855	10.80	1	
40. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.076	1 037.49	79	
			(1)			229.99	17	
40. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	0.2755	162.00	45	
40. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0095	38.33		
40. 7.	14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0.0175	0.016625	46 902.22	780	
		Накладные расходы				80%	1 854	
		Сметная прибыль				37%	858	
		Всего с НР и СП					5 918	
	
41.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		12.35	104.81	1 294	
		Объем: (0.95)*13						
	
42.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		36.1	170.42	6 152	
		Объем: (0.95)*38.0						
	
43.	ГЭСН 10-01-008-08 
(прим.)	Разборка обивки слуховых окон из кровельной стали.	100 м2		0.15	3 790.21	569	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.147	0.02205	229.990	5	
43. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	23.38	3.507	155.590	546	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.147	0.02205	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
		Накладные расходы				90%	496	
		Сметная прибыль				43%	237	
		Всего с НР и СП					1 302	
	
44.	ГЭСН 10-01-008-08 
(прим.)	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью: оцинкованной	100 м2		0.15	5 474.77	821	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.0315	229.990	7	
44. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	33.4	5.01	155.590	780	
44. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0315	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
44. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.00015	60 190.64	9	
		Накладные расходы				90%	708	
		Сметная прибыль				43%	338	
		Всего с НР и СП					1 868	
	
45.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.066	62 748.13	4 141	
		Объем: (0.15)*(0.44)						
	
46.	ГЭСН 10-01-008-08 
(прим.)	Разборка обивки вент. каналов из кровельной стали.	100 м2		0.278	3 790.21	1 054	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.147	0.040866	229.990	9	
46. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	23.38	6.49964	155.590	1 011	
46. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.147	0.040866	1 037.49	42	
			(1)			229.99	9	
		Накладные расходы				90%	918	
		Сметная прибыль				43%	439	
		Всего с НР и СП					2 411	
	
47.	ГЭСН 10-01-008-08 
(прим.)	Обивка вент. каналов  кровельной сталью: оцинкованной	100 м2		0.278	5 474.77	1 522	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.05838	229.990	13	
47. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	33.4	9.2852	155.590	1 445	
47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.05838	1 037.49	61	
			(1)			229.99	13	
47. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000278	60 190.64	17	
		Накладные расходы				90%	1 312	
		Сметная прибыль				43%	627	
		Всего с НР и СП					3 461	
	
48.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.12232	62 748.13	7 675	
		Объем: (0.278)*(0.44)						
	
49.	ГЭСНр 58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.		0.7	2 899.80	2 030	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.021	229.990	5	
49. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	18.6	13.02	154.230	2 008	
49. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.021	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
		Накладные расходы				71%	1 429	
		Сметная прибыль				52%	1 047	
		Всего с НР и СП					4 506	
	
50.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.0497	56 608.46	2 813	
		Объем: (0.7)*0.071						
	
51.	ГЭСНр 58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к норме 58-21-1	10 шт.		0.7	812.37	569	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.007	229.990	2	
51. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5.2	3.64	154.230	561	
51. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.007	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	400	
		Сметная прибыль				52%	293	
		Всего с НР и СП					1 261	
	
52.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.0147	56 608.46	832	
		Объем: (0.7)*0.021						
	
53.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим.)	Устройство бетонных оголовков	100 м3		0.018	413 996.06	7 452	
		Объем: 45*0.2*0.2						
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.41166	264.155	109	
53. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	6.44436	165.230	1 065	
53. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.3384	1 126.02	381	
			(1)			268.82	91	
53. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.02754	874.68	24	
			(1)			268.82	7	
53. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00486	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
53. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.32778	11.58	4	
53. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.04086	1 037.49	42	
			(1)			229.99	9	
53. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.001386	20.52		
53. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.0009	89 253.46	80	
53. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.000774	57 689.15	45	
53. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000468	11 636.25	5	
53. 12.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	102	1.836	3 014.79	5 535	
53. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00126	5 768.85	7	
53. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.01548	5 760.02	89	
53. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.72	234.83	169	
		Накладные расходы				80%	939	
		Сметная прибыль				44%	517	
		Всего с НР и СП					8 908	
	
54.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.32	14 599.63	4 672	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0224	257.726	6	
54. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	19.712	187.360	3 693	
54. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0096	1 126.02	11	
			(1)			268.82	3	
54. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0064	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
54. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.5024	20.52	10	
54. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0008512	161 777.88	138	
54. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.28	630.92	808	
		Накладные расходы				98%	3 625	
		Сметная прибыль				56%	2 071	
		Всего с НР и СП					10 368	
	
55.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		31.936	226.22	7 225	
		Объем: (0.32)*99.8						
	
56.	С99.1-01.08-0007	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		16	3 978.98	63 664	
	
57.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка  желобов,.	100 м		2.46	1 341.82	3 301	
57. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	22.386	147.310	3 298	
57. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.2952	10.80	3	
		Накладные расходы				71%	2 342	
		Сметная прибыль				52%	1 715	
		Всего с НР и СП					7 358	
	
58.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		2.46	42 785.23	105 252	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.615	254.841	157	
58. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	77.2686	161.570	12 484	
58. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.2706	1 126.02	305	
			(1)			268.82	73	
58. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.123	874.68	108	
			(1)			268.82	33	
58. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.2214	1 037.49	230	
			(1)			229.99	51	
58. 6.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.009348	115 172.62	1 077	
58. 7.	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.41574	67 601.55	28 105	
58. 8.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	1.11192	56 608.46	62 944	
		Накладные расходы				92%	11 630	
		Сметная прибыль				44%	5 562	
		Всего с НР и СП					122 444	
	
59.	С2 Цена поставщи.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт		62	1 490.00	92 380	
	
60.	С3 Цена поставщи.	Соединение желоба	шт		62	298.00	18 476	
	
61.	С14 Цена поставщ.	Крепление желоба	шт		410	197.00	80 770	
	
62.	С15 Цена поставщ.	Угол внешний	шт		4	1 207.00	4 828	
	
63.	ГЭСНр 58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		2.55	6 080.65	15 506	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.3315	229.990	76	
63. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	93.84	161.570	15 162	
63. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.3315	1 037.49	344	
			(1)			229.99	76	
		Накладные расходы				71%	10 819	
		Сметная прибыль				52%	7 924	
		Всего с НР и СП					34 249	
	
64.	С4 Цена поставщи.	Труба водосточная диам.120мм, 4м.п.	шт		64	2 180.00	139 520	
	
65.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.4	10 407.32	4 163	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.032	229.990	7	
65. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	25.56	161.570	4 130	
65. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.032	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
		Накладные расходы				71%	2 937	
		Сметная прибыль				52%	2 151	
		Всего с НР и СП					9 252	
	
66.	С9 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.120мм, 72 град.	шт		40	522.00	20 880	
	
67.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.2	8 662.37	1 732	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.016	229.990	4	
67. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	10.62	161.570	1 716	
67. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.016	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				71%	1 221	
		Сметная прибыль				52%	894	
		Всего с НР и СП					3 848	
	
68.	С12 Цена поставщ.	Воронка водосточная 150/120 мм	шт		20	660.00	13 200	
	
69.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.2	8 662.37	1 732	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.016	229.990	4	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	10.62	161.570	1 716	
69. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.016	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				71%	1 221	
		Сметная прибыль				52%	894	
		Всего с НР и СП					3 848	
	
70.	С10 Цена поставщ.	Колено (слив) водосточное диам.120мм, 72 град.	шт		20	522.00	10 440	
	
71.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		2.13	5 840.27	12 440	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0213	229.990	5	
71. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	80.514	154.230	12 418	
71. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0213	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
		Накладные расходы				71%	8 820	
		Сметная прибыль				52%	6 460	
		Всего с НР и СП					27 720	
	
72.	С11 Цена поставщ.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт		213	249.00	53 037	
	
73.	ГЭСН 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м		2.22	1 709.22	3 794	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.9546	256.178	245	
73. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	14.8074	167.270	2 477	
73. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.3996	1 126.02	450	
			(1)			268.82	107	
73. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.2442	874.68	214	
			(1)			268.82	66	
73. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.3108	1 037.49	322	
			(1)			229.99	71	
73. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	4.1958	43.43	182	
73. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.00111	48 451.22	54	
73. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	1.1544	82.84	96	
		Накладные расходы				92%	2 504	
		Сметная прибыль				44%	1 198	
		Всего с НР и СП					7 496	
	
74.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.666	114 540.23	76 284	
		Объем: (2.22)*0.3						
	
75.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим.)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  стали с полимерным покрытием	100 м2		0.984	64 313.56	63 285	
		Объем: 246*0.4						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.26568	258.753	69	
75. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	110.946	161.570	17 926	
75. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.1968	1 126.02	222	
			(1)			268.82	53	
75. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.06888	1 037.49	71	
			(1)			229.99	16	
75. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.003936	60 190.64	237	
75. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.011808	107 511.00	1 269	
75. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.769488	56 608.46	43 560	
		Накладные расходы				92%	16 555	
		Сметная прибыль				44%	7 918	
		Всего с НР и СП					87 758	
	
76.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		46.83	510.71	23 917	
	
77.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза		46.83	262.99	12 316	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 305 027	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 171 869	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					984 480	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36; %=71 - по стр. 2, 3, 8, 10, 21, 24, 49, 51, 57, 63, 65, 67, 69, 71; %=73 - по стр. 11; %=92 - по стр. 14, 58, 73, 75; %=77 - по стр. 17, 19; %=90 - по стр. 22, 25, 43, 44, 46, 47; %=66 - по стр. 32, 34; %=67 - по стр. 39; %=80 - по стр. 40, 53)					706 674	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 19, 36; %=52 - по стр. 2, 3, 8, 10, 21, 24, 49, 51, 57, 63, 65, 67, 69, 71; %=56 - по стр. 11; %=44 - по стр. 14, 53, 58, 73, 75; %=43 - по стр. 22, 25, 43, 44, 46, 47; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 39; %=37 - по стр. 40)					402 078	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 280 621	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					76 284	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					76 284	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 641	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 29, 54)					6 559	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 29, 54)					3 748	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					30 948	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 233	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 233	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					4 424 086	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	94 675	
	ИТОГО					4 518 761	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	90 375	
	ИТОГО					4 609 136	
	НДС 18%				18	829 644	
	ВСЕГО С НДС					5 438 780	
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
78.	ГЭСН 10-01-023-01	Разборка  ходовых досок	100 м		2.25	570.44	1 283	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.216	255.877	55	
78. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.04	6.84	158.310	1 083	
78. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.064	0.144	874.68	126	
			(1)			268.82	39	
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.032	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
		Накладные расходы				90%	1 024	
		Сметная прибыль				43%	489	
		Всего с НР и СП					2 797	
	
79.	ГЭСН 11-01-008-02	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	м3		124.95	537.01	67 099	
		Объем: 833*0.15						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	44.982	227.600	10 238	
79. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	219.912	161.570	35 531	
79. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	26.9892	964.28	26 025	
			(1)			200.12	5 401	
79. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	17.9928	308.04	5 543	
			(1)			268.82	4 837	
		Накладные расходы				94%	43 023	
		Сметная прибыль				51%	23 342	
		Всего с НР и СП					133 464	
	
80.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим.)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		8.33	578.17	4 816	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1666	229.990	38	
80. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	28.7385	161.570	4 643	
80. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.1666	1 037.49	173	
			(1)			229.99	38	
		Накладные расходы				94%	4 400	
		Сметная прибыль				51%	2 387	
		Всего с НР и СП					11 603	
	
81.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		1019.59	34.52	35 196	
		Объем: (8.33)*122.4						
	
82.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		8.33	5 877.21	48 957	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	9.6628	236.015	2 281	
82. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	236.4054	169.310	40 026	
82. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	1.4994	308.04	462	
			(1)			268.82	403	
82. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	8.1634	1 037.49	8 469	
			(1)			229.99	1 878	
		Накладные расходы				94%	39 769	
		Сметная прибыль				51%	21 577	
		Всего с НР и СП					110 302	
	
83.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		128.7	2 279.87	293 419	
		Объем: 833*0.15*1.03						
	
84.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим.)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		8.33	578.17	4 816	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1666	229.990	38	
84. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	28.7385	161.570	4 643	
84. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.1666	1 037.49	173	
			(1)			229.99	38	
		Накладные расходы				94%	4 400	
		Сметная прибыль				51%	2 387	
		Всего с НР и СП					11 603	
	
85.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		101.96	599.04	61 078	
		Объем: (8.33)*(122.4)						
	
86.	ГЭСН 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м		2.33	751.13	1 750	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2796	255.877	72	
86. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	8.854	158.310	1 402	
86. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.1864	874.68	163	
			(1)			268.82	50	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0932	1 037.49	97	
			(1)			229.99	21	
86. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.0015378	57 689.15	89	
		Накладные расходы				90%	1 327	
		Сметная прибыль				43%	634	
		Всего с НР и СП					3 710	
	
87.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		2.796	7 317.29	20 459	
		Объем: (2.33)*1.2						
	
88.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.42	303.66	431	
88. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000426	200.120		
88. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	2.5276	161.570	408	
88. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000142	534.12		
			(1)			200.12		
88. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000284	232.29		
			(1)			200.12		
88. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.2212	18.56	23	
		Накладные расходы				77%	314	
		Сметная прибыль				48%	196	
		Всего с НР и СП					941	
	
89.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		26.27	227.97	5 989	
		Объем: (1.42)*18.5						
	
90.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		41.71	510.71	21 302	
	
91.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза		41.71	262.99	10 969	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					577 564	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					545 293	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					416 141	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 78, 86; %=94 - по стр. 79, 80, 82, 84; %=77 - по стр. 88)					94 257	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 78, 86; %=51 - по стр. 79, 80, 82, 84; %=48 - по стр. 88)					51 012	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					690 562	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					32 271	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					32 271	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					722 833	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	15 469	
	ИТОГО					738 302	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	14 766	
	ИТОГО					753 068	
	НДС 18%				18	135 552	
	ВСЕГО С НДС					888 620	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 882 591	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 717 162	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 400 621	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36; %=71 - по стр. 2, 3, 8, 10, 21, 24, 49, 51, 57, 63, 65, 67, 69, 71; %=73 - по стр. 11; %=92 - по стр. 14, 58, 73, 75; %=77 - по стр. 17, 19, 88; %=90 - по стр. 22, 25, 43, 44, 46, 47, 78, 86; %=66 - по стр. 32, 34; %=67 - по стр. 39; %=80 - по стр. 40, 53; %=94 - по стр. 79, 80, 82, 84)					800 931	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 19, 36, 88; %=52 - по стр. 2, 3, 8, 10, 21, 24, 49, 51, 57, 63, 65, 67, 69, 71; %=56 - по стр. 11; %=44 - по стр. 14, 53, 58, 73, 75; %=43 - по стр. 22, 25, 43, 44, 46, 47, 78, 86; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 39; %=37 - по стр. 40; %=51 - по стр. 79, 80, 82, 84)					453 090	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 971 183	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					76 284	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					76 284	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 641	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 29, 54)					6 559	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 29, 54)					3 748	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					30 948	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 504	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 504	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					5 146 919	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	110 144	
	ИТОГО					5 257 063	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	105 141	
	ИТОГО					5 362 204	
	НДС 18%				18	965 197	
	ВСЕГО С НДС					6 327 401	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                  Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)