«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «Прибрежный»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	

	
	
Объект:	г. Калининград, ул. Заводская, 27а
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 27а по ул. Заводская г. Калининград

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Существующий проезд и парковка	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.386	
2.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.9	
3.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.25502	
4.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	78.39	
5.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	486.422	
6.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.25502	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.34375	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	147.8125	
9.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.622	
10.	Е27-06-027-01	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.311	
11.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	31.722	
12.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	62.2	
13.	Цена поставщика.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300)	м2	634.44	
14.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.9	
15.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	190	
16.	Е68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	5	
17.	Е66-22-1	Замена люков и горловин колодцев	1 люк	2	
	
	Раздел 2.  Устройство тротуара	
	
18.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.032	
19.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.58	
20.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0345	
21.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	7.8016	
22.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	63.0016	
23.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.03495	
24.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.245	
25.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.95	
26.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.06125	
27.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.2475	
28.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	12.25	
29.	С403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	124.95	
30.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.15	
31.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0228	
32.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.8351	
33.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	112	
	
	Раздел 3.  Расширение парковки	
	
34.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.16992	
35.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	271.872	
36.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.16992	
37.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.708	
38.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	77.88	
39.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.354	
40.	Е27-06-027-01	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.177	
41.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.05	
42.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	35.4	
43.	Цена поставщика.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300)	м2	361.08	
44.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.83	
45.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	83	
	
	Раздел 4.  Прочие работы	
	
46.	Е47-01-046-02	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную	100 м2	2	
47.	С407-0014	Земля растительная	м3	30	
48.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
	Арык 2шт	
49.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0004	
50.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.64	
51.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0004	
52.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0024	
53.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.64	
54.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0006	
55.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.612	
56.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	0.12	
57.	С403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	1.224	
58.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.14	
59.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0028	
60.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.7104	
61.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	14	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)