«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 174 899	руб.	Смета на сумму:	1 174 899	руб.	

________________ /Козаченко М.Н. /	________________ /Филонов Б.В. /	
		
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	
	
Объект: Капитальный ремонт кровли здания многоквартирного жилого дома по ул.Менделеева, дом №8. г.Калининград.
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	1 174.899	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.197	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	134.295	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	11.75	164.91	119.07	45.84	1 937.69	1 399.07	538.62	12.14	4.17	19 231	16 985	2 246	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			1 538.98				94%	15 966			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			979.35				56%	9 512			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 456.02					44 709			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	1.23	2 603.14	1 221.06	143.55	3 201.86	1 501.90	176.57	12.14	4.69	26 724	18 233	828	
				1 238.53	15.51		1 523.39	19.08	5.03	12.13		7 663	231	
	Накладные расходы		83%			1 262.41				71%	13 109			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			988.64				52%	9 601			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 452.91					49 435			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	11.75	180.53	29.88	5.06	2 121.22	351.05	59.48	12.14	6.56	14 591	4 262	390	
				145.59			1 710.68		5.81	1		9 939		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			421.26				102%	4 347			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			228.18				52%	2 216			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 770.66					21 154			
	
4.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	11.75	10 000.20	155.23	53.13	117 502.37	1 823.92	624.22	12.89	5.37	396 186	23 510	3 352	
				9 791.85	3.38		115 054.24	39.66	3.21	13.56		369 324	538	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			2 236.30				102%	24 529			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 211.33				52%	12 505			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120 949.99					433 220			
	
5.	ТЕР 12-01-004-01 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.3	6 995.33	292.34	264.75	16 089.26	672.39	608.93	12.14	3.12	51 821	8 163	1 900	
				6 438.24	4.53		14 807.95	10.41	2.82	12.14		41 758	126	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			819.36				102%	8 455			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			443.82				52%	4 310			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 352.44					64 586			
	
6.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр), м2	289.8	26.49			7 675.56			1	1	32 237			
				26.49			7 675.56		4.2	1		32 237		
	Объем: 230*2.52/2													
	Поправки: М: =108*1.03/4.2	
	
7.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый верхний слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр), м2	289.8	28.45			8 244.12			1	1	34 625			
				28.45			8 244.12		4.2	1		34 625		
	Объем: 230*2.52/2													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
8.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	12	42.53	30.39	4.18	510.35	364.73	50.10	12.14	4.9	4 957	4 428	245	
				7.96			95.52		2.97	1		284		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			466.85				109%	4 827			
										=(128* (0.85))				
	Сметная прибыль		83%			302.73				66%	2 922			
										=(83* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 279.93					12 706			
	
9.	Цена поставщика. 
Дефлектор кровельный д100мм, шт.	12	63.76			765.14			1	1	3 214			
				63.76			765.14		4.2	1		3 214		
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
10.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.06	29 964.93	4 732.18	73.66	1 797.90	283.93	4.42	12.14	6.54	8 986	3 447	29	
				25 159.09	7.11		1 509.55	0.43	3.65	12.12		5 510	5	
	Накладные расходы		103%			292.89				88%	3 038			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			170.62				48%	1 657			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 261.41					13 681			
	
11.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	2.25	6 350.32	635.76	12.96	14 288.22	1 430.46	29.16	12.14	6.52	50 910	17 366	190	
				5 701.60	2.33		12 828.60	5.24	2.6	12.1		33 354	63	
	Накладные расходы		83%			1 191.63				71%	12 375			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			933.21				52%	9 063			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 413.06					72 348			
	
12.	ТЕР 20-02-009-03 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм, 1 зонт	6	13.18	6.23	1.94	79.08	37.38	11.64	12.15	5.59	642	454	65	
				5.01			30.06		4.09	1		123		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 301-9548	
	Накладные расходы		128%			47.85				109%	495			
										=(128* (0.85))				
	Сметная прибыль		83%			31.03				66%	300			
										=(83* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.95					1 437			
	
13.	Цена поставщика. 
Зонт из оцинкованной стали д=315мм, шт	6	196.19			1 177.14			1	1	4 944			
				196.19			1 177.14		4.2	1		4 944		
	Поправки: М: =800*1.03/4.2	
	
14.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0243	1 143.95	891.55	252.40	27.80	21.66	6.13	12.14	6.48	303	263	40	
					100.00			2.43	1	12.13			29	
	Накладные расходы		110%			26.50				94%	274			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			16.86				56%	164			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.16					741			
	
15.	ФЕР 10-01-039-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0243	3 725.84	957.29	1 250.29	90.54	23.26	30.38	12.88	6.84	778	300	208	
				1 518.26	153.23		36.89	3.72	7.34	13.56		271	50	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 101-0195:[ М-(17.80=8475.00*0.0021) ];  ССЦ 101-1591:[ М-(40.00=1695.00*0.0236) ];  ССЦ 101-1742:[ М-(508.19=5.71*89) ];  ССЦ 101-1789:[ М-(384.75=10.26*37.5) ];  ССЦ 101-1805:[ М-(49.47=11978.00*0.00413) ];  ССЦ 102-0053:[ М-(88.00=1100.00*0.08) ];  ССЦ 203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ];  ССЦ 402-0087:[ М-(48.09=458.00*0.105) ];  ССЦ 405-0219:[ М-(11.68=729.98*0.016) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 121011;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-8052	
	Накладные расходы		118%			31.84				100%	350			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			17.00				50%	175			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.37					1 303			
	
16.	Цена поставщика. 
Дверь стальная, м2	2.43	380.12			923.69			1	1	3 879			
				380.12			923.69		4.2	1		3 879		
	Поправки: М: =1550*1.03/4.2	
	
17.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, шт.	18	88.07	12.17		1 585.26	219.06		12.14	1	6 280	2 659		
				75.90			1 366.20		2.65	1		3 620		
	Накладные расходы		103%			225.63				88%	2 340			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			131.44				48%	1 276			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 942.33					9 896			
	
18.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	2.35	1 918.22	590.15	4.67	4 507.82	1 386.85	10.97	12.14	6.53	24 994	16 836	72	
				1 323.40	0.65		3 109.99	1.53	2.6	12.05		8 086	18	
	Накладные расходы		83%			1 152.36				71%	11 966			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			902.45				52%	8 764			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 562.62					45 724			
	
	Выходы на кровлю и крышки вент каналов	
	
19.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.34	164.91	119.07	45.84	56.07	40.48	15.59	12.14	4.17	556	491	65	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			44.53				94%	462			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			28.34				56%	275			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.93					1 293			
	
20.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.34	180.53	29.88	5.06	61.38	10.16	1.72	12.14	6.56	422	123	11	
				145.59			49.50		5.81	1		288		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			12.19				102%	125			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.60				52%	64			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.18					611			
	
21.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.34	10 000.20	155.23	53.13	3 400.07	52.78	18.06	12.89	5.37	11 464	680	97	
				9 791.85	3.38		3 329.23	1.15	3.21	13.56		10 687	16	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			64.72				102%	710			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.05				52%	362			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 499.84					12 536			
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.505	2 956.30	374.76	6.66	1 492.93	189.25	3.36	12.14	6.53	5 726	2 298	22	
				2 574.88	1.03		1 300.31	0.52	2.62	12.17		3 407	6	
	Накладные расходы		83%			157.51				71%	1 636			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.35				52%	1 198			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 773.79					8 560			
	
	Балконы	
	
23.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.7	164.91	119.07	45.84	115.44	83.35	32.09	12.14	4.17	1 146	1 012	134	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			91.69				94%	951			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			58.35				56%	567			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.47					2 664			
	
24.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.7	180.53	29.88	5.06	126.37	20.91	3.54	12.14	6.56	869	254	23	
				145.59			101.91		5.81	1		592		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			25.09				102%	259			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.59				52%	132			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.05					1 260			
	
25.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.7	10 000.20	155.23	53.13	7 000.14	108.66	37.19	12.89	5.37	23 603	1 401	200	
				9 791.85	3.38		6 854.30	2.36	3.21	13.56		22 002	32	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			133.22				102%	1 462			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.16				52%	745			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 205.53					25 810			
	
26.	ТЕР 12-01-004-01 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.653	6 995.33	292.34	264.75	4 567.95	190.90	172.88	12.14	3.12	14 713	2 318	539	
				6 438.24	4.53		4 204.17	2.95	2.82	12.14		11 856	36	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			232.62				102%	2 401			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.00				52%	1 224			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 926.57					18 338			
	
27.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр), м2	82.278	26.49			2 179.19			1	1	9 153			
				26.49			2 179.19		4.2	1		9 153		
	Объем: 65.3*2.52/2													
	Поправки: М: =108*1.03/4.2	
	
28.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый верхний слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр), м2	82.278	28.45			2 340.61			1	1	9 831			
				28.45			2 340.61		4.2	1		9 831		
	Объем: 65.3*2.52/2													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
29.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.653	2 956.30	374.76	6.66	1 930.46	244.72	4.35	12.14	6.53	7 405	2 971	28	
				2 574.88	1.03		1 681.40	0.67	2.62	12.17		4 405	8	
	Накладные расходы		83%			203.67				71%	2 115			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.50				52%	1 549			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 293.64					11 069			
	
30.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	0.653	1 918.22	590.15	4.67	1 252.60	385.37	3.05	12.14	6.53	6 945	4 678	20	
				1 323.40	0.65		864.18	0.42	2.6	12.05		2 247	5	
	Накладные расходы		83%			320.21				71%	3 325			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			250.76				52%	2 435			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 823.57					12 705			
	
	Раздел 1.  Разное	
	
31.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	15.5	7.57		7.57	117.40		117.40		5.21	612		612	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
32.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на растояние 5км. классгруза1),т, т	15.5	27.35		27.35	423.91		423.91		5.21	2 209		2 209	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	541.31		541.31			2 821		2 821	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	541.31		541.31			2 821		2 821	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	541.31					2 821			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	541.31					2 821			
	НДС	97.44					508			
	Всего с НДС	638.75					3 329			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	207 589.54	10 842.24	2 983.76			779 956	133 132	13 525	
			193 763.52	90.57				633 299	1 163	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	203 616.95	9 937.14	2 917.60			759 091	122 144	13 186	
			190 762.19	90.14				623 762	1 158	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 14, 19, 23; %=71 - по стр. 2, 11, 18, 22, 29, 30; %=102 - по стр. 3-5, 20, 21, 24-26; %=100 - по стр. 15)	9 966.07					104 818			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 14, 19, 23; %=52 - по стр. 2-5, 11, 18, 20-22, 24-26, 29, 30; %=50 - по стр. 15)	6 594.54					64 861			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	220 177.56					928 770			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 972.59	905.10	66.16			20 865	10 988	339	
			3 001.33	0.43				9 537	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 8, 12; %=88 - по стр. 10, 17)	1 033.22					10 699			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 8, 12; %=48 - по стр. 10, 17)	635.80					6 155			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 641.61					37 719			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
Строительный контроль 1%
Всего со строительным контролем
Непредвиденные расходы 2%
Всего с непредвиденными расходами	225 819.17					966 489
9 665
976 154
19 523
995 677			
	НДС	40 647.45					179 222			
	Всего с НДС	266 466.62					1 174 899			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 999.29					115 517			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 230.34					71 016			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)