«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт крыши МКД № 5-7 по ул. Фурманова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.9	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.9	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	3.9	
4.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	1.5	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.92	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	0.576	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.4	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
9.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.015	
10.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.042	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1764	
12.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.042	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.462	
14.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.1644	
15.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.0582	
16.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1644	
17.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.9	
18.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	80.73	
19.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.9	
20.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	487.5	
21.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.9	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.9	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	50	
24.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.14	
25.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.48	
26.	Устройствой лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.48	
27.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.48	
28.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	
29.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.02	
30.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.28	
31.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
32.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
33.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.488	
34.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.1464	
35.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.488	
36.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (диаметром 130 мм)	100 м	0.45	
37.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
38.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
39.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
40.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.46	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
41.	Разборка засыпного утеплителя	100 м2 стен	2.9	
42.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.9	
43.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	362.5	
44.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	43.5	
45.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	887.4	
46.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
47.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
48.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.96	
49.	Разборка обивки стен из кровельной стали	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	
50.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.042	
51.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	5.25	
52.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (слуховых окон и эркера)	1 м3 изоляции	0.336	
53.	Вата минеральная	м3	0.32592	
54.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.042	
55.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	5.25	
56.	Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	
57.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.01848	
	Прочие работы	
58.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	51.54	
59.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	51.54	

Составил:	Главный инженер 		                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС 			                      К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)