«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
						
Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ / И.А. Макарова /	________________ / С.Б. Русович /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт фасада с утеплением МКД № 36 по ул. Славянской в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.62	
2.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.26	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.26	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных+откосов	100 м2	2.28	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1.215	
6.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	2.07	
7.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	23.184	
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.21	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.8	
10.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.21	
11.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	0.21	
12.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-23.1	
13.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.0525	
14.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	23.1	
15.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	52.5	
16.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.21	
17.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
18.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.00798	
19.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	7.98	
20.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.18	
21.	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.13	
22.	Сплошное выравнивание штукатурки карниза полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.13	
23.	Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.13	
24.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.00494	
25.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	4.94	
26.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.07	
27.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.07	
28.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.07	
	Цоколь	
29.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	35	
30.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.35	
31.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.6	
32.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.01	
33.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
34.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.0133	
35.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	13.3	
	Перенавеска газовых труб	
36.	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм	10 отключений	0.1	
37.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0.35	
38.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.35	
39.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 фланец	2	
40.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012	
41.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	10 врезок	0.1	
	Отмостка	
42.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.06	
43.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.12	
44.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.18	
45.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6	
46.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6	
47.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6	
	Козырек	
48.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	100 мест	0.07	
49.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.022	
50.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0.022	
51.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	2.552	
	Дверь в подьезд	
52.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.07	
53.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.022	
54.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.2	
55.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2	2.2	
	Балконы	
56.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали прим.	100 м труб и покрытий	0.15	
57.	Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.138	
58.	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1.3	
59.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.168	
60.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.06	
61.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.06	
62.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.06	
63.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.138	
64.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм)	100 м2 стяжки	0.138	
65.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (ограждение)	100 м2	0.13	
66.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2.8	
67.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-1.103	
68.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.103	
69.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.23	
70.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3	
71.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	0.23	
72.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-25.3	
73.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.0575	
74.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	25.3	
75.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	57.5	
76.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.23	
77.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	
78.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.00874	
79.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	8.74	
80.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.15	
81.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5.3	
82.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.011	
83.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.011	
84.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.4	
85.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.7	
86.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.003	
87.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0028	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.7	
89.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.7	
	Пристройка (согласно решения суда)	
	Демонтажные работы	
90.	Разборка: кирпичных стен	1 м3	9	
91.	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	1.5	
92.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.3	
93.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	0.3	
94.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.3	
95.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.015	
96.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.031	
97.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0.21	
98.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0.04	
99.	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.01	
100.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	
101.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	
102.	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0.084	
	Земляные работы	
103.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.218	
104.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.101	
105.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.117	
106.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0117	
107.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.101	
	Фундамент	
108.	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3 основания	1.3	
109.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.008	
110.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.816	
111.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0.816	
112.	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.096	
113.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-9.792	
114.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	9.792	
115.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.008	
116.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм	т	0.008	
117.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.144	
118.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.144	
119.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.353	
120.	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.045	
121.	Устройство деформационного шва  толщ.20мм	1 м3 изоляции	0.02	
122.	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м3	-0.019	
123.	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	м3	0.019	
	Крыльцо	
124.	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	0.048	
125.	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0.19	
126.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.9	
127.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-0.918	
128.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.918	
129.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.014	
130.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.048	
131.	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-ЗД-1	1 т стальных элементов	0.003	
132.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0.237	
133.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0.495	
134.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	11	
135.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	21.9	
136.	Установка металлических решеток входов	1 т металлических изделий	0.015	
137.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.046	
138.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.046	
	Стены	
139.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	6.3	
140.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-2.482	
141.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.482	
142.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2.7	
143.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-1.064	
144.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1.064	
145.	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0.1	
146.	Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	9	
147.	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	1	
	Проемы	
148.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.022	
149.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.2	
150.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.023	
151.	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	1.64	
152.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	0.7	
153.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.049	
154.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.04	
155.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
156.	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2фасада (без вычета проемов)	0.281	
157.	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2.5	
	Кровля	
158.	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.21	
159.	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.13	
160.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.43	
161.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	8.901	
162.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	0.31	
163.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	3	
164.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.31	
165.	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг	-6.27	
166.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	6.27	
167.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	0.25	
168.	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	-2.06	
169.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3слой)	100 м2 изолируемой поверхности	0.25	
170.	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	-1.03	
171.	Вата минеральная	м3	3.863	
172.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.25	
173.	Устройство обшивки карниза (прим)	100 м2 потолка	0.06	
174.	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.04	
175.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.07	
176.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза, лобовой,ветровой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	
177.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.071	
178.	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0.07	
179.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм (фановый стояк)	100 м трубопровода	0.026	
	Внутренняя отделка	
	Полы (тамбур)	
180.	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения	0.034	
181.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.34	
182.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-0.347	
183.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.347	
184.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.034	
185.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	-3.944	
186.	Гидроизол	м2	3.944	
187.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.034	
188.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	-3.944	
189.	Гидроизол	м2	3.944	
190.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.034	
191.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.034	
192.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0063	
193.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.0063	
194.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.0063	
195.	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0.034	
	Полы (помещение кухни)	
196.	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения	0.108	
197.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1.08	
198.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-1.102	
199.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1.102	
200.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.108	
201.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	-12.528	
202.	Гидроизол	м2	12.528	
203.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.108	
204.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	-12.528	
205.	Гидроизол	м2	12.528	
206.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0.108	
207.	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	-0.445	
208.	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	м3	1.335	
209.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.108	
210.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.108	
211.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.108	
212.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.02	
213.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.02	
214.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.02	
215.	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0.108	
216.	Демонтаж  котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1 котел	1	
217.	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)(существующий)	1 котел	1	
218.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	
219.	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе: водогрейные марки КЧМ-2УЭ "Каунас", количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	-1	
	Стены	
220.	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.36	
221.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0.36	
222.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	
	Потолок	
223.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": двухуровневых (П 112)	100 м2 потолка	0.2	
224.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	-22.4	
225.	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	22.4	
226.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
	вывоз мусора	
227.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.2	
228.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.2	
	Отопление и вентиляция (сопутствующие работы к строительству пристройки)	
229.	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.015	
230.	Клапаны термостатический VALTEC Ду=25 мм	шт	1	
231.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	
232.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	
233.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0.16	
234.	Труба из полипропилена PN 20/32	м	15.008	
235.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.04	
236.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	3.784	
237.	Колено 90 ППР д.32	шт	8	
238.	Колено 90 ППР д.50	шт	2	
239.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	10 шт.	0.4	
240.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х30 мм	шт	7	
241.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2"	10 шт.	0.2	
242.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	0.6	
243.	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	1 бак	1	
244.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	1	
245.	Клей "Армофлекс" 520	л	-0.143	
246.	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	-0.02	
247.	Краска "Армофиниш"	л	-1.438	
248.	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	-1.5	
249.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м	0.88	
250.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м	0.22	
251.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	1	
252.	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х300 мм	шт.	1	
253.	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	1 клапан	1	
254.	Клапан приточный VTK 160	шт	1	
255.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.031	
256.	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м2	3.14	
257.	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	1	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (сопутствующие работы к строительству пристройки)	
	Хозяйственно-питьевой водопровод	
258.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0.055	
259.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	4.9	
260.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0.025	
261.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	2.323	
262.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.	0.1	
263.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.	0.3	
264.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	1	
	Горячее водоснабжение	
265.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0.055	
266.	Труба из полипропилена PN 25/20	м	4.945	
267.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.	0.1	
268.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.	0.3	
269.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0.025	
270.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	2.323	
271.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	1	
	Канализация	
272.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
273.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	-14.97	
274.	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	м	14.97	
275.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.03	
276.	Ревизия ПВХ 110	шт	1	
277.	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	10 шт.	0.1	
278.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	10 шт.	0.3	
279.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.	0.1	
280.	Крестовина 90 110*110мм	шт	1	
281.	Колено 87д= 110*45	шт	3	
282.	Колено 45 д=110*45	шт	2	
283.	Переходная муфта д50/110	шт	1	
	Постоянное электроснабжение (сопуствующие работы к строительству пристройки)	
284.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.04	
285.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.03	
286.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.057	
287.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	
288.	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм)	шт.	1	
289.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
290.	Автоматический выключатель  S192С 63/32  (ABB)	шт	1	
291.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	
292.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/16  (ABB)	шт	2	
293.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/10  (ABB)	шт	1	
294.	Автоматический выключатель  S192В 63/10  (ABB)	шт	2	
295.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0.004	
296.	Главная заземляющая шина	шт	1	
297.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	1	
298.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0.6	
299.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.04	
	Кабельная продукция	
300.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0.09	
301.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.04	
302.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	9.27	
303.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.	0.9	
304.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	4	
305.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	10 шт.	0.4	
306.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.07	
307.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.06	
308.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.06	
309.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.52	
310.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.04	
311.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.01	
312.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.031	
313.	Разветвительная коробка У-196	10 шт.	0.7	
314.	Разветвительная коробка У-995	10 шт.	0.6	
315.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.01	
316.	Светильник  настенный   IP54	шт	1	
317.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	1	
318.	Установка шины выравнивания потенциалов (прим.)	1 шт.	1	
319.	Шина выравнивания потенциалов (медная)	шт	1	
320.	Патрон: подвесной	100 шт.	0.02	
321.	Патроны потолочные	шт.	2	
322.	Колодка клемная, сечением до 2,5 мм	комплект	2	
323.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	
324.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.3	
325.	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	
326.	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт.	0.04	
	Устройство контура заземления	
327.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.018	
328.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.018	
329.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
330.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
331.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.07	
332.	Сталь полосовая 40х4 мм (доп. РЦЦС: читать "марка Ст3сп")	т	0.017	
333.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением  до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.12	
334.	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2	т	0.0017	
	Временное электроснабжение	
335.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
336.	Щиты  ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	шт.	1	
337.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
338.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/16  (ABB)	шт	1	
339.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/10  (ABB)	шт	1	
340.	Автоматический выключатель  S192В 63/10  (ABB)	шт	1	
341.	Заземление переносное ЗПЛ-1Д	компл.	1	
342.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0.04	
343.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.004	
344.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.06	
345.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	6	
346.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	10 шт.	0.6	
347.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.06	
348.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.24	
349.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.015	
350.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.015	
351.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.401	
352.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.401	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                     Черемисинов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
                                    Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                      Герасименко И.Л. 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)