«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ городского округа
«Город Калининград» «КР МКД» 	
Исполнительный директор
ООО «МУП РСУ №24»	
		
_____________________ / С.Б. Русович /	_____________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ЖЭК-24	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши мкд №1/3 по ул. Ореховой	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.98	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.98	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног, укосов из брусьев	100 м	1.54	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	1.05	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками 150х50 мм с двух сторон	100 м	1.04	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.25	
7.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.135	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.567	
9.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов)	100 м труб	0.1	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.42	
11.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.01	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.066	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб	0.025	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.385	
15.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.185	
16.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.185	
17.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.534	
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.826	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	141.2982	
20.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	6.98	
21.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит	м2 кровли	893.44	
22.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.72	
23.	Устройство леерного ограждения (прим)	100 м ограждения	0.72	
24.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
25.	Устройство слуховых окон с жалюзи	1 слуховое окно	2	
26.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.78	
27.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.046	
28.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02024	
29.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.282	
30.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.282	
31.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3.948	
32.	Устройство частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	6	
33.	Смена ветровых и лобовых досок	100 м досок	0.9375	
34.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28125	
35.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.72	
36.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.72	
37.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) прим.	100 м	0.72	
38.	Строительный мусор	т	0.16128	
39.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.85	
40.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
41.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
42.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
43.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.72	
44.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	35.807	
45.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	35.807	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)