«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ №7»	
		
________________ / Русович С.Б /	________________/ Н.Н.Грипич /	
		
«______»_______________20___г.	«______»_______________ 2016г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт дворовой территории МКД № 43-49 по ул. Сергеева, г. Калининград.

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.03375	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.07	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	7.67	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.67	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытий	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0352	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	56.32	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	
8.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.6	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.08	
10.	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм	м3	1.2	
11.	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм	м3	15.12	
12.	Добавка песчано-цементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.04	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.08	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	8	
15.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400)	м2	81.6	
	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней	
	
16.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0014	
17.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.15	
18.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.07	
19.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00139	
20.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.36	
21.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	7	

Составил:	Главный инженер ООО «ЖЭУ-7»                      Черкасов С.С	
	(должность, подпись, Ф.И.О)