«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» 	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /___А.О. Манойло____ /	
		
«_13_»____ноября_____ 2019г.	«_13_»____ноября____ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Благоустройство дворовой территории МКД ул. П. Морозова 102-108, ул. Печатная 2,4-24  г.Калининград
в  рамках МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	Монтажные работы	
	Минимальные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.074	
2.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	118.4	
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.372	
4.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	40.92	
5.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.186	
6.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0.186	
7.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	46.5	
8.	Розлив вяжущих материалов	т	0.149	
9.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.153	
10.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.186	
11.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
12.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	17.21	
13.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2	0.186	
14.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
15.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	4.316	
16.	Розлив вяжущих материалов	т	0.056	
17.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.057	
18.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.186	
19.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
20.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	17.968	
	Установка бортовых камней	
21.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01161	
22.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.576	
23.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.077	
24.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.47	
25.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.29	
26.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	129	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01404	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.464	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.068	
30.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.48	
31.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.052	
32.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.052	
33.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	6.5	
34.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0208	
35.	Смесь пескоцементная	м3	2.122	
36.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.2	
37.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	26.52	
38.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	26.52	
	Установка бортовых камней	
39.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00258	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.128	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.013	
42.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.43	
43.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.46	
44.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.009	
45.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.334	
46.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	46	
47.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
	Раздел 2.  ул.Морозова,102-108 - ул.Печатная ,2	
	Демонтажные работы	
48.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.074	
49.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.024	
50.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.75	
51.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21.9	
52.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	21.9	
	Монтажные работы	
	минимальный перечень	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
53.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.23	
54.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	368	
55.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.152	
56.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	126.72	
57.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.576	
58.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0.576	
59.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	144	
60.	Розлив вяжущих материалов	т	0.461	
61.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.475	
62.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.576	
63.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.006	
64.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	53.28	
65.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2	0.576	
66.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
67.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	13.364	
68.	Розлив вяжущих материалов	т	0.173	
69.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.178	
70.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.576	
71.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.006	
72.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	55.642	
	Установка бортовых камней	
73.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01908	
74.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.528	
75.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.127	
76.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.97	
77.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.12	
78.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	112	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
79.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.017	
80.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.2	
81.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.132	
82.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.52	
83.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.033	
84.	Смесь пескоцементная	м3	3.366	
85.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.6	
86.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	33.66	
87.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	33.66	
	Установка бортовых камней	
88.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00437	
89.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.992	
90.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.022	
91.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.42	
92.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.78	
93.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.015	
94.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.958	
95.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	78	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
96.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06	
97.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	96	
98.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.266	
99.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	29.26	
100.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.133	
101.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.133	
102.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	33.25	
103.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.067	
104.	Смесь пескоцементная	м3	6.834	
105.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	13.3	
106.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	135.66	
107.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
	Установка бортовых камней	
108.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00279	
109.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.464	
110.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.019	
111.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.09	
112.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.31	
113.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	31	
114.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
115.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	Раздел 3.  ул.Печатная,4-24	
116.	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т	0.18	
117.	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	10 м2	22.5	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
118.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.548	
119.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	876.8	
120.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	2.742	
121.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	301.62	
122.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	1.371	
123.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	1.371	
124.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	342.75	
125.	Розлив вяжущих материалов	т	1.097	
126.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.13	
127.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.371	
128.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.015	
129.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	126.82	
130.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2	1.371	
131.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.004	
132.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	31.808	
133.	Розлив вяжущих материалов	т	0.411	
134.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.424	
135.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.371	
136.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.015	
137.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	132.439	
	Установка бортовых камней	
138.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03609	
139.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	57.744	
140.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.241	
141.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	26.51	
142.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4.01	
143.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	401	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
144.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00648	
145.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.368	
146.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.031	
147.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.41	
148.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.024	
149.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.024	
150.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	3	
151.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.01	
152.	Смесь пескоцементная	м3	1.02	
153.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.4	
154.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	12.24	
155.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	12.24	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
156.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.085	
157.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	136	
158.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.68	
159.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	74.8	
160.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.17	
161.	Смесь пескоцементная	м3	17.34	
162.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	34	
163.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	173.4	
164.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	173.4	
	Установка бортовых камней	
165.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02587	
166.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.392	
167.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.129	
168.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.19	
169.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	4.62	
170.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.091	
171.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	23.442	
172.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	462	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
173.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.178	
174.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	284.8	
175.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.792	
176.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	87.12	
177.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.396	
178.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.396	
179.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	99	
180.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.198	
181.	Смесь пескоцементная	м3	20.196	
182.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	39.6	
183.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	403.92	
184.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
	Установка бортовых камней	
185.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00972	
186.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.552	
187.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.065	
188.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.15	
189.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.08	
190.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	108	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
191.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
192.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
193.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.18	
194.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.141	
195.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	18	
196.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	1.7	
197.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	17	
198.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	17	
199.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
200.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
201.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
202.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
203.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.028	
204.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	44.8	
205.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.165	
206.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.15	
207.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	11	
208.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11.22	
209.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.176	
210.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	110	
211.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	1.1	
212.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	112.2	
213.	Полиуретановое связующее	кг	16.5	
	Установка бортовых камней	
214.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00179	
215.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.864	
216.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.009	
217.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.99	
218.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.32	
219.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.006	
220.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.624	
221.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	32	
	Элементы детской игровой  площадки	
222.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.01875	
223.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.01185	
224.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.9	
225.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.03	
226.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.06	
227.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	1.012	
228.	Детский игровой комплекс Н=900 3480*2980*2530	шт	1	
229.	Столик 1700*1700*2200	шт	1	
230.	Игровой элемент 2500*1200*2060	шт	1	
231.	Лавочка 2247*830*600	шт	1	
232.	Качели односекционные цепные на опорах из металлических профильных труб, на подшипниках качения, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 1700х1900х2650 мм	шт.	1	
233.	Щит информационный	шт	1	
	
	Раздел 4.  Наружные сети дождевой канализации	
	
234.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.4751	
235.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.093	
236.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	148.8	
237.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	3.936	
238.	Песок природный для строительных работ средний	м3	43.296	
239.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунтом	100 м3	3.8054	
240.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	1.471	
241.	Песок природный для строительных работ средний	м3	161.81	
242.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	3.3179	
243.	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 3000 мм	шт.	110	
244.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005),: SN4, размером 200х4,9х2000 мм	шт.	1	
245.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.	0.8	
246.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт.	0.4	
247.	Отвод 88,5 из НПВХ д.200	шт	4	
248.	Тройник 90 из НПВХ д.200	шт	4	
249.	Заглушка из НПВХ д.200		4	
250.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	2	
251.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3	0.667	
252.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-1.294	
253.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	10	
254.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход арматуры 8,105 кг	шт.	7	
255.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,134 м3, расход арматуры 5,037 кг	шт.	4	
256.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.7, бетон В22,5 (М300), объем 0,201 м3, расход арматуры 6,617 кг	шт.	5	
257.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
258.	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.	8	
259.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.	22	
260.	Люк чугунный тяжелый	шт.	8	
261.	Люк чугунный легкий	шт.	2	
262.	Кладка кирпичной горловины колодцев	м3	0.256	
263.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.48	
264.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	8	
265.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг	шт.	8	
266.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	8	
267.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	8	
268.	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	8	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                    К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. нач. ОК МКУ «КР МКД»                         О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)