«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б. Русович /
«______»____________________ 2015г.	________________ /И. А. Макарова /
«______»____________________ 2015г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада без утепления и ремонт подвальных помещений МКД расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Механическая, д. 3	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.47	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.47	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	0.6	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	1.47	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.87	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.36	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.12	
9.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.236	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.37	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	69.759	
12.	Разборка люков выхода на кровлю	100 м2	0.008732	
13.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.008732	
14.	Окно люк FACRO WGI	м2	0.8732	
15.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.87012	
16.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.31812	
17.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	164.765	
18.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	13.0518	
19.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	266.256	
20.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.47	
21.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	183.75	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.47	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	25.528	
24.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.2	
25.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.333	
26.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.266	
27.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.2	
28.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
29.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
30.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.04	
31.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.2	
32.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.042	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м труб	0.01	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.022	
36.	Обетонирование оголовков труб	1 м3	0.0175	
37.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.027	
38.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	
39.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.425	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.425	
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
41.	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок	100 м2 пола	0.315	
42.	Разборка теплоизоляции засыпной  шлаковой	1 м3 изоляции	4.725	
43.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.385	
44.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	47.124	
45.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0.315	
46.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	4.86675	
47.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.315	
48.	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130	м2	38.556	
49.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.63	
50.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	13.041	
51.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.9484	
52.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.9484	
	
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
53.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.938399	
54.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.3	
55.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.3	
56.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2.6433	
57.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3	
58.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.6433	
59.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	34.3629	
60.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.6433	
61.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	2.6433	
62.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	290.763	
63.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	660.825	
64.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	2.6433	
65.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.6433	
66.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.179	
67.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.04	
68.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4	
69.	Дверь металлическая	м2	4	
70.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.006	
71.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0216	
72.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0276	
73.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.76	
74.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0284	
75.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0284	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
76.	Демонтаж кабеля	100 м	0.1	
77.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.1	
78.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм	100 м	0.102	
79.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.1	
80.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.3249	
81.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.3249	
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛ	
	
82.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	3.2	
83.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	
84.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	
85.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.2	
86.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.4753	
87.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.4753	
88.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	19.1789	
89.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.4753	
90.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4923	
91.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон", первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4753	
92.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон", последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4753	
93.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	154.9065	
94.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	4	
95.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.067	
96.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	6.7	
97.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.7	
98.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.67	
99.	Гидроизол	м2	77.72	
100.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.134	
101.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.134	
102.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.67	
103.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 40мм)	100 м2 стяжки	0.67	
104.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0178	
105.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0178	
106.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.78	
107.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.017	
108.	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0.032	
109.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.09	
110.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.66	
111.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.66	
	КРЫЛЬЦО И КОЗЫРЕК	
112.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (подпорная стенка)	100 м2	0.03	
113.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (низ козырька)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.01	
114.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (низ козырька)	100 м2 покрытия	0.0178	
115.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.2314	
116.	Нанесение клеевого состава по сетке  (низ козырька)	100 м2 поверхности	0.0178	
117.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	1.958	
118.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	4.45	
119.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (низ козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0178	
120.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (подпорная стенка)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.06	
121.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (подпорная стенка)	100 м2 покрытия	0.06	
122.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.78	
123.	Нанесение клеевого состава по сетке (подпорная стенка)	100 м2 поверхности	0.06	
124.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	6.6	
125.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	15	
126.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (подпорная стенка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
127.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150	1 м3	1	
128.	Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	
129.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.5225	
130.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.0064464	
131.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.0064464	
132.	Монтаж уголка на ступени 50*50*5	1 т конструкций	0.015555	
133.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0.015555	
134.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
135.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.201	
136.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.0606	
137.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.0178	
138.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки	0.0178	
139.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.0178	
140.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.0178	
141.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0.0178	
142.	Унифлекс ЭПП	м2	2.0648	
143.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	2.0292	
144.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.023	
145.	Унифлекс ЭПП	м2	2.898	
146.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	2.898	
147.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.703	
148.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.703	

Составил:
Ведущий инженер отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                            Я.А. Кукрусова

Проверил:
Зам. начальника отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                            О.В. Толмачева