«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 29 по ул. Артиллерийская, г. Калининград

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.6149	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	2.1	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	131.47	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	131.47	
	
	Раздел 2.  Проезжая часть и автостоянка	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3438	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	550.08	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.344	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.652	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	182.16	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.772	
11.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.772	
12.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.62	
13.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000 м2	0.772	
14.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-031-01	1000 м2	0.772	
15.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	90.09	
16.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.23	
17.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000 м2	0.77	
18.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип В	т	72.03	
21.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.49	
22.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	249	
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0579	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	92.64	
25.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0579	
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.397	
27.	Песок природный для строительных работ средний	м3	43.7	
28.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0925	
29.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.44	
30.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	18.5	
31.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	188.7	
32.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.95	
33.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.019	
34.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.82	
35.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	95	
	
	Раздел 4.  Прочие  работы	
	
36.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2	
37.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
38.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	3	
39.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.15	
	
	Раздел 5.  Ремонт дождевой канализации	
	
40.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.088	
41.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.15	
42.	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.1	
43.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	м	10.1	
44.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.11	
45.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
46.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.3	
47.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.06	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.6	
49.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)