«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Донцова С. Ю. /	

	

«______»____________________ 2013г.	
«______»____________________ 2013г.	

Дефектная ведомость	

к дефектной ведомости № 1	

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №7 по ул. Козенкова	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.36	
2.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
3.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.42	
4.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.36	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.36	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.48	
7.	Е58-5-4	Смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.42	
8.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых  окон	1 слуховое окно	2	
9.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 1.2 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	2.4	
10.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	4	
11.	Е10-01-008-08	Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	
12.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
13.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр)	1 м3 кладки	0.5	
14.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов, без обделки боковых стенок) шириной до 1 м (фронтон)	100 м	0.32	
15.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.126	
16.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.42	
17.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.352	
18.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	69.552	
19.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.36	
20.	Цена поставщика.	Волнистые безасбестовые листы "Этернит"	м2	430.08	
21.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.36	
22.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
23.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
24.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
25.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
26.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.152	
27.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.6384	
28.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 канала)	100 м труб	0.152	
29.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.672	
30.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.5624	
31.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5624	
32.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)	100 м ограждения	0.42	
33.	Е12-01-010-01	Смена обделок из листовой стали (оголовки дымовых труб)	100 м2 покрытия	0.0444	
34.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	46.69	
35.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	46.69	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)