«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Теплосервис»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /И.В. Димитренко/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на благоустройство дворовой территории МКД №16-22 по ул. Полоцкая г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.2889	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.0078	
3.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.15	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	54.0486	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	54.0486	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . ТИП 3 (S=343м2 )	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0172	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.52	
8.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0172	
9.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1.029	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.343	
11.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 10см)	1000 м2 основания	-0.343	
12.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.2744	
13.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.343	
15.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1029	
16.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия S=80м2. (Тип 4 )	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.032	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.2	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.032	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.6	

22.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.08	
23.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см)	1000 м2 основания	0.08	
24.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.064	
25.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.08	
26.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.08	
27.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.024	
28.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.08	
	Устройство тротуара из бетонной плитки  S=72м2    (Тип 2)	
29.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.018	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.8	
31.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.018	
32.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.144	
33.	Песок природный для строительных работ средний	м3	15.84	
34.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.036	
35.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.67	
36.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	7.2	
37.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	73.44	
	Установка бортовых камней	
38.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02903	
39.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	46.448	
40.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.02903	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.187	
42.	Песок природный для строительных работ средний	м3	20.57	
43.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.79	
44.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	279	
45.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.7	
46.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0139	
47.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.55	
48.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	
	
	Устройство тротуара из бетонной плитки   (S=985м2) Тип 1	
49.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.394	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	630.4	
51.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.394	
52.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.97	
53.	Песок природный для строительных работ средний	м3	216.7	
54.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.985	
55.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4925	
56.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	50.24	
57.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	98.5	
58.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3	1004.7	
	Установка бортовых камней	
59.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01188	
60.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.008	
61.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01188	
62.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0792	
63.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.71	
64.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.32	
65.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	132	
	Прочие работы	
66.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.35	
67.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	5	
68.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
69.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02571	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.136	
71.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.02571	
72.	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.01	
	Монтаж трубопроводов	
73.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.15	
74.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.3	
75.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	30	
76.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	3	
77.	Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.1728	
78.	Песок природный для строительных работ средний	м3	19.01	
	Монтаж колодцев	
79.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.225	
80.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
81.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.031	
82.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.41	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
83.	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0.02	
84.	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0.02	
85.	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	100 пней	0.02	
86.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов от 20 до 30	1 дерево	5	
87.	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0.3	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	2.45	
89.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.45	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)