«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МУП «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ-24»	
		
________________ /Русовыич С.Б. /	________________ /Кислый Д.Ю. /	
		
«______»____________________ 2019 г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения  МКД по ул. Мебельной д. 7-21-проспект Калинина д. 85-89 в г. Калининграде.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад. Мебельная 7-21	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	18.77	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.657	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.169	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.87	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	1.87	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	11.69	
7.	Демонтаж: козырька металлического (прим)	т	0.06	
8.	Монтаж: козырька металлического б/у  (прим)	т	0.06	
9.	Разборка покрытий кровель: из металлочерепецы	100 м2	0.42	
10.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0.42	
11.	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2	51.24	
12.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	5	
13.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.1	
14.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1	
15.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.253	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	
17.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.06	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.312	
19.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.144	
20.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2	16.77	
21.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	218.01	
22.	Ремонт горизонтальных и вертикальных тяг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2	2.23	
23.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.727	
24.	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	79.97	
25.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	13.81	
26.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	16.772	
27.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-4.193	
28.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1844.92	
29.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1844.92	
30.	Клей для армированного слоя (сухая смесь)	т	4.193	
31.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	13.92	
32.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	5.568	
33.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.251	
34.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)(цоколь)	100 м2	2.85	
35.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.051	
36.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	0.855	
37.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (цоколь+стены+откосы+тяги)	100 м2	19	
38.	Грунтовка акриловая	кг	247	
39.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	722	
40.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.404	
41.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб(без стоимости материалов)	100 шт.	0.04	
42.	Смена: воронок водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.	0.04	
43.	Смена: колен водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.	0.08	
44.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	3.23	
45.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.594	
46.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	13	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/100)	
47.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.676	
48.	Звенья водосточных труб (1,25м) д.120	шт	54	
49.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.14	
50.	Колено трубы 70 град	шт.	14	
51.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.42	
52.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.41	
53.	Желоб водосточный( 1,25м ) д.125	шт.	33	
54.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.07	
55.	Воронка (штуцер) водосточная 125/100	шт	7	
56.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
57.	Отмет (слив) д.100	шт	7	
58.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.48	
59.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.48	
60.	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.48	
61.	Установка клапанов приточных	шт.	48	
62.	Приточный клапан д. 125 мм	шт	48	
63.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.48	
64.	Решетка вентиляционная 154*154 мм пластиковая	шт	48	
	Оконные и дверные проемы (подвал)	
65.	Разборка: кирпичных стен (заложенных проемов)	м3	3.02	
66.	Демонтаж металлических решеток на окнах (прим)	т	0.25	
67.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1111	
68.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.196	
69.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	19.6	
70.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов	100 м2	0.1272	
71.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.1272	
	ОКНА (МОП)	
72.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.273	
73.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.2734	
74.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.4	
75.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	24.94	
76.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.192	
77.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	19.2	
78.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.1536	
79.	Лист гипсокартонный ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	16.128	
80.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.1536	
81.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.154	
82.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.01	
	Перенавеска эл.кабеля	
83.	Демонтаж.Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.68	
84.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.925	
85.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.755	
86.	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм	100 м	0.925	
87.	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м	0.755	
88.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.68	
	ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ПОДЬЕЗД	
89.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.3854	
90.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	38.54	
91.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	38.54	
92.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов (прим)	100 м2	0.333	
93.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.333	
94.	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т	0.01	
95.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	6.66	
	ОТМОСТКА	
96.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.088	
97.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.84	
98.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.194	
99.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.194	
100.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	31.04	
101.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	15.84	
102.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2	0.358	
103.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	1.092	
104.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	1.21	
105.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	133.1	
106.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.358	
107.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	9.7	
108.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.64	
109.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	9.7	
110.	Гравий для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм	м3	12.416	
111.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	9.7	
112.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	9.894	
	Крыльцо (секция 21.19)	
113.	Разборка бетонных оснований площадки	м3	0.5	
114.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0164	
115.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0164	
116.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	2.62	
117.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.54	
118.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.648	
119.	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3	0.03	
120.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.019	
121.	Устройство: бетонных ступеней	м3	0.23	
122.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.235	
123.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.096	
124.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.094	
125.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.0694	
126.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.096	
127.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.096	
128.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2	0.066	
	Крыльца (секция 7-17)	
129.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.348	
130.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.295	
131.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0.602	
132.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	0.295	
133.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0.9	
134.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.059	
135.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	29.5	
136.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	0.348	
137.	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2	36.54	
138.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.348	
139.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2	0.371	
140.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.356	
141.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.348	
142.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.25	
143.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.356	
144.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.356	
	Вход в подвал	
145.	Разборка: кирпичных стен	м3	0.24	
146.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.0045	
147.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.01	
148.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.01	
149.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	1.6	
150.	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0.045	
151.	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	0.23	
152.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.45	
153.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.54	
154.	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3	0.002	
155.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.094	
156.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150	м3	0.058	
157.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.45	
158.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.459	
159.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.024	
160.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0.049	
161.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	0.024	
162.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0.072	
163.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.005	
164.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	2.4	
165.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.024	
166.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2.4	
167.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	2.4	
168.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.064	
169.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.832	
170.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.064	
171.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.016	
172.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-7.04	
173.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	7.04	
174.	Клей для армированного слоя (сухая смесь)	т	0.016	
175.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.064	
176.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.026	
177.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.001	
178.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.064	
179.	Грунтовка акриловая	кг	0.832	
180.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	2.432	
181.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2	0.077	
	Устройство козырька из поликорбаната	
182.	Монтаж стоек. прогонов и стропил  массой до 1,0 т (прим)	т	0.1863	
183.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т	0.156	
184.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0.0303	
185.	Устройство козырька из поликарбаната	10 м2	1.05	
186.	Поликарбонат толщина 10мм, прозрачный	м2	10.5	
187.	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х20 мм, толщина стенки 2,0 мм	т	0.039	
188.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм	т	0.00707	
189.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.048	
190.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.022	
191.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.0465	
192.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.048	
193.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.048	
194.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.9	
195.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	25.9	
	
	Раздел 2.  Фасад. Калинина 85-89	
	
196.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9.5	
197.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.333	
198.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.086	
199.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.95	
200.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.95	
201.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	7.175	
202.	Демонтаж: металлического ограждения решетки (прим)	т	0.15	
203.	Монтаж:  металлического ограждения оконного б/у  (прим)	т	0.15	
204.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3	
205.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	
206.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.5	
207.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.127	
208.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.201	
209.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.04	
210.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.208	
211.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.096	
212.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2	8.938	
213.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	116.194	
214.	Ремонт горизонтальных и вертикальных тяг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2	0.98	
215.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.342	
216.	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	37.62	
217.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	6.835	
218.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	8.938	
219.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-2.235	
220.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-983.18	
221.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	983.18	
222.	Клей для армированного слоя (сухая смесь)	т	1.954	
223.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	7.031	
224.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	2.812	
225.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.127	
226.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)(цоколь)	100 м2	0.783	
227.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.014	
228.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	0.235	
229.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	8.938	
230.	Грунтовка акриловая	кг	116.194	
231.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	339.644	
232.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.15	
233.	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т	0.003	
234.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.588	
235.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб(без стоимости материалов)	100 шт.	0.06	
236.	Смена: воронок водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.	0.06	
237.	Смена: колен водосточных труб (без стоимости материалов)	100 шт.	0.12	
238.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1.502	
239.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.276	
240.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6	
	Оконные и дверные проемы (подвал)	
241.	Разборка: кирпичных стен (заложенных проемов)	м3	0.64	
242.	Демонтаж металлических решеток на окнах (прим)	т	0.1	
243.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.0318	
244.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0478	
245.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.78	
246.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов	100 м2	0.0496	
247.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.0496	
	ОКНА (МОП)	
248.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.0822	
249.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0822	
250.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.28	
251.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	6.94	
252.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.085	
253.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	8.5	
254.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.096	
255.	Лист гипсокартонный ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	10.08	
256.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.096	
257.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.096	
258.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.006	
	Перенавеска эл.кабеля	
259.	Демонтаж.Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.44	
260.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.7	
261.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.74	
262.	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм	100 м	0.7	
263.	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м	0.74	
264.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.44	
265.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.18	
266.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.18	
267.	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.18	
268.	Установка клапанов приточных	шт.	18	
269.	Приточный клапан д. 125 мм	шт	18	
	ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ПОДЬЕЗД	
270.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.158	
271.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	15.8	
272.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	15.8	
273.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов (прим)	100 м2	0.0995	
274.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0995	
275.	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т	0.003	
276.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.99	
	ОТМОСТКА	
277.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.0168	
278.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.024	
279.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0336	
280.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0336	
281.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	5.376	
282.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	3.024	
283.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2	0.078	
284.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.238	
285.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.26	
286.	Стеклорубероид гидроизоляционный	м2	28.6	
287.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.26	
288.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	2.1	
289.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.52	
290.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	2.1	
291.	Гравий для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм	м3	2.688	
292.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	2.1	
293.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	2.142	
	Пристройка к МКД №85	
294.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.555	
295.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2	0.555	
296.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	7.215	
297.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.555	
298.	Грунтовка акриловая	кг	7.215	
299.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	21.09	
300.	Очистка поверхности щетками	м2	2	
301.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (стойки)	100 м2	0.02	
302.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (стойки)	100 м2	0.02	
	Крыльца	
303.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.0914	
304.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.12	
305.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100 м2	0.12	
306.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.024	
307.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	12	
308.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	0.0914	
309.	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2	9.597	
310.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.0914	
311.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для крылец одноцветных	100 м2	0.12	
312.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.201	
313.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.14	
314.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.19	
315.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.201	
316.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.201	
317.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	43.5	
318.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	43.5	
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
	Потолок	
319.	Очистка вручную поверхности потолков от известковой окраски	100 м2	1.5	
320.	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков кирпичных	100 м2	1.59	
321.	Протравка  нейтрализующим раствором	100 м2	3.09	
322.	Очистка поверхности щетками	м2	34.5	
323.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.345	
324.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.345	
325.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3.45	
326.	Грунтовка глубокого проникновения	л	44.85	
327.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	3.09	
328.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	100 м2	3.09	
	Стены	
329.	Отбивка штукатурки с поверхностей:  стен кирпичных	100 м2	7.8	
330.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.125	
331.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.65	
332.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.3	
333.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2.4	
334.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.048	
335.	Протравка  нейтрализующим раствором	100 м2	7.8	
336.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	6.42	
337.	Грунтовка глубокого проникновения	л	83.46	
338.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	7.79	
339.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.79	
340.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.6	
341.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	19.6	
	Полы	
342.	Разборка бетонных оснований под полы	м3	27.5	
343.	Изменение уровня пола выемкой  грунта вручную	100 м3	0.515	
344.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.515	
345.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	82.4	
346.	Устройство подстилающих слоев: песчаных (толщ.5см)	м3	17.15	
347.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.58	
348.	Устройство подстилающих слоев: гравийных (толщ.5см)	м3	17.15	
349.	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	21.952	
350.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	27.44	
351.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	27.989	
352.	Устройство бортика и плинтуса: цементных	100 м	8.32	
353.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1.331	
354.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером	100 м2	3.432	
355.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	3.432	
356.	Гидроизол	м2	420.077	
357.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.228	
358.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	343	
359.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	3.43	
360.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	6.997	
361.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	3.43	
362.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	10.494	
363.	Железнение цементных покрытий	100 м2	3.43	
364.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	49.5	
365.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	49.5	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
366.	Изменение уровня пола выемкой  грунта вручную	100 м3	0.08	
367.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.08	
368.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.8	
369.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	8.4	
370.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.08	
371.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт.	0.44	
372.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.44	
373.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0.458	
374.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	2.12	
375.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм+ в земле	100 м	2.12	
376.	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.	0.254	
377.	Труба ПВХ, диаметр 100мм	м	178.043	
378.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 6, диаметром 110 мм	м	33.533	
379.	ПВХ переход чугун-пластик д.124/110мм с манжетой	шт	22	
380.	ПВХ колено д.110мм 45град	шт	132	
381.	ПВХ тройник 110*110*110  45град	шт	22	
382.	ПВХ тройник 110*90	шт	22	
	
	Раздел 5.  ХВС	
	
383.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт.	0.44	
384.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.44	
385.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0.458	
386.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0.88	
387.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	1.25	
	монтажные работы	
388.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	0.88	
389.	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм	м	88.704	
390.	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм	шт.	44	
391.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт.	66	
392.	Кран шаровый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.	44	
393.	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт.	22	
394.	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 50х25х50 мм	шт.	22	
395.	Муфта для труб ППР с накидной гайкой и металлической вставкой д.25мм	шт	22	
396.	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм	шт.	44	
397.	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	4.4	
398.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м	1.25	
399.	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм	м	126.125	
400.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм	шт	63	
401.	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 50 мм	10 шт.	6.2	
402.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.	63	
403.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	21.3	
404.	Клей <Армофлекс> 520	л	-3.046	
405.	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0.426	
406.	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	-0.703	
407.	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	-31.95	
408.	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (9) мм	м	96.8	
409.	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 54 мм	10 м	13.75	
410.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт.	3	
411.	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт.	3	
412.	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (б/у)	шт.	3	
	
	Раздел 6.  ЭЛЕKТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
413.	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0.33	
414.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	1.21	
415.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	1.5	
416.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	2.5	
417.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	100 м труб	0.8	
418.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	2.8	
	Общестроительные работы	
419.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.37	
420.	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2	100 м	2.8	
421.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.28	
422.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2	0.924	
423.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.734	
424.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.84	
425.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.84	
426.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.458	
427.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	10.458	
	Монтажные работы	
	ЩС(11 подъездов)	
428.	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	11	
429.	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1200х700х250 мм, степень защиты IP54	шт.	11	
430.	Монтаж прибор или аппарат	шт.	79	
431.	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- В	шт.	64	
432.	Автоматический выключатель  С10/2	шт	15	
433.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям	100 м	0.5	
434.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.05	
435.	Главная заземляющая щина  14/2 ИЭК	шт	6	
436.	Шина "N"	1шт	6	
	ВРУ (в 15 подъезде)	
437.	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	1	
438.	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1200х700х250 мм, степень защиты IP54	шт.	1	
439.	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	шт.	1	
440.	Выключатель-разъединитель типа ВР32И-31А 3Р 160А	шт.	1	
441.	Предохранитель типа ППНИ-33 (габ.00) 50А	шт.	3	
442.	Монтаж прибор или аппарат	шт.	12	
443.	Автоматический выключатель  типа  LZM-2, 160А	шт	1	
444.	Автоматический выключатель типа  PLHT 50/3А	шт	8	
445.	Автоматический выключатель типа  PLHT 63/3А	шт	3	
446.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	1	
447.	Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	
448.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям	100 м	0.06	
449.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0.006	
450.	Главная заземляющая щина  14/2 ИЭК	шт	1	
451.	Шина "N"	1шт	1	
	электроснабжение подъездов, квартир, освещение МОП  (стояки, подвал)	
452.	Прокладка труба полиэтиленовая  диаметр: до 25 мм	100 м	13.3	
453.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м	1356.6	
454.	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм	10 шт.	1330	
455.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	88	
456.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	5.6	
457.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.571	
458.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	7.7	
459.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.785	
460.	Прокладка Труба полиэтиленовая, диаметр: до 50 мм	100 м	8.2	
461.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 50 мм	м	836.4	
462.	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.	820	
463.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 50 мм	10 шт.	48	
464.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	4	
465.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	100 м	4.2	
466.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.408	
467.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.428	
468.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	1.92	
469.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.17	
470.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	1.7	
471.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.11	
472.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	1.1	
473.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.11	
474.	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.	1.1	
475.	Коробка установочная У-92	10 шт.	4.9	
476.	Разветвительная коробка	10 шт.	2.8	
477.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	1.21	
478.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	110	
479.	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	11	
480.	Лампы энергосберегающие	шт	121	
481.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	шт.	11	
482.	Датчик движения ДД 024 белый,1100Вт,угол 120-360 градусов	шт	11	
	устройство заземления	
483.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.015	
484.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
485.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
486.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
487.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.08	
488.	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0.016	
489.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям	100 м	0.12	
490.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.012	
	Электроизмерительные испытания электроустановок	
491.	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.	77	
492.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	шт.	79	
494.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0.12	
496.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт.	11	
497.	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК                               Кончиц А.К.	
	Ведущий инженер ОК                               Герасименко И.Л.	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК                                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)