|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный жилой дом №22 по ул.Ангарской г.Калининград |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт крыши МКД  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 2.5 |
| 2. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 3. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.3 |
| 4. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.5 |
| 5. | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.18 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (50 мм\*150мм) | 100 м | 0.3 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.06 |
| 8. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 9. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 1.5 |
| 10. | Обивка боковых стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной с одной стороны | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0624 |
| 11. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.027456 |
| 12. | Устройство мелких покрытий (капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.09 |
| 13. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.3 |
| 14. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.5 |
| 15. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 51.75 |
| 16. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 2.5 |
| 17. | Этернит в комплект | м2 | 320 |
| 18. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.112 |
| 19. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 20. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 21. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.02 |
| 22. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.1 |
| 23. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.05 |
| 24. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.21 |
| 25. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.015 |
| 26. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.231 |
| 27. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.02 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.22 |
| 29. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.015 |
| 30. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.297 |
| 31. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.192 |
| 32. | Устройство обделки оголовников | 100 м2 покрытия | 0.0672 |
| 33. | Окраска пов-сти дым. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.192 |
| 34. | Устройство снегозадержателей | 100м | 0.28 |
| 35. | Разборка подшивки чистой из строганных досок (подшивка карниза) | 100 м2 подшивки | 0.24 |
| 36. | Подшивка досками обшивки (подшивка карниза) | 100м2 | 0.24 |
| 37. | Простая окраска масляными составами по дереву карниза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 |
| 38. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 8.28 |
| 39. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 8.28 |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |