«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 217 010	руб.	Смета на сумму:	1 217 010	руб.	
       Директор МКУ «КР МКД»                                                                       	          Исполнительный  директор 
              ООО «Мой Квартал»	
		
   ________________ /_С.Б.Русович /	       ________________ / Кислый О.Н. /	
		
«______»____________________ 2018г.	      «______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу: ул.Чернышевского, д. 29-29а, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу: ул.Чернышевского, д. 29-29а, г.Калининград	
Сметная стоимость:	1 217.010	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.357	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.703	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	290.692	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		3.675	7 987.76	29 355	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.25725	229.990	59	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	159.8625	163.200	26 090	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.25725	1 037.49	267	
			(1)			229.99	59	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	12.495	239.98	2 999	
		Накладные расходы				93%	24 319	
		Сметная прибыль				54%	14 120	
		Всего с НР и СП					67 794	
	
2.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.033075	18 270.82	604	
		Объем: (3.675)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.128625	127 561.33	16 408	
		Объем: (3.675)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.37	887.02	328	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.0313	161.570	328	
		Накладные расходы				66%	216	
		Сметная прибыль				40%	131	
		Всего с НР и СП					676	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.37	23 539.30	8 710	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	3.0784	286.750	883	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	7.696	169.310	1 303	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	3.0784	2 307.87	7 105	
			(1)			286.75	883	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.148	2 040.43	302	
		Накладные расходы				66%	1 443	
		Сметная прибыль				40%	874	
		Всего с НР и СП					11 027	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		4.696	3 361.61	15 786	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	107.16272	147.310	15 786	
		Накладные расходы				84%	13 260	
		Сметная прибыль				48%	7 577	
		Всего с НР и СП					36 624	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.2	518.71	622	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	3.252	169.310	551	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.012	20.52		
7. 3.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	0.024	2 983.71	72	
		Накладные расходы				73%	402	
		Сметная прибыль				56%	309	
		Всего с НР и СП					1 333	
	
8.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.3	11 882.62	3 565	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.129	268.820	35	
8. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	10.617	151.380	1 607	
8. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.06	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
8. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.069	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
8. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0132	20.52		
8. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.0759	2 735.32	208	
8. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.1206	13 896.92	1 676	
		Накладные расходы				73%	1 199	
		Сметная прибыль				56%	920	
		Всего с НР и СП					5 683	
	
9.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4.696	2 011.42	9 446	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.09392	249.405	23	
9. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	30.7588	181.930	5 596	
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.04696	308.04	14	
			(1)			268.82	13	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04696	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
9. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.4696	38.33	18	
9. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	61.048	61.73	3 768	
		Накладные расходы				80%	4 495	
		Сметная прибыль				37%	2 079	
		Всего с НР и СП					16 020	
	
10.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		4.696	17 515.20	82 251	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	13.05488	177.720	2 320	
10. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	332.85248	181.930	60 556	
10. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	4.2264	14.36	61	
10. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	13.05488	267.44	3 491	
			(1)			177.72	2 320	
10. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.6436	20.52	34	
10. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	8.87544	2 040.43	18 110	
		Накладные расходы				80%	50 301	
		Сметная прибыль				37%	23 264	
		Всего с НР и СП					155 816	
	
11.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		4.696	15 753.84	73 980	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.61048	229.990	140	
11. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	383.1936	147.310	56 448	
11. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.4696	10.80	5	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.61048	1 037.49	633	
			(1)			229.99	140	
11. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.84528	20.52	17	
11. 6.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	110	516.56	32.67	16 876	
		Накладные расходы				67%	37 914	
		Сметная прибыль				40%	22 635	
		Всего с НР и СП					134 529	
	
12.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1174	24.25	28 470	
		Объем: 2.5*469.6						
	
13.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		4.696	36 080.48	169 434	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.97232	229.990	454	
13. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	289.13272	198.360	57 352	
13. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	2.39496	10.80	26	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.97232	1 037.49	2 046	
			(1)			229.99	454	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.319328	20.52	7	
13. 6.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	1.8784	58 562.01	110 003	
		Накладные расходы				80%	46 245	
		Сметная прибыль				37%	21 388	
		Всего с НР и СП					237 067	
	
14.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.084528	61 897.52	5 232	
		Объем: (4.696)*0.018						
	
15.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		4.696	2 047.68	9 616	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.28176	229.990	65	
15. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	45.45728	190.080	8 641	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.32872	10.80	4	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.28176	1 037.49	292	
			(1)			229.99	65	
15. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	30.0544	22.55	678	
15. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.04696	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	6 965	
		Сметная прибыль				37%	3 221	
		Всего с НР и СП					19 802	
	
16.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		61.048	104.81	6 398	
		Объем: (4.696)*13.0						
	
17.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		178.448	170.42	30 411	
		Объем: (4.696)*38.0						
	
18.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.7	18 070.06	12 649	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.084	255.877	21	
18. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	28.987	161.570	4 683	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.056	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.028	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
18. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0028	57 689.15	162	
18. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0042	111 097.73	467	
18. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.1288	56 608.46	7 291	
		Накладные расходы				71%	3 340	
		Сметная прибыль				52%	2 446	
		Всего с НР и СП					18 435	
	
19.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		9	302.90	2 726	
		Объем: 70*7.5/60						
	
	Короба из ПВХ	
20.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.3	1 423.15	427	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	268.820	1	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	2.892	147.310	426	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	307	
		Сметная прибыль				52%	222	
		Всего с НР и СП					956	
	
21.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.3	3 954.66	1 186	
		Начисления: Н17= 2	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	268.820	1	
21. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	6.099	179.760	1 096	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
21. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.12	168.36	20	
21. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00042	111 876.20	47	
		Накладные расходы				81%	889	
		Сметная прибыль				52%	570	
		Всего с НР и СП					2 645	
	
22.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м		0.3	17 331.05	5 199	
	
23.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.3	820.68	246	
		Начисления: Н17= 2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006	249.405	1	
23. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	1.128	177.590	200	
23. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.003	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
23. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.048	446.18	21	
23. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0165	797.64	13	
23. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.015	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	163	
		Сметная прибыль				52%	105	
		Всего с НР и СП					513	
	
24.	ГЭСНр 61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.2	108 334.40	21 667	
24. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	109.91	175.550	19 295	
24. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.356	10.80	4	
24. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.07	20.52	1	
24. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	1.16	2 040.43	2 367	
		Накладные расходы				67%	12 928	
		Сметная прибыль				40%	7 718	
		Всего с НР и СП					42 313	
	
25.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.2	2 011.42	402	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.004	249.405	1	
25. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.31	181.930	238	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
25. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.02	38.33	1	
25. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	2.6	61.73	160	
		Накладные расходы				80%	191	
		Сметная прибыль				37%	88	
		Всего с НР и СП					682	
	
26.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из  сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.2	15 753.84	3 151	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.026	229.990	6	
26. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	16.32	147.310	2 404	
26. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.02	10.80		
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.026	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
26. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.036	20.52	1	
26. 6.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	110	22	32.67	719	
		Накладные расходы				67%	1 615	
		Сметная прибыль				40%	964	
		Всего с НР и СП					5 730	
	
27.	ГЭСНр 61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2		0.2	17 972.71	3 595	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.116	268.820	31	
27. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	50.4	10.08	158.310	1 596	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.58	0.116	308.04	36	
			(1)			268.82	31	
27. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.07	20.52	1	
27. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0506	0.01012	84 614.38	856	
27. 6.	04.3.02.13-0214	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт: № 4, марка 100	т	1.135	0.227	4 869.21	1 105	
		Накладные расходы				67%	1 090	
		Сметная прибыль				40%	651	
		Всего с НР и СП					5 336	
	
28.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.2	2 047.68	410	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.012	229.990	3	
28. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	1.936	190.080	368	
28. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.014	10.80		
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
28. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	1.28	22.55	29	
28. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.002	38.33		
		Накладные расходы				80%	297	
		Сметная прибыль				37%	137	
		Всего с НР и СП					844	
	
29.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.6	104.81	273	
		Объем: (0.2)*13.0						
	
30.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		7.6	170.42	1 295	
		Объем: (0.2)*38.0						
	
31.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.52	9 968.38	5 184	
31. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	31.408	163.200	5 126	
31. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00052	111 097.73	58	
		Накладные расходы				71%	3 639	
		Сметная прибыль				52%	2 666	
		Всего с НР и СП					11 489	
	
32.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.44	10 503.28	4 621	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0044	229.990	1	
32. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	16.632	154.230	2 565	
32. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0044	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
32. 4.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.04048	50 201.92	2 032	
32. 5.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.000176	111 097.73	20	
		Накладные расходы				71%	1 822	
		Сметная прибыль				52%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 777	
	
	Окна, двери	
33.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.021	18 255.44	383	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.16254	268.820	44	
33. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.18211	152.740	333	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.16254	308.04	50	
			(1)			268.82	44	
		Накладные расходы				84%	317	
		Сметная прибыль				48%	181	
		Всего с НР и СП					881	
	
34.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2.1	846.68	1 778	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.357	229.990	82	
34. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	5.04	187.360	944	
34. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.357	1 037.49	370	
			(1)			229.99	82	
34. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.84	43.43	36	
34. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00021	60 390.76	13	
34. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0063	55 107.93	347	
34. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.21	319.06	67	
		Накладные расходы				69%	708	
		Сметная прибыль				58%	595	
		Всего с НР и СП					3 081	
	
35.	С99.2-03.02-0013	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		2.1	9 966.08	20 929	
	
36.	ГЭСНр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0.01104	74 198.29	819	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.0128064	268.820	3	
36. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383.06	4.2289824	169.310	716	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.0128064	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
36. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.003864	20.52		
36. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.048576	2 040.43	99	
		Накладные расходы				67%	482	
		Сметная прибыль				40%	288	
		Всего с НР и СП					1 588	
	
37.	ГЭСНр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0.01104	65 772.63	726	
37. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323.4	3.570336	175.550	627	
37. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.36	0.0150144	10.80		
37. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.003864	20.52		
37. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.048576	2 040.43	99	
		Накладные расходы				67%	420	
		Сметная прибыль				40%	251	
		Всего с НР и СП					1 397	
	
38.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0208	9 030.25	188	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.003536	229.990	1	
38. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	0.906048	165.230	150	
38. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.000416	264.49		
			(1)			229.99		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00312	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
38. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.017472	162.00	3	
38. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.006448	38.33		
38. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0010608	29 881.39	32	
		Накладные расходы				80%	121	
		Сметная прибыль				37%	56	
		Всего с НР и СП					365	
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.000416	104.81		
		Объем: (0.0208)*0.02						
	
40.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.000624	36 113.21	23	
		Объем: (0.0208)*0.03						
	
41.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.077	31 181.83	2 401	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.59598	268.820	160	
41. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	14.51758	152.740	2 217	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.59598	308.04	184	
			(1)			268.82	160	
		Накладные расходы				84%	1 997	
		Сметная прибыль				48%	1 141	
		Всего с НР и СП					5 539	
	
42.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.077	87 252.09	6 718	
		Объем: 1.54+6.16						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.41041	242.812	100	
42. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	16.63816	165.230	2 749	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.13552	308.04	42	
			(1)			268.82	36	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.27489	1 037.49	285	
			(1)			229.99	63	
42. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	33.033	5.19	171	
42. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.467	5.19	28	
42. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.0867	51.86	108	
42. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.4978	74.74	411	
42. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.616	429.47	265	
42. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	8.778	302.90	2 659	
		Накладные расходы				90%	2 564	
		Сметная прибыль				43%	1 225	
		Всего с НР и СП					10 507	
	
43.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.54	6 491.82	9 997	
		Объем: 1.1*0.7*2						
	
44.	11.3.02.02-0018	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		6.16	4 492.94	27 677	
		Объем: 1.1*1.4*4						
	
45.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.072	22 453.63	1 617	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.01368	238.165	3	
45. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	1.52568	161.570	247	
45. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.00288	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0108	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
45. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.288	429.47	124	
45. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	4.0752	302.90	1 234	
		Накладные расходы				90%	225	
		Сметная прибыль				43%	108	
		Всего с НР и СП					1 950	
	
46.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м		7.2	195.18	1 405	
	
47.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.0112	48 159.43	539	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.031136	213.153	7	
47. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	1.940736	165.230	321	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.003472	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
47. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.022064	224.34	5	
			(1)			200.12	4	
47. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.0056	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
47. 6.	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	105	1.176	111.39	131	
47. 7.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0000224	56 019.57	1	
47. 8.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.019152	306.04	6	
47. 9.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.005488	9 149.15	50	
47. 10.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.000336	2 390.43	1	
47. 11.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00005376	330 431.94	18	
		Накладные расходы				80%	262	
		Сметная прибыль				37%	121	
		Всего с НР и СП					923	
	
48.	ГЭСН 15-04-027-05	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2		0.0112	3 801.70	43	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.000448	239.698		
48. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	11.99	0.134288	179.760	24	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000112	308.04		
			(1)			268.82		
48. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.000336	1 037.49		
			(1)			229.99		
48. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.04928	162.00	8	
48. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.00168	38.33		
48. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0003248	30 814.73	10	
		Накладные расходы				80%	19	
		Сметная прибыль				37%	9	
		Всего с НР и СП					71	
	
49.	07.2.06.03-0223	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		2.06	142.01	293	
	
50.	ГЭСНр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0.0112	65 772.63	737	
50. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323.4	3.62208	175.550	636	
50. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.36	0.015232	10.80		
50. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.00392	20.52		
50. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.04928	2 040.43	101	
		Накладные расходы				67%	426	
		Сметная прибыль				40%	254	
		Всего с НР и СП					1 418	
	
51.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.0112	2 047.68	23	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.000672	229.990		
51. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	0.108416	190.080	21	
51. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.000784	10.80		
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.000672	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
51. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	0.07168	22.55	2	
51. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000112	38.33		
		Накладные расходы				80%	17	
		Сметная прибыль				37%	8	
		Всего с НР и СП					48	
	
52.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.1456	104.81	15	
		Объем: (0.0112)*13.0						
	
53.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		0.4256	170.42	73	
		Объем: (0.0112)*38.0						
	
	Крыльцо	
54.	ГЭСН 46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3		0.21	2 082.43	437	
54. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.67	2.0307	161.570	328	
54. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.51	0.9471	97.21	92	
54. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.02	1.8942	9.05	17	
		Накладные расходы				84%	276	
		Сметная прибыль				48%	157	
		Всего с НР и СП					870	
	
55.	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0.014	3 565.21	50	
		Объем: 14*0.1						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	0.04256	200.120	9	
55. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	0.17542	161.570	28	
55. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	0.17052	3.34	1	
55. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	0.04256	493.44	21	
			(1)			200.12	9	
		Накладные расходы				73%	27	
		Сметная прибыль				34%	13	
		Всего с НР и СП					90	
	
56.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.006	12 304.92	74	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0012	229.990		
56. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	0.1272	179.760	23	
56. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.0117	116.06	1	
56. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
56. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.000096	25 327.06	2	
56. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.00144	26 382.45	38	
56. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.000144	54 972.66	8	
56. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0006	38.33		
		Накладные расходы				93%	21	
		Сметная прибыль				54%	12	
		Всего с НР и СП					108	
	
57.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство бетонного крыльца	100 м3		0.0028	440 679.26	1 234	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.064036	264.155	17	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	1.002456	165.230	166	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.05264	1 126.02	59	
			(1)			268.82	14	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.004284	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
57. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000756	964.28	1	
			(1)			200.12		
57. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.050988	11.58	1	
57. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.006356	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
57. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0002156	20.52		
57. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00014	89 253.46	12	
57. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0001204	57 689.15	7	
57. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0000728	11 636.25	1	
57. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	0.2856	3 276.39	936	
57. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000196	5 768.85	1	
57. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.002408	5 760.02	14	
57. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.112	234.83	26	
		Накладные расходы				80%	146	
		Сметная прибыль				44%	81	
		Всего с НР и СП					1 461	
	
	Цоколь	
58.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.224	3 361.61	753	
58. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	5.11168	147.310	753	
		Накладные расходы				84%	633	
		Сметная прибыль				48%	361	
		Всего с НР и СП					1 747	
	
59.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.224	2 011.42	451	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00448	249.405	1	
59. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.4672	181.930	267	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00224	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00224	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
59. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0224	38.33	1	
59. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	2.912	61.73	180	
		Накладные расходы				80%	214	
		Сметная прибыль				37%	99	
		Всего с НР и СП					765	
	
60.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.224	17 515.20	3 923	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.62272	177.720	111	
60. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	15.87712	181.930	2 889	
60. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.2016	14.36	3	
60. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.62272	267.44	167	
			(1)			177.72	111	
60. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0784	20.52	2	
60. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.42336	2 040.43	864	
		Накладные расходы				80%	2 400	
		Сметная прибыль				37%	1 110	
		Всего с НР и СП					7 433	
	
61.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.224	2 047.68	459	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01344	229.990	3	
61. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	2.16832	190.080	412	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.01568	10.80		
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.01344	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
61. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	1.4336	22.55	32	
61. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00224	38.33		
		Накладные расходы				80%	332	
		Сметная прибыль				37%	154	
		Всего с НР и СП					945	
	
62.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.912	104.81	305	
		Объем: (0.224)*13.0						
	
63.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		8.512	170.42	1 451	
		Объем: (0.224)*38.0						
	
64.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		8.4	510.71	4 290	
	
65.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		8.4	262.99	2 209	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					645 667	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 631	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					5 199	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21, 23)					1 051	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 21, 23)					675	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 357	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					630 466	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					153 692	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 56; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 33, 41, 54, 58; %=73 - по стр. 7, 8, 55; %=80 - по стр. 9, 10, 13, 15, 25, 28, 38, 47, 48, 51, 57, 59-61; %=67 - по стр. 11, 24, 26, 27, 36, 37, 50; %=71 - по стр. 18, 31, 32; %=72 - по стр. 20; %=90 - по стр. 42, 45)					222 886	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 56; %=40 - по стр. 4, 5, 11, 24, 26, 27, 36, 37, 50; %=48 - по стр. 6, 33, 41, 54, 58; %=56 - по стр. 7, 8; %=37 - по стр. 9, 10, 13, 15, 25, 28, 38, 47, 48, 51, 59-61; %=52 - по стр. 18, 20, 31, 32; %=43 - по стр. 42, 45; %=34 - по стр. 55; %=44 - по стр. 57)					118 374	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					971 726	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 071	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34)					708	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)					595	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 374	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 499	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 499	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					989 956	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	21 185	
	ИТОГО					1 011 141	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	20 223	
	ИТОГО					1 031 364	
	НДС 18%				18	185 646	
	ВСЕГО С НДС					1 217 010	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                               Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)