«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт подвального помещения (в части горизонтальной гидроизоляции полов подвала и вертикальной гидроизоляции наружных стен) многоквартирного дома по ул. Минина и Пожарского, д.16, г. Калининград.

	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	полы	
1.	Разборка бетонных оснований под полы (прим)	1 м3	10.4	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.72	
3.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(угубление уровня пола)	100 м3 грунта	0.094	
4.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.094	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31.88	
6.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	4.16	
7.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.4	
8.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	10.608	
9.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (подготовка поверх.для приклейки гидроизоляции)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.303	
10.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.04	
11.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.208	
12.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.208	
13.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.04	
14.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30мм)	100 м2 стяжки	1.04	
15.	Устройство подстилающих слоев бетонных(бетонного сапожка) прим.	1 м3 подстилающего слоя	0.758	
	гидроизоляция стен подвала	
16.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.06	
17.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.624	
18.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.48	
19.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.82	
20.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.82	
21.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р (10мм)	кг	1230	
22.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	88.56	
23.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.82	
24.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                          Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Проверил зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»              Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)